26700 샌드콤팩션 파일공

2 -

부. 일반사항

적용범위

요약

본 시방서는 연약한 기초지반의 압밀촉진과 재하중의 일부를 지지시키기 위해 다짐한 모래기둥을 설치하는 공사에 적용한다.

부. 재료

본 시방서 26220 샌드드레인공법 2.2에 따른다.

부. 시공

시공일반

샌드콤팩션 파일의 타입기계는 타입길이 및 투입재료의 양을 자체 기록할 수 있는 장치를 준비한다. 또한 시험시공을 실시하고 시공심도의 결정, 관입 능력, 자동기록기의 정도 및 바켓용량에 대해 감독자의 검사를 받아야 한다.

모래의 치환율, 파일의 간격, 배열, 직경 및 모래 투입량은 설계도서에 따른다.

샌드콤팩션 파일의 타입 시 케이싱관의 인발높이 및 재 관입깊이는 다음을 기준으로 하되 시험시공을 통해 합리적인 대안을 마련했을 경우에는 감리원의 승인을 얻어 이를 대신 적용할 수 있다.

또한, 심도 1m에서는 최종적으로 1m 인발 및 재 관입을 추과 1회 실시한다.

심도가 3m 아래의 경우

․케이싱관의 인발높이 : 3m

․재 관입 깊이 : 2m

지표～심도 3m

․케이싱관의 인발높이 : 1.5m

․재 관입 깊이 : 1.0m

케이싱 내부 모래면의 높이와 케이싱 선단부와의 차이는 1.5m 이상을 유지해야 한다.