- 시공 방법 -

Treefriend 압연 수목 보호판은 스틸보호판과 스틸받침대로 이루어져 있으며

포장도로를 기준으로 다음과 같이 시공한다.

1. 제품 규격에 맞게 보도블럭 기타 포장을 받침틀에 맞게 정리한 후 먼저

받침틀을 설치한다.

2. 받침틀 두께가 100mm이므로 땅을 100mm 정도 판 후 받침틀 설치 위치를

평탄하게 다진다.

3. 보도와 받침틀의 높이는 동일하게 시공하는 것을 원칙으로 한다.

4. 보호판과 토양은 50mm 이상의 간격을 유지하여 흙다짐이 방지 되도록

설치하여야 한다.

5. 덮개(2개)를 받침틀 위에 수평으로 설치하고, 이탈방지를 위해 ㄷ자형볼트/

서스너트를 조여 고정 시킨다.

※ 기타사항은 일반 시공 시방서 및 통상 시공 관련에 따른다.