수해대비 업무편람

2009.  4.

국  토  해  양  부

부산지방국토관리청

목      차

Ⅰ. 하천현황	1

1. 관내 하천현황	1

2. 수계별, 시․도별 하천개수율	5

3. 국가하천별 주요지점의 유역면적,계획홍수량,계획홍수위	10

4. 댐 및 저수지 현황	15

Ⅱ. 치수사업 현황	22

1. ‘09 예산현황	22

2. 부산청관내 국가하천 제방 보수·보강 현황	23

3. 공사 현황	24

4. 용역 현황	27

Ⅲ. ‘09 수해예방대책	30

1. 국가하천시설물 점검	31

1-1 해빙기 공사현장 및 국가하천 시설물 점검계획	31

1-2 지정제방 점검	34

2. 수해대비 사전조치 계획수립	37

2-1 비상조직 편성 및 운영체제 수립	37

2-2 응급상황 발생시 동원체계 구축	40

2-3 응급조치용 수방자재 비축	42

2-4 우기대비 공사현장별 조치사항	43

3. 응급상황발생시 조치요령	47

3-1 피해상황 보고	47

3-2 복구요령	48

3-3 응급상황 대처능력 사례	50

4. 유형별 제방붕괴형태 및 보강대책	52

4-1 유형별 붕괴양상	52

4-2 보강대책	56

Ⅳ. 참고자료	60

1. 재해상황관리 근무 요령	60

2. 기상예보 종류 및 특보 발령 기준	79

3. 기상용어정리	80

4. 국가하천 홍수예보지점별 기준홍수위 및 홍수도달시간	85

5. 유관기관 비상연락망	89

6. 공사현장 수방대책 작성양식	108

7. 감리단별 담당제방지정 및 응급상황발생시 지원체계	124

Ⅰ. 하천 현황

1. 관내 하천현황

◦ 관내 국가하천 : 낙동강, 형산강, 태화강, 섬진강 등 18개 하천 981km

※ 전국(61개 하천, 3,001km) 전국대비 32.7% 점유

◦ 관할행정구역 : 5개廣域市․道(부산, 울산, 대구, 경남, 경북), 30개市郡

◦ 지방청별 관할 국가하천                                  (단위: km)

전체	부산청	서울청	원주청	대전청	익산청
3,001km	981	485	284	659	592

부산청 관내 국가하천 현황                                      (단위: km)

수계명	하 천 명		하천연장		행 정 구 역
	국가	지방	국가	지방	국가	지방
계	18개소	898개소	981.09	7,222.63
낙동강	11개소	774개소	850.90	6,444.87
	본 류	황지천등 273개소	400.70	2,494.73	안동시~부산광역시	안동시~부산광역시
	반변천	문상천등 40개소	33.70	536.51	안동시, 청송군	안동시, 청송군
	내성천	가계천등 29개소	27.00	388.96	예천군, 문경시	예천군, 문경시
	감 천	부항천등 17개소	39.00	177.98	김천시, 구미시	김천시, 구미시
	금호강	자호천등 52개소	69.30	521.28	경산시, 대구광역시	경산시, 대구광역시
	황 강	신기천등 85개소	78.80	503.58	합천군, 거창군	합천군, 거창군
	남 강	대남천등 194개소	145.40	1,175.10	진주시, 의령군, 산청군, 함안군, 함양군	진주시, 의령군, 산청군, 함안군, 함양군
	덕천강	평촌천등 21개소	4.20	143.70	진주시, 사천시, 하동군	진주시, 사천시, 하동군
	함안천	쌍계천등 6개소	9.60	37.30	함안군	함안군
	밀양강	동창천등 42개소	33.20	390.88	밀양시	밀양시
	양산천	백록천등 15개소	10.0	74.85	양산시	양산시
서낙동강	3개소	15개소	38.93	84.90
	본류	예안천등 15개소	18.55	84.90	부산광역시, 김해시	부산광역시, 김해시
	평강천	-	12.54	-	부산광역시, 김해시	부산광역시, 김해시
	맥도강	-	7.84	-	부산광역시, 김해시	부산광역시, 김해시
가화천	가화천	-	10.38	-	진주시, 사천시	진주시, 사천시
태화강	태화강	덕현천등 59개소	11.27	297.14	울산광역시	울산광역시
형산강	형산강	중리천등 29개소	36.00	248.72	경주시, 포항시	경주시, 포항시
섬진강	섬진강	화개천등 21개소	33.61	147.00	하동군	하동군

□ 경남․북 관내 국가하천 현황

(단위: km)

명 칭			구 간		연 장
본류	제1지류	제2지류	기 점	종 점
계			18개소		981.09
낙동강			경북 안동시 도산면 토계동 삼각점(352.7m)과 도산면 단천동 삼각점(648.1m)을 그은 직선	부산시 사하구 하단동과 강서구 명지동의 낙동강 하구둑의 외곽선	400.70
	반변천		경북 청송군 파천면 화매천 합류점	낙동강 합류점	33.70
	내성천		경북 예천군 호명면 고평교	낙동강 합류점	27.00
	감 천		경북 김천시 조마면과 구성면 경계	낙동강 합류점	39.00
	금호강		경북 영천시 고촌천 합류점	낙동강 합류점	69.30
	황 강		경남 거창군 거창읍 거창 위천의 합류점	낙동강 합류점	78.80
	남 강	본 류	경남 함양군 유림면 함양 위천의 합류점	낙동강 합류점	145.40
		덕천강	경남 진주시와 사천시 하동군의 경계	남 강 합류점	4.20
		함안천	경남 함안군 함안면과 가야읍의 경계	남 강 합류점	9.60
	밀양강		경남 밀양시 상동면 청도천의 합류점	낙동강 합류점	33.20
	양산천		경남 양산시 상북면과 양산읍의 경계	낙동강 합류점	10.00

명 칭			구 간		연장
본류	제1지류	제2지류	기 점	종 점
서낙동강			부산시 강서구 대저1동과 경남 김해시 대동면을 연결하는 대저수문	부산시 강서구 명지동과 녹산동을 연결하는 녹산 수문	18.55
	평강천		부산시 강서구 대저1동 서낙동강의 분기점	부산시 강서구 명지동 서낙동강의 합류점	12.54
		맥도강	부산시 강서구 대저2동 낙동강의 우안제방	부산시 강서구 강동동 평강천의 합류점	7.84
가화천			경남 진주시 나동면 남강댐 제수문	경남 사천시 측동면 구호리 삼각점(90미터)과 곤양면 중항리 삼각점(42미터)을 이은 직선	10.38
태화강			울산시 중구 다운동 삼호교	울산시 매암동 삼각점 (16.8미터)으로부터 북40도 동으로 그은직선	11.27
형산강			경북 경주시 율동 대천의합류점	경북 포항시송정동의해안선	36.00
섬진강			경남 하동군 화계면 화개천의합류점	경남 하동군 금남면 갈도 삼각점(52.2미터) 으로부터 서로그은 직선	33.61

□ 하천기본계획 수립 현황

(2009년 4월 현재)

번호	하천명	하천의 구간						하천 연장 (km)	하천기본계획		비고
		기점			종점				하천 기본계획 수립연도	하천 기본계획 고시일자
		시도	시군구	읍면동	시도	시군구	읍면동
계								1,118.20
1	낙동강	경북	안동	도산	부산	강서		400.70	’91.12	’93.01.04	재정비 용역중
		경남	창녕	남지	경남	밀양	하남	35.0	’92.08	’93.01.04	재정비 용역중
		경북	안동	법흥	경남	창녕	남지	254.0	’93.04	’93.07.27	재정비 용역중
2	반변천	경북	청송	파천	경북	안동	용상	33.70	’90.03	’90.03.19	재정비 용역중
3	내성천	경북	예천	호명	경북	예천	용궁	26.00	’01.05	’02.4.29	재정비 용역중
4	감천	경북	금릉	조마 구성	경북	구미	선산	39.00	’97.11	’98.10.30	재정비 용역중
5	금호강	경북	영천	완산	대구	달성	다사	69.30	’97.11	’98.10.30	재정비 용역중
6	황강	경남	거창	거창	경남	합천	청덕	78.80	’83.12	’85.02.01
		경남	합천	대양	경남	합천	율곡	4.4	’97.07	’97.08.30
7	남강	경남	진주	판문	경남	의령	지정	78.75	’92.08	’92.01.04	재정비 용역중
		경남	함양	유림	경남	산청	단성	38.0	’88.12	’89.09.01	재정비 용역중
8	덕천강	경남	사천	곤명	경남	사천	곤명	2.90	’01.12	‘03.7.26
9	함안천	경남	함안	함안	경남	함안	법수	9.32	’01.12	‘03.7.26
10	밀양강	경남	밀양	상동	경남	밀양	삼랑진	33.20	’92.12	’93.07.27	재정비 용역중
11	양산천	경남	양산	상북	경남	양산	동	10.00	’92.12	’93.07.27	재정비 용역중
12	서 낙동강	부산	강서	대저1	부산	강서	명지 녹산	18.55	’01.12	’02.10.22	재정비 용역중
13	평강천	부산	강서	대저1	부산	강서	명지	12.54	’01.12	’02.10.22	재정비 용역중
14	맥도강	부산	강서	대저2	부산	강서	강동	7.84	’01.12	’02.10.22	재정비 용역중
15	가화천	경남	진주	나동	경남	사천	축동	10.38	’96.09	’96.11.28
16	형산강	경북	경주	율동	경북	포항	송정	36.00	’92.12	’09.04.07
17	태화강	울산	중	다운	울산	남	매암	11.27	’07.10	’07.10.01
18	섬진강	전북	임실	신평	경남	하동	금남	173.30	’03.10	’03.12.11

2. 수계별 시․도별 하천개수율

□ 수계별 개수율

(2007.12.31 한국하천일람)

수계별		하천 연장 (㎞)	개수현황
			요개수 (㎞)	기 개 수(㎞)				장래계획 (㎞)
				계	완전 개수	불완전 개수	개수율 (%)
합 계		8,217.92	7,404.12	5,913.64	4,582.09	1,331.55	79.87	1,490.48
국 가		981.09	1,045.99	969.77	696.85	272.92	92.71	76.22
지 방		7,236.83	6,358.13	4,943.87	3,885.24	1,058.63	77.76	1,414.26
낙동강 수계	소계	7,309.97	6,296.62	5,033.52	3,926.93	1,106.59	79.94	1,263.10
	국가	850.90	880.20	858.59	646.32	212.27	97.54	21.61
	지방	6,459.07	5,416.42	4,174.93	3,280.61	894.32	77.08	1,241.49
서낙동강 수계	소계	123.83	193.60	124.33	100.18	24.15	64.22	69.27
	국가	38.93	68.59	17.68	2.33	15.35	25.78	50.91
	지방	84.90	125.01	106.65	97.85	8.80	85.31	18.36
태화강 수계	소계	308.41	464.52	333.34	255.22	78.12	71.76	131.18
	국가	11.27	14.98	13.48	13.48	-	89.99	1.50
	지방	297.14	449.54	319.86	241.74	78.12	71.15	129.68
형산강 수계	소계	284.72	330.08	305.60	230.23	75.37	92.58	24.48
	국가	36.00	62.05	62.05	26.78	35.27	100.00	-
	지방	248.72	268.03	243.55	203.45	40.10	90.87	24.48
기 타	소계	190.99	119.30	116.85	69.53	47.32	97.95	2.45
	국가	43.99	20.17	17.97	7.94	10.03	89.09	2.20
	지방	147.00	99.13	98.88	61.59	37.29	99.75	0.25

□ 시·도별 개수율

(2007.12.31 한국하천일람)

시도별	하천 등급	하천 연장 (㎞)	개수현황
			요개수 (㎞)	기개수(㎞)				장래 (㎞)
				계	완전개수	불완전 개수	개수율(%)
합 계		9,880.50	8,957.92	7,105.88	5,540.51	1,565.37	79.33	1,852.04
국 가		1,045.99	1,045.99	969.77	696.85	272.92	92.71	76.22
지 방		7,911.93	7,911.93	6,136.11	4,843.66	1,292.45	77.56	1,775.82
부산	소계	254.26	423.73	365.52	266.25	99.27	86.26	58.21
	국가	59.19	92.71	43.49	21.24	22.25	46.91	49.22
	지방	195.07	331.02	322.03	245.01	77.02	97.28	8.99
대구	소계	277.02	333.20	331.80	268.22	63.58	99.58	1.40
	국가	99.47	95.78	94.38	77.56	16.82	98.54	1.40
	지방	177.55	237.42	237.42	190.66	46.76	100.00	-
울산	소계	493.08	742.97	553.05	438.82	114.23	74.44	189.92
	국가	11.27	14.98	13.48	13.48	-	89.99	1.50
	지방	481.81	727.99	539.57	425.34	114.23	74.12	188.42
경북	소계	4,656.08	3,740.94	3,010.61	2,542.54	468.07	80.48	730.33
	국가	447.87	455.76	447.12	338.54	108.58	98.10	8.64
	지방	4,208.21	3,285.18	2,563.49	2,204.00	359.49	78.03	721.69
경남	소계	4,200.06	3,717.08	2,844.90	2,024.68	820.22	76.54	872.18
	국가	438.29	386.76	371.30	246.03	125.27	96.00	15.46
	지방	3,761.77	3,330.32	2,473.60	1,778.65	694.95	74.28	856.72

□ 미개수 현황

(2007.12.31 한국하천일람)

하천명	유 수 의 계 통 (수 계)			미 개 수 구 간				비고
	본류	제1지류	제2지류	행정구역	사 유	관리청	연 장 (km)
				총 계			76.92
낙동강	낙동강			계		부산청	7.55 (8.20)
낙동강	낙동강			매리제 경남 김해시 상동면 매리	보상비 과다 (기본계획 재수립중)	부산청	0.38
				감노1제 경남 김해시 상동면 감노리	〃	부산청	0.48
				감노2제 경남 김해시 상동면 감노리	〃	부산청	0.30
				감노3제 경남 김해시 상동면 감노리	〃	부산청	0.35
				감노4제 경남 김해시 상동면 감노리	〃	부산청	(0.65)
				도요제 경남 김해시 상동면 도요리	실시설계 완료(김해지구)	부산청	1.52
				월상제 경북 상주시 중동면 간상리	경제성 낮음 (기본계획 재수립중)	부산청	3.86
				청곡제 경북 예천군 풍양면	공사중(예천지구)	부산청	0.63
반변천	낙동강	반변천		계		부산청	0.2
반변천	낙동강	반변천		강남제 경북 안동시 정상동	기본계획 수립중	부산청	0.2
내성천	낙동강	내성천		계		부산청	3.95
내성천	낙동강	내성천		화룡제 경북 예천군 용궁	실시설계 완료(영강지구)	부산청	0.75
				회룡포제 경북 예천군 용궁	“	부산청	1.4
				동림제 경북 예천군 용궁	“	부산청	0.15
				마산1제 경북 예천군 용궁	“	부산청	0.73
				서당제 경북 예천군 용궁	“	부산청	0.61
				직산제 경북 예천군 용궁	“	부산청	0.31
금호강	낙동강	금호강		계		부산청	1.40
금호강	낙동강	금호강		죽곡2제 대구 달성 다사면 죽곡리	민원 반대	부산청	0.9
				오수제 경북 영천 오수	공사완료 (‘07.12)	부산청	0.5
남강	낙동강	남강		계		부산청	1.02
남강	낙동강	남강		중천제 경남 진주시 금산면 중천리	실시설계중	부산청	1.02
함안천	낙동강	남강	함안천	계		부산청	0.51
함안천	낙동강	남강	함안천	검암제 경남 함안군 가야읍 검암리	함안철교(한국철도공사) 이설시까지 보류	부산청	0.51

하천명	유 수 의 계 통 (수 계)			미 개 수 구 간				비고
	본류	제1지류	제2지류	행정구역	사 유	관리청	연 장 (km)
밀양강	낙동강	밀양강		계		부산청	4.95
밀양강	낙동강	밀양강		활성제 경남 밀양시 활성동	기본계획 수립중	부산청	0.97
				금천제 경남 밀양시	제방 불필요 (대구-부산 고속도로 개설)	부산청	1.09	제외 대상
				남기제 경남 밀양시 산외면 남기리	기본계획 수립중	부산청	0.90
				차현제 경남 밀양시 교동	공사중	부산청	1.45
양산천	낙동강	양산천		계		부산청	2.03
양산천	낙동강	양산천		가산제 경남 양산시 북면 가산리	국가하천 도시구간 하천환경정비대상지구	부산청	2.03
태화강	태화강			계		부산청	1.50
태화강	태화강			태화제 울산광역시 중구 태화동	선보상 시행중	부산청	1.50
서낙동강	서낙동강			계		부산청	19.35
서낙동강	서낙동강			순아제 부산광역시 강서구 명지동	공사중	부산청	2.39
				천자제 부산광역시 강서구 강동동	공사중	부산청	2.73
				범방1제 부산광역시 강서구 범방동	-	부산청	2.25
				대부제 부산광역시 강서구 강동동	공사중	부산청	2.39
				범방2제 부산광역시 강서구 범방동	-	부산청	0.88
				얄개제 부산광역시 강서구 봉림동	-	부산청	0.94
				해포제 부산광역시 강서구 봉림동	공사중	부산청	0.84
				통전제 부산광역시 강서구 봉림동	공사중	부산청	1.21
				가락제 부산광역시 강서구 봉림동	공사중	부산청	0.65
				죽림제 부산광역시 강서구 죽림동	-	부산청	0.83
				시만제 부산광역시 강서구 식만동, 김해 불암동	공사중	부산청	0.73
				대사1제 부산광역시 강서구 강동동	공사중	부산청	1.46
				대사2제 부산광역시 강서구 대저1동	공사중	부산청	1.08
				초정1제 경남 김해시 대동면 초정리	-	부산청	0.69
				초정2제 경남 김해시 대동면 초정리	-	부산청	0.27
섬진강	섬진강			계		부산청	1.12
섬진강	섬진강			흥룡지구 경남 하동군 하동읍 흥룡리	실시설계 완료 (화심지구)	부산청	1.12

하천명	유 수 의 계 통 (수 계)			미 개 수 구 간				비고
	본류	제1지류	제2지류	행정구역	사 유	관리청	연 장 (km)
평강천	서낙동강	평강천		계		부산청	22.49	서낙동강의 파천으로서 국가하천수계에서 제외검토필요
평강천	서낙동강	평강천		신노전1제 부산광역시 강서구 강동동	서낙동강의 파천으로서 국가하천 제외대상이며, 추후 유역종합용역에서 검토(삭제)	부산청	3.32
				신노전2제 부산광역시 강서구 대저2동	“	부산청	1.56
				상남청1제 부산광역시 강서구 대저2동	“	부산청	1.85
				상납청2제 부산광역시 강서구 대저2동	“	부산청	0.76
				중곡제 부산광역시 강서구 강동동	“	부산청	1.03
				울만제 부산광역시 강서구 대저2동	“	부산청	1.68
				제도제 부산광역시 강서구 대저2동	“	부산청	1.38
				설만제 부산광역시 강서구 대저2동	“	부산청	2.99
				신천1제 부산광역시 강서구 강동동,대저1,2동	“	부산청	1.30
				신천2제 부산광역시 강서구 강동동,대저1동	“	부산청	2.66
				하리제 부산광역시 강서구 강동동,대저1동	“	부산청	1.85
				상리제 부산광역시 강서구 대저1동	“	부산청	0.60
				중리1제 부산광역시 강서구 대저1동	“	부산청	0.77
				중리2제 부산광역시 강서구 강동동	“	부산청	0.75
맥도강	서낙동강	평강천	맥도강	계	“	부산청	9.07
맥도강	서낙동강	평강천	맥도강	맥도제 부산광역시 강서구 명지동	“	부산청	1.70
				군라1제 부산광역시 강서구 명지동,대저2동	“	부산청	0.34
				군라2제 부산광역시 강서구 대저2동	“	부산청	2.26
				명지제 부산광역시 강서구 명지동	“	부산청	0.81
				송백제 부산광역시 강서구 대저2동	“	부산청	2.22
				월포제 부산광역시 강서구 대저2동	“	부산청	1.20
				대저제 부산광역시 강서구 대저2동	“	부산청	0.54
가화천	가화천			계		부산청	1.08
가화천	가화천			축동 경상남도 사천시 축동리	배후 사유지매입 완료 제방 불필요	부산청	0.80	제외대상
				반용 경상남도 사천시 반용리	〃	부산청	0.28

3. 국가하천별 유역현황 및 낙동강모식도

□ 낙동강

지 점	유역면적A(㎢)	계획홍수량 (㎥/sec)	하구까지 거리(㎞)	계획홍수위 (EL.m)
반변천 합류점	3,581.57	5,730	341.0	91.90
내성천 합류점	6,372.89	8,950	280.8	60.14
병성천 합류점	7,820.46	11,210	258.7	52.23
위천 합류점	9,357.27	12,580	247.2	46.72
감천 합류점	10,538.67	13,240	223.2	36.91
금호강합류점	13,727.50	14,410	168.3	25.12
회천합류점	15,012.58	14,410	120.4	19.86
황강합류점	16,374.65	14,820	115.3	19.24
남강합류점	20,308.70	16,110	87.3	15.77
밀양강합류점	22,719.90	16,840	45.7	11.17
양산천합류점	23,217.80	19,370	21.5	7.95
낙동강하구둑	23,326.30	19,370	509.7	3.9

□ 반변천

지 점	유역면적A(㎢)	계획홍수량 (㎥/sec)	유로연장(㎞)	계획홍수위 (EL.m)
길안천 합류점	1,891.50	3,190	99.80	101.23
반변천 하구	1,964.80	3,255	109.40	92.32

□ 내성천

지 점	유역면적A(㎢)	계획홍수량 (㎥/sec)	유로연장(㎞)	계획홍수위 (EL.m)
한천 합류점	1,440.9	4,040	91.5	72.41
금천 합류점	1,798.9	4,480	107.3	59.74
내성천 하구	1,806.7	4,480	108.2	60.14

□ 감천

지 점	유역면적A(㎢)	계획홍수량 (㎥/sec)	유로연장(㎞)	계획홍수위 (EL.m)
직지사천합류점	573.5	2,420	43.1	63.39
아천, 율곡천 합 류 점	760.5	2,950	47.1	57.41
감천 하구	999.5 (994.82)	3,000	69.0(71.4)	36.91

□ 금호강

지 점	유역면적A(㎢)	계획홍수량 (㎥/sec)	유로연장(㎞)	계획홍수위 (EL.m)
고촌천 합류점	441.1	1,360	45.3	78.39
신령천 합류점	796.1	3,370	50.6	69.98
청통천 합류점	1,123.1	3,790	65	51.92
신천 합류점	1,858.9	6,260	96.1	30.02
금호강 하구	2,087.9 (2,110.0)	5,680	114.6 (116.0)	25.12

□ 황강

지 점	유역면적A(㎢)	계획홍수량 (㎥/sec)	유로연장(㎞)	계획홍수위 (EL.m)
합천댐지점	928.35	2,370	59.64	56.54
남정교지점	1,043.68	2,880	77.15	36.32
황 강 하 구	1,344.19	4,010	111.00	19.26

□ 남강

지 점	유역면적A(㎢)	계획홍수량 (㎥/sec)	유로연장(㎞)	계획홍수위 (EL.m)
남강댐지점	2,281.5	800	107.4	23.67
영천강합류점	2,593.9	2,360(2,540)	121.1	21.48
함안천합류점	3,386.5	4,890	174.5	16.30
남 강 하 구	3,466.1	4,930	185.6	15.77

□ 덕천강

지 점	유역면적A(㎢)	계획홍수량 (㎥/sec)	유로연장(㎞)	계획홍수위 (EL.m)
과 업 시 점	347.76	2,273	41.00	52.21
남강댐 합류점	379.85	2,580	45.60	46.00

□ 함안천

지 점	유역면적A(㎢)	계획홍수량 (㎥/sec)	유로연장(㎞)	계획홍수위 (EL.m)
과 업 시 점	47.00	496	10.30	24.96
남강 합류점	149.30	1,224	19.96	16.30

□ 밀양강

지 점	유역면적A(㎢)	계획홍수량 (㎥/sec)	유로연장(㎞)	계획홍수위 (EL.m)
청도천합류점	890.16	4600	67.50	34.98
단장천합류점	1,290.66	6930	78.00	18.09
밀양강 하구	1,425.60	6930	101.50	11.77

□ 양산천

지 점	유역면적A(㎢)	계획홍수량 (㎥/sec)	유로연장(㎞)	계획홍수위 (EL.m)
과 업 시 점	137.20	2,040	21.60	13.92
양산천하구	243.70	2,490	32.30	7.95

□ 서낙동강

지 점	유역면적A(㎢)	계획홍수량 (㎥/sec)	유로연장(㎞)	계획홍수위 (EL.m)
서낙동강하구	303.1	1,860 (1,920)	26.8	1.57
조만강합류점	272.5	1,720 (1,720)	25.6	1.62
신어천합류점	59.2	455 (455)	15.8	1.80
예안천합류점	16.9	240 (240)	9.8	1.92

□ 평강천

지 점	유역면적A(㎢)	계획홍수량 (㎥/sec)	유로연장(㎞)	계획홍수위 (EL.m)
평강천분기점	13.6	70 (70)	7.2	1.70
평강천 하구	27.0	155 (215)	9.6	1.00

□ 맥도강

지 점	유역면적 A(㎢)	계획홍수량 (㎥/sec)	유로연장 (㎞)	계획홍수위 (EL.m)
평강천합류점 (No.0)	14.5	40 (100)	11.6	1.08
영강수로합류점 (No.10)	12.2	80 (100)	9.5	1.08

□ 태화강

지 점	유역면적A(㎢)	계획홍수량 (㎥/sec)	유로연장(㎞)	계획홍수위 (EL.m)
동천 합류점	448.16	3,200	42.42	3.83
태화강 하구	643.96	4,630	46.02	1.46

□ 형산강

지 점	유역면적A(㎢)	계획홍수량 (㎥/sec)	유로연장(㎞)	계획홍수위 (EL.m)
대천 합류점	357.72	2,210	27.80	36.50
소현천 합류점	553.26	3,080	34.20	26.37
기계천 합류점	791.98	3,660	48.60	10.03
형산강 하구	1,143.07	4,400	63.60	1.24

□ 가화천

지 점	유역면적A(㎢)	계획홍수량 (㎥/sec)	유로연장(㎞)	계획홍수위 (EL.m)
가화천 하구	27.8	3,360	12.2	4.77
유수보 직하류	11.2	3,180	5.4	12.71

□ 섬진강

지 점	유역면적A(㎢)	게획홍수량 (㎥/sec)	유로연장(㎞)	계획홍수위 (EL.m)
섬진강 하구	4,911.89	13,000	223.86	3.16

4. 댐 및 저수지 현황

○ 한강수계

구 분	단 위	다목적댐				홍수조절댐
		소양강댐	충주댐	횡성댐	충 주 조정지댐	평화의댐
유 역 면 적 계획홍수위 상시만수위 제한 수위 저 수 위 총저수용량 홍수조절용량 유효저수용량 연간용수공급 연간 발전량	㎢ EL.m EL.m EL.m EL.m 백만㎥ 백만㎥ 백만㎥ 백만㎥ GWh	2,703 198.0 193.5 190.3(185.5) 150.0 2,900 770 1,900 1,213 353	6,648 145.0 141.0 138.0 110.0 2,750 616 1,789 3,380 844.1	209 184.0 180.0 178.2 160.0 86.9 9.5 73.4 119.5 5.6	1,692 - 65.1 - 63.5 30.0 - 17.0 - 79.5	3,227 269.3 - - - 2,630 - - - -
관 리 기 관		한국수자원공사

○ 금강, 섬진강 및 기타수계

구 분	단 위	다목적댐(금강수계)		다목적댐(섬진강 및 기타수계)
		용담댐	대청댐	주암댐	섬진강댐	부안댐	보령댐
유 역 면 적 계획홍수위 상시 만수위 제 한 수 위 저 수 위 총 저수용량 홍수조절용량 유효저수용량 연간용수공급 연 간 발전량	㎢ EL.m EL.m EL.m EL.m 백만㎥ 백만㎥ 백만㎥ 백만㎥ GWh	930 265.5 263.5 261.5 228.5 815 137 672 650.4 198.5	3,204 80.0 76.5 76.5 64.5 1,490 250 790 1,649 240～196	1,010 110.5 108.5 - 98.5 457 60 352 270 -	763 197.7 196.5 - - 466 32 370 350 181	59 43.8 41.2 41.2 23.0 41.5 9.3 35.6 35.1 1.3	163.6 75.5 74.0 - 50.0 116.9 10.0 108.7 106.6 5.8
관 리 기 관		한국수자원공사		한국수자원공사	한국수력 원자력(주)	한국수자원공사

○ 낙동강수계 다목적댐 현황

- 기존댐

구 분		단 위	안동댐	임하댐	합천댐	남강댐	밀양댐	비고
댐	하 천		낙동강	반변천	황 강	남 강	단장천
	형 식		E.C.R.D	E.C.R.D	C.G	C.F.R.D	C.F.R.D
	높 이	m	83.0	73.0	96.0	34.0	89.0
	길 이	m	612.0	515.0	472.0	1,126.0	535.0
	정 상 표 고	EL.m	166.0	168.0	181.0	51.0	212.5
	체 적	천㎥	4,015	3,423	891	1,280	3,943
유역	유 역 면 적	㎢	1,584	1,361	925	2,285	95.4
	연 평 균 유 입 량	㎥/sec	27.0	17.3	28.9	64.4	92.0
		106㎥	850.0	762.0	911.4	2,031.0	1,269.5
	연간용수공급량	106㎥	926	592	599	573.3	73.0
저수지	저수면적(계획홍수위)	㎢	51.5	26.4	25.0	28.2	2.2
	계 획 홍 수 위	EL.m	161.7	164.7	179.0	46.0	210.2
	상 시 만 수 위	EL.m	160.0	163.0	176.0	41.0	207.2
	월 류 정 표 고	EL.m	151.0	151.4	166.0	29.0	199.5
	저 수 위	EL.m	130.0	137.0	140.0	32.0	150.0
	총 저 수 용 량	106㎥	1,248	595	790	309.2	73.6
	유 효 저 수 용 량	106㎥	1,000	424	560	299.7	69.8
	홍 수 조 절 용 량	106㎥	110	80	80	269.8	6.0
	저 수 지 길 이	㎞	43.5	37.0	30.0	16.5	4.9
발전	발 전 시 설 용 량	만kW	9.0	5.0	10.1	1.4	0.13
	연 간 발 전 량	GWh	89	96.7	232.4	41.3	7.0
	최 대 사 용 수 량	㎥/sec	161	119	119	112	2.982

- 신규댐

구 분		단 위	신규 다목적댐			비 고
			화북댐	부항댐	성덕댐
유역현황	하 천	-	위 천	부항천	보현천
	유역면적	㎢	87.5	82.0	41.3
	연평균강수량	㎜	1,021	1,127	1,043
	연평균유입량	백만㎥	50.8	52.1	24.3
저수지	계획홍수위	EL.m	205.1	198.6	364.9
	상시만수위	EL.m	204.0	195.0	364.0
	총저수용량	백만㎥	48.7	54.3	27.9
	유효저수용량	백만㎥	40.1	42.6	21.9
	수몰면적	㎢	1.5	2.6	2.5
댐	위 치	-	경북군위	경북김천	경북청송
	댐 형 식	-	CFRD	CFRD	CGD
	댐 높 이	m	45.0	57.4	58.5
	댐 길 이	m	330	440	274
	댐 정 고	EL.m	208.0	201.4	368.5
효과	용수공급량	백만㎥/년	38.3	36.3	20.6
	홍수조절용량	백만㎥	3.1	12.3	4.2
	건설기간	년도	'00~'08	'02~10	'06~'10

□ 낙동강유역 저수지현황

구 분	개 수	관계면적(㎢)	유역면적(㎢)	유효저수량(천㎥)
계	5,771	1,035.76	6,211.95	370,488.1
대구광역시	116	17.54	200.60	8,409.9
부산광역시	18	0.87	7.63	97.8
경 상 북 도	3,489	668.92	4,429.34	264,750.4
경 상 남 도	2,101	337.04	1,543.60	93,643.2
전 라 북 도	47	11.39	30.78	3,586.8

□ 용수전용댐

구 분		태백권		포항권
항 목	단위	광동댐	달방댐	영천댐	안계댐	감포댐
유역 면적	㎢	125.0	29.4	235.0	6.7	3.67
수 계 하 천 명		한강-한강(1) 골지천(2)	전천(2) 신흥천(2)	낙동강-금호강 자호천(2)	형산강-기계천(2) 제2칠성천(소)	- 오류천(소)
형 식		E.C.R.D	E.C.R.D	E.C.R.D	E.F	E.C.R.D
높 이	m	39.5	53.5	42.0	32.5	35.0
길 이	m	292.0	326.0	300.0	223.5	108.0
정상 표고	EL.m	678.50	117.00	162.00	46.90	44.00
심벽 정고	EL.m	677.90	116.60	161.00	46.00	43.50
체 적	천㎥	616	1,009	960	627	190
계획홍수위	EL.m	675.30	114.25	159.30	44.97	41.20
상시만수위	EL.m	672.00	112.00	156.80	43.90	40.00
월류정표고 (보조여수로표고)	EL.m	672.00 (666.70)	112.00 (105.00)	156.80 (151.00)	43.90	40.00
저 수 위	EL.m	662.00	80.00	138.00	31.00	21.00
총저수용량	천㎥	11,000	7,717	96,400	17,650	2.39
계획홍수위 기준 저수용량	천㎥	13,130	8,749	103,210	18,463	2,579
유효저수용량	천㎥	8,000	7,487	81,400	13,000	2,170
홍수조절용량	천㎥	-	-	-	-	-
연간유입량	CMS (백만㎥)	1.86 58.8	0.69 21.7	3.89 122.8	0.07 2.2	0.065 2.1
연평균강우량	mm	1,130.6	1,213.7	1,100.0	1,014.5	1,010.0
연 간 용수공급량	천㎥ /년	26,360	14,605	107,300	조절지댐 역 할	1,643
- 생·공용수		25,550	13,140	80,300	-	1,643
- 관개용수		810	260	12,400	-	-
- 유지용수		-	1,205	14,600	-	-
만수 면적	㎢	1.04	0.49	6.9	1.4	0.2
보상기준	년	100년 배수위	100년 배수위	200년 수평	200×1.2 배수위	200년 수평
보상수위	EL.m	675~676	114.00	159.30	44.94	41.20
건설 기간	년.월	‘85.12 ~ ‘89.9	‘86.11 ~ ‘90.5	‘74.11 ~ ‘80.12	‘68.8 ~ ‘71.12	‘02.7 ~ ‘06.12

주) E.F : Earth Fill Dam,  E.C.R.D  : Earth Core Rock Fill Dam, C.G.D : Concrete Gravity Dam

※ 하천의 ( )는 등급표시, 계의 ( )는 낙동강하구둑 물량 제외, 총저수용량은 상시만수위 기준

구 분		운문수도	울산권
항 목	단위	운문댐	대곡댐	사연댐	대암댐	선암댐
유역 면적	㎢	301.3	57.5	67.0	77.0	1.2
수 계 하 천 명		낙동강-밀양강 동창천(2)	태화강 대곡천(2)	태화강 대곡천(2)	- 둔기천(2)	- 여천천(소)
형 식		E.C.R.D	C.F.R.D	E.C.R.D	E.C.R.D	E.F
높 이	m	55.0	52.0	46.0	27.0	22.0
길 이	m	407.0	192.0	300.0	318.0	331.0
정상 표고	EL.m	155.1	126.80	66.40	55.00	32.00
심벽 정고	EL.m	154.30	128.00	65.90	54.50	31.00
체 적	천㎥	1,319	528.0	696.4	254	290
계획홍수위	EL.m	152.60	122.70	63.20	52.91	30.00
상시만수위	EL.m	150.00	120.00	60.00	48.50	30.00
월류정표고 (보조여수로표고)	EL.m	150.00 (138.00)	117.50	60.00 (라바보 61.5)	48.50 (라바보 49.4)	30.25
저 수 위	EL.m	122.00	91.0	45.00	44.50	22.50
총저수용량	천㎥	135,344	28,500	25,000	9,500	2,000
계획홍수위 기준 저수용량	천㎥	160,252	36,160	30,335	13,140	2,021
유효저수용량	천㎥	126,175	27,800	20,000	5,000	1,500
홍수조절용량	천㎥	23,460	-	-	-	-
연간유입량	CMS (백만㎥)	6.41 202.1	1.29 40.72	2.90 91.4	1.52 48.0	- -
연평균강우량	mm	1,139.4	1,251	1,153	1,203.2	1,147
연 간 용수공급량	천㎥ /년	160,230	32,850	80,410	182,500	조절지댐 역 할
- 생·공용수		135,040	32,850	80,300	182,500	-
- 관개용수		2,783	-	-	-	-
- 유지용수		22,410	-	110	-	-
만수 면적	㎢	7.83	2.41	1.92	1.5	0.26
보상기준	년	200×1.2 수평	200년 수평	200년 수평	200년 수평	-
보상수위	EL.m	152.60	122.70	63.20	52.90	30.00
건설 기간	년.월	‘85.12 ~ ‘94.9	'99.4 ~ '05.12	‘62.10 ~ ’65.12	‘68.2 ~ ‘69.12	‘62.9 ~ ‘64.12

주) E.F : Earth Fill Dam,  E.C.R.D  : Earth Core Rock Fill Dam, C.G.D : Concrete Gravity Dam

※ 하천의 ( )는 등급표시, 계의 ( )는 낙동강하구둑 물량 제외, 총저수용량은 상시만수위 기준

구 분		거제권		여수권	평림수도	낙동강 하구둑	계
항 목	단위	연초댐	구천댐	수어댐	평림댐
유역 면적	㎢	11.7	12.7	49.0	19.9	23,560
수 계 하 천 명		- 연초천(2)	산양천(2) 구천천(2)	- 수어천(2)	황룡강 평림천(2)	낙동강
형 식		E.C.R.D	E.C.R.D	E.C.R.D	E.C.R.D	C.G,E.C.R.D
높 이	m	24.5	50.0	67.0	37.3	18.7
길 이	m	120.0	234.0	437.0	390.5	2,230.0
정상 표고	EL.m	52.0	96.0	69.20	116.0	9.2
심벽 정고	EL.m	51.50	95.00	68.60	115.4	-
체 적	천㎥	108.2	739.2	1,460	892.8	2,206
계획홍수위	EL.m	49.60	94.54	66.20	111.30	3.7
상시만수위	EL.m	48.00	93.00	64.00	109.70	-
월류정표고 (보조여수로표고)	EL.m	48.00	93.00	64.00 (55.00)	109.70	-
저 수 위	EL.m	36.30	58.00	44.00	91.60	-
총저수용량	천㎥	4,960	9,670	28,100	8,470	-	384,311
계획홍수위 기준 저수용량	천㎥	5,219	10,016	31,272	10,264	-	444,810
유효저수용량	천㎥	4,590	9,252	22,000	8,050	-	336,424
홍수조절용량	천㎥	-	-	-	-	-	23,460
연간유입량	CMS (백만㎥)	0.27 8.58	0.33 10.47	1.43 45.10	0.45 14.12	-
연평균강우량	mm	1,367.6	1,500.3	1,550	1,339.0	-
연 간 용수공급량	천㎥ /년	6,260	7,578	29,675	13,950	750,000	1,413,361 (663,361)
- 생·공용수		5,840	7,300	27,375	10,940	750,000	1,352,778 (602,778)
- 관개용수		420	278	2,300	1,720	-	20,971
- 유지용수		-	-	-	1,290	-	39,615
만수 면적	㎢	0.625	0.468	1.54	0.950	-
보상기준	년	200년 수평	1,000년 수평	200년 수평	200년 수평	-
보상수위	EL.m	49.60	94.54		111.33	-
건설 기간	년.월	‘77.12~ ‘79.12	‘84.5~ ‘87.11	‘74.8~ ‘78.5	'01.11~ '07.12	'83.9~ '90.6

Ⅱ. 치수사업 현황

1. ‘09 예산 현황

(단위 : 백만원)

구분				'08 년		'09 년		비고
				건수	사업비	건수	사업비
치수예산					333,982		606,310
배상금				1식	2,415	1식	-
시설비				67	114,940	76	314,928
보상비				1식	51,616	1식	73,782
감리비				1식	15,897	1식	25,892
기본조사비				1식	-	1식	800
설계비				1식	4,896	1식	22,000
부대비				1식	600	1식	720
연구개발비				1식	7,547	1식	8,788
댐직하류				1식	8,771	1식	9,000
재해예방사업비				150	127,300	152	150,400
일반예산	계				151,581		397,669
	국가하천정비		소계		135,263		379,881
			배상금	1식	2,415	1식	-
			시설비	52	84,438	63	280,428
			보상비	1식	34,000	1식	57,782
			감리비	1식	12,760	1식	22,451
			기본조사비	1식	-	1식	800
			설계비	1식	1,300	1식	18,000
			부대비	1식	350	1식	420
	연구개발			1식	7,547	1식	8,788
	댐직하류			1식	8,771	1식	9,000
균특예산	계				182,401		208,641
	수계치수		소계		55,101		58,241
			시설비	15	30,502	13	34,500
			보상비	1식	17,616	1식	16,000
			감리비	1식	3,137	1식	3,441
			설계비	1식	3,596	1식	4,000
			부대비	1식	250	1식	300
	재해예방사업			150	127,300	152	150,400
도로사업					5,087		8,300
일반예산	진해국가	시설비		1	4,500		8,000
	산업단지	보상비		1식	184
		감리비		1식	403		300

2.부산청관내 국가하천 제방 보수･보강 현황

□ 국가하천 현황(18개 중 섬진강, 가화천, 평강천,맥도강제외)

하천명	하천 연장 (km)	제방현황								시행중인 공사현황
		계		기시행		시행중		장래		기시행	시행중	장래
		갯수	연장	갯수	연장	갯수	연장	갯수	연장
계	915	515	985	235	399 (40%)	117	290 (30%)	163	296 (30%)	45개 (70)	117개 (290)	90개 (163)
낙동강	401	193	404	81	141 (35%)	57	138 (34%)	55	125 (31%)	11개 (17)	57개 (138)	37개 (70)
반변천	34	8	14	-	-	-	-	8	14 (100%)	-	-	-
내성천	27	22	30	10	15 (50%)	8	12 (40%)	4	3 (10%)	8개 (14)	8개 (12)	-
감천	39	39	68	22	41 (60%)	2	2 (3%)	15	25 (37%)	2개 (4)	2개 (2)	11개 (20)
금호강	69	38	101	9	23 (23%)	12	48 (47%)	17	30 (30%)	1개 (1)	12개 (47)	9개 (19)
황강	79	41	56	14	14 (25%)	3	8 (14%)	24	34 (61%)	4개 (5)	3개 (8)	12개 (18)
남강	145	83	114	50	60 (52%)	19	35 (31%)	14	19 (17%)	4개 (4)	19개 (35)	9개 (10)
덕천강	4	5	5	2	1 (20%)	-	-	3	4 (80%)	-	-	-
함안천	9	10	15	3	2 (13%)	-	-	7	13 (87%)	-	-	3개 (6)
밀양강	33	19	48	8	16 (33%)	9	29 (61%)	2	3 (6%)	1개 (3)	9개 (29)	2개 (3)
양산천	10	5	19	2	9 (48%)	2	5 (26%)	1	5 (26%)	-	2개 (5)	1개 (5)
서낙동강	18	18	24	15	22 (92%)	-	-	3	2 (8%)	13개 (18)	-	1개 (1)
태화강	11	8	21	7	18 (86%)	-	-	1	3 (14%)	-	-	1개 (3)
형산강	36	26	66	12	37 (56%)	5	13 (20%)	9	16 (24%)	1개 (3)	5개 (13)	4개 (8)

□ 현재 시행중인 국가하천 공사현황

- 전체(252개,523km), 기시행(45개,70km), 시행중(117개,290km), 장래(90개,163km)

3. 공사 현황

4. 용역 현황

(단위 : 억원)

Ⅲ. ‘09 수해예방대책

			기본목표
홍수대비 국가하천시설물에 대한 점검계획을 수립하여 제방․호안․구조물 등의 하천시설물에 대하여 파손 및 작동상태 등을 점검하여 재해위험요소를 사전에 제거하고, 비상조직 편성 및 동원 체계 구축 등 수해대비 사전조치계획을 수립하여 응급상황 발생 시 즉각 대응할 수 있도록 조치

1.  국가하천시설물 점검

1-1 해빙기 공사현장 및 국가하천 시설물 점검계획

□ 목 적

◦ 해빙기를 맞아 하천공사 현장에 대한 안전관리와 국가하천내 하천시설물의 우기대비 사전대책 수립을 위해 소관시설물에 대한 일제 점검

◦ 조사된 취약시설물에 대한 보수․보강계획을 수립․시행하여 금년 홍수에 대비

□ 점검대상

◦ 우리 청 시행 58개 하천공사 현장(지자체 등 위탁공사 포함)

◦ 우리 청 관내 국가하천시설물(18개 하천, 982km)

□ 점검일정

◦ 점검기간 : '09. 02. 23(월) ～ '09. 03. 06(금) [10일간]

◦ 점 검 자 : 우리청 담당직원, 책임감리원 및 현장대리인,

지자체 및 한국농촌공사 시설물관리책임자

◦ 점검결과 보고 : '09. 03. 10

◦ 조치계획 수립 : '09. 03. 17

◦ 본부 보고 : '09. 03. 20

□ 점검반 편성 : 3개반 9개조

◦ 해당 지자체 및 한국농촌공사 등 시설물관리책임자와 합동점검

(부산, 대구, 울산, 경남․북지역 시․군․구 담당자)

□ 점검사항

◦ 하천공사현장

- 해빙기 융해로 인한 지반침하, 절토면 붕괴 등의 안전사고 예방대책

- 동절기에 타설된 콘크리트 구조물의 결함 여부

- 보수․보강을 요하는 시설의 대책수립 여부 등

- 배수구조물․제방신설 구간 등 외수범람 가능성을 고려한 우기 전․후 공정계획 수립여부

- 급류하천의 세굴 위험여부, 연약지반에서 파이핑 등의 위험 여부, 배수펌프장 설치지역(배수문 등)의 누수 우려 여부

- 최근 준공되어 지반이 안정화 되지 않은 구간에 대한 대책

◦ 국가하천 시설물

- 주요 점검대상

․제방, 호안, 하천구조물(수문, 하상유지시설, 보, 빗물펌프장, 육갑문, 취수시설, 하천횡단 교량) 등

․기타 하천법에 의거 설치된 하천시설물

- 주요 점검요령

․제방 및 호안(밑다짐공 포함)의 유지상황

․배수구조물의 파손 및 주변의 공동화 발생여부

․수문의 개폐상황

․구조물 하류측의 하상세굴 상황

․고수부지 보호공의 유지상황

․배수펌프장 작동상황, 흡수조․토출조의 유지 상황 등

□ 점검방법

◦ 국가하천내 제방 및 배수구조물에 대한 전수조사 실시

◦ 해당 지자체 시설물관리책임자와 취약시설에 대한 자료수집․검토 후 현지조사 실시

◦ 배수구조물 집중점검 실시

- 지자체 또는 한국농촌공사 시설물관리책임자와 합동점검

- 붙임 배수구조물 현황 조사표에 의거 각 항목별 점검

◦ 외관적으로 확인이 어려운 항목은 지역주민 및 지자체 탐문조사 실시

◦ 파이핑 발생지점에는 관리용 안내판 설치

안     내

파이핑 현상 원인을 조사중 훼손을 금함

∘발생년도 : ○○년도(태풍 루사)

관 리 청(☎000-0000-0000)

500

300

500

300

□ 점검결과 조치

◦ 조사된 취약시설은 '09 우기전 보강이 필요한 시설물과 장기대책 시설물로 구분하여 조치

1-2 지정제방 점검

□ 목적

금년 우기를 대비하여 각 현장에서는 제방점검단을 편성하여 현재 공사시행중인 제방 및 최근 3년간 준공한 제방에 대한 월별  점검계획을 수립하여 월 1회이상 현지 확인․점검을 실시하여 금년 홍수에 대비

□ 제방점검단 편성․운영

◦ 점검대상: 공사중인 제방 및 최근3년간 준공한 제방

구분	계	국가하천	지방하천	비고
계	366	272	94
공사중인 제방	316	241	75
준공한 제방 (최근3년간)	50	31	19

※ 준공한 제방중 지방하천은 제외(58개소)

◦ 점검반 편성

- 공사현장 방재조직을 활용하여 주기적인 점검 실시

- 62개 감리단별 담당제방 지정(1개 감리단 약 6개제방)

◦ 점검 내용

- 제체 누수, 비탈면 유실, 둑마루 균열, 침하 등

- 호안 침하 및 유실, 공동발생 여부

- 구조물, 수문 상태 및 주변 침하 여부 등

◦ 점검 시기

- 매월 1회 이상 정기적으로 점검(10월까지)

- 호우 또는 태풍 발생 전․후

◦ 점검방법

- 매월 중점점검분야를 선정하여 집중점검 실시

- 감리단, 시공회사 합동으로 자체 점검조를 편성하여 점검 실시

- 정밀점검이 필요하다고 판단되는 구간에 대해서는 외부전문가와 합동점검(5, 7월)

- 외관적으로 확인이 불가능한 부분은 지역주민 및 지자체 탐문실시

※ 응급상황 발생시 선 조치후 보고

□ 중점관리대상 시설물 점검

효율적인 제방점검을 위해 점검대상 제방중 홍수기까지 지속적인 관찰이 필요한 시설을 선정하여 중점관리

○ 차수공이 계획된 제방 :

․공사를 발주하였으나 예산부족 등으로 차수공이 미시행된 제방

○ 보강이 완료되지 않고 배수펌프장이 위치한 제방 :

․펌프진동으로 인하여 배수문 주변 취약

○ 제방절개가 계획된 제방 :

․구조물설치 등으로 제방을 절개하였거나 계획되어 있는 취약구간

□ 월별 제방점검 계획

구분	중점 점검사항	비고
1～2월	∘국가하천 시설검검 - 관할 지자체 등과 합동으로 국가하천시설 일제점검	- 취약구간선정 - 보수․보강대책수립
3월	∘해빙기 대비 제방, 호안, 구조물 주변 침하 및 포락 상태 (육안조사)	-홍수기대비보수․ 보강대책수립
4월	∘중점관리대상 시설물을 선정하여 집중점검 실시 ∘홍수피해 우려가 있는 제방 절개구간 및 유수 지장물제거 (토사 적치, 가건물 등)	-취약구간에 대한 조치사항 등 점검
5월	∘기 점검된 취약시설물에 대한 정밀점검(1차) - 장마에 대비하여 취약시설물에 대한 보강 또는 관리방안 모색 - 비상주감리 및 외부전문가 합동 점검	-취약구간에 대하여 민간전문가와 합동점검 ․제방절개구간 ․펌프장주변구조물
6월	∘중점관리대상 시설 및 기 조사된 취약지구의 보강 상태,	- 종합적으로 조치사항 등을 확인점검
7월	∘2차 제방 정밀점검 - 중점관리 대상 시설중 태풍에 대비하여 정밀한 점검이 필요하거나 장마이후 연약해진 시설 - 용역회사 및 비상주감리 등 관계전문가 합동 조사 실시	- 침수등으로 연약해진 제방에 대하여 파이핑현상 등 피해발생 등을 면밀히 점검
8월	∘집중호우 또는 태풍 내습 후 하천시설물의 전반적인 상태 - 제방, 구조물, 호안, 누수여부 등 상태 점검	- 제방 및 구조물등의 침수이후 종합적인 점검을 실시 - 보수보강대책수립

2. 수해대비 사전조치 계획수립

2-1 비상조직 편성 및 운영체제 수립

□ 근무체제

◦ 준비, 경계, 비상 등 3단계로 편성․운영

◦ 현장 복구팀을 강화하여 현장대응 능력 향상

◦ 응급상황 발생시 긴급 동원체계 구축( 참고자료 7 )

□ 단계별 근무 편성

1) 준비단계(1단계)

◦ 기상특보(호우주의보, 태풍주의보) 발령으로 댐 또는 하천수위를 주시할 필요가 있을 경우

◦ 조치사항

- 기상, 수위 등에 관한 정보수집 및 유관기관과 협조

- 각 공사현장 비상근무 및 재해취약지구 순찰강화 지시

◦ 근무인원 : 33명(본청 8, 산하기관 25)

			반 장 (5급)
행정팀(1)			하천팀(3)				도로팀(3)			산하기관(25)
관리국직원 1명			하천국 및 건설관리실직원 3명				도로시설국직원 3명			각 국도관리 5명

※ 지원업무수행자는 각 현장에서 근무

2) 경계단계(2단계)

◦ 기상특보(호우경보, 태풍경보) 및 홍수주의보, 경보가 발령되어 피해발생 우려 시

- 태풍, 호우 등 자연재해로 막대한 피해 발생이 예상되는 경우

- 건설교통부 본부 및 당해 기관장이 이에 준하는 상황이라고 판단한 경우

◦ 조치사항

- 기상, 수위 등에 관한 정보수집 및 유관기관과 협조

- 홍수대책상황실 운영 준비

◦ 근무인원 : 전직원의 1/3이상

			반 장 (4급)
행정팀			하천팀				도로팀			산하기관
관리국직원 1/3			하천국 및 건설관리실직원 1/3				도로시설국직원 1/3			각국도관리 전직원의 1/3

※ 지원업무수행자는 각 현장에서 근무

3) 비상단계(3단계)

◦ 지역적으로 막심한 재해가 발생했거나 발생이 예상되는 경우 또는 국토해양부 본부 및 당해 기관장이 이에 준하는 상황이라고 판단한 경우

◦ 조치사항

- 비상근무체제로 전환(홍수대책상황실 운영)

- 피해상황 파악 및 응급복구 지원 등

◦ 근무인원 : 전직원의 1/2 (본청 1/2, 산하기관 1/2)

							청장
	상 황 반											복 구 반
	반장 : 하천국장, 관리국장											반장 : 도로시설국장 건설관리실장
																							진주국도
																							진영국도
																							영주국도
																							포항국도
																							대구국도
행정팀						상황팀					지원팀						복구팀
∙비상소집 점검 ∙홍보 ∙기타행정사항 지원						∙홍수, 피해 상황 파악 ∙상황통제 ∙대외협조 사항 ∙상황보고					∙도로상황 ∙자재, 장비 인력동원 ∙지자체협조사항						∙응급조치시행 ∙자재운반 ∙현장복구 작업 ∙주민대피
관리국직원 1/2						하천국 및 건설관리실 직원 1/2					도로시설국 직원 1/2						도로․하천 현장 전직원

※ 당일 근무자는 09시부터 익일 09시 근무를 원칙으로 하되, 상황에 따라 조정운영

4) 현장 비상근무 조직

		재해대책 책임자 (책임감리원)
점 검 반			응급조치반			대민지원반
반장 : 현장소장			반장 : 공사과장			반장 : 관리과장
∙지정된 현장예찰			∙응급복구조치실시			∙지자체업무연락
∙비축수방자재점검및배치			∙장비,인력,자재의			∙지원현장업무연락
∙상황보고			통제및투입			∙주민대피및전파

2-2 응급상황 발생시 동원체계 구축

□ 응급조치 흐름도

응급상황 신고(보고)

응급조치 지시 및 보고

상황반

복구반

현장복구팀

현장복구팀

응급조치시행(2단계)

수위하강

보강공사

초기응급조치(1단계)

장비동원토석운반

상황보고(청장)

시․군․구 재난안전대책본부

중앙

재난안전대책본부

건설교통부

□ 현장 초기 응급조치(1단계)

◦ 자체 및 인근 하천공사 현장에서 긴급 투입하여 지원현장 추가    투입시까지 응급조치

- 투입장비 : 굴삭기 2대, 덤프트럭 5대

- 투입자재 : 비축 토석 및 수방자재

□ 지원 응급조치(2단계)

◦ 지원체계

- 도로공사 현장중 근접한 거리에 따라  단계별 지원체계 편성

- 국도관리사무소는 관할 지역별로 지원

◦ 응급조치

- 수해 확대방지를 위하여 연속적인 토석의 운반∙투하가 가능토록 충분한 토석 및 장비투입

∙지원사항 : 적재∙적하장비(2대), 운반장비(10～15대), 토석

※ 응급상황 발생시 지원체계(참고자료 7)

□ 홍수대비 모의훈련 실시

◦ 목적 : 홍수시 발생할 수 있는 제방 누수 및 비탈면 유실 등 응급상황에 대비한 모의훈련을 실시하여 현장 초기 대응능력과 동원체계 등을 점검하고, 훈련과정에서 야기되는 문제점을 도출.보완하여 홍수에 대비

◦ 훈련일시 : 2009. 5월

◦ 훈련내용 : 신고체계 및 초기대응 상태,

자재․장비․인력 등 동원 체계,

관계기관 협조체계 및 실제 대응능력 점검

2-3 응급조치용 수방자재 비축

□ 응급조치용 토석비축

◦ 초기 대응능력 강화를 위한 응급조치용 토석비축

- 제방 소단 및 국공유지 등 활용

- 초기 응급조치 및 장비 교행로 등으로 이용

◦ 공사현장마다 1,000㎥ 이상 비축

- 배수구조물 부근 등 취약구간에 설치

- 몽리 면적이 넓고 밀집가옥이 있을 경우 현장여건에 맞추어 추가설치

□ 홍수에 저항할 수 있는 수방자재 확보

◦ 수방자재 종류

	품 명		규 격		효 과
	대형마대		1㎥(1.5t)		자중이 무거워 유속에 저항력이 큼
	소형마대		20㎏		유실방지포 고정 및 부분누수 방지
	비 닐		2*50m		우수에 의한 유실방지
	천막비닐		B=20m		유수에 의한 비탈면 유실방지

◦ 공사현장별 자재 확보계획(각 현장별)

- 대형마대 100개, 소형마대 200개 이상

- 천막비닐 300m(15장), 비닐 6롤 이상

2-4 우기대비 공사현장별 조치사항

□  제방점검 및 순찰

◦ 순찰대상

- 누수 우려가 있어 차수공이 계획되어 있으나 현재까지 차수공이 미시행 된 제방과 제방보강이 완료되지 않고 배수펌프장이 위치한 제방을 중점관리

- 중점관리대상 제방에서 특히 취약하다고 판단되는 구간을 선정하여 집중적인 순찰 실시

◦ 순찰시기

- 순찰시기 : ‘09. 5 ～ 10월 중 집중호우 및 태풍 발생 중․후 또는 댐 방류 등으로 인한 하천수위 상승시

◦ 순찰방법 및 중점점검 사항

- 순찰방법

․ 감리단과 시공회사 직원이 시간대별 순찰조를 편성하여 순찰 실시

․ 기상특보 발령시 사전순찰 실시

․ 하천수위가 경계수위에 육박할 경우 주․야간 불문하고 4시간 간격으로 취약구간 순찰

- 순찰시 중점점검 사항

․ 제방 누수, 비탈면 유실, 둑마루 균열, 침하 여부

※ 수위하강 시에는 제외측 비탈면 유실 여부 관찰 필요

․ 구조물 누수, 주변 침하 여부 등

※ 특히, 펌프장 가동시 구조물 주변 제방 상태 정밀 순찰

․ 제외측의 장비, 자재 등이 안전한 곳으로 철수하였는지 여부

․ 응급복구용 장비 및 기사 대기 여부

․ 수위하강 후에는 지자체, 지역주민 탐문 조사 실시

◦보고방법

- 취약구간 순찰후 결과를 순찰 일지에 상세히 기록

- 순찰 중 이상 발견시 응급조치 방법에 따라 응급복구 시행

※ 선조치 후보고

□ 비상근무 및 동원체계

◦ 준비, 경계, 비상 등 3단계로 구분하여 근무조 편성

◦ 우기중에는 일기예보 및 기강특보 사항을 수시 확인하고, 기상특보 발령시에는 청에서 별도의 지시가 없더라도 비상근무를 실시하고,  감리단에서 근무자 명단을 하천공사과에 보고(FAX)

※ 기상청 사이트 : www. kma. go. kr

◦ “응급상황 발생시 동원체계”에 의거 지원받는 현장과 지원하여야 할 현장, 해당 현장의 책임감리원 및 현장대리인 연락처, 동원가능장비 현황, 토석확보 현황 등 사전 숙지

□ 공사 현장 수방대책

◦ 공사현장 수방대책을 상세하게 수립․비치

◦ 공사현장 수방대책 내용

- 점검대상 제방현황

(위치도, 제방명, 하천명, 위치, 연장, 구조물 현황, 준공년도, 보강공사 완료예정시기)

- 제방별 점검 및 순찰 담당자 지정 내용

- 점검방법 및 내용

- 수문관리 현황

(제방명, 하천명, 위치, 구조물 규격, 관리자 성명 및 연락처)

- 응급복구용 토석 비축 현황(제방명, 비축위치, 수량 등)

- 수방자재 비축 현황(품목, 규격, 수량)

- 비상근무조 편성표(준비, 경계, 비상 등 3단계로 편성)

- 동원체계 구축 현황

․초기단계 및 지원단계별로 지원받는 하천 및 도로현장의 토석 확보현황 및 동원가능 장비, 현장도착 소요시간 등

․지원하여야 하는 현장에 대하여도 동일한 내용으로 작성

- 현장별 장비 동원계획

(현장명, 보유장비, 장비기사 성명 및 연락처, 도착 소요시간)

- 현장 여건을 감안한 응급상황 발생시 조치방법

(신고 및 보고 요령, 응급복구 방법 등)

- 현장 직원 및 유관기관 비상연락망

․현장 종사자, 지원 현장의 감리원, 현장 대리인, 도청, 군청,       면사무소, 경찰서, 소방서, 농촌공사, 국도관리, 등 유관기관

- 기타 재해에 대비하여 현장에서 필요한 사항

□  기타사항

◦ 제방점검 및 순찰 등의 과정에서 담당제방이 아니더라도 지자체 또는 농촌공사 등 타기관에서 시행하는 공사로 인하여 제방이 훼손되어 재해우려가 있다고 판단되는 구간이 있을 경우는 위치, 사진 등을 첨부하여 담당과에 보고

◦ 홍수시 제방의 이상여부는 인근지역 주민이 가장먼저 발견할 수 있으므로 배수문등 제방과 인접한 토지에서 직접 경작하는 주민을 파악하여 감리단과 수시로 연락할 수 있도록 조치

◦ 공사구간중 홍수피해가 우려되는 구간, 특히 배수구조물 주변 차수공 등 취약구간은 최우선 시공하여 홍수에 대비

◦ 공사구간내의 하천횡단 가도 또는 임시 배수로 설치구간의 통수단면 부족으로 상류측 수위가 상승하여 인근 농경지 침수피해 등이 발생할 수 있으므로 통수단면이 충분히 확보 되었는지 여부를 수시 확인

◦ 성토 시공시 다짐장비를 충분히 확보하고, 다짐관리를 철저히 하여 하자가 발생하지 않도록 하고 특히 구조물 주변 차수공 및 다짐, 비탈면 다짐 등을 철저히 시공

◦ 홍수시 응급상황이 발생할 경우 신속하고 적절한 초기대응 여부에 따라 피해 확산을 막을 수 있으므로 각 현장별로 응급상황 발생을 가정하여 상황보고, 인력․장비 동원계획, 응급조치방법 등을 감리단장 책임하에 교육을 실시하고 현장 모든 직원들이 임무, 행동요령 등을 숙지

3. 응급상황발생시 조치요령

3-1 피해상황 보고

1) 보고요령

◦ 재해발생시 각 국도관리사무소장(대구, 진주, 포항, 영주, 진영)과 각 공사 책임감리원은 피해발생보고 양식(참고자료 5)에 의거 피해상황을 관할시(군), 구 재난안전대책본부에 통보

◦ 하천국 관련 피해상황은 하천국으로, 국도관리 및 도로시설국 관련 피해상황은 도로시설국으로 보고하고, 도로시설국은 접수된 피해상황을 하천국에 통보

◦ 시설물 피해상황보고를 받았을 때 도로시설국장 및 하천국장은 재난 및 안전관리기본법 시행규칙 제5조 ③항 규정에 의거 07:00, 17:00 기준으로 국토해양부 장관 및 시장, 군수, 구청장에게 보고 또는 통보(피해발생시 05, 10, 14, 22시 4회 이상)

※ 보고양식(참고자료 5, 같은 법 규칙 서식5)

2) 보고체계

시․군재난안전대책본부

청  장

국토해양부 홍수대책상황실

(하천관리팀장)

부산지방국토관리청상황반

(도로시설국, 하천국)

현황파악 및 상황보고

피해신고 접수

(지자체,지역주민)

현지조사 및 상황보고

(지원업무수행자

책임감리원)

장․차관

(보고)               (통보)

(보고)

3-2 복구요령

1) 응급복구

◦ 재해복구는 민․관․군 상호 협조하여 복구토록 추진

◦ 재해가 발생하였거나 발생할 우려가 있는 재해위험시설의 피해 확대 방지 및 기능회복을 위한 복구 및 시설 설치

◦ 현장 초기 응급조치

- 수해 발생시 자체 및 인근 하천공사 보유 장비 및 자재 투입하여 초기 응급조치

․ 적재․적하 장비 : 굴삭기 2대, 토석 및 대형마대 투입

․ 운반장비 : 덤프트럭 5대, 인근 토취장에서 토석운반 투하

◦ 우리청 소관 시설물의 재해발생시는 해당지자체 및 유관기관 등의 지원을 받아 청장 및 각 관리사무소장 책임하에 기 편성된 기동보수원 및 장비와 자재를 동원하여 피해가 확대되지 않도록 신속하게 응급복구

◦ 우리청 소관 하천공사 및 시설물의 재해 발생시는 도로시설국 및 국도관리사무소의 장비 및 인력을 지원받는 한편 유관기관(지자체, 군부대등)과도 긴밀한 협조체계를 구축하여 장비 및 인력을 최대한 동원(지원)하여 신속히 복구

◦ 응급복구는 항구복구 시까지 충분히 유지될 수 있도록 시공에 완벽

◦ 초기 응급조치를 하였으나 수해 확대 우려가 있을 경우 인근 우리청 도로공사 현장, 국도관리 및 지자체와 장비․인력 등에 대한 지원체계를 구축하여 수해에 대응

- 장비동원 체계

․ 인근 도로공사 현장 및 국도관리에 요청하여 장비 및 토석 지원

- 인력동원 체계

․ 지역재난안전대책본부 및 인근 군부대과 지원체계 구축

- 제방별 도로공사 지원현장을 수해확대 따라 1차, 2차, 3차지원 순으로 지정하고 지역별로 국도관리사무소를 지정 편성

2) 항구복구

◦ 재해복구의 적정을 기하기 위하여 피해액 산정기준을 본부로부터 배부 받아 이를 복사하여 각급 방재단위 기관에 배부

◦ 공공시설에 대한 피해복구는 당해 연도 말까지 하는 것을 원칙으로 하며 피해재발이 없도록 완벽하게 시공

◦ 원상복구

- 재해복구는 원상복구를 원칙

- 피해발생시 각 관리사무소장 및 각 공사현장감독 및 책임감리원 책임하에 피해가 확대되지 않도록 신속히 응급복구

- 응급복구는 재해위험시설의 피해확대 방지, 기능회복을 위한 복구 및 시설 설치 등 항구복구 시까지 충분히 유지할 수 있도록 시공

◦ 개량복구

- 피해재발이 우려되는 주요시설과 신설 또는 개량계획이 수립되어 있는 구조물 등은 복구예산이 허용되는 범위 내에서 개량복구 등 요율적인 복구방안 강구

- 상습 반복피해지구는 피해재발이 없도록 근원적인 대책을 강구

- 중앙지원에서 제외된 피해에 대하여도 자체복구계획 수립 실시

Ⅳ 참고자료

1. 재해상황관리 근무 요령

□ 근무기간

ㅇ 중앙재난안전대책본부상황관리규정(대통령훈령 제236호, '08.12.11)에 의한 자연재난(풍수해)대책기간 : 5. 15～10. 15

□ 근무장소

ㅇ 고유 업무수행, 컴퓨터 내장자료 활용, 유관기관․공사 현장과의 연락 및 협조 체계의 편의 등을 감안, 평상시와 같이 사무실에서 근무

* 별도의 상황실에서 근무하는 것 보다 업무 효율성 증대

□ 기상․수문정보 취득

ㅇ 기상특보, 태풍정보, 강우상황 등

- 홍수상황관제시스템[http://10.98.7.235:8081] :ID(1111), PW(1111)

- 방재기상정보포탈서비스시스템[http://metsky.kma.go.kr] : ID(mlt12002, PW(shin635)

- 일본기상청(http://www.jma.go.jp)

- 미해군태풍경보센터(http://metocph.nmci.navy.mil/jtwc.php)

ㅇ 기상청으로부터 하천국 전 직원 기상특보 수신 가능토록 하여 신속한 방재업무가 될 수 있도록 조치

ㅇ 각 현장에는 FAX 또는 크로샷-팟 등을 이용하여 신속 전파

ㅇ 홍수예보상항 : 관할 홍수통제소

- 낙동강홍수통제소 : 10개 지점

․ 낙동강 수계 7(낙동, 왜관, 현풍, 진동, 삼랑진, 구포, 동촌)

․ 형산강 수계 2(안강, 포항)

․ 태화강 수계 1(울산)

- 영산강홍수통제소 : 1개 지점(섬진강수계 하동)

ㅇ 주요지점 수위 및 댐 상황 : 수문(水文)정보관리시스템

ㅇ 재난관리종합상황보고서 : 소방방재청 홈페이지

□ 근무조 편성

ㅇ 2단계[준비단계(준비체제 및 경계체제), 비상단계]로 편성 근무

- 준비단계의 준비체제(위기대응매뉴얼의 관심 및 주의에 해당) : 기상특보(호우주의보․경보, 태풍주의보․경보)발령으로 댐․하천수위를 주시할 필요가 있을 때

* 호우주의보 : 12시간 강우량이 80㎜이상 예상될 때

* 호우경보 : 12시간 강우량이 150㎜이상 예상될 때

* 태풍주의보 : 태풍으로 인하여 호우현상 등이 주의보 기준에 예상될 때

* 태풍경보 : 태풍으로 인하여 강우량이 100㎜이상 예상될 때

- 준비단계의 경계체제(위기대응매뉴얼의 경계에 해당) : 홍수예보(홍수주의보․경보)발령으로 홍수피해 우려 상황일 때

* 홍수주의보 : 주의보수위(계획홍수량의 50%가 흐를 때의 수위)를 초과할 것이 예상되는 경우

* 홍수경보 : 경보수위(계획홍수량의 70%가 흐를 때의 수위)를 초과할 것이 예상되는 경우

- 비상단계(위기대응매뉴얼의 심각에 해당) : 전국적인 홍수발생 또는 기상악화로 막심한 홍수피해발생이 예상될 때

ㅇ 비상근무 편성(일자별 순환 지정)

근무자			단계별 근무편성		비고
소속	직급	성명	준비단계 (6개조)	비상단계 (2개조)
하천계획과	과장		A	A․C․E
4대강사업1팀	시설주사	안종석
하천공사1과	시설주보	박정근
하천계획과	공업주사보	배원길
하천공사1과	과장		B	B․D․F
4대강사업1팀	시설주사보	김진경
하천공사2과	시설주사보	김종덕
4대강사업1팀	시설주사보	김성환
하천공사2과	과장		C	A․C․E
하천공사1과	시설주사	박춘목
4대강사업1팀	시설주사보	안정수
하천계획과	시설서기	김국남
4대강사업1팀	팀장		D	B․D․F
하천공사2과	시설주사	김대곤
하천계획과	시설서기	이재영
4대강사업2팀	시설서기	박소연
4대강사업1팀	김한창		E	A․C․E
4대강사업2팀	시설주사	이기찬
하천계획과	시설주사보	이성주
하천공사2팀	시설주사보	문성배
4대강사업2팀	팀장		F	B․D․F
하천계획과	시설주사	강창훈
4대강사업2팀	시설주사보	진춘근
4대강사업1팀	시설서기	윤정국

* 24시간 근무(09:00시 교대)

* 일과시간외 근무 중 기상특보 등의 해제로 근무를 종료할 경우 그 내용을 보고한 후 퇴청

* 평일 철야근무와 휴일근무의 경우 그 익일은 휴무조치

□ 상황관리 및 보고요령

ㅇ 비상근무자는 3개 시점(08:00, 17:00, 22:00)기준으로 상황 관리

ㅇ 상황보고

- 일과시간에는 업무관리시스템의 메모보고에 등재

* 우리청 관련 부서 간부를 수신자로 지정

* 도로시설국에서는 국도 관련 상황을 하천국에 제출

* 7부를 인쇄하여 청장․하천국장․하천국 5개 과․팀장 책상위에 올려 둠

* 휴일 및 일과시간 이후에는 FAX 또는 E-mail, 크로샷-팟등을 이용하여 보고

- 본부 홍수상황관제시스템[http://10.98.7.235:8081, ID(1111, PW(1111)] 관리자/일반게시판에 접속하여 등재

□ 기상․수문자료 취득요령 및 보고서식 : 별첨

기상․수문정보 취득요령

□ 홍수상황관제시스템

ㅇ 인터넷 주소창에 http://10.98.7.235:8081 입력

- ID 1111, PW 1111

ㅇ 수위표 수위 및 유량 현황 검색

- 수문자료→유역별현황→유역선택(‘낙동강’ click)

ㅇ 홍수정보 검색

- 홍수정보보고→유역별현황→유역선택(‘낙동강’ click)

ㅇ 지점별 동영상

- CCTV동영상→유역별현황→유역선택(‘낙동강’ click)

ㅇ 일반게시판(본부보고)

- 관리자→일반게시판

□ 방재기상정보포탈서비스시스템

[http://metsky.kma.go.kr] : ID(mlt12002, PW(shin635)

ㅇ 기상특보 검색

- 특보→기상특보

ㅇ 태풍정보 검색

- 특보→태풍정보

ㅇ 단기예보 검색

- 예보→일일예보

ㅇ 강우량 검색

- 지상→실황→집계표('전국실황→누적강수량' Click)

ㅇ 위성영상 검색

- 위성→영상

□ 일본기상청

인터넷 주소창에 http://www.jma.go.jp 입력 또는 방재기상정보 메인 화면에서 기상청 바로가기 서비스 ‘외국기관 사이트→일본태풍센터’ Click

□ 미해군태풍경보센터

ㅇ 인터넷 주소창에 http://metocph.nmci.navy.mil/jtwc.php입력→Typhoon 또는 Tropical Storm→TC Warning Graphic [.GIF～15K] Click

ㅇ 홍수상황관제시스템(http://10.98.7.235:8081)에서 기상정보→미해군태풍정보→Typhoon 또는 Tropical Storm→TC Warning Graphic [.GIF～15K] Click

□ 수문(水文)정보관리시스템

별도의 수문정보 관리 시스템 프로그램을 이용

ㅇ 수위, 유량자료 검색

- 수위 및 유량자료→유역선택(‘낙동강’ Click)

ㅇ 우량자료 검색

- 우량자료→유역선택(‘낙동강’ Click)

□ 재난관리종합상황보고서

소방방재청홈페이지(http://www.nema.go.kr)접속→국가재난관리정보센터→일일 상황보고서(웹에서 확인 또는 다운로드)

재해상황관리 보고 서식(예)

강  우  상  황  보  고

('09 7. 18. 08:00, 부산국토청 하천국)

□ 기상특보

ㅇ 호우주의보 : 경상북도(울릉도, 독도제외)

□ 강우상황(7.17.00:00～7.18.08:00)

(단위 : mm)

부산	울산	대구	영주	포항	구미	영천	안동	마산	밀양	산청	거제
18.5	13.5	22.0	24.5	27.0	32.5	12.0	30.5	33.5	93.5	13.5	142.5

※ 08시 현재 전국적으로 시간당 1～12mm 비가 내리고 있음

□ 기상전망

ㅇ 오늘(7.18) : 전국이 흐리고 비가 오겠음

ㅇ 내일(7.19) : 영남지방은 흐리고 한두차례 비가 온 후 밤부터 개겠으며, 남부지방은 흐리고 한때 비가 오겠음

※ 예상강우량(오늘～내일)

․ 강원도, 북한지방 : 50～100mm

․ 경상도, 제주도 : 30～60mm(많은곳 80mm이상)

․ 전라남북도 : 20～40mm(많은곳 60mm이상)

□ 피해상황

ㅇ 없음

홍  수  상  황  보  고

('09 7. 18. 08:00, 부산국토청 하천국)

□ 기상특보

ㅇ 호우주의보 : 경상남도

※ 호우경보 해제 : 경북북부(05:00)

□ 강우상황(7.18.00:00～7.18.08:00)

(단위 : mm)

부산	울산	대구	영주	포항	구미	영천	안동	마산	밀양	산청	거제
177.1	192.3	182.2	170.5	158.7	151.4	128.2	147.1	138.3	118.0	108.8	120.9

※ 현재 남부지방을 중심으로 시간당 1～6mm의 비가 내리고 있음

□ 기상전망

ㅇ 오늘 : 전국이 흐리고 한때 비가 온 후 점차 개겠음

ㅇ 내일 : 전국이 구름 많고, 오후 한때 소나기가 오는 곳이 있겠음

※ 예상강수량(오늘)

- 경상남북도, 울릉도 : 30～60mm

- 강원도, 충청도, 전라도 : 5～20mm

- 서울, 경기도, 북한지방 : 5mm 내외

□ 다목적댐 방류현황(단위 ㎥/sec)

ㅇ 남강 본류 190(사천만 1,200), 임하 110, 섬진강 123

□ 홍수예보 발령

ㅇ 홍수주의보 : 진동지점(7.18.03:30), 구포지점(7.18.04:30)

□ 피해상황

ㅇ 없음

태  풍  상  황  보  고

('09 7. 18. 17:00, 부산국토청 하천국)

□ 기상특보

ㅇ 태풍경보 : 경상남북도, 남해전해상

ㅇ 태풍주의보 : 동해전해상

※ 제◦◦호 태풍 “◦◦” 상황(16:30 기상청)

- 위치(15:00) : 서귀포시 남동쪽 약 75km 부근 해상

- 진행방향 및 이동속도 : 북북동, 40㎞/hr

- 중심기압 및 최대풍속 : 950hPa, 41m/sec(반경 440㎞이내 풍속 15/sec)

- 예상진로 : 태풍의 강도는 “강”, 크기는 “중형”으로 다소 빠르게 북상하여 오늘밤에 남해안에 상륙한 후, 내일 새벽 울진 부근 동해상으로 빠져나갈 것으로 예상

□ 강우상황(7.15.00:00～7.18.17:00)

(단위 : mm)

부산	울산	대구	영주	포항	구미	영천	안동	마산	밀양	산청	거제
160.2	198.3	240.4	113.8	104.7	129.5	125.3	125.9	227.2	118.1	108.4	120.6

※ 시간당 강우량(16:00～17:00)

마산 34mm, 부산 27mm, 포항 25mm

□ 다목적댐 방류현황(단위 ㎥/sec)

ㅇ 남강 본류 190(사천만 1,200), 임하 110, 섬진강 123

□ 홍수주의보 해제(7.18.16:00)

ㅇ 낙동강에 발령되었던 홍수주의보[진동지점(7.18.03:30), 구포지점(7.18.04:30)]는 수위가 하강함에 따라 7.18.16:00에 모두 해제

□ 하천수위 현황

수계명	지 점	주의보 수위(m)	경보수위 (m)	관측수위(m)
				17:00	16:00	15:00	14:00	12:00
	낙 동	7.5	9.0	4.43↑	4.20	3.97	3.78	3.75
	왜 관	7.0	9.0	1.81↑	1.73	1.67	1.60	1.58
낙동강	진 동	8.5	10.5	6.45↑	6.30	6.16	5.99	5.90
	삼랑진	7.0	9.0	5.11↑	4.88	4.58	4.19	4.00
	구 포	4.0	5.0	2.32↑	2.17	2.14	2.16	2.18
형산강	안 강	6.5	7.5	3.69↓	3.74	3.78	3.81	3.85
	포 항	2.5	3.0	1.59↑	1.53	1.51	1.47	1.42
태화강	울 산	4.5	5.5	2.14↓	2.17	2.21	2.24	2.27

□ 피해상황

ㅇ 국도 : 4개소 복구중(총 7개소중 3개소 복구완료)

- 국도25호선(경산 남천) 낙석발생(80㎥, 08:30), 1개차로 통행불가

⇒ 18:00 복구완료예정

- 국도24호선(밀양 두곡) 낙석발생(60㎥, 10:20), 1개차로 통행불가

⇒ 18:00 복구완료예정

- 국도79호선(창녕 부곡) 낙석발생(50㎥, 10:30), 1개차로 통행불가

⇒ 18:00 복구완료예정

- 국도5호선(마산 호계) 도로침수(L=150m, 11:50), 2개차로 통행불가

⇒ 18:00 복구완료예정

ㅇ 하천 : 없음

태풍피해 및 복구상황

('09 9. 15. 22:00, 부산국토청 하천국)

□ 홍수예보 발령 상황

수계명	지 점	주의보 수위(m)	위험 수위(m)	관측수위(m)			홍수예보 발령상황
				22:00	21:00	20:00
낙동강	낙 동	7.5	9.0	8.05↓	8.23	8.43	홍수경보
	왜 관	7.0	9.0	7.76↓	7.82	7.86	홍수주의보
	현 풍	11.0	13.0	13.72↓	13.73	13.73	홍수경보
	진 동	8.5	10.5	11.68↓	11.70	11.70	〃
	삼랑진	7.0	9.0	9.34↓	9.33	9.32	〃
	구 포	4.0	5.0	4.87↑	4.82	4.76	〃

※ 현재 상류는 하강중이고, 하류는 상승중이나 오늘 중으로 하강 예상

□ 낙동강수계 댐 방류상황

ㅇ 낙동강 수계 다목적댐은 하류 수위를 감안하여 방류중단 또는 방류량을 최소한으로 유지

구 분	계 획 홍수위 (EL.m)	제 한 수 위 (EL.m)	현 재 수 위 (EL.m)	저수량 (백만㎥)	저수율 (%)	방류량 (㎥/초)
안동댐	161.7	160.0	158.18	1,136	91.1	76
임하댐	164.7	161.7	163.07	551	92.8	48
합천댐	179.0	176.0	170.47	586	74.2	0
남강댐	46.0	41.0	42.12	190	61.8	1,834
밀양댐	210.2	207.2	201.36	57	77.5	0

※ 남강댐은 사천만으로 전량 방류하고 있어 남강 수위에 영향이 없음

□ 피해 및 응급복구 계획

ㅇ 총괄현황

구 분	피해발생	복구완료	복구중	복 구 계 획
계	96	78	18
국 도	68	64	4	- 2개소 : 9.15 완료 - 2개소 : 9.16 〃
하 천	4		4	- 1개소 : 9.15 완료 - 4개소 : 9.16 완료

※ 하천은 지방하천으로 우리청에서 시행중인 공사구간임

ㅇ 복구중인 공사현황

- 국 도 : 4개소

연번	노선	위 치	피해내용	복구계획	비 고
1	25호선	경산 남천	낙석발생 80㎥	9.15 완료
2	24호선	밀양 두곡	도로침수 150m	〃
3	79호선	창녕 부곡	낙석발생 50㎥	9.16 완료
4	5호선	마산 호계	낙석발생 60㎥	〃

- 하 천 : 4개소

연번	제방명	위 치	피해내용	복구계획
1	◦◦제	◦◦강(◦◦군 ◦◦면 ◦◦리)	제방 150m(2개소) 유실	9.16 완료
2	◦◦제	◦◦천(◦◦군 ◦◦면 ◦◦리)	제방 200m(3개소) 유실	〃
3	◦◦제	◦◦강(◦◦군 ◦◦면 ◦◦리)	제방 100m(3개소) 유실	〃
4	◦◦제	◦◦천(◦◦군 ◦◦면 ◦◦리)	제방 60m(1개소) 유실	9.15 완료

2. 기상예보 종류 및 특보발령 기준

종 류			내 용	발 표 시 기
기상예보		일일예보	-오늘, 내일 및 모레의 날씨	07:00, 19:00
		기상개황	-기상 개황 및 기상 특보사항 요약	00, 06, 12, 18시
		기상통보	-태풍 발표 및 기상 특보 사전 예고	수시
		주간예보	-발표일 3일 후부터 7일간의 날씨	매일
		월간예보	-월 기상 전망	매월 말경
		계절기상	-계절 기상 전망	2, 5, 8, 11월 하순
기상특보	주의보	호우 주의보	- 12시간 강우량이 80mm이상이 예상될 때	수 시
		태풍 주의보	- 태풍의 영향으로 강풍, 풍랑, 호우 또는 해일현상 등이 주의보 기준에 도달할 것으로 예상될 때
		대설 주의보	- 24시간 신적설이 5cm이상 예상될 때.
		강풍 주의보	- 육상에서 풍속 14m/s이상 또는 순간풍속 20m/s이상이 예상될 때. 다만, 산지의 경우 풍속 17m/s이상 또는 순간풍속 25m/s이상이 예상될 때.
	경보	호우 경보	- 12시간 강우량이 150mm이상이 예상될 때
		태풍 경보	- 태풍의 영향으로 강풍, 풍랑, 호우 또는 해일현상 등이 경보기준에 도달할 것으로 예상될 때
		대설 경보	- 24시간 신적설이 20cm이상 예상될 때. 다만, 경보의 경우 산지는 30cm이상 예상될 때
		강풍 경보	- 육상에서 풍속 21m/s이상 또는 순간풍속 26m/s이상이 예상될 때. 다만, 산지의 경우 풍속 24m/s이상 또는 순간풍속 30m/s이상이 예상될 때.

3. 용어정리

□ 홍수관련용어

- 홍수주의보

홍수예보를 발령하는 지점의 수위가 계속 상승하여 주의보 경계홍수위(계획홍수량의 50%가 흐를 때의 수위)를 초과할 것이 예상되는 경우

- 홍수경보

홍수예보를 발령하는 지점의 수위가 계속 상승하여 경보위험 홍수위(계획홍수량의 70%가 흐를 때의 수위)를 초과할 것이 예상되는 경우

- 강수량

1년을 통하여 355일은 이보다 저하하지 않는 유량

- 계획홍수량/홍수위

하천유역개발 계획, 홍수방어(조절)계획, 이수계획, 내수배제계획, 그리고 하천환경관리계획 등 각종 계획에 맞추어 이미 산정된 기본홍수를 종합적으로 분석하여 합리적으로 배분하거나 조절할 수 있도록 계획기준점이나 하천시설 설치 지점, 지류와 본류 합류점 등에서 하천개발계획을 위해 책정된 홍수량/홍수위

- 주위보수위

수위가 더 이상 상승하면 제방, 수문, 교량 등에 대한 경계가 필요한 수준의 수위

- 경보수위

주의보수위를 초과하여 제방, 수문,교량 등에 대한 붕괴의 위험이 예상되는 수준의 수위

- 최대가능강수량

어떤지속기간에서 어느 특정 위치에 주어진 호우면적에 대해 연중 지정된 기간에 물리적으로 발생할 수 있는 이론적으로 추정한 최대 강수량 깊이

- 최대가능홍수량

최대가능강수량 으로부터 계산되는 홍수량을 말하며, 이는 보통 구조물의 파괴로 인한 피해가 경제 단위로 표시할 수 없을 만큼 피해가 큰 구조물 을 설계하는데 많이 사용됨

- 홍수방어

홍수로 인한 인명 및 재산 등 각종 피해를 줄이거나 방지하기 위하여 홍수방어 및 조절계획에 따라  구조물적 및 비구조물적 치수대책을 강구하는 것

□ 기상관련용어

- 고기압

같은 해면고도에서 주위보다 기압이 높은곳(상태)를 말한다. 고기압은 하강기류에 의해 이루어지고 하강에 의해 쌓인 공기는 시계 방향으로 돌면서 불어나간다. 또한 공기가 하강하여 압축되면 온도가 상승하고 따라서 상대습도가 낮아져 공기가 건조해져 날씨가 좋아진다. 고기압은 발생지와 물리적성질에 따라 대륙성고기압과 해양성고기압, 이동유무에 따라 이동성고기압, 정체성고기압, 고기압높이에 따라 키큰고기압(온난고기압)과 키작은고기압(한냉고기압)등으로 구분한 다.

- 저기압

같은 해면고도에서 주위보다 기압이 낮은 상태을 말한다. 기압이 낮기 때문에 주위로부터 공기가 모여들며 바람은 반시계방향으로 돌며 저기압 중심을 향한다. 중심으로 수렴된 공기는 상승하게 되고 상승하면 공기가 팽창하여 단열냉각으로 기온이 떨어진다. 공기온도가 낮아지면 상대습도가 높아지고 포화되면 구름이 형성되어 비도 내리게 되며 날씨가 나빠진다. 저기압은 발생지에 따라 온대저기압, 열대저기압, 물리적구조에 따라 한냉저기압, 온난저기압등으로 구분한다.

- 전선

물리적성질 즉 온도, 습도, 밀도등이 다른 두 기단이 만나는 경계면이 지면과 만나는 선을 말한다.

따라서 전선에서는 기온, 기압, 이슬점온도, 풍향등이 불연속이며 전선부근에서는 날씨가 나쁘다.

- 장마

여름철인 6월하순부터 7월에 걸쳐 오랫동안 많이 내리는 비를 말한다. 기상학적으로는 북태평양고기압과 오호츠크해 고기압(대륙은 티벳고기 압)사이에 형성된 정체전선이 6월하순경에 제주도지방으로부터 북상하여 7월말에는 만주쪽으로 이동하는데 이때 많은 비를 내리는 현상을 말한다. 장마기간의 평년강수량은 대략 300~500mm이며 이때 집중호우로 많은 인명과 재산에 피해를 입는다.

- 집중호우

국지적으로 단시간에 많은 양의 강한 비가 내리는 것을 말한다. 홍수사태 등의 재해를 수반하여 커다란 사회문제가 되고 있다. 주로 뇌운 강수에서 돌발적으로 출현하며 장마철부터 초가을에 걸쳐 남쪽에서 유입되는 열대기단과 북쪽에서 유입되는 한대기단의 접촉지역에서 발생한다

- 태풍

북태평양(5~20°N) 서부에서 발생하는 열대저기압중 중심부근최대풍속이 17m/sec이상인 것을 말한다. 1년에 대개 27개가 발생하며 우리나라에는 2~3개가 영향을 준다. 태풍은 해수온도가 26℃이상인 열대수렴대의 편동풍파에서 생성되고, 태풍의 많은 에너지는 수증기의 잠열방출에 의한다. 태풍진로는 대략 북태평양고기압의 가장자리를 시계방향으로 회전하며 우리 나라에는 7~8월에 영향을 줄 가능성이 가장 많다. 태풍은 년초에 발생 한 것부터 순서대로 번호를 붙이고 이름은 괌도에 있는 태평양태풍합동경보센터에서 미리 만들어 놓은 알파벳순의 92개 이름을 순서대로 붙인다. 태풍에서는 강한 바람과 많은 비가 내리고 해일이 일어 많은 재해를 발생시켜 태풍 내습시는 방재에 만전을 기해야한다.

- 평년기상

기후를 나타내는 표준값으로 30년의 누년평균값을 말한다. 년, 월, 순, 반순, 일별값등이 있다. 현재는 WMO(World Meteorological Organization) 의 권고에 의해 1961~1990년의 30년간 평균값이 사용되고 있다. 30년 평균값을 구할 수 없을때는 10년값을 사용할 수 있는데 이를 준 평년값이라 한다.

- 이상기상

이상기상이란 기후가 정상에서 많이 벗어났을때를 말하며 WMO 기후위원회는 다음 3종 류의 이상기상을 제안하고 있다.

① 월평균기온의 평년차가 표준편차의 2.2배 이상일 때 (이상고온 또는 이상저온)

② 과거 30년사이에 나타나지 않았던 기상이 나타났을 때 (최고·최저기온, 단위기간·강수량 등)

③ 다달의 기후편차는 극심하지 않으나 그것이 장기간 계속되어 많은 피해   가 발생했을 때(가뭄, 이상고온, 이상저온 등)

- 엘리뇨

엘니뇨란 열대태평양인 남미해안에서 중태평양에 이르는 넓은 바다의 해수면온도가 평년보다 2~5℃ 정도 높은 현상으로 2~7년마다 한번씩 불규칙하게 발생하며 주로 9월에서 다음해 3월사이에 발생한다. 엘니뇨란 말은 스페인어로 남자아이(The drild) 또는 아기예수라는 말로서 남미해안의 수온이 높아 평소에 없던 고기가 모이는 것에 대한 은혜에 감사하는 뜻으로 붙여진 이름이라 한다. 엘니뇨는 1950년까지는 남미연안의 국지적현상이라고 생각했으나 50년이후에 지구규모의 대기해양관측망이 정비되어 이현상이 태평양전체는 물론 전지구에 걸치는 대기대순환에 영향을 미쳐 중고위도까지 세계각지의 날씨에 중대한 영향을 주고 있음을 알게 되었다.

- 라니냐

라니냐란 적도 무역풍이 평년보다 강해지면 서태평양쪽으로 해수를 이동시켜 서태평양해 수면이 높아지고 해수온도도 상승하게 되며 동태평양에서는 그반대로 찬 해수의 용승 때문 에 저수온현상이 강화되어 엘니뇨의 반대현상이 나타난다. 라니냐란 스페인어로 여자아이란 뜻이며 엘니뇨에 대응하는 뜻으로 붙여진 이름이다. 라니냐에 대한 발생원인과 영향에 대해서도 세계적인 연구가 계속되고 있다

□ 재해관련용어

- 재해주의보

홍수주의보가 발령되거나 자연재해(호우, 폭설, 폭풍, 지진, 해일, 기타 이에 준하는 자연현상으로 발생하는 자연재해 이하 같다)또는 대형 재난 등으로 중대한 재해가 발생될 것이 예상되는 경우 발령하는 경보

- 재해경계경보

홍수경보가 발령되거나 자연재해 또는 대형재난 등으로 중대한 재해가 발생하였거나 또는 예상되는 경우 발령하는 경보

- 재해경보해제

주의경보 또는 경계경보를 발령한 후 재해의 우려가 없을 것으로 예상되거나 재해발생 사유가 소멸한 경우 발령하는 경보

4. 국가하천 지점별 홍수예보수위 및 홍수 도달시간

4-1 지점별 홍수예보수위

구 분 수계및지점		예 보 지점의 위 치	예보지점 및 기준수위 고 시 일	수위표영 점 표 고 (EL.m)	홍수예보수위				계획홍수위		제 방 고				계 획 홍수량 (㎥/sec)	하폭 (m)
					주 의 보		경 보				좌 안		우 안
					수위표기 준 (m)	해 발 기 준 (EL.m)	수위표기 준 (m)	해 발 기 준 (EL.m)	수위표기 준 (m)	해 발 기 준 (EL.m)	수위표기 준 (m)	해 발 기 준 (EL.m)	수위표기 준 (m)	해 발 기 준 (EL.m)
낙동강	낙 동 (본류)	상 주 낙단교	'00.6.22	33.161	7.50	40.661	9.00	42.161	11.07	44.23	14.03	47.19	14.07	47.23	12,580	435
	왜 관 (본류)	칠 곡 구철교	'00.6.22	18.967	7.00	25.967	9.00	27.967	9.74	28.71	11.83	30.80	11.85	30.82	13,420	470
	현 풍 (본류)	달 성 현 풍 휴게소	'00.6.22	8.459	11.00	19.459	13.00	21.459	14.39	22.85	-	山	16.51	24.97	14,410	650
	진 동 (본류)	함 안 진 동 양수장	'00.6.22	1.929	8.50	10.429	10.50	12.429	12.76	14.69	17.54	19.47	-	山	16,110	655
	삼랑진 (본류)	밀 양 삼랑진교	'00.6.22	-0.617	7.00	6.383	9.00	8.383	11.68	11.06	12.38	11.76	12.76	12.14	16,840	845
	구 포 (본류)	구 포 구포대교	'00.6.22	-1.497	4.00	2.503	5.00	3.503	8.07	6.57	11.02	9.52	9.91	8.41	19,370	1,070
	동 촌 (금호강)	대 구 아양철교	'04.7.30	25.181	5.50	30.681	7.50	32.681	9.06	34.57	10.58	35.76	11.21	36.39	5,590	265
섬진강	하 동 (본류)	하 동 읍내리	'02.1.12	-2.171	8.00	5.829	9.00	6.829	10.42	8.25	도로	도로	14.60	12.429	12,470	450
형산강	안 강 (본류)	경 주 강동대교	'06.4.28	0.766	6.50	7.266	7.50	8.266	8.96	9.73	10.96	11.73	10.93	11.70	4,270	360
	포 항 (본류)	포 항 신형산교	'06.4.28	-0.925	2.50	1.575	3.00	2.075	3.68	2.75	6.92	5.99	7.15	6.22	4,400	450
태화강	울 산 (본류)	울 산 태화교	'00.6.22	-0.959	4.50	3.541	5.50	4.541	6.61	5.65	9.59	8.631	10.02	9.06	3,000	450

4-2 홍수예보 수위 기준

4-3 낙동강수계 홍수도달시간

거리 및 도달시간 :누가계산

방류량	단위	달지	왜관	현풍	진동	삼랑진	하구
500CMS	hr	20.8	34.0	59	96.4	121.3	150.8
1,000	hr	16.2	30.0	48.3	76.0	94.5	116.4
2,000	hr	11.3	27.3	40.3	54.0	65.8	79.8
3,200	hr	8.4	21.5	29.8	40.9	49.2	59.1
4,000	hr	6.9	18.3	24.9	34.5	41.1	48.7
5,400	hr	5.7	15.8	20.8	29.2	34.3	40.3
누가거리	㎞	62.8	158.8	206.3	266.4	303.2	348.1

4-4 섬진강수계 홍수도달시간

거리 및 도달시간 : 누가계산

방류량	단위	오수천	요천합류점	구례	송정	하동
100CMS	hr	5.1	15.9	21.4	25.8	34.6
200	hr	4.6	13.0	17.7	21.7	29.6
300	hr	4.4	12.0	16.5	20.0	27.6
500	hr	4.0	10.9	15.0	18.5	25.4
700	hr	3.7	10.1	14.0	17.2	24.0
1,000	hr	3.4	9.3	12.8	15.9	22.5
1,500	hr	3.2	8.6	11.8	14.8	20.8
1,868	hr	3.1	8.2	11.3	14.2	19.8
누가거리	km	27.6	63.0	87.8	100.5	127.0

5. 유관기관 비상연락망

□ 지방자치단체

- 대구, 경북                                                     ‘09. 03

기관명	부서명	직위	성명	전화번호		FAX	비 고
				주간	야간
대구시 (053)	건설방재국	국장	김대묵	803-2160	803-4119	803-4549
	재난관리과	과장	최병렬	803-3120
		계장	김창범	803-3150
		담당	장병훈	803-3151
북구 (053)	도시국	국장	최운환	665-2801	665-2222	665-2899
	재난안전과	과장	이대하	665-2890
		계장	김철수	665-2892
		담당	김주범	665-2894
수성구 (053)	도시국	국장	윤형구	666-2800	666-2222	666-2879
	재난안전 관리팀	과장	조경구	666-2870
		계장	공석
		담당	이채운	666-2896
동구 (053)	도시건설국	국장	이군락	662-2800	662-2222	662-2278
	재난안전 관리과	과장	박근호	662-2890
		계장	권갑기	662-3163
		담당	이수일	662-3161
달성군 (053)	건설도시국	국장	김재욱	668-2800	668-2222	668-2899
	재난안전 관리과	과장	박인규	668-2890
		계장	이정균	668-2991
		담당	양정호	668-2992
경상 북도 (053)	건설도시 방재국	국장	김장환	950-3600	950-3646	950-2386
	치수방재과	과장	박춘옥	950-3640
		계장	최대진	950-3466
		담당	정광용	950-3467
포항시 (054)	건설도시국	국장	박창섭	270-2400	270-2222	270-3530
	재난안전과	과장	이진우	270-3520
		계장	신흥섭	270-3532
		담당	권용광	270-3534

유관기관 비상연락망

- 대구, 경북                                                     ‘09. 03

기관명	부서명	직위	성명	전화번호			FAX	비 고
				주간	야간
안동시 (054)	건설도시국	국장	이용재	854-8505	840-6150		840-6159
	재난방재과	과장	이응호	840-6150
		계장	김석현	840-6332
		담당	김선탁	840-5392
경주시 (054)	건설도시국	국장	성환상	779-6014		779-6222	779-6159
	재난안전 관리과	과장	최혁준	779-6150
		계장	한교식	779-6152
		담당	한정우	779-6152
김천시 (054)	건설교통국	국장	박용환	420-6018		420-6222	420-6339
	재난안전 관리과	과장	안한기	420-6339
		계장	김시욱	420-6332
		담당	김종윤	420-6246
구미시 (054)	건설도시국	국장	석태룡	450-6014	452-5528		450-6339
	건설과	과장	최경철	450-6330
		계장	한석철	450-6334
		담당	윤상도	450-6334
영주시 (054)	지역개발국	국장	김영수	639-6014	639-6222		639-6339
	치수방재과	과장	권순일	639-6150
		계장	이영희	639-6975
		담당	강성열	639-6975
영천시 (054)	지역개발국	국장	허정근	330-6013	330-6919 332-3000		330-6399 330-6599
	재난치수과	과장	장은수	330-6370
		계장	김광일	330-6372
		담당	김종명	330-6332
상주시 (054)	농림건설본부	국장	박상철	537-6013	532-2797		537-6339
	재난안전 관리과	과장	류지상	537-6730
		계장	김정길	537-7605
		담당	정하목	537-7607
문경시 (054)	산업건설국	국장	고봉환	550-6018	552-4599		550-6169
	건설방재과	과장	김선식	550-6330
		계장	최정식	550-6152
		담당	정문준	550-6154
경산시 (053)	건설도시국	국장	도식록	811-0206	810-6222		810-6339
	재난방재과	과장	이종형	815-4599
		계장	권경국	810-6735
		담당	이창호	810-6156

- 대구, 경북                                                     ‘09. 03

기관명	부서명	직위	성명	전화번호		FAX	비 고
				주간	야간
고령군 (054)	건설방재과	과장	송재영	950-6330	950-6222	950-6339
		계장	박성규	950-6156
		담당	최일해	950-6152
군위군 (054)	재난안전 관리과	과장	손태규	380-6150	380-6222	380-6339
		계장	오규희	380-6156
		담당	김수억	380-6157
의성군 (054)	재난방재과	과장	홍종선	830-6150	830-6222	830-6339
		계장	정기성	830-6332
		담당	이명옥	830-6591
성주군 (054)	재난관리과	과장	박세호	930-6150	930-6222	930-6339
		계장	권진우	930-6156
		담당	피재호	930-6332
칠곡군 (054)	재난안전 관리과	과장	박호식	979-6150	979-6222	979-6159
		계장	박진해	979-6293
		담당	김용한	979-6332
예천군 (054)	재난관리과	과장	임현성	650-6150	650-6222	650-6159
		계장	최덕환	650-6553
		담당	이제성	650-6332

- 부산,경남,울산                                                    ‘09. 03

기관명	부서명	직위	성명	전화번호		FAX	휴대폰
				주간	야간
부산시 (051)	건설방재국	국장	조성원	888-2900	888-4891	888-4149
	건설안전과	과장	김양권	888-3820
		계장	김상길	888-4173
		담당	조진태	888-4171
북구 (051)	도시국	국장	오판수	309-4400	309-4222	309-4649
	재난안전 관리과	과장	정현당	309-4640
		계장	노길동	309-4643
		담당	노계희	309-4642
강서구 (051)	도시국	국장	여준모	970-4400	970-4222	970-4689
	재난안전 관리과	과장	석대식	970-4680
		계장	허태근	970-4643
		담당	박한나	970-4644
사상구 (051)	도시국	국장	신해수	310-4400	310-4222 310-4599	310-4649
	재난안전 관리과	과장	이종규	310-4630
		계장	구진근	310-4633
		담당	이운식	310-4632
울산시 (052)	교통건설국	국장	송병기	229-3800	229-3119	229-2679
	민방위재난 관리과장	과장	김종득	229-2670
		팀장	이기영	229-4150
		담당	임무수	229-4152
중구 (052)	건설도시국	국장	이종환	290-3045	290-2222	290-3229
	재난안전 관리과	과장	김태희	290-3851
		계장	김광욱	290-3861
		담당	최선희	290-3865
남구 (052)	건설도시국	국장	성봉경	226-5240	275-5555	226-5268
	재난관리과	과장	김순태	226-5316
		계장	배병한	226-3510
		담당	채수안	226-3511
동구 (052)	건설도시국	국장	김병걸	209-3640	209-3222	209-3819
	재난관리팀	팀장	문경렬	209-3810
		담당	안희준	209-3826
북구 (052)	도시경제국	국장	정지식	219-7140	219-7222	219-7659
	재난관리과	과장	송지환	219-7651
		계장	김창헌	219-7654
		담당	김재희	219-7652
울주군 (052)	건설도시국	국장	김영태	229-7800	229-7222	229-7919
	재난관리과	과장	최종범	229-7910
		계장	이동홍	229-7931
		담당	김상우	229-7932

- 부산,경남,울산                                                    ‘09. 03

기관명	부서명	직위	성명	전화번호		FAX	비 고
				주간	야간
경상 남도 (055)	건설항만 방재국	국장	박종규	211-4500	211-6352	211-4619
	치수방재과	과장	김창호	211-4610
		계장	이용근	211-4622
		담당	김종덕	211-4623
창원시 (055)	건설교통국	국장	권재혁	212-2026	212-2222	212-3719
	재난관리과	과장	김옥준	212-3710
		계장	정성태	212-3741
		담당	강판식	212-3743
마산시 (055)	건설교통국	국장	조광일	220-2013	220-5911	220-4099
	재난안전과	과장	곽능섭	220-4000
		계장	문용현	220-4021
		담당	박성훈	220-4022
진주시 (055)	건설도시국	국장	우영석	749-2024	749-2284	749-2874
	건설재난 관리과	과장	강홍기	749-2280
		계장	이창봉	749-5405
		담당	조규정	749-5418
진해시 (055)	건설도시국	국장	정재홍	548-2090	548-2800	548-2389 548-2819
	재난관리과	과장	김영만	548-2380
		계장	허정훈	548-2381
		담당	이영자	548-4963
통영시 (055)	수산개발국	국장	정순완	650-3030	650-5890	643-4599
	재난안전 관리과	과장	이용재	650-5800
		계장	배종호	650-5831
		담당	김광일	650-5832
사천시 (055)	지역개발국	국장	조근도	831-3000	831-3328	831-6036
	재난안전 관리과	과장	박경진	831-3300
		계장	이연찬	831-3314
		담당	손홍재	831-3310
김해시 (055)	건설교통국	국장	안재환	330-3600	330-3801	330-3209
	재난안전 관리과	과장	이현조	330-4990
		계장	송유업	330-3802
		담당	박치우	330-3803
밀양시 (055)	건설도시국	국장	김진구	359-5021	359-5534	359-5539
	재난관리과	과장	박용보	359-5510
		계장	김외호	359-5516
		담당	손기헌	359-5517
양산시 (055)	도시건설국	국장	안효철	392-2300	392-2222	392-2119
	건설방재과	과장	박종서	392-2790
		계장	김 근	392-2841
		담당	윤석빈	392-2842

- 부산,경남,울산                                                    ‘09. 03

기관명	부서명	직위	성명	전화번호		FAX	비 고
				주간	야간
의령군 (055)	재난 관리과	과장	문상갑	570-2030	570-2222	570-2050
		계장	문미경	570-2761
		담당	이광윤	570-2762
함안군 (055)	재난안전 관리과	과장	김선하	580-2750	580-2222	580-2759
		계장	박동현	580-2762
		담당	김재현	580-2763
창녕군 (055)	재난 관리과	과장	김성일	530-2460	530-2222	530-2459
		계장	최병일	530-2626
		담당	전성민	530-2627
고성군 (055)	재난관리과	과장	정윤준	670-2500	670-2222	670-2509
		계장	김원식	670-2502
		담당	박봉주	670-2503
남해군 (055)	재난관리과	과장	김종경	860-3420	860-3222	860-3727
		계장	박성배	860-3292
		담당	조성제	860-3293
하동군 (055)	재난관리과	과장	김형노	880-2260	880-2222	880-2249
		계장	정익교	880-2252
		담당	김대원	880-2254
산청군 (055)	건설과 재난관리계	과장	최재민	970-6700	970-6222	970-6709
		계장	오수환	970-6731
		담당	정둘순	970-6732
함양군 (055)	재난관리과	과장	하우현	960-5200	960-6666	960-5721
		계장	박윤호	960-5202
		담당	신차상	960-4275
거창군 (055)	재난안전 관리과	과장	김종윤	940-3380	940-3000	940-3408
		계장	박종권	940-3383
		담당	강광석	940-3384
합천군 (055)	재난안전 관리과	과장	박홍제	930-3450	930-3222	930-3459
		계장	이종열	930-3891
		담당	김남순	930-3892

□ 부산지방기상청                                          ‘09. 03

기관명	직위	성명	전화번호		FAX	비 고
			주간	야간
부산지방 기상청 (051)	청장	정연앙	718-0200	718-0351	558-9503
	예보과장	임병숙	718-0320
	예보관	김현종	718-0322

□ 한국수자원공사                                        ‘09. 03

기관명		부서명	직위	성명	전화번호		FAX	비 고
					주간	야간
수자원공사 (042)		물관리 센터	실장	황필선	629-3450	629-3416	629-3419 629-3489
		중남부권물관리팀	팀장	신용노	629-3461
		낙동강수계	차장	김종래	629-3462
남강댐 (055)		댐관리단	단장	이석천	760-1200	750-1226	760-1255
		운영관리팀	팀장	정구열	760-1225
		시설	차장	이충권	760-1226
밀양댐 (055)		댐관리단	단장	정형희	359-3200	359-3311	359-3245
		운영관리팀	팀장	남상철	359-3210
		수도시설	차장	최구열	359-3311
합천댐 (055)		댐관리단	단장	차대현	930-5200	930-5210	930-5261
		운영팀장	팀장	소진홍	930-5202
		방호담당	차장	김종하	930-5210
안동권 (054)	댐관리단		단장	여재욱	850-4200
	안동댐	운영팀	팀장	노문섭	850-4210	850-4211	850-5236
		시설	차장	이근채	850-4211
	임하댐	운영팀	팀장	최정옥	820-2210	820-2211	820-7231
		시설	차장	이종창	820-2211
부산권 관리단 (051)		관리단	단장	이영주	200-2700	200-2731	200-2720
		운영팀	팀장	오인석	200-2710
		시설	차장	전동수	200-2731

□ 한국농촌공사

- 경남지역                                                         ‘09.03

기관명	부서명	전화번호		FAX	비 고
		주간	야간
경남 본부 (055)	유지관리팀	269-9433 269-9470	284-5806	261-8612
김해. 양산 지사 (055)	유지관리팀	333-4853	333-4851	335-0898
고성. 거제 지사 (055)	지역개발팀	670-7027	670-7000	672-8767
울산 지사 (052)	지역개발팀	296-3396	297-2341 296-3396	296-7970
진주. 산청 지사 (055)	유지관리팀	757-3198	757-3198	752-1633
의령 지사 (055)	지역개발팀	570-6021	570-6060	573-1427
함안 지사 (055)	유지관리팀	583-2092	583-2092	583-5479
창녕 지사 (055)	지역개발팀	530-7725	530-7725	532-3769
밀양 지사 (055)	유지관리팀	354-3922	354-3921	354-2147
창원 지사 (055)	지역개발팀	291-4647	291-4636	252-3557 252-3556
사천 지사 (055)	지역개발팀	852-2707	852-2707	852-4390

- 경남지역                                                          ‘09.03

기관명	부서명	전화번호		FAX	비 고
		주간	야간
거창. 함양 지사 (055)	지역개발팀	940-5541	940-5500	940-5590
합천 지사 (055)	지역개발팀	933-7970	933-7970	933-1819 933-7974
하동. 남해 지사 (055)	지역개발팀	883-5114	883-5114	883-6112

- 경북지역                                                           ‘09.03

기관명	부서명	전화번호		FAX	비 고
		주간	야간
경북 본부 (053)	유지관리팀	320-0742	320-0707	325-7277
포항 지사 (054)	지역개발팀	262-8551	261-0603	261-6097
경주 지사 (054)	지역개발팀	772-3915	772-3841	774-7552
안동 지사 (054)	지역개발팀	850-5733	850-5731	850-5740
구미 지사 (054)	지역개발팀	453-0225	452-2496	455-8578
영주. 봉화 지사 (054)	지역개발팀	637-0711	636-2596	636-7405
영천 지사 (054)	지역개발팀	338-1737	338-1737	338-1739
상주 지사 (054)	지역개발팀	532-1765	532-1765	532-9509
문경 지사 (054)	지역개발팀	552-7662	552-7661	553-7663
경산 지사 (053)	지역개발팀	815-0139	811-0139	811-0240
영덕. 울진 지사 (054)	지역개발팀	734-6802	734-6802	734-6806
의성 지사 (054)	유지관리팀	862-8707	862-8700	862-8402

- 경북지역                                                  ‘09.03

기관명	부서명	전화번호		FAX	비 고
		주간	야간
고령 지사 (054)	지역개발팀	950-0741	950-0741	954-6998
성주 지사 (054)	지역개발팀	930-0733	930-0707	933-6190
칠곡 지사 (054)	유지관리팀	971-7802	973-0311	973-2871
예천 지사 (054)	지역개발팀	655-7634	654-2224	652-3188
달성 지사 (053)	유지관리팀	628-1124	628-1124	628-1131 653-0553
청송. 영양 지사 (054)	지역개발팀	870-0522	870-0500	870-0599

□ 부산청 비상 연락망

◦ 우리청 홍수대책상황실 : 051-660-1223, 1224

당직실(야간) : 051-660-1005～6

구 분	계획과	공사과	FAX
관리국	총무과 051-660-1016		051-660-1026
하천국	051-660-1202～1207	051-660-1211～1217	051-660-1221 051-660-1222
도로국	051-660-1102～1119	051-660-1121～1159	051-660-1160 051-660-1161 051-660-1162

◦ 유관기관 연락처

구 분	기 관 명	연 락 처
		전 화	FAX
중앙재난안전 대책본부		02-2100-5410, 5490~97	02-2100-5419
국 토 해 양 부	하천운영과	02-2110-8431	02-504-9080
	도로운영과	02-2110-6460	02-504-9056
지방재난안전 대책본부	부산광역시	051-888-4119	051-888-4159
	대구광역시	053-803-4119	053-803-4599
	울산광역시	052-229-3119	052-229-3114
	경상북도	053-950-3119	053-950-3796
	경상남도	055-211-6351	055-211-6359
부산지방국토 관리청	대구국도	053-605-6000	053-605-6091
	진주국도	055-740-2681	055-740-2629
	포항국도	054-260-7566	054-260-2529
	영주국도	054-630-0025	054-630-0065
	진영국도	055-343-2475	055-345-1339

◈ 국민으로부터 신뢰받는 청렴한 국토해양부가 되겠습니다. ◈

국토해양부 부조리신고센터
국토해양부 공무원의 부패행위 또는 부실공사를 알게 되었거나 부패행위를 강요 또는 제의 받은 때에는 국토해양부에 신고할 수 있습니다. - 인터넷 신고 : 국토해양부 홈페이지(www.mltm.go.kr) 부조리신고센터 - 우편신고 : 경기도 과천시 중앙동 1번지 국토해양부 감찰팀 - 전화상담 : ☏ 02) 2110-8045 FAX : 02)504-9146

참 여 진

□ 부산지방국토관리청 하천국

․ 하  천  국  장    김 철 문

․ 하천계획과장    강 상 윤

․ 하천공사1과장    이 남 성

․ 하천공사2과장    이 고 현

․ 4대강사업1팀장   허    철

․ 4대강사업2팀장   한 명 희

․ 하천계획담당     강 창 훈

․ 하천공사담당     박 춘 목

․ 하천수해담당     김 대 곤

․ 하천계획실무     이 성 주

․ 하천공사실무     김 종 덕

․ 하천공사실무     박 정 근

․ 하천공사실무     전 배 영

발간등록번호 :

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

수해대비 업무편람

발행일 : 2009년 4월     발행

발행처 : 국토해양부 부산지방국토관리청 하천국

(우)601-730

부산광역시 동구 전진길 46번지(초량2동 296번지)

☎(051) 660-1202～1208, 660-1211～1218

부산지방국토관리청 홈페이지 http://pcmo.moct.go.kr/

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□