<별첨 3> 수량산출 기준서(샘플, 양식)

000 0000 신축공사

수량산출기준서

-  건   축  -

2013. 09

기   관   명

목      차

1. 공통가설공사

2. 가설공사

3. 지정공사

4. 파일공사

5. 철근콘크리트공사

6. 철골공사

7. 데크플레이트공사

8. 조적공사

9. 건식칸막이공사

10. 방수공사

11. 타일공사

12. 석공사

13. 목공사

14. 미장공사

15. 창호공사

16. 유리공사

17. 금속공사

18. 수장공사

19. 단열재공사

20. 도장공사

21. 홈통공사

22. 패널공사

23. 방사선차폐시설

24. 잡공사

25. 인테리어공사

26. 내부사인물공사

27. 골재비 및 운반비

28. 적용기준

1.	공통가설공사

1.1. 조립식가설울타리(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

1.2. 가설대문(개소)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

1.3. 조립식가설사무소,창고,작업헛간(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위:표1에 의거하여 면적을 산출

○ 규격:12~24개월 (국토해양부실적단가적용)

○ 방법:조립식가설사무소:330㎡,창고240㎡

(6,000㎡초과)

표1 - 현장사무소등의규모(건축,기계설비품)
구분		200㎡	1,000㎡ 이하		3,000㎡ 이하		6,000㎡ 이하		6,000㎡ 초과
		기계	기계	건축	기계	건축	기계	건축	기계	건축
감독,감리사무실	㎡	6	12	18	25	38	30	46	50	80
수급자 사무실	㎡	12	24	24	50	50	60	60	100	100
기타자재 창고	㎡	10	20	70	30	100	40	130	60	180
작업헛간	㎡		50		70		90		120
「표준품셈 가설공사 2-1 가설물의한도」 발췌

1.4. 조립식가설실험실(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위:건설기술관리법령의 규정에 의한 시험실의 규모에 따른다

○ 규격:12~24개월 (국토해양부 실적단가적용)

○ 방법:조립식가설실험실 100㎡ ( 특급품질관리대상공사-총공사비 1,000억원이상인건축물)

첨단의료복합단지 건설사업관리단		검 토 자 : 심 근 섭 (인)

1.5. 콘테이너가설경비실(동)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

1.6. 축중계(개소)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

1.7. 타워크레인(대)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위:그림2에 의거하여 대수 산출 ○ 규격:T형,12톤,16개월 ○ 방법:2대 산출 1대 =월임대료(국토해양부실적단가)×16개월	< 그림 2 >

1.8. 타워크레인설치 및 해체(회)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위:그림2에 의거하여 대수기준으로 산출

○ 방법: 2회 산출

1.9. 타워크레인기초(개소)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위:그림2에 의거하여 대수기준으로 산출

○ 규격:7.1*7.1*1.7m

○ 방법:2개소 산출

1.10. 타워크레인운반/수송비(대)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위:그림2에 의거하여 대수기준으로 산출

○ 규격:12톤

○ 방법:2대 산출

2.	가설공사

2.1. 수평규준틀 평(개소)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 방법: 건축물의 외곽 기둥 중 모서리 기둥(계단실 및 기타 돌출부 포함)을 제외한 매 기둥마다 산출

2.2. 수평규준틀 귀(개소)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 방법:건축물의 외곽 모서리 기둥과 계단실 등 외부로 돌출되는 기둥부분에 산출

2.3. 내부수평비계(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 : 내부공사에 적용, 3.6m를 초과하는 경우에는 높이별로 정미량 산출한다.

○ 규격 : 3개월이하, 천정고3.6~5m,7.85m,7.95m,8.95m,9.0m

○ 방법 : 연면적 × 0.9 (90%) (단 조립말비계 부분 면적공제)

2.4. 조립말비계(대)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 : 천정공사가 없는 위치 (노출천정 도장, 노출천정 철골)

○ 규격 : 3개월이하,1단(2.0m) , 3개월 2단(4.0m), 3개월 3단(6.0m), 3개월 4단(8.0m) 적용

○ 방법 : 조립말비계 적용시 내부비계 면적 공제

2.5. 강관동바리(라멘구조)(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 : 4.2m이하,라멘구조 적용

○ 규격 : 4.2m이하, 3개월이하

○ 방법 : 슬라브거푸집수량 + 계단거푸집수량 + 보밑면거푸집수량 : 골조집계표 적용

2.6. 강관동바리 - 단보강(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 : 4.2m 초과 ~ 6.0m이하

○ 규격 : 2단보강, 3개월이하

○ 방법 : 설치높이가 3.5m를 초과하는 높이 2m이내마다 단보강

2.7. 조립식강관동바리(10공 M3)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 : 6.0m초과 부분

○ 규격 : 3개월이하, 10m이하, 10m이상

○ 방법 : 상층 바닥판 면적에 층높이를 곱한 것의 90%로 한다.

2.8. 강관비계매기(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격 : 3개월이하(옥탑층),3개월초과~6개월이하(첨단의료기기지원센터,실험동물센터동),

6개월초과 ~ 12개월이하 (신약개발지원센터동),

H:30m이하,30m~33.5m,33.6m~37.0,37.1m~40.5,40.6m~44.0,44.1m~47.5

○ 방법 :  벽외면에서 1.0m 거리의 지면에서 건물높이까지의 외주면적으로 적용

외부:지상부-GL±0 부터 파라펫 상단높이까지 산출

옥탑:옥상내측구간 옥상FL부터 옥탑파라펫 상단높이까지 산출

2.9. 틀비계(강관)(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 : 지하(오픈컷구간)

내부,로비,ELEV내부 : 층고 H:7000초과부분

○ 규격 : 3개월, 지하, 내부, 로비, ELEV내부

○ 방법 : 지하:지하부-오픈컷구간 기초저면부터 GL±0 까지 산출

내부,로비,ELEV내부: 해당층바닥FL~상층바닥하부까지의 높이 산출

2.10. 강관비계다리(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격 : 3개월(지하,옥탑) , 6개월초과 ~ 12개월이하(외부)

○ 방법 : 건축물별로 1동의 건축면적이 1,600m2마다 1개소씩 설치

오름판의 되돌음 또는 층계참의 길이을 포함

2.11. 먹매김(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격 : 일반(사무소동)적용

○ 방법 : 연면적으로 적용

2.12. 건축물보양 (콘크리트면)(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격 : 살수

○ 방법 : 건축연면적 + 각층바닥면적중 가장넓은바닥면적으로 산출

2.13. 건축물보양 (타일및석재면)(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격 : 하드롱지

○ 방법 : 석재 및 타일 바닥부분만 적용하여 산출

2.14. 인화물용리프트 - 개월수

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격 : 1톤*45m,12개월

○ 방법 : 신약개발지원센터 1대, 첨단의료기기개발지원센터 1대 - 2대산출

2.15. 인화물용리프트 설치,해체 (M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위: GL~파라펫상부 + 3M 까지 적용하여 산출

○ 규격 : 엘리베이터형

○ 방법 : 신약개발지원센터(49m-1대), 첨단의료기기개발지원센터(27m-1대): 2대 산출

2.16. 인화물용리프트 기초 (개소)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격:2.0*2.0*0.6m

○ 방법 :2개소 산출

2.17. 현장정리(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격:RC조

○ 방법:건축연면적으로 산출

3.	지정공사

3.1. 방습필림깔기(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 : 기초 바닥 (매트기초,내수압판,줄기초,독립기초) 면적으로 산출

○ 규격 : 바닥,0.03mm*2겹

○ 방법 : 기초(상동)면적 + 내민길이(4면)100mm 적용

3.2. 우레탄보드바닥깔기(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격 : 35mm,가등급

○ 방법 : 설계도서(흡음단열계획도)기준에 의하여 바닥면적(M2)으로 산출

3.3. 잡석다짐(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 : 파일기초로 해당사항없음

4.	파일공사

4.1. 콘크리트파일

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 : 설계도서(기초계획평면도)상에 의한 규격별 본당 정미수량으로 산출

○ 규격 : PHC,A형,Φ400,500mm

○ 방법 : 파일길이(소수점첫째자리올림) = 파일근입길이(풍화암-1m포함된길이)

+ 0.5m(상부두부정리여장길이)

- 16m이상 PHC 이음파일 조합

파일길이	16m	17	18	19	20	21	22
조합	8+8	9+8	9+9	10+9	10+10	11+10	11+11
파일길이	23	24	25	26	27	28	29
조합	12+11	12+12	13+12	13+13	14+13	14+14	15+14
파일길이	30
조합	15+15

4.2. 선굴착 매입말뚝공법 (SIP)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 : SIP공법 규격별 본당 정미수량 산출하며 선굴착공법의경우 사용하는 시멘트를

포함하여 산출, 설계도서(기초계획평면도)의 파일근입길이(풍화암-1M근입길이포함)로산출

○ 규격 : Ø 400,500

○ 방법: 파일근입길이(소수점 첫째자리까지산출, 단0.5m단위로 올림 ex)17.4≒17.5m적용)

4.3. 파일이음

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격 : Ø 400,500

○ 방법 : 파일길이 15m를 초과한 규격별 본수 산출

4.4. CONC 말뚝머리정리 (CAP포함)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격 : Ø 400,500

○ 방법 : 파일규격별 본당으로 산출

4.5. 장비조립및해체

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 : 장비종류(SIP)에 의하여 적용

○ 규격 : 무한궤도50톤+SIP

○ 방법 : 1회 산출

4.6. 장비운반비

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 : 장비종류 및 현장여건에 의하여 왕복비용으로산출

○ 규격 : 30km,왕복

○ 방법 : 1회 산출

4.7. 비파괴검사

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격 : 자분탐상시험(MT)

○ 방법: 고강도 콘크리트말뚝의 이음부위 20개소마다 1회 산출(소수점첫째자리에서 올림)

4.8. 지내력시험 (동재하시험)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격 : 동재하시험

○ 전체 말뚝 개수의 1% 산출 ( 단 소수점첫째자리에서 올림)

4.9. 지내력시험 (정재하시험)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격 : 정재하시험

○ 건물별로 1회 산출

4.10. 잔토처리 (M3)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 : 토목 잔토량 운반거리 ( 10km)와 동일거리 적용

○ 규격 : 토사10km 백호0.7M3+덤프15톤

○ 방법 : SIP - (파일직경+50mm*2)*근입길이 * 본수

4.11. 레미콘

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○  범위: M3로 산정

○  규격 : 25-24-15,PHC파일

○  방법 : 파일두부정리본수 * 0.0907 M3

5.	철근콘크리트공사

5.1. 콘크리트(M3)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 : 철근콘크리공사에 투입되는 콘크리트량을 기준으로 산출

○ 기준

- 콘크리트 소요량은 품질, 배합종류, 배합비, 제치장 마무리등이 종류별로 적용

- 체적 산출순서는 건물의 최하부에서부터 상부로 또한 각층별로 적용

- 무근콘크리트는 품질, 두께, 옥내, 옥상, 옥외 등으로 구분 산출

- 콘크리트 체적중에 매설된 철골재의 체적은 미공제

- 버림con'c은 기초 바닥 (매트기초,내수압판,줄기초,독립기초) 면적으로 산출

( 기초(상동)면적 + 내민길이(4면)100mm 적용 ) *60mm

- 단, 재료의 할증 철근 콘트리트 1% , 무근 ,버림콘크리트 2% 별도적용

(산출근거 집계표 :  RC 구조산출서 전체 참조)

5.1.1. 기초(M3)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 : 철근콘크리트공사에 투입되는 콘크리트량을 기준으로 산출

5.1.2. 기둥(M3)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 방법 : 단면적 x 바닥판간의 높이(기둥높이는 바닥판의 두께를 뺀 것으로 산출)

5.1.3. 옹벽(M3)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 방법 : (벽면적 - 개구부면적) x 벽두께로 산출

(벽면적은 기둥면적을 빼고, 높이는 바닥판간 또는, 보간 안목 거리로 산출)

5.1.4. 보(M3)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 방법 : 보단면적 x 보길이 (보단면적은 춤(DEPTH)에서 슬래브 두께를 공제한 높이에 보의              나비를 곱한 것으로 하고, 보길이는 기둥간 안목거리로 산출)

5.1.5. 스라브(M3)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○  방법 :바닥판 전면적 x 바닥판두께, 바닥판 전면적은 바닥 외곽선으로 둘러쌓인 면적으로

산출(단, 개구부 면적이 1M2 이상은 제외한다.)

5.1.6. 계단(M3)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 방법 : 경사면적 x 계단의 평균두께로 산출

5.2. 거푸집(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 합판 3회 : 지상에 노출되는 부분

(보밑면, 슬래브, 계단(경사부포함),집수정내부, 방수턱 및 기타언급되지않는 부분)

- 합판 4회 : 기초, 지중보 , 트랜치측면, 장비패드 측면적용

- 원형 2회 : 원형기둥에 사용하는 거푸집

- 곡면 2회 : 연결통로 지상2층+지붕층 SLAB마구리거푸집(BCS1:X5~X6열-충북)

- 유로폼 : 기둥, 옹벽(수벽,파라펫난간및두겁포함) 부재에 적용

5.2.1. 기초(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

방법 : 콘크리트와 접하는 설계치수에 의한 면적으로 산출

5.2.2. 기둥(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 방법 : 기둥둘레길이 x 기둥높이(바닥판 안목간의 높이)로 산출

5.2.3. 보(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 방법 : (기둥간 안목길이 x 바닥판 두께를 뺀 보옆면적) x 2로 산출

보의 밑부분은 바닥판에 포함

5.2.4. 스라브(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 방법 : 개구부를 뺀 바닥면적으로 하고, 외부면 스라브 두께를 추가하여 산출

5.2.5. 옹벽(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 방법 : 콘크리트와 접하는 설계치수에 의한 면적으로 산출

5.2.6. 개구부(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 방법 : 1M2이하의 개구부는 주위의 사용재를 고려하여 거푸집면적에서 공제하지 않고 산출

5.2.7. 거푸집면적에서 공제하지 않는 부분(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 기초와 지중보의 접합부

- 큰보와 작은보의 접합부

- 지중보와 기둥의 접합부

- 기둥과 벽체의 접합부

- 기둥과 보의 접합부

- 보와 벽의 접합부

- 바닥판과 기둥의 접합부

5.3. 철근(TON)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 철근은 종류별, 지름별로 총연장을 산출하고, 여기에 단위중량을 곱하여 총중량을 산출

- 철근은 각층별로 기초, 기둥, 보, 바닥판, 옹벽, 계단, 기타의 순으로 구분하여

각 부분에 중복이 없도록 산출

- 철근의 정착길이 및 이음길이 등은 구조도면 기준으로 산출

- 철근수량은 정착길이만 추가 계산하며, 이음길이는 별도로 취합 후 원형철근은 5%,

이형철근은 3% 할증을 가산하여 철근 소요량으로 산출

5.3.1. 기초(TON)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

(1) 독립기초 (단배근/복배근 공통)

1) 산출

주근: 주근갯수(장변/간격+1EA)*단변길이 로 산출

부근: 부근갯수(단변/간격+1EA)*장변길이 로 산출

이음: 한변의 길이 8M 이하 이음 제외

주근정착: 주근갯수*90º 갈고리 정착(12d)*2 로 산출

부근정착: 부근갯수*90º 갈고리 정착(12d)*2 로 산출

(2) 줄기초 (단배근/복배근 공통)

1) 산출

주근: (장변/간격+1EA)*단변길이 로 산출

부근: (단변/간격+1EA)*장변길이 로 산출

이음: 주근(상부)=(((장변/간격+1EA)*단변길이)/8)*상부이음길이 로 산출

(단변 길이 8m 이하 이음 제외).

이음: 주근(하부)=(((장변/간격+1EA)*단변길이)/8)*하부이음길이 로 산출

(단변 길이 8m 이하 이음 제외).

이음: 부근(상부)=(((단변/간격+1EA)*장변길이)/8)*상부이음길이 로 산출

이음: 부근(하부)=(((단변/간격+1EA)*장변길이)/8)*하부이음길이 로 산출

주근정착: 주근갯수*90º 갈고리 정착(12d)*2 로 산출

부근정착: 정착없음

(3) 매트기초

1) 산출

주근: (장변/간격+1EA)*단변길이 로 산출

부근: (단변/간격+1EA)*장변길이 로 산출한다.

이음: 주근(상부)=(((장변/간격+1EA)*단변길이)/8)*상부이음길이 로 산출

이음: 주근(하부)=(((장변/간격+1EA)*단변길이)/8)*하부이음길이 로 산출

이음: 부근(상부)=(((단변/간격+1EA)*장변길이)/8)*상부이음길이 로 산출

이음: 부근(하부)=(((단변/간격+1EA)*장변길이)/8)*하부이음길이 로 산출

정착: 외부(주위) = 주근 : (장변외부길이/간격+1EA)*기초두께  로 산출

부근 : (단변외부길이/간격+1EA)*기초두께  로 산출

내부(기초+슬라브) = 상부(주근) :(장변의슬라브와맞댄길이/간격+1)*기초상부정착 으로 산출

하부(주근): (장변의슬라브와맞댄길이/간격+1)*기초두께 로 산출

상부(부근): (단변의슬라브와맞댄길이/간격+1)*기초상부정착 으로 산출

하부(부근): (단변의슬라브와맞댄길이/간격+1)*기초두께 로 산출

우마철근: HD13 @1000*1000 적용.

길이: (기초두께*2)+(0.3*2)+0.15

5.3.2. 기둥(TON)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

(1) 기본형/원형

1) 산출(최하층)

주근: 철근갯수*(층고+이음길이+기초두께+12d+이음길이) 로 산출

대근: 상.하부=((단변+장변)*2*(층고*(1/6)/간격))*2 로 산출

중앙부=((단변+장변)*2*(층고*(4/6)/간격+1)) 로 산출

기초부=((단변+장변)*2*(기초높이/중앙부간격) 으로 산출

2) 산출(기준층)

주근: 철근갯수*(층고+이음길이) 로 산출

대근: 상.하부=((단변+장변)*2*(층고*(1/6)/간격))*2 로 산출

중앙부=((단변+장변)*2*(층고*(4/6)/간격+1)) 로 산출

3) 산출(최상층)

주근: 철근갯수*(층고+12d) 로 산출

대근: 상.하부=((단변+장변)*2*(층고*(1/6)/간격))*2 로 산출

중앙부=((단변+장변)*2*(층고*(4/6)/간격+1)) 로 산출

5.3.3. 보(TON)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

(1) 전단형

1) 산출

상부근: 상부근갯수*중심길이 로 산출

하부근: 하부근갯수*중심길이 로 산출

늑근: (보순길이/간격+1)*(보폭+보춤)*2 로 산출

정착: 상부 = 상부근갯수*(상부정착길이-((중심길이-순길이)/2)) 로 산출

정착: 하부 = 하부근갯수*(하부정착길이-((중심길이-순길이)/2)) 로 산출

이음: 상부 = (((상부근갯수*중심길이)/8)*상부이음길이) 로 산출

이음: 하부 = (((하부근갯수*중심길이)/8)*하부이음길이) 로 산출

(2) 양단.중앙형

1) 산출

상부근: 상부근갯수*중심길이로 산출

하부근: 하부근갯수*중심길이로 산출

컷트근: 3/4근 = 3/4근갯수*순길이(내폭)*0.875+((중심길이-순길이)*0.5)로 산출

컷트근: 1/2근 = 1*2근갯수*순길이(내폭)*0.75 로 산출

컷트근: 1/4근 = 1/4근갯수*순길이(내폭)*0.3+((중심길이-순길이)*0.5) 로 산출

늑근(단부): (((보순길이*0.25)/간격)*2)*(보폭+보춤)*2  로 산출

늑근(중앙부): ((보순길이*0.5)/간격+1)*(보폭+보춤)*2  로 산출

정착: 상부 = 단부상부근갯수*(상부정착길이-((중심길이-순길이)/2)) 로 산출

정착: 하부 = 단부하부근갯수*(하부정착길이-((중심길이-순길이)/2)) 로 산출

이음: 상부 = (((상부근갯수*중심길이)/8)*상부이음길이) 로 산출

이음: 하부 = (((하부근갯수*중심길이)/8)*하부이음길이) 로 산출

이음: 3/4근(상부) = ((( 3/4근갯수*순길이(내폭)*0.875+((중심길이-순길이)*0.5))/8)*

상부이음길이) 로 산출

이음: 3/4근(하부) = ((( 3/4근갯수*순길이(내폭)*0.875+((중심길이-순길이)*0.5))/8)*

하부이음길이) 로 산출

이음: 1/2근(상부) = ((( 1/2근갯수*순길이(내폭)*0.75))/8)*상부이음길이)로 산출

이음: 1/2근(하부) = ((( 1/2근갯수*순길이(내폭)*0.75))/8)*하부이음길이)로 산출

이음: 1/4근(상부) = ((( 1/4근갯수*순길이(내폭)*0.3+((중심길이-순길이)*0.5))/8)*

상부이음길이) 로 산출

이음: 1/4근(하부) = ((( 1/4근갯수*순길이(내폭)*0.3+((중심길이-순길이)*0.5))/8)*

하부이음길이) 로 산출

(3) 내단.중앙.외단 형

1) 산출

상부근: 상부근갯수*중심길이 로 산출

하부근: 하부근갯수*중심길이 로 산출

컷트근: 3/4근 = 3/4근갯수*순길이(내폭)*0.875+((중심길이-순길이)*0.5)로 산출

컷트근: 1/2근 = 1*2근갯수*순길이(내폭)*0.75 로 산출

컷트근: 1/4근 = 1/4근갯수*순길이(내폭)*0.3+((중심길이-순길이)*0.5) 로 산출

늑근(내단부): ((보순길이*0.25)/간격)*(보폭+보춤)*2  로 산출

늑근(중앙부): ((보순길이*0.5)/간격+1)*(보폭+보춤)*2  로 산출

늑근(외단부): ((보순길이*0.25)/간격)*(보폭+보춤)*2  로 산출

정착: 상부 = 외단부상부근갯수*(상부정착길이-((중심길이-순길이)/2)) 로 산출

정착: 하부 = 외단부하부근갯수*(하부정착길이-((중심길이-순길이)/2)) 로 산출

이음: 상부 = (((상부근갯수*중심길이)/8)*상부이음길이) 로 산출

이음: 하부 = (((하부근갯수*중심길이)/8)*하부이음길이) 로 산출

이음: 3/4근(상부) = ((( 3/4근갯수*순길이(내폭)*0.875+((중심길이-순길이)*0.5))/8)*

상부이음길이) 로 산출

이음: 3/4근(하부) = ((( 3/4근갯수*순길이(내폭)*0.875+((중심길이-순길이)*0.5))/8)*

하부이음길이) 로 산출

이음: 1/2근(상부) = ((( 1/2근갯수*순길이(내폭)*0.75))/8)*상부이음길이)로 산출

이음: 1/2근(하부) = ((( 1/2근갯수*순길이(내폭)*0.75))/8)*하부이음길이)로 산출

이음: 1/4근(상부) = ((( 1/4근갯수*순길이(내폭)*0.3+((중심길이-순길이)*0.5))/8)*

상부이음길이) 로 산출

이음: 1/4근(하부) = ((( 1/4근갯수*순길이(내폭)*0.3+((중심길이-순길이)*0.5))/8)*

하부이음길이) 로 산출

5.3.4. 슬라브(TON)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

(1) 복배근

1) 산출

주근: (장변순길이/간격+1EA)*단변길이 로 산출

부근: (단변순길이/간격+1EA)*장변길이 로 산출

이음: 주근(상부)=(((장변순길이/간격+1EA)*단변길이)/8)*이음길이 로 산출

이음: 주근(하부)=(((장변순길이/간격+1EA)*단변길이)/8)*이음길이 로 산출

이음: 부근(상부)=(((단변순길이/간격+1EA)*장변길이)/8)*이음길이 로 산출

이음: 부근(하부)=(((단변순길이/간격+1EA)*장변길이)/8)*이음길이 로 산출

정착: 주위 = 주근 : (장변순길이/간격+1EA)* 90º 갈고리 정착으로 산출

부근: (단변순길이/간격+1EA)*90º 갈고리 정착  으로 산출

(2) 4변 CUT 배근

1) 산출

중앙부CUT주근: ((장변순길이-(단변순길이*0.25*2))/간격+1EA)*(단변길이*0.3*2) 로 산출

중앙부밴드주근: ((장변순길이-(단변순길이*0.25*2))/간격+1EA)*(단변길이+((슬라브두께*

1.414)-(슬라브두께))*2).

중앙부하부주근: ((장변순길이-(단변순길이*0.25*2))/간격+1EA)*(단변길이) 로 산출

단부상부주근: ((단변순길이*0.25)*2/간격)*(단변길이) 로 산출

단부하부주근: ((단변순길이*0.25)*2/간격)*(단변길이) 로 산출

중앙부CUT부근: ((단변순길이-(단변순길이*0.25*2))/간격+1EA)*(장변길이*0.3*2) 로 산출

중앙부밴드부근: ((단변순길이-(단변순길이*0.25*2))/간격+1EA)*(장변길이+((슬라브두께*

1.414)-(슬라브두께))*2).

중앙부하부부근: ((단변순길이-(단변순길이*0.25*2))/간격+1EA)*(장변길이) 로 산출

단부상부부근: ((단변순길이*0.25)*2/간격)*(단변길이) 로 산출

단부하부부근: ((단변순길이*0.25)*2/간격)*(단변길이) 로 산출

이음: 중앙부CUT주근=(((장변순길이-(단변순길이*0.25*2))/간격+1EA)*(단변길이*0.3*2))/8*

이음길이 로 산출

이음:중앙부밴드주근=(((장변순길이-(단변순길이*0.25*2))/간격+1EA)*(단변길이+((슬라브

두께*1.414)-(슬라브두께))*2)/8*이음길이 로 산출

이음:중앙부하부주근=(((장변순길이-(단변순길이*0.25*2))/간격+1EA)*(단변길이))/8*이음

길이 로 산출

이음: 단부상부주근 = (((단변순길이*0.25)*2/간격)*(단변길이))/8*이음길이 로 산출

이음: 단부하부주근 = (((단변순길이*0.25)*2/간격)*(단변길이))/8*이음길이 로 산출

이음: 중앙부CUT부근=(((단변순길이-(단변순길이*0.25*2))/간격+1EA)*(장변길이*0.3*2))/8*

이음길이 로 산출

이음: 중앙부밴드부근=(((단변순길이-(단변순길이*0.25*2))/간격+1EA)*(장변길이+((슬라브

두께*1.414)-(슬라브두께))*2)/8*이음길이 로 산출

이음: 중앙부하부부근=(((단변순길이-(단변순길이*0.25*2))/간격+1EA)*(장변길이))/8*이음

길이 로 산출

이음: 단부상부부근=(((단변순길이*0.25)*2/간격)*(단변길이))/8*이음길이로 산출

이음: 단부하부부근=(((단변순길이*0.25)*2/간격)*(단변길이))/8*이음길이로 산출한다

정착: 주위=중앙부CUT주근:((장변순길이-(단변순길이*0.25*2))/간격+1EA)* 90º 갈고리

정착으로 산출

중앙부밴드주근: ((장변순길이-(단변순길이*0.25*2))/간격+1EA)* 90º 갈고리 정착 으로 산출

중앙부하부주근: ((장변순길이-(단변순길이*0.25*2))/간격+1EA)* 90º 갈고리 정착 으로 산출

단부상부주근: ((단변순길이*0.25)*2/간격)* 90º 갈고리 정착 으로 산출

단부하부주근: ((단변순길이*0.25)*2/간격)* 90º 갈고리 정착 으로 산출

중앙부CUT부근: ((단변순길이-(단변순길이*0.25*2))/간격+1EA)* 90º 갈고리 정착 으로 산출

중앙부밴드부근: ((단변순길이-(단변순길이*0.25*2))/간격+1EA)* 90º 갈고리 정착 으로 산출

중앙부하부부근: ((단변순길이-(단변순길이*0.25*2))/간격+1EA)* 90º 갈고리 정착 으로 산출

단부상부부근: ((단변순길이*0.25)*2/간격)* 90º 갈고리 정착 으로 산출

단부하부부근: ((단변순길이*0.25)*2/간격)* 90º 갈고리 정착 으로 산출

(3) 4변 ST 배근

1) 산출

중앙부상부주근: ((장변순길이-(단변순길이*0.25*2))/간격+1EA)*(단변길이) 로 산출

중앙부밴드주근: ((장변순길이-(단변순길이*0.25*2))/간격+1EA)*(단변길이+((슬라브두께*1.414)-(슬라브두께))*2).

중앙부하부주근: ((장변순길이-(단변순길이*0.25*2))/간격+1EA)*(단변길이) 로 산출

단부상부주근: ((단변순길이*0.25)*2/간격)*(단변길이) 로 산출

단부하부주근: ((단변순길이*0.25)*2/간격)*(단변길이) 로 산출

중앙부상부부근: ((단변순길이-(단변순길이*0.25*2))/간격+1EA)*(장변길이) 로 산출

중앙부밴드부근: ((단변순길이-(단변순길이*0.25*2))/간격+1EA)*(장변길이+((슬라브두

께*1.414)-(슬라브두께))*2).

중앙부하부부근: ((단변순길이-(단변순길이*0.25*2))/간격+1EA)*(장변길이) 로 산출

단부상부부근: ((단변순길이*0.25)*2/간격)*(단변길이) 로 산출

단부하부부근: ((단변순길이*0.25)*2/간격)*(단변길이) 로 산출

이음:중앙부상부주근=(((장변순길이-(단변순길이*0.25*2))/간격+1EA)*(단변길이))

/8*이음길이 로 산출

이음:중앙부밴드주근=(((장변순길이-(단변순길이*0.25*2))/간격+1EA)*(단변길이+

((슬라브두께*1.414)-(슬라브두께))*2)/8*이음길이 로 산출

이음:중앙부하부주근=(((장변순길이-(단변순길이*0.25*2))/간격+1EA)*(단변길이))

/8*이음길이로 산출

이음:단부상부주근=(((단변순길이*0.25)*2/간격)*(단변길이))/8*이음길이로 산출

이음:단부하부주근= (((단변순길이*0.25)*2/간격)*(단변길이))/8*이음길이로 산출

이음:중앙부상부부근=(((단변순길이-(단변순길이*0.25*2))/간격+1EA)*(장변길이))

/8*이음길이 로 산출

이음:중앙부밴드부근=(((단변순길이-(단변순길이*0.25*2))/간격+1EA)*(장변길이+(

(슬라브두께*1.414)-(슬라브두께))*2)/8*이음길이 로 산출

이음:중앙부하부부근=(((단변순길이-(단변순길이*0.25*2))/간격+1EA)*(장변길이))/8*

이음길이 로 산출

이음:단부상부부 = (((단변순길이*0.25)*2/간격)*(단변길이))/8*이음길이로 산출

이음:단부하부부근 =(((단변순길이*0.25)*2/간격)*(단변길이))/8*이음길이로 산출

정착:주위 = 중앙부상부주근 :((장변순길이-(단변순길이*0.25*2))/간격+1EA)* 90º

갈고리 정착 으로 산출

중앙부밴드주근:((장변순길이-(단변순길이*0.25*2))/간격+1EA)* 90º 갈고리 정착

으로 산출

중앙부하부주근:((장변순길이-(단변순길이*0.25*2))/간격+1EA)* 90º 갈고리 정착

으로 산출

단부상부주근:((단변순길이*0.25)*2/간격)* 90º 갈고리 정착 으로 산출

단부하부주근:((단변순길이*0.25)*2/간격)* 90º 갈고리 정착 으로 산출

중앙부상부부근:((단변순길이-(단변순길이*0.25*2))/간격+1EA)* 90º 갈고리 정착

으로 산출

중앙부밴드부근:((단변순길이-(단변순길이*0.25*2))/간격+1EA)* 90º 갈고리 정착

으로 산출

중앙부하부부근:((단변순길이-(단변순길이*0.25*2))/간격+1EA)* 90º 갈고리 정착

으로 산출

단부상부부근:((단변순길이*0.25)*2/간격)* 90º 갈고리 정착 으로 산출

단부하부부근:((단변순길이*0.25)*2/간격)* 90º 갈고리 정착 으로 산출

(4) DECK 슬라브 배근

1) 산출

상부연결근:((장변순길이/간격+1EA)*(40d+((단변길이-단변순길이)*0.5))로 산출

하부연결근:((장변순길이/간격+1EA)*(27d+((단변길이-단변순길이)*0.5))로 산출

단부보강근:((장변순길이/간격+1EA)*(단변순길이*0.3+((단변길이-단변순길이)*0.5)

*2) 로 산출

배력근:(단변순길이/간격+1EA)*(장변길이) 로 산출

이음:단부보강근=((장변순길이/간격+1EA)*(단변순길이*0.3+((단변길이-단변순

길이)*0.5)*2))/8*이음길이 로 산출

이음:배력근=((단변순길이/간격+1EA)*(장변길이))/8*이음길이 로 산출

5.3.5. 옹벽(TON)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

(1)복배근(최하층)

1)산출

수직근(외부) : (내폭길이/간격+1EA)*(층고+이음길이+기초두께+12d+이음길이) 로 산출

수직근(내부) : (내폭길이/간격+1EA)*(층고+이음길이+기초두께+12d+이음길이) 로 산출

수평근(내부) : (층고-(상부슬라브두께 또는 보높이)/간격+1EA)*중심길이 로 산출

이음 : 수평근(외부)=((층고-(상부슬라브두께 또는 보높이)/간격+1EA))/8*이음길이 로 산출

이음 : 수평근(내부)=((층고-(상부슬라브두께 또는 보높이)/간격+1EA))/8*이음길이 로 산출

정착 : 수평근(외부)=(층고-(상부슬라브두께 또는 보높이)/간격+1EA)* 옹벽정착길이로 산출

수평근(내부)=(층고-(상부슬라브두께 또는 보높이)/간격+1EA)* 옹벽정착길이 로 산출

(2)복배근(기준층)

1) 산출

수직근(외부) : (내폭길이/간격+1EA)*(층고+이음길이) 로 산출

수직근(내부) : (내폭길이/간격+1EA)*(층고+이음길이) 로 산출

수평근(외부) : (층고-(상부슬라브두께 또는 보높이)/간격+1EA)*중심길이로 산출

수평근(내부) : (층고-(상부슬라브두께 또는 보높이)/간격+1EA)*중심길이 로 산출

이음 : 수평근(외부)=((층고-(상부슬라브두께 또는 보높이)/간격+1EA))/8*이음길이 로 산출

이음 : 수평근(내부)=((층고-(상부슬라브두께 또는 보높이)/간격+1EA))/8*이음길이 로 산출

정착 : 수평근(외부)=(층고-(상부슬라브두께 또는 보높이)/간격+1EA)* 옹벽정착길이 로 산출

수평근(내부)=(층고-(상부슬라브두께 또는 보높이)/간격+1EA)* 옹벽정착길이 로 산출

(3)복배근(최상층)

1) 산출

수직근(외부) : (내폭길이/간격+1EA)*(층고+12d) 로 산출

수직근(내부) : (내폭길이/간격+1EA)*(층고+12d) 로 산출

수평근(외부) : (층고-(상부슬라브두께 또는 보높이)/간격+1EA)*중심길이 로 산출

수평근(내부) : (층고-(상부슬라브두께 또는 보높이)/간격+1EA)*중심길이 로 산출

이음 : 수평근(외부)=((층고-(상부슬라브두께 또는 보높이)/간격+1EA))/8*이음길이 로 산출

이음 : 수평근(내부)=((층고-(상부슬라브두께 또는 보높이)/간격+1EA))/8*이음길이 로 산출

정착 : 수평근(외부) = (층고-(상부슬라브두께 또는 보높이)/간격+1EA)* 옹벽정착길이로 산출

수평근(내부) = (층고-(상부슬라브두께 또는 보높이)/간격+1EA)* 옹벽정착길이로 산출

폭고정근 : HD 10 @ 1000*1000 으로 산출(길이: 벽두께).

U - BAR : 수평근 간격 및 규격 동일 적용(길이: 벽두께+0.3*2).

5.3.6. 계단(TON)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

1) 산출

참상부주근 : (계단폭/간격+1EA)*(상단참길이+하단참길이) 로 산출

참하부주근 : (계단폭/간격+1EA)*(상단참길이+하단참길이) 로 산출

참상부부근 : ((상단참길이+하단참길이)/간격+1EA)*(계단폭) 로 산출

참하부부근 : ((상단참길이+하단참길이)/간격+1EA)*(계단폭) 로 산출

계단상부주근 : (계단폭/간격+1EA)*(계단경사길이) 로 산출

계단하부주근 : (계단폭/간격+1EA)*(계단경사길이) 로 산출

계단상부부근 : (계단경사길이/간격+1EA)*(계단폭) 로 산출

계단하부부근 : (계단경사길이/간격+1EA)*(계단폭) 로 산출

계단보강근   : (보강근갯수)*(계단폭) 로 산출

이음=참상부주근 : ((계단폭/간격+1EA)*(상단참길이+하단참길이))/8*슬라브이음길이 로 산출

참하부주근 : ((계단폭/간격+1EA)*(상단참길이+하단참길이))/8*슬라브이음길이로 산출

참상부부근 : (((상단참길이+하단참길이)/간격+1EA)*(계단폭))/8*슬라브이음길이로 산출

참하부부근 : (((상단참길이+하단참길이)/간격+1EA)*(계단폭))/8*슬라브이음길이로 산출

계단상부주근 : ((계단폭/간격+1EA)*(계단경사길이))/8*슬라브이음길이 로 산출

계단하부주근 : ((계단폭/간격+1EA)*(계단경사길이))/8*슬라브이음길이 로 산출

계단상부부근 : ((계단경사길이/간격+1EA)*(계단폭))/8*슬라브이음길이 로 산출

계단하부부근 : ((계단경사길이/간격+1EA)*(계단폭))/8*슬라브이음길이 로 산출

계단보강근 : ((보강근갯수)*(계단폭))*/8*슬라브이음길이 로 산출

정착 = 참상부주근 : (계단폭/간격+1EA)* 90º 갈고리 정착 으로 산출

참하부주근 : (계단폭/간격+1EA)* 90º 갈고리 정착 으로 산출

참상부부근 : ((상단참길이+하단참길이)/간격+1EA)* 90º 갈고리 정착 으로 산출

참하부부근 : ((상단참길이+하단참길이)/간격+1EA)* 90º 갈고리 정착 으로 산출

계단상부주근 : (계단폭/간격+1EA)* 90º 갈고리 정착 으로 산출

계단하부주근 : (계단폭/간격+1EA)* 90º 갈고리 정착 으로 산출

계단상부부근 : (계단경사길이/간격+1EA)* 90º 갈고리 정착 으로 산출

계단보강근 : (((보강근갯수)*(계단폭)))*/8*슬라브이음길이 로 산출

5.4. 도면일반사항

5.4.1.설계기준강도

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

가. 콘크리트 : fck = 24Mpa

나. 철    근 : Fy = 400Mpa(SD400), 전체겹침이음으로 적용(가스압접및커플러 미적용)

5.4.2 . 일반철근의 정착길이(Ld)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

가. B급 이음길이 : 1.3(Ld), 90°

나. HOOK : 12Ld 적용 (Ld)표참조

5.4.3. 부재별 적용사항

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

가. 기초

ａ. FS1바닥에 면하는 독립기초 마구리면은 4회로 산출

그 외에 줄기초, 매트 부분은 기초두께차이만큼 헌치 적용

b. 기초 고임철근의 규격은 HD13@1000*1000으로 적용

나. 기둥

a. 보조대근: h/6 분할로 적용하고, h/6(상단,하단부)의 보조대근은 일람표에 표기된

배근의 1/2 간격으로 적용(단, @200 이하부터는 동일간격으로 적용)

b. 내부 기둥 주변 보강(구조일반사항 도면번호:GS03-006)

(※경사근길이 미표기 L=0.9m 로 적용함)

다. 보

a.보,슬라브 단차부분

-덧침표현은 철근보강없이 레미콘,거푸집만 산출

-슬라브단차부분은 보,슬라브 모두 꺽인단면으로 적용함(철,콘 모두 산출)

(※Deck 단차부분철근보강 D10@200 복배근으로 산출)

라. 슬라브

a. 슬라브 개구부(open)구간 보강근( Ld:42d(T&B), 구조일반사항참조)

수평 : ((A+(2*42d))*2)*(2) 수직 : ((B+(42d*2))*2)*(2) 사변 : ((42d*2)*4)*(2) (단, 규격은 주근과동일하게 적용. 최소H13(H10->H13))

b. Deck Plate 연결근길이적용(deck상세도 참조)

-상부연결근 : 40d 적용

-하부연결근 : 27d 적용

마. 옹벽

a. 옹벽 개구부(open)구간 보강근(Ld:60d-2ea), 구조일반사항참조)

수평 : 2*(A+(2*60d)) 수직 : 2*((B+60d)*2) 사변 : 2*((60d*2)*2) (단, 규격은 H16 동일하게 적용)

수평 : 2*((A+(2*60d))*2) 수직 : 2*(((B+60d)*2)*2) 사변 : 2*(((60d*2)*2)*2) (단, 규격은 H16 동일하게 적용)

5.5. 콘크리트타설(M3)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 방법: 철근콘크리트, 무근콘크리트를 구분하여 산출

(구조 집계표 및 마감 집계표 참조)

5.6. 철근가공조립(TON)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 방법 : 전체 철근량을 기준으로하여 산출

(구조 집계표 참조)

5.7. 지수판(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 : 지하구체부

○ 규격 : PVC,200*5

○ 방법 : 지하구체 외부옹벽과 바닥판이 접하는 부분 적용하여 산출

6.	철골공사

6.1. 형강(H-형강)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위

- RH-형강 (ROLL) 구분 하여 산출

- 형강 재질 (SM400, SHN490)에 따라 구분산출

- 형강 또는 파이프 가 곡면일 경우 구분하여 산출

○ 규격 : 형강재질(SM400,SHN490)에 따라 구분,

SM400,  200× 100× 5.5× 8mm, 250× 250× 9× 14mm, 294× 200× 8× 12mm,300× 150× 6.5× 9mm

300× 300× 10× 15mm, 350× 350× 12× 19mm, 390× 300× 10× 16mm,400× 200× 8× 13mm

482× 300× 11× 15mm,500× 200× 10× 16mm,250× 250× 9× 14mm

SHN490, 428× 407× 20× 35mm,500× 200× 10× 16mm,912× 302× 18× 34mm

○ 방법

- RH-형강을 재질별 규격별 형상치수로 구분하여 설계치수를 기준한  연길이로 산출하며

총괄집계표에서 단위중량을 곱하여 설계중량을 산출

( 단, 재료 할증7% 별도적용 )

6.2. ㄱ형강,ㄷ-형강,C-형강(TON),

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 :ㄱ-형강, ㄷ-형강, C-형강 등을 재질별, 규격별, 형상치수로 구분하여 산출

○ 방법 :설계치수를 기준한 연길이로 산출하며 총괄집계표에서 단위중량을 곱하여 설계중량을            산출 (단, 재료 할증5% 별도적용)

6.3. 각파이프, 원형파이프 (M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 :재질별, 규격별, 형상치수로 구분하여 산출

○ 방법 :설계치수를 기준한 연길이로 산출 (단, 재료 할증5% 별도적용)

6.4. 강판(TON)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 : 재질별(SM400, SHN490), 두께별로 구분

○ 방법 : 설계치수에 의한 면적으로 산출하며 단 이형은 근사치 면적(최대가로길이*최대세로길            이)으로 산출하고 총괄집계표에서 단위중량을 곱하여 설계중량을 산출

( 단, 재료 할증10% 별도적용 )

6.5. 철골가공조립 (ROLL ,파이프) (톤)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 : 가공조립은 철골부재을 공장 또는 현장에서 절단, 조립, 용접하여 가공하고 공사수량           은 정미량으로 함

○ 규격 : ROLL 300~1,000톤미만

○ 방법 : 철골(RH형강),파이프(원형,각관),강판 합계의 정미량 (할증제외한수량)

6.6. 강판용접 ( ROLL, 파이프 ) (톤)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위: 용접은 공장용접 가공하고 공사수량은 정미량으로 산출

○ 규격 : ROLL 300~1,000톤미만

○ 방법 : 철골(RH형강),파이프(원형,각관),강판 합계의 정미량 (할증제외한수량)

6.7. 부대철골가공조립 (톤)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 : 중도리, 띠장 등 부대철골 공사수량 정미량으로 산출

○ 규격 : 중도리, 띠장

○ 방법 : ㄱ형강,ㄷ-형강,C-형강 합계의 정미량 (할증제외한수량)

6.8. 철골세우기(TON)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 : 철골부재의 현장세우기는 현장 또는 공장에서 가공, 조립한 철골 부재를 현장에 세우             는 작업과정이며 정미량으로 산출

○ 규격 : 90~110kg/m2,250~500

○ 방법 : 철골가공조립수량(ROLL,파이프) + 강판수량 = 합계

6.9. 크레인(타이어)(HR)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 : 철골부재의 현장설치시 필요한 크레인은 30톤기준으로 하루작업량은 15톤기준으로 산            출함

○ 규격 : 30톤, 160HR/개월

○ 방법 : 4개월

6.10. 고장력볼트(조)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 방법 : 규격, 지름, 길이(접합시키고자 하는 실제 철판 총두께)로 개수로 산출

( 단, 재료 할증3% 별도적용 )

6.11. 고장력볼트본조임(톤)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 : 철골부재의 현장 또는 공장에서 가공, 조립한 철골 부재를 설치하는데 필요 정미량으            로 산출

○ 규격 : 300∼499톤,30본미만/톤

○ 방법 : 철골세우기수량(톤)

6.12. 앙카볼트(개수)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격 : M22*600, M22*700, M24*700

○ 방법 : 공칭지름별, 길이별로 구분한 개수로 산출 ( 단, 재료 할증5% 별도적용)

6.13. 스터드 볼트설치(개수)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 : Φ19로구분하여 보길이를 산출할 때 개수로 산출

스터드볼트(5%할증포함) 자재포함한 비용으로 산정

○ 규격 : 자동용접,M19× 100,M19× 110,M19× 150

○ 방법 :Φ19로구분하여 보길이를 산출할 때 개수로 산출

개소산정방법 : 보 내민길이 / 간격 +0

적용부위: Φ19(L:100), = 옥탑파라펫주각부

Φ19(L:110) = FLANGE 상부면 DECK 접합부

Φ19(L:150) = EMBED 접합부 BASE면

6.14. 도장 및 피복재(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 방법:

- 광명단프라이머 1회 : 내화적용구간

- 광명단프라이머 2회 : 내화비적용구간

- 우레탄페인트 : 건물내부 노출구간(비구조체) : 커튼월지지대

- 불소수지페인트 : 건물외부 노출구간 (비구조체) : 옥상조형,캐노피

6.15. 내화피복재(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격 :

- 내화피복(2시간,24mm) :

- 내화페인트(2시간내화)

○ 방법 :

- 내화피복 - 첨단의료기기개발지웬센터 EMI 챔버구간 중 비노출구간

- 내화페인트 -첨단의료기기개발지웬센터 EMI 챔버구간 중 노출구간

6.16. 무수축그라우팅(M3)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 : 철골기초 주각의 상부는 베이스플레이트가 완전히 수평으로 밀착되도록 하기위해서 몰탈 산출

○ 규격 : 기둥밑고름

○ 방법 : 주각부면적 × 0.05 ㎥

6.17. 강재발생재의 처리(TON)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 :소요강재량과 도면 정미량의 차이에서 생기는 스크랩은 스크랩 발생량의 70%를 설계에서 공제

○ 규격 : 고철, 작업설부산물

6.18. 도면 미표기사항

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○  스티프너 두께 산정 방법 : 접합되는 H-형강의 WEB 두께와 동일한 강판으로 적용

○  철골 접합(SHEAR)기준 - D(TYPE)으로 적용

○  평면접합부위 산정기준 - 부호로 산정

○  도장제외구간 - 콘크리트 피복구간(광명단포함), 보상부 데크면(광명단제외)은 피복이나

마감도장을 제외시킴. ( 단, 광명단은 전체 적용하되 콘크리트 피복 구간은 제외시킴)

7.	데크플레이트공사

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 : 철근콘크리트공사 기준에 의하여 산출

○ 방법 : ① H-형강+Deck Plate 조합시 : H-형강 Flange면에 30mm 양면(사면)이 걸쳐지는 것으

로 산출

② RC보+Deck Plate 조합일때 : RC보상부에 30mm 양면(사면)이 걸쳐지는 것으로 산출

8.	조적공사

8.1. 시멘트벽돌(매)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격 : 190*57*90

○ 방법 :  정미량으로 산출한 각 규격별 쌓기 수량에 할증(5%)을 가하여 산출

8.2. 시멘트벽돌쌓기(천매)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격 : 10,000매이상(1층소운반포함,2층소운반포함,리프트운반포함)

○ 방법 : 벽체두께별 0.5B,1.0B 구분하며 개구부, 방수턱 등을 공제한 안목치수 정미량(M2)으로

산출 후 규격별로 M2당 표준품셈에의한 기준량 ( 0.5B=75매, 1.0B=149매)을 곱하여 산출

8.3. CON'C BLOCK쌓기(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격 : 블록보강쌓기(사춤1종),블럭보강쌓기,사춤1종(한면치장)

블럭보강쌓기,사춤1종(양면치장)

○ 방법 : 4",6",8'로 규격별, 종류별, 쌓기별로 구분하여 안목치수  정미량(m2)을 산출

단 치장블럭은 블록보강쌓기단가에 보강근및블럭메쉬 단가를 포함하여 산출하며

치장블럭이 아닌 블록보강쌓기에는 보강근 및 블록메쉬를 별도 산출한다.

8.4. U형 BLOCK쌓기(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격 : 6" 150*190*390(블록+코킹포함),8" 150*190*390(블록+코킹포함)

○ 방법 : 4",6",8“로 규격별, 종류별, 쌓기별로 구분하여 안목치수 정미량(m)을 산출

블록 안목치수너비 (w)가 9.0m이상일 경우 9.0m마다 U형 블록 보강

8.5 보강근(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격 : HD10,HD13

○ 방법 : 블록 안목치수높이 (h)/@800 간격으로 안목치수 정미량으로 산출

8.6. 스트롱앙카설치(개소)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격 : 3/8"

○ 방법 : 블록 안목치수너비/@800 보강근 설치부분의 상,하로 적용하여 산출

8.7. 철근용접(백개)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격 : L=50,T=5

○ 방법 : 블록 안목치수너비/@800 보강근 설치부분의  백개 단위로 적용하여 산출

8.8. 조적보강철물설치(개소)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격 : W50*(50+150+50)*1.6t,W50*(70+150)*1.6t

○ 방법 : 블록 안목치수 높이에 CON'C와 블럭접하는부분 높이/@600 으로 적용하여 산출

8.9. 스텐점검구설치(개소)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격 : '390*390*1.5t

○ 방법 : 설계도서 기준(공통도면 잡상세도-1) 에 의하여 산출

8.10. 신축줄눈면 코킹 (M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격 : 실리콘,블럭+블럭

○ 방법 : 설계도서 기준(공통도면 잡상세도-1)에 의하여 U형블럭과 보강블럭의 접한면

20mm각 코킹산출 ( U형블럭 1m당 코킹 4m 산출 )

8.11. 신축줄눈면 보강철물 (M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격 : 6" ST'L 1.6t

○ 방법 : 설계도서 기준(공통도면 잡상세도-1)에 의하여  U형블럭과 보강블럭의 접한면

규격별 정미량으로 산출 ( U형블럭 1m당 보강철물 2m 산출)

8.12. 콘크리트 본드빔(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 : 블록 안목치수높이 (h)가 4.0M이상일 경우 산출

○ 규격 : 100*390,150*390,200*390

○ 방법 : 규격별 정미량으로 산출

8.13. PVC배기구(개)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격 : Ø 50,L:100,L:150,L:200,L:450,L:650

○ 방법 : 설계도서 기준에 의하여 방수턱하부에 (L)/@600 간격으로 안목치수  정미량으로 산출

8.14. 각종인방(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격 : 150*190,150*390,200*190,200*390,450*190,650*190

○ 방법 : 개구부폭에서 양쪽으로 각각 20cm씩 더한 치수로 산출

8.15. 각종방수턱(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 방법 :블럭규격별 높이별로 구분하여 안목치수 정미량으로 산출

지하배수판에 접하는 방수턱은 배수판 및 무근 시공 후 방수턱 후시공으로 H:100으로

산출한다. (단 단차면은 구조평면도기준으로 방수턱 선시공으로 산출)

9.	건식칸막이공사

9.1. 건식벽(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위

- 단열재 설치를 명기한다.

- 건식벽 내부의 연판 및 RF 쉴트는 제외한다

(방사선 차폐공사 및 RF 쉬트 공종에 포함하여 산출함)

○ 규격:건식벽 D1,DA1,D1A-1등등 타입별로 구분

○ 방법

- 재질별과 높이별로 구분하여  안목치수 정미량으로 계산한다.

- 건식벽과 기둥이 수평하게 접하는 곳은 석고보드붙임(기둥면)GS12.5*1겹 일면,

WGS12.5*1겹 일면을 설계도서기준에 의하여 정미량으로 계산한다.

10.	방수공사

10.1. 침투식액체방수(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 : 설계도서기준(방수계획도)에 의하여 면적(M2)으로 산출

○ 방법

- 바닥방수는 안목치수면적(m2)을 정미량으로 산출

- 벽 방수는 각층 FL±0기준으로 샤워실,주방:H=1,800 화장실H=1,200 승강기PIT H=1,000,

집수정벽=집수정높이까지의 면적(m2)을 정미량으로 산출

- 시멘트, 모래 는 별도산출

10.2. 아스팔트프라이머, 2회 (M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 : 설계도서기준(방수계획도)에 의하여 면적(M2)으로 산출

○ 규격 : 바닥,2회(PE필름깔기포함),벽,2회(PE필름깔기포함)

○ 방법

- 바닥방수는 안목치수면적(m2)을 정미량으로 산출

- 벽 방수는 기초상부부터 방수선 높이까지의 면적(m2)을 정미량으로 산출

- 공동구 외부에면한 콘크리트 벽체 및 바닥을 방수하는 것으로 정미량으로 산출

10.3. 탄성도막방수(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 : 설계도서기준(방수계획도)에 의하여 면적(M2)으로 산출

○ 규격 : 바닥 비노출 3mm,벽 비노출 3mm

○ 방법 : 바닥방수는 안목치수면적(m2)을 정미량으로 계산한다.

벽 방수는 각층 FL±0기준으로 샤워실,주방:H=1,800 화장실H=1,200까지의 면적(m2)을

정미량으로 산출

10.4. 우레탄도막방수(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 : 설계도서기준(방수계획도)에 의하여 면적(M2)으로 산출

○ 규격 : 바닥 비노출 3mm,벽 비노출 3mm

○ 방법 : 바닥방수는 안목치수면적(m2)을 정미량으로  계산한다.

벽 방수는 우레탄도막방수선 높이까지의 면적(m2)을 정미량으로 계산한다.

지면에 묻히는 경사부분 H:900으로 산출

10.5. 우레탄복합방수(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 : 설계도서기준(방수계획도)에 의하여 면적(M2)으로 산출

○ 규격 : 바닥 비노출 3mm,벽 비노출 3mm

○ 기준 : 바닥방수는 옥상 바닥면적 안목치수면적(m2)을 정미량으로 계산한다.

벽 방수는 복합방수 치켜올림면(H=550) 높이까지의 면적(m2)을 정미량으로 계산한다.

10.6. 탈에폭시라이닝(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 : 설계도서기준(방수계획도)에 의하여 면적(M2)으로 산출

○ 규격 : 바닥 3.0mm (폐수처리조),벽 3.0mm (폐수처리조)

○ 방법 : 설계도서기준(방수계획도)에 의하여 면적(M2)으로 산출

바닥방수는 안목치수면적(m2)을 정미량으로 계산한다.

벽 방수는 탈에폭시방수선 높이까지의 면적(m2)을  정미량으로 계산한다.

10.7. 에폭시라이닝(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 : 설계도서기준(방수계획도)에 의하여 면적(M2)으로 산출

○ 규격 : 바닥 3.0mm (저수조),벽 3.0mm (저수조)

○ 방법 : 설계도서기준(방수계획도)에 의하여 면적(M2)으로 산출

바닥방수는 안목치수면적(m2)을 정미량으로 계산한다.

벽 방수는 에폭시라이닝방수선 높이까지의 면적(m2)을  정미량으로 계산한다.

10.8. 코너방수(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 : 설계도서기준(방수계획도)에 의하여 길이(M)으로 산출

○ 규격 : 바닥,W:300,비노출 우레탄계,벽,W:300,비노출 우레탄계,건식벽,W:300,비노출 우레탄계

○ 방법 : 도면에 표기된 규격별 길이로 산출 ,화장실 바닥코너와 조적+조적,옹벽+조적 등의

벽체코너부위에 방수층폭을 300MM로 산출

(단, 옹벽과 옹벽이 만나는 부위는 산출하지 않으며, 화장실의 드레인과 발코니의 드레         인 부위는 개소수로 산출 )

10.9. 바탕고르기(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 : 설계도서기준(방수계획도)에 의하여 면적(M2)으로 산출

○ 규격 : 방수면,바닥.벽

○ 방법 : 탄성도막방수, 복합방수 등 바탕처리가 적용되는 부분의 안목치수면적 (m2)을

정미량으로 산출

벽 방수면(바닥과동일)는 방수선 높이까지의 면적(m2)을 정미량으로 산출

10.10. 방수모르타르(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격 : 바닥20mm,트랜치,벽20mm,트랜치

○ 방법 : 트랜치의 바닥방수면적 (m2)을 산출

트랜치의 벽방수면적 (m2)을 산출

시멘트,모래 는 별도산출 (골재비)

10.11. 보호모르타르(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격 : 바닥 30mm

○ 방법 : 실내 화단내부의 안목치수면적(m2)을 산출

10.12. 배수판설치(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격 :500*500*45mm,지하용수,치켜올림500*500*100mm

○ 방법 : 바닥설치부분,벽치켜올림부분  안목치수면적(m2)을 산출

10.13. 방수보호재설치(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격 :바닥 10mm, 벽 10mm

○ 방법: 바닥보호재는 옥상 바닥면적 안목치수면적(m2)을 정미량으로 산출

벽 외부 방수치켜내림면및 올림면 방수선 높이까지의 면적(m2)을 산출

10.14. 신축줄눈 (SAW CUT+폴리에틸렌+코킹)(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격 : H:170,CUT+PE타입+코킹25*25,30*25

○ 방법 : 옥상바닥기준 누름콘크리트가 적용되는 부분에 3.0*3.0m 간격으로 산출

10.15. 치장줄눈 (SAW CUT)(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격 : SAW CUT 8*25

○ 방법 : 옥상바닥기준 누름콘크리트가 적용되는 부분에 3.0*3.0m 간격으로 산출

10.16. 코킹공사

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○  방법 : 창호주위, E.V주위, 화강석 두겁돌, 기계기초 주위, 파라펫후레싱, 석재+금속,그리스트랩주위,방습거울,위생기구,파라펫방수끝단,DRY WALL 접합부위등 설계치수를 기준으로 백업재유.무, 각각의 칫수별로 산출

11.	타일공사

11.1. 자기질바닥타일(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격 : 논스립,200*200*7mm

○ 방법 : 건물내부의 바닥타일 면적은 구조체의 안목치수를 정미량으로 산출

( 단, 재료 할증3% 별도적용 )

11.2. 도기질벽타일(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격 : 200*200*7mm

○ 방법 : 구초체에서 내부벽과 구석기둥은 일반벽면과 같게 산출

구초체에서 독립기둥은 마감치수로 산출

벽면길이(W)*타일붙이기높이(H+100)으로 산출

(단, 재료 할증3% 별도적용)

11.3. 석재바닥타일(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격 : 석재타일,환원,150*150*18

○ 방법 : 건물외부의 바닥타일 면적은 구조체의 안목치수로 산출

(단, 재료 할증3% 별도적용)

11.4. 바닥타일붙이기(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격 : 바탕85mm+압5mm(백),바탕43mm+압5mm(백)

○ 방법 : 건물내부의 바닥타일 면적은 구조체의 안목치수를 정미량으로 산출

붙임몰탈 두께별로 구분 정미량으로 산출

(단, 시멘트, 모래는 별도산출)

11.5. 벽 타일붙이기(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격 :벽,바탕18mm+압6mm(백)

○ 방법

- 건물내부의 바닥타일 면적은 구조체의 안목치수를 정미량으로 산출

- 붙임몰탈 두께별로 구분 정미량으로 산출

- 시멘트,모래 는 별도산출

11.6. 장애자안전타일(개)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격 : 점형, 선형 300*300

○ 방법 : 개소로 정미량으로 산출

12.	석공사

12.1. 화강석붙임(바닥)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격 : 수마30mm포천석,몰탈30mm(몰탈70mm)

버너30mm포천석,몰탈30mm(몰탈40mm,몰탈70mm)

○ 방법 :  판석 마무리 형태와 두께에 따라 바닥 안목치수면적(m2)을 정미량으로 계산

붙임몰탈 두께별로 구분 정미량으로 계산

시멘트, 모래는 별도계산한다. (골재비)

12.2. 화강석디딤판(바닥)(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격 : 수마,280*30mm포천석,몰탈30mm, 버너,280(300)*30mm포천석,몰탈30mm

○ 방법 : 판석 마무리 형태와 두께와 폭에 따라 바닥 안목치수면적(m)을 정미량으로 계산

붙임몰탈 두께별로 구분 정미량으로 계산

시멘트, 모래는 별도 계산한다. (골재비)

줄눈 홈파기 포함으로 적용

12.3. 화강석챌판(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격 : 수마30mm포천석,몰탈30mm,버너30mm포천석,몰탈30mm

○ 방법 : 판석 마무리 형태와 두께와 폭에 따라 바닥 안목치수면적(m)을 정미량으로 계산

붙임몰탈 두께별로 구분 정미량으로 계산

시멘트,모래는 별도 계산한다. (골재비)

12.4. 화강석두겁돌(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격 : 버너400*100mm포천석,몰탈30mm , 수마150*50,포천,몰탈30mm

버너230*80~100mm포천석,건식 , 버너530*80~100mm포천석,건식

○ 범위 : 형상별과 용도별로 구분하여 석재길이(m)을 정미량으로 계산

판석 마무리 형태와 두께와 폭으로 구분하여 계산

붙임몰탈 두께별로 구분 정미량으로 계산

시멘트, 모래는 별도 계산한다. (골재비)

12.5. 화강석외벽하부석(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격 : 수마25m, H:200,몰탈30mm 몰150,반건식(앵커)

○ 범위 : 형상별과 용도별로 구분하여 석재길이(m)을 정미량으로 계산

판석 마무리 형태와 두께와 폭으로 구분하여 계산

붙임몰탈 두께별로 구분 정미량으로 계산

시멘트, 모래는 별도 계산한다. (골재비)

12.6. 테라코타패널설치(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 : TRUSS 및 부자재, 코킹, 단열재를 포함한다.

○ 규격 : 15mm,G/W80T(24K)TRUSS및부자재,코킹包

○ 방법 : 설계도서기준에 의하여 정미수량으로 산출

형상별 재질별로 구분하여 정미량(M2)으로 계산

13.	목공사

13.1. 목재데크설치(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 : 후면틀 및 마감재 포함한 정미수량으로 산출

○ 규격 : 합성목재34t+틀50*50@900

○ 방법 : 설계도서기준에 의하여 정미수량으로 산출

13.2. 마루귀틀설치(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격 : 라왕60*150,바니쉬

○ 방법 : 설계도서기준에 의하여 정미수량으로 산출

14.	미장공사

14.1.  모르타르바름(바닥)(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 : 붙임몰탈 두께별로 구분 정미량으로 계산한다. 같은 평면에 2개의 실이 있으면 넓은

면적에서 좁은 면적을 감하여 각각의 바닥면적으로 한다.

○ 방법 : 바닥면적은 안목치수로 정미량으로 산출

두께별로 구분 안목치수로 정미량으로 산출

시멘트, 모래는 별도산출 (골재비)

14.2. 모르타르바름(내벽)(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 : 붙임몰탈 두께별로 구분 정미량으로 산출

○ 방법 : 구조체안목치수로(w) * 벽높이 천장높이에서 +100mm 가산한 치수로 정미량으로 산출

개구부의 면적 : 창호면적으로 공제

시멘트, 모래는 별도계산 (골재비)

14.3. 모르타르바름(외벽)(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 : 붙임몰탈 두께별로 구분 정미량으로 산출

○ 방법 : 외벽의 길이는 콘크리트 외벽의 바깥 치수로 한다.

벽 높이는 지면에서 지붕의 파라펫까지 높이에 외벽미장일 때는 지반면보다 15㎝를

더 계상한다. (시멘트,모래는 별도산출(골재비))

14.4. 모르타르바름( 초벌미장)(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 방법 : 화장실 천정고상부 조적벽 길이* 천정고상부 높이(타일벽면공제)로 산출

화장실,샤워실,주방등 타일면상부구간적용(거실과접한 조적면산출)

( 시멘트, 모래는 별도산출(골재비))

14.5. 천정미장(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 방법 : 천정치수는 보와 벽체 사이의 안목치수로 산출

보측면(보높이-스라브두께)안목치수로 산출

(시멘트, 모래는 별도산출(골재비))

14.6. 판넬히팅 (M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준 : 바닥슬라브와 바닥 마감재(시트)사이의 모든 Item을 포함

(단, 전기판넬히팅은전기공사)한다

○ 방법 : 각층 탈의실  판넬히팅 부분의 바닥  안목치수로 산출

14.7. CON'C면 처리(견출)(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 방법

- 내부 : 구조체안목치수로(w) * 벽높이 천장높이에서 +100mm 가산한 치수로 정미량으로 산출

- 개구부의 면적 : 창호면적으로 공제한다.

- 외부 : 외벽의 길이는 콘크리트 외벽의 바깥 치수로 한다.

- 벽 높이는 지면에서 지붕의 파라펫까지 높이에 외벽일 때는 지반면보다 15㎝를 더 계상한다.

- 폼타이 구멍메우기를 포함한다.

- 시멘트는 별도 계산한다.(골재비)

14.8. 쇠흙손 마감(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 : ELEV PIT, EPS, TPS 등 바닥면적이 작은부분

○ 방법 : 안목치수로 정미량으로 산출

14.9. 기계바닥갈기,초벌(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 : 방수하부면 및 후로링하부, 악세스후로아하부

○ 방법 : 바닥면적 안목치수로 정미량으로 산출

14.10. 기계바닥갈기,마감(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 : 내부 무근 콘크리트면 및 그 외(도면기준)에 의하여 산출

○ 방법 : 바닥면적 안목치수로 정미량으로 산출

14.11. 물흐림방지턱미장(계단) (M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 : 계단난간하부 및 물흐름방지턱주변 면접기에 필요한 비드. 몰딩 등 바름면 보호를 위            한 부속자재를 포함한다.

○ 방법 : 설계도에서에 표시된 연길이로 산출하며 디딤,챌판,참부분을 포함한다

(시멘트, 모래는 별도계산한다. (골재비))

14.12. 창호충진몰탈(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 범위 : 창호주변 면접기 및 창호주변 면접기에 필요한 비드. 몰딩 등 바름면 보호를 위한

부속자재를 포함한다.

○ 방법 : 창호주위 충전의 수량은 설계도에서에 표시된 창호주변 길이로 산출하며 내외축을

따로 계산하지 않는다.

(시멘트, 모래는 별도계산한다. (골재비))

14.13. ELEV주위충진몰탈(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 방법 : 수량은 ELEV FRAME 주위 길이로 산출

(시멘트, 모래는 별도산출(골재비))

14.14. 창호주위우레아폼충진(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 방법 : 수량은 창호(건식벽)주위 길이로 산출

14.15. 창호주위연질수성단열폼충진(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 방법 : 수량은 외부창호주위 길이로 산출

15.	창호공사

15.1. AL창호(개소)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 종류별, 색상별, 규격별, 형태별로 구분하여 개소(EA) 정미량으로 산출

- 규격별 : 248mm, 150mm, 200mm등으로 구분하여 산출

- 개폐되는 외부창엔 방충망 별도 산출

- 문 및 문틀의 보양을 포함한다.

- 알미늄 문의 경우 도장을 포함한다.

- 문틀 고정철물을 포함한다.

15.2. SHUTTER(개소)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격별, 종류별로 구분하여  개소로  산출

15.3. ST'L창호(개소)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 규격별, 종류별로 구분하여 개소로 산출

- HARD WARE는 별도로 산출.

- 후레임 도장 별도 산출 문짝 도장포함 적용

- 문 및 문틀의 보양을 포함한다.

- 문틀 고정철물을 포함한다.

15.4. SST'L창호(개소)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 규격별, 종류별, 색상별, 후레임별로 구분하여 개소로 산출

- 후로아 힌지는 강화도아용으로 산출 (개소로 산출)

- 문 및 문틀의 보양을 포함한다.

- 문틀 고정철물을 포함한다.

15.5. 기타 특수 창호(개소)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 강화도아: 유리공사에서 산출

- 자동도아: 색상별, 규격별로 산출

- 회전도아: 색상, 재질, 두께, 규격별 산출

- 기타도아: 재질, 규격, 형태, NO별로 수량산출

- 배연창, 전동창 개폐기등 - 규격, 형태, 별로 SET 수량산출

15.6. 그릴 및 루버(개소)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 규격별, 종류별,  후레임별로 구분하여 개소로 산출

16.	유리공사

16.1. 강화유리도아(개소)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 수량산출은 규격별,  크기별, 재질별 구분하여  개소(EA) 정미량으로  산출

- 간단한 손잡이 , LOCK , 부속철물 등은 포함한다.

- 기타하드웨어(디자인손잡이, 후로아힌지) 는 별도로 산출

16.2. 유리(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 유리종류별  규격별로 설계도서의 창크기(외곽치수)기준으로 면적(M2)을 산출

- 별도의 유리할증은 적용하지 않는다.

- 유리의 자재 및 운반은 포함한다.

- 곡면일 경우 별도 명기한다.

- 맑은유리,접합유리,칼라반강화유리,로이복층유리(투명,칼라),복층유리(투명,칼라)

16.3. 유리끼우기 및 닦기(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 유리종류별, 규격별로 설계도서의 창크기(외곽치수)기준으로 면적(M2)을 산출

- 유리물량과 같음

16.4. 유리코킹(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 일반유리코킹의 규격은  5*5를 기준

- 복층유리코킹의 규격은  7*10(백업제포함)으로 구분 산출

- 구조용코킹의 규격은  6.5*11, 8*16(백업제유,무)으로 구분 산출

- 웨더실리콘코킹의 규격은 7.5*8,15*15 (백업제유,무,백업제*2)으로 구분 산출

16.5. GASKET, SPACER FORM TAPE 등(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 도면 참조 적용 산출

17.	금속공사

17.1. 경량철골천정틀(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

-경량철골 천장틀은 부재의 종류별로 구분하여 안목치수 정미면적(m2)을 산출

- M-BAR(1m이하), M-BAR(1m이상), T-BAR(1m이하), T-BAR(1m이상),M-BAR(단

천정면)로 구분

- 알미늄 몰딩및 점검구는 별도로 산출한다.

- 경량철골 천장틀과 마감재는 구분 산출한다.

17.2. 천정틀보강클립(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 경량철골천정틀 2.0m이상되는 천정 틀 보강부분을 안목치수 정미면적(m2)로  산출

2.0m이상되는 경량철골천정틀과 동일물량적용

17.3. 천정틀연결클립(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 경량철골천정틀 3.0m이상되는 달대연결보강을 안목치수 정미면적(m2)로  산출

3.0m이상되는 경량철골천정틀과 동일물량적용

17.4. 알루미늄 천정재(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 알미늄천정재는 종류별, 규격별로 구분하여 안목치수 정미면적(m2)을 산출

- 알미늄천정재는 천정틀+마감재포함으로 산출

- 알미늄 몰딩은 별도로 산출

17.5. AL몰딩(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 치수에 따라 설계도서기준에의한 연길이(M) 안목치수 정미량으로 산출

- 기둥부분의 몰딩수량 산출

17.6. 천정등기구타공(개소)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

경량철골천정틀+석고보드일경우 등기구 정미량으로 산출

17.7. 등기구천정틀보강(개소)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

경량철골천정틀+텍스마감일경우 천정틀 부분보강 정미량으로 산출

17.8. 천정점검구(개소)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 설계도서(천정평면도)의 기준에 의하여 정미량으로 산출

- 천장개구부는 건물사용중에 천장내부를 조사하기 위해서 치수별로 구분하여 개소로 산출

17.9. 커텐박스(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 설계도서(천정평면도)의 기준에 의하여 정미량으로 산출

- 스틸제커텐박스는 재료별, 형태별, 치수별로 구분하여 연길이(M) 안목치수 정미량으로 산출

- 도장 관계를 확인하여 도장포함한 것으로 산출

17.10. 와이어메쉬깔기(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 건축물의 무근콘크리트공사에 사용하는 형태별, 직경별로 안목치수 정미량으로 산출

- 설계도서의 기준에 의하여 무근콘크리트타설 60T 이상시 산출한다.

17.11. 메탈라스붙임(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 소화전박스배면에 사용하는 형태별, 직경별로 안목치수 정미량으로 산출

- 설계도서의 기준에 의하여 산출한다.

17.12. 악세스후로아(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 건축물의 사용하는 형태별, 규격별, 재질별로 안목치수 정미량으로 산출

- 악세스후로아+마감재포함으로 계산한다.

17.13. AL SHEET판넬(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 건축물의 사용하는 형태별, 규격별, 재질별로 안목치수 정미량으로 산출

- AL SHEET판넬 단열재 포함 유,무 구분하여 산출

- AL SHEET판넬 평판, 곡판 구분하여 산출

- 부속자재를 포함 적용

17.14. AL 복합판넬(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 건축물의 사용하는 형태별, 규격별, 재질별로 안목치수 정미량으로 산출

- AL 복합판넬 단열재 포함 유,무 구분하여 산출

- AL 복합판넬 평판, 곡판 구분하여 산출

- 부속자재를 포함 적용

17.15. AL 패널 (M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 건축물의 사용하는 형태별(평이음,돌출이음)로 안목치수 정미량으로 산출

- AL패널은 단열재포함 유.무 구분하여 산출

- 부속자재를 포함 적용

17.16. 티타늄아연도강판 (M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 건축물의 사용하는 형태별(평이음,돌출이음)로 안목치수 정미량으로 산출

- 티타늄 아연도강판은 단열재포함 유.무 구분하여 산출

- 부속자재를 포함 적용

17.17. 수직루버설치(개소)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 종류별,색상별,규격별,형대별로 구분하여 개소(EA)정미량으로 산출

- 부속자재를 포함 적용

17.18. 각종후레싱(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 건축물의 사용하는 형태별, 규격별, 재질별로 안목치수 정미량으로 산출

- 부속자재를 포함 적용

17.19. AL 판넬후면이격틀(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 건축물의 사용하는 외장판넬후면의 이격거리만큼 보강하는 철물을 안목치수 정미량으로 산출

17.20. 아연도판넬후면이격틀(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 건축물의 사용하는 외장판넬후면의 이격거리만큼 보강하는 철물을 안목치수 정미량으로 산출

17.21. 옥상두겁면이격틀(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 건축물의 사용하는 형태별, 규격별, 재질별로 안목치수 정미량으로 산출

부속자재를 포함 적용

17.22. AL시트마구리(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 건축물의 사용하는 형태별, 규격별, 재질별로 안목치수 정미량으로 산출

- 부속자재를 포함 적용

17.23. 휀코일박스(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 설계도서기준(평면도)에 의하여 길이(M2)로 산출

- 휀코일박스는 재료별, 규격별로 구분하여 연길이(M) 안목치수 정미량으로 계산한다.

- 부속자재를 포함 적용한다.

17.24. 콘벡터커버설치(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 설계도서기준(평면도)에 의하여 길이(M2)로 산출

- 콘벡터커버는 재료별, 규격별로 구분하여 연길이(M) 안목치수 정미량으로 계산한다.

- 부속자재를 포함 적용한다.

17.25. 스텐레스논스립(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 계단에 설치하는 논스립은 재질별 치수별로 구분하여 정미길이(m)를 산출

- 부속자재를 포함 적용한다.

17.26. 재료분리대(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 재료별, 형태별, 치수별로 구분하여 연길이(M) 안목치수 정미량으로 계산

- 재료가 서로 다를 경우 산출한다.

17.27. 비드(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 재료별, 치수별로 구분하여 연길이(M) 안목치수 정미량으로 계산한다.

- 코너비드,걸레받이비드,죠인트비드,창호주위홈내기비드,케이싱비드,타일벽코너비드

등으로 나뉜다.

- 단 벽체부분의 코너비드는 미장높이만큼 적용한다.(천정고+100mm)

17.28. EXP 메탈라스 (M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 블록과 CON'C과 접하는면에 미장높이만큼 적용한다.(천정고+100)

17.29. 코너보강/장비기초(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 재료별, 치수별로 구분하여 연길이(M) 안목치수 정미량으로 계산한다.

- 장비기초 둘레길이 산출한다.

17.30. 스텐레스공후레임(개소)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 재료별, 치수별로 구분하여 정미량(개소당)으로 계산한다.

17.31. 방습거울후레임(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 방습거울 둘레부분에 재료별, 치수별로 구분하여 연길이(M) 안목치수 정미량으로 계산

17.32. OPEN TRENCH(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 재료별, 치수별로 구분하여 연길이(M) 안목치수 정미량으로 계산한다.

- FRAME의 유무, 한면.양면을 구분하여 산출한다.

17.33. TRENCH COVER(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 재료별, 치수별로 구분하여 연길이(M) 안목치수 정미량으로 계산한다.

- 주방, 샤워실,외부구분 계산한다.

17.34. ST'L난간대(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 계단난간은 재료별, 타입별, 높이별로 구분하여 연길이(M) 안목치수 정미량으로 계산

- 난간대 "A,B"  TYPE 별로 구분 계산한다.

- 난간길이는 손잡이 부분의 길이로 산출한다.

17.35. 각종사다리(개소)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 금속제 사다리는 재료별, 형태별, 치수별, 위치별로 구분하여 치수별 개소(EA)

- 정미량으로 계산

17.36. 각종점검구카바(개소)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 금속제 점검구카바는 재료별, 형태별, 치수별로 구분하여 치수별 개소(EA)

정미량으로 계산한다.

- 철재의 경우는 필히 도장의 여부를 파악하여 도장면적 포함으로 계산한다.

- 정첩, 손잡이를 포함한다.

17.37. 장비반입구뚜껑(개소)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 재료별, 형태별, 치수별로 구분하여 치수별 개소(EA) 정미량으로 계산한다.

- 철재의 경우는 필히 도장의 여부를 파악하여 도장면적 포함으로 계산한다.

- 철골 및 접합부보강재, 앵커, 후크, 코킹 등 기타 부자재 포함으로 계산한다.

17.38. 엘리베이터 후크(개소)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 재료별, 형태별, 치수별로 구분하여 치수별 개소(EA)  정미량으로 계산

- E.V 기계 개소당 1개씩 계산한다.

17.39. 청소용고리(개소)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 재료별, 형태별, 치수별로 구분하여 치수별 개소(EA)  정미량으로 계산

- 철골접합부와 콘크리트매립부 구분하여 계산한다.

17.40. 외부창호상부보강철물(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 재료별, 형태별, 치수별로 구분하여 치수별 연길이(M) 정미량으로 계산

- 외부창 상부에서  스라브 하부까지 높이를 적용한다.

17.41. 창호상부보강철물(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 재료별, 형태별, 치수별로 구분하여 치수별 연길이(M)  정미량으로 계산

- 스텐레스도아 상부 천정고 에서  스라브 하부까지 높이를 적용한다.

17.42. 방화셔터상부보강철물(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 재료별, 형태별, 치수별로 구분하여 치수별 연길이(M)  정미량으로 계산

- 방화셔터 상부 천정고에서  스라브 하부까지 높이를 적용한다.

- 내화시간별로 구분하여 적용한다.

17.43. 소화전후면보틀설치(개소)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 형태별, 치수별로 구분하여 치수별 개수(EA)  정미량으로 계산

(산출근거집계표-3 page 229참조)

17.44. CAT WALK설치 (M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 재료별, 형태별, 치수별로 구분하여 치수별 연길이(M)  정미량으로 계산

- 부자재 및 틀포함으로 산출한다.

- 각종도장을 포함한다,

- 핸드레일은 별도 계산한다 (단 옥상은 핸드레일 1면을 포함한다).

17.45. CAT WALK 핸드레일(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 재료별, 치수별로 구분하여 치수별 연길이(M)  정미량으로 계산

- 각종도장을 포함한다.

17.46. 지붕휀스설치(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 재료별, 형태별, 치수별로 구분하여 치수별 연길이(M)  정미량으로 계산

17.47. 유리캐노피설치(개소)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 재료별, 형태별, 치수별로 구분하여 개소당  정미량으로 계산

○ 유리및끼우고닦기, 코킹 및 하부철골 및 고정볼트 등 기타 부자재를 포함한

개소당 수량으로 산출

17.48. GUTTER설치

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 재료별, 형태별, 치수별로 구분하여 치수별 연길이(M)  정미량으로 계산한다.

- 철재의 경우는 필히 도장의 여부를 파악하여 도장면적 포함으로 계산한다.

- 이질재와 접합부 코킹 및 ST'L틀 등 부자재를 포함한다.

17.49. EXP JOINT(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준재료별, 형태별, 치수별로 구분하여 치수별 연길이(M)  정미량으로 계산

18.	수장공사

18.1. 석고보드(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 일반석고보드와 방수석고보드로 구분하여 정리량으로 계산한다

- 석고보드는 천장부분에 안목치수 정미량으로 계산한다.

- 천정틀과 천정재는 구분하여 산출한다.

- 등기구부분의  석고보드는 공제하지 않는다.

- 단, 재료 할증5% 별도적용

18.2. 불연천정판(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 불연천정판는 천장부분에  안목치수 정미량으로 계산한다.

- 천정틀과 천정재는 구분하여 산출한다.

- 등기구부분의 텍스는 공제하지 않는다.

- 단, 재료 할증5% 별도적용

18.3. 석고보드본드붙임(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 천장부분에 안목치수 정미량으로 산출

- 일반과 방수석고보드는 구분하여 산출한다.

18.4. 비닐무석면 타일류(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 바닥마감재 공사는 도면기준으로 안목치수 정미량으로 산출

18.5. 전도성 타일류(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 바닥마감재 공사는 도면기준으로 안목치수 정미량으로 산출

18.6. 비닐시트깔기(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 바닥마감재 공사는 도면기준으로 안목치수 정미량으로 산출

- 두께별로 구준하여 산출

18.7. 화장실 칸막이(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 고정인 화장실의 칸막이는 재질별과 높이별로 구분하여  안목치수 정미량으로 계산

18.8. 소변기 칸막이(개소)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 재질별과 높이별로 구분하여  개소당 정미량으로 계산

18.9. 비닐시트감아올림(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 걸레받이는 실의 총둘레 길이에 개구부(출입문)의 폭을 감한 총 연장길이(m)로 산출

- 건물내부에 기둥이 있으면 기둥의 둘레도 포함한다.

18.10. 층별방화구획(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 구체콘크리트 스라브와 외장재의(커튼월) 맞댄부분의 방화구획 둘레길이 정미량(m)로
계산한다.

- 창호 전개도 및 단면,입면 참조하여 계산한다.

18.11. 방습거울(개소 또는 M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 화장실(M2)및 샤워실(개소)부분에  종류및 치수별로  개소(EA)또는 정미량(m2)로 계산한다.

- 거울주위의 코킹는 ""5*5규격 M""로 별도산출한다.

18.12. 방진고무판설치/장비기초(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 장비기초하부및 측면부분에 종류및 치수별로  안목치수 정미량(m2)로 계산

- 장비기초 둘레길이 기계기초 코킹은 별도로 계산한다.

19.	단열재공사

19.1. 단열재설치(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 설계도서(흡음단열계획도)기준에 의하여 면적(M2)으로 산출

- 단열공사에서 사용하는 단열재의 종류별 및 설치 위치별로 안목치수 정미량(m2)로 계산한다.

- 천정면 산출시 보의 측면도 계산하여 넣는다 .

- 힐티공법 및 본드부착, 타설공법으로 구분하여 산출한다

- 설치시 부자재(힐티핀,본드,접합부테이프 등 각종부자재)를 포함한다

- 필요한 경우 가설재및 바탕고르기를 포함한다

- 데크면은 힐티공법 RC슬라브(보측면,보하부)는 타설부착으로 산출한다

(단 RC보+Deck Plate 조합일때는 데크는 힐티, 보측+보하부는 본드부착으로산출)

19.2. 유리면보온판설치(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 단열공사에서 사용하는 단열재의 종류별 및 설치 위치별로 안목치수 정미량(m2)로 계산한다.

- 천정면 산출시 보의 측면도 계산하여 넣는다.

- 벽면 산출시 스라브하부까지 계산한다.

19.3. 단열(흡음)뿜칠(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 설계도서(흡음단열계획도)기준에 의하여 면적(M2)으로 산출

- 단열공사에서 사용하는 단열재의 종류별 및 설치 위치별로 안목치수 정미량(m2)로 계산한다.

- 천정면 산출시 보의 측면도 계산하여 넣는다

- 90T는 메탈라스를 포함한다

- 분진방지용 코팅포함 유,무를 구분하여 산출한다.

19.4. 커튼월 후면단열재(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 커튼월 후면부분에 단열재의 종류및 두께별로 안목치수 정미량(m2)로 계산한다.

- 창호 전개도 및 단면,입면 참조하여 계산한다.

20.	도장공사

20.1. 친환경수성페인트(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 수량산출은 장소별, 기구별, 도료 종류별, 칠횟수별, 바탕별로 구분하여 안목치수 정미량

(M2)으로 계산한다.

- 바탕은 몰탈면, 석고보드면을 구분  포함적용한다.

- 벽체면 산출시 천정고까지만(천정고+0)  포함적용한다.

- 바탕처리부터 최종 마감까지의 모든 것을 포함한다.

20.2. 수성페인트(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 수량산출은 장소별, 기구별, 도료 종류별, 칠횟수별, 바탕별로 구분하여 안목치수 정미량

(M2)으로 계산한다.

- 바탕은 몰탈면, 석고보드면을 구분  포함적용한다.

- 벽체면 산출시 천정고까지만(천정고+0)  포함적용한다.

- 바탕처리부터 최종 마감까지의 모든 것을 포함한다.

20.3. 비닐페인트(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 수량산출은 장소별, 기구별, 도료 종류별, 칠횟수별, 바탕별로 구분하여  안목치수 정미량

(M2)으로 계산한다.

- 바탕은 몰탈면, 석고보드면을 구분 포함적용한다

- 바탕처리부터 최종 마감까지의 모든 것을 포함한다.

20.4. 아크릴페인트(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 수량산출은 장소별, 기구별, 도료 종류별, 칠횟수별, 바탕별로 구분하여  안목치수 정미량

(M2)으로 계산한다

- 바탕은 몰탈면, 석고보드면을 구분 포함적용한다.

- 바탕처리부터 최종 마감까지의 모든 것을 포함한다.

20.5. 녹막이페인트(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 철재창호의 철부페인트는 안목면적에 도장면적 배율을 곱한 면적으로(M2) 계산

- 바탕처리부터 최종 마감까지의 모든 것을 포함한다.

20.6. 조합페인트(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 철재창호의 철부페인트는 안목면적에 도장면적 배율을 곱한 면적으로(M2) 계산한다.

○  바탕처리부터 최종 마감까지의 모든 것을 포함한다.

20.7. 조합페인트/데크하부면(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 데크하부의 철부페인트는 안목면적치수 정미량 면적으로(M2) 계산한다.

○ 프라이머 포함으로 계산한다

○ 바탕처리부터 최종 마감까지의 모든 것을 포함한다.

20.8. 우레탄페인트(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 수량산출은 장소별, 기구별, 도료 종류별, 칠횟수별, 바탕별로 구분하여  안목치수 정미량

(M2)으로 계산한다

- 바탕은 몰탈면, 철재면을 구분 포함적용한다.

- 바탕처리부터 최종 마감까지의 모든 것을 포함한다.

20.9. 에폭시방진페인트(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 수량산출은 악세스플로어 면적(M2)으로 산출한다.

- 바탕처리비 별도 적용한다.

20.10. 에폭시코팅(M2)○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 수량산출은 장소별, 도료 종류별, 바탕별로 구분하여 안목치수 정미량(M2)으로 계산한다.

- 바탕처리비 별도 적용한다.

20.11. 친환경수분형에폭시라이닝(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 수량산출은 장소별,  도료 종류별, 바탕별로 구분하여 안목치수 정미량(M2)으로 산출

- 바탕처리비 별도 적용한다.

21.	홈통공사

21.1. 루프드레인(개소)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 루프드레인은 규격별과 재질별로 구분하여 개수(EA)로  산출한다.

- 둘레길이로 코킹포함 산출한다.

21.2. 선홈통(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 선홈통은 규격별과 재질별로 구분하여 길이(M)로  산출한다.

- 홈통 고정 철물은 규격별과 재질별 포함한것으로 산출한다.

- 장식홈통은 별도로 규격별 개수(EA)로 산출한다.

22.	패널공사

22.1. SGP칸막이(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 재질별과 높이별로 구분하여  안목치수 정미량으로 계산한다.

- 철재경량칸막이 SGP 76T 창호도어 및 창호 포함한다.

- 도어 하드웨어는 창호공사 하드웨어공사에 포함으로 칸막이공사에서 제외한다.

22.2. 우레탄패널,우레탄클린패널설치(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 종류 및 두께별로  안목치수 정미량(m2)로 계산한다.

- 천정보강재 포함하여 산출한다.

- 도어 하드웨어는 창호공사 하드웨어공사에 포함으로 칸막이공사에서 제외한다.

- Door는 규격별 개소로 산출한다.

- AIR TIGHT BAR 유,무 구분산출한다.

23.	방사선차폐시설

23.1. 연판설치(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 설계도서기준에 의하여 정미량(m2)로 계산한다.

23.2. 차폐도어 설치공사(EA)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 설계도서기준에 의하여 정미량(EA)로 계산한다.

23.3. 연유리 설치공사 (EA)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 설계도서기준에 의하여 정미량(EA)로 계산한다.

24.	잡공사

24.1. 범퍼레일(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 설계도서기준에 의하여 정미수량 연장길이(M)로  산출한다.

24.2. 코너가드(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 설계도서기준에 의하여 정미수량 연장길이(M)로  산출한다.

24.3. 문보호대(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 설계도서기준에 의하여 정미수량 연장길이(M)로  산출한다.

24.4. 인조대리석세면대(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 종류별, 규격별과 재질별로 구분하여 정미수량 연장길이(M)로  산출한다.

24.5. PVC 슬리브(개소)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 종류별, 규격별과 재질별로 구분하여 개수(EA)로  산출한다.

24.6. 샤워부스(개소)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 종류별, 규격별과 재질별로 구분하여 개수(EA)로 산출한다.

24.7. 씽크대

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 종류별, 규격별과 재질별로 구분하여 개수(EA)로  산출한다.

24.8. 우편물수취함

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 종류별, 규격별과 재질별로 구분하여 개수(EA)로  산출한다.

24.9. 핸드드라이어,비누대

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 종류별, 규격별과 재질별로 구분하여 개수(EA)로  산출한다.

25.	인테리어공사

25.1. 목공사

25.1.1. 합판붙임(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○  설계도서 기준에 의하여 정미수량으로 산출한다.

25.1.2. 무늬목시트판넬(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 설계도서 기준에 의하여 정미수량으로 산출한다.

25.1.3. 라미네이트판넬붙임(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 설계도서 기준에 의하여 정미수량으로 산출한다.

25.1.4. 내수합판붙임(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 설계도서 기준에 의하여 정미수량으로 산출한다.

25.2. 석공사

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

25.2.1. 화강석붙임(바닥)(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 판석 마무리 형태와 두께에 따라 바닥 안목치수면적(m2)을 정미량으로 계산

붙임몰탈 두께별로 구분 정미량으로 계산

시멘트,모래 는 별도계산한다 (골재비)종류별, 위치별 정미수량으로 산출한다.

25.2.2. 화강석붙임(벽)(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 형상별 재질별로 구분하여 정미량(M2)으로 계산

판석 마무리 형태와 두께별로 구분하여 계산

TRUSS 및 부자재, 코킹, 단열재를 포함한다종류별, 위치별, 공법별  정미수량으로 산출한다.

25.2.3. 세면대석재상판(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 설계도서 기준에 의하여 종류별, 위치별, 공법별  정미수량으로 산출한다.

25.2.4. 석재걸레받이(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 걸레받이는 실의 총둘레 길이에 개구부(출입문)의 폭을 감한 총 연장길이(m)로 산출

25.3. 금속공사

25.3.1. 경량철골천정틀(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

-경량철골 천장틀은 부재의 종류별로 구분하여 안목치수 정미면적(m2)을 산출

- M-BAR(1m이하), M-BAR(1m이상), M-BAR(1m이상 -인써트무), T-BAR로 구분

- 알미늄 몰딩및 점검구는 별도로 산출한다.

- 경량철골 천장틀과 마감재는 구분 산출한다.

25.3.2. AL몰딩(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 치수에 따라 연길이(M) 안목치수 정미량으로 산출

- 기둥부분의 몰딩수량 산출

25.3.3. 등기구천정틀보강(개소)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 경량철골천정틀+텍스마감일경우 천정틀 부분보강 정미량으로 산출

25.3.4. 간접등박스(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 천정 상부에 재질별, 규격별  연길이(M) 안목치수 정미량으로 산출

25.3.6. 커텐박스(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 스틸제커텐박스는 재료별, 형태별, 치수별로 구분하여 연길이(M) 안목치수 정미량으    로 산출

- 도장 관계를 확인하여 도장포함한 것으로 산출

25.3.7. 재료분리대(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 재료별, 형태별, 치수별로 구분하여 연길이(M) 안목치수 정미량으로 계산.

재료가 서로 다를 경우 산출한다.

25.3.8. 방습거울후레임(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 방습거울 둘레부분에 재료별, 치수별로 구분하여 연길이(M) 안목치수 정미량으로 계산

25.3.9. 핸드레일(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 재질별, 규격별, 설치위치별로 구분하여 산출한다.

- 정미량으로 산출 (골조안목치수 적용)

25.3.10. 원형기둥조성

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 재질별, 규격별, 설치위치별로 구분하여 산출한다

- 정미량으로 산출 (골조안목치수 적용)

25.3.11. 세면대구조틀(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 세면대상판 재료별, 치수별로 구분하여 연길이(M) 안목치수 정미량으로 계산

25.3.12. 각파이프구조틀(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 재료별, 치수별로 구분하여 (M2) 안목치수 정미량으로 계산

25.3.13. STUD(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 규격별로 구분하여 (M2) 계산

벽면 산출시 양면일 경우 천정고에서 슬라브높이로 계산한다

다, 단면일경우는 천정고에서 +H=200 으로 계산한다.

25.3.14. 유리후레임(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 재질별, 규격별, 설치위치별로 구분하여 산출한다.

- 정미량으로 산출

25.3.15. SUS후레임(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 재질별, 규격별, 설치위치별로 구분하여 산출한다.

- 정미량으로 산출

25.3.16. 라인디퓨저몰딩(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 재료별(스틸), 형태별, 치수별로 구분하여 연길이(M) 안목치수 정미량으로 산출

- 도장 관계를 확인하여 도장포함한 것으로 산출

25.3.17. 단천정(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 재료별(스틸), 형태별, 치수별로 구분하여 연길이(M) 안목치수 정미량으로 산출

- 도장 관계를 확인하여 도장포함한 것으로 산출

25.4. 미장공사

25.4.1. 시멘트 몰탈(바닥)(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 두께별로 구분하여 산출, 안목치수로 산정

- 시멘트,모래는 별도산출.

25.5. 유리공사

25.5.1. 강화유리도아(개소)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 수량산출은 규격별, 크기별, 재질별 구분하여  개소(EA) 정미량으로  산출

- 하드웨어는 별도로 산출

25.5.2. 유리(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 유리종류별  규격별로 정미면적(M2)을 산출

-  망입유리, 강화유리,  복층유리, 로이복층유리, 로이삼중유리, 접합유리 등

25.5.3. 유리끼우기 및 닦기(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 유리종류별, 규격별로 정미면적(M2)을 산출

- 유리물량과 같음

25.6. 창호공사

25.6.1. 목창호(개소)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기타도아:-.재질, 규격, 형태, NO별로 수량산출 한다

25.7. 도장공사

25.7.1. 친환경수성페인트(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 수량산출은 장소별, 기구별, 도료 종류별, 칠횟수별, 바탕별로 구분하여  안목치수         정미량(M2)으로 계산한다.

바탕은 몰탈면, 석고보드면을 구분  포함적용한다.

벽체면 산출시 천정고까지만(천정고+0)  포함적용한다.

바탕처리부터 최종 마감까지의 모든 것을 포함한다.

25.7.1. 바탕만들기(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 수량산출은 장소별, 기구별, 도료 종류별, 칠횟수별, 바탕별로 구분하여  안목치수     정미량(M2)으로 계산한다.

25.8. 수장공사

5.8.1. 석고보드(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 석고보드는 천장부분에 안목치수 정미량으로 계산한다.

- 천정틀과 천정재는 구분하여 산출한다.

- 등기구부분의  석고보드는 공제하지 않는다.

- 단, 재료 할증5% 별도적용

25.8.2. 석고보드본드붙임(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 천장부분에 안목치수 정미량으로 산출

25.8.3. 비닐무석면 타일류(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 바닥마감재 공사는 도면기준으로 안목치수 정미량으로 산출

25.8.4. 화장실 칸막이(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 고정인 화장실의 칸막이는 재질별과 높이별로 구분하여  안목치수 정미량으로 계산

25.8.5. 건식벽(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 재질별과 높이별로 구분하여  안목치수 정미량으로 계산한다.

25.8.6. 걸레받이(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 걸레받이는 실의 총둘레 길이에 개구부(출입문)의 폭을 감한 총 연장길이(m)로 산출

- 건물내부에 기둥이 있으면 기둥의 둘레도 포함한다.

25.8.7. 유리면보온판설치(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 단열공사에서 사용하는 단열재의 종류별 및 설치 위치별로 안목치수 정미량(m2)로    계산한다

- 천정면 산출시 보의 측면도 계산하여 넣는다 .

- 벽면 산출시 스라브하부까지 계산한다 .

25.8.8. 방습거울(개소 또는 M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 화장실및 샤워실 부분에  종류및 치수별로  개소(EA)또는 정미량(m2)로 계산한다.

25.8.9. 도배(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 각층 실내부 부분에  종류및 치수별로 정미량(m2)로 계산한다.

25.8.10. 천판넬(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 각층 실내부 부분에  종류및 치수별로 정미량(m2)로 계산한다.

25.8.11. 합성수지걸레받이(M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 재료별, 규격별로 산출

- 정미량으로 산출 (마감안목치수 적용)

- 재료가 목재인 경우에는 목공사로 산출

25.9. 타일공사

25.9.1. 자기질바닥타일(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○  기준

- 건물내부의 바닥타일 면적은 구조체의 안목치수를 정미량으로 산출

- 붙임몰탈 두께별로 구분 정미량으로 산출

- 시멘트, 모래는 별도산출

25.9.2. 도기질벽타일(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○  기준

- 구초체에서 내부벽과 구석기둥은 일반벽면과 같게 산출

- 구초체에서 독립기둥은 마감치수로 산출

- 벽면길이(W)*타일붙이기높이(H+100)으로 산출

- 단, 재료 할증3% 별도적용

25.9.3. 바닥타일붙이기(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○  기준

- 건물내부의 바닥타일 면적은 구조체의 안목치수를 정미량으로 산출

- 붙임몰탈 두께별로 구분 정미량으로 산출

- 시멘트, 모래는 별도산출

25.9.4. 벽 타일붙이기(M2)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○  기준

- 건물내부의 바닥타일 면적은 구조체의 안목치수를 정미량으로 산출

- 붙임몰탈 두께별로 구분 정미량으로 산출

- 시멘트,모래 는 별도산출

26.	내부사인물공사

26.1 내부사인제작

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

26.1.1 G/V PL (㎡)

○ 도면에 의거한 규격별로 단면적을 구하여 적용하였으며, 직접재료비산출표에서

할증10%를 적용

①단면적 + ②단면적

[도면 예: 종합안내사인]

26.1.2 실크인쇄(해당사인만 적용) (㎡)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 도면에 의거하여 폴리카보네이트 판넬이 쓰여지는 문자 및 그림의 크기 (가로*세로)에

할증 10%를 적용하여 산출

26.1.3 STS PIPE (M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 도면에 의거한 규격별로 소요길이를 구하여 적용하였으며, 직접재료비산출표에서

할증 5%를 적용하여 산출

①총길이 + ②총길이

26.1.4 STS환봉 (M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 내부사인물 지지를 위한 것으로 도면에 의해 해당 길이만큼을 적용

26.1.5 칼블럭앙카 (EA)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 내부사인과 벽면사이 고정용 앙카로 도면에 의해 수량을 산출

26.1.6 도장(상도2회) (㎡)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 도장면적은 G/V PL 면적에 2회를 적용하여 산출: STS PL 면적 * 2회

26.1.7 도장(하도 1회) (㎡)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 하도 도장면적은 상도도장면적의 1/2를 적용 산출: 상도도장면적 * 1/2

26.1.8 녹막4이페이트 (㎡)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ STSPIPE와 STS PL의 면적에 면적당 소요량을 곱하여 수량을 산출

26.1.9 EVA취부 (㎡)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 내부사인물과 벽면과의 부착면으로 내부사인물의 길이*너비로 면적수량을 산출

26.1.10 컬러시트컷팅 (㎡)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 내부사인물 단면적(길이*너비)을 컬러시트면적으로 적용하여 산출

26.2 채널사인제작

26.2.1 STS PL

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 도면에 의거한 문자별로 단면적을 구하여 적용하였으며, 직접재료비산출표에서

할증10%를 적용

26.2.2 STS PIPE (M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 도면에 의거한 규격별로 소요길이를 구하여 적용하였으며, 직접재료비산출표에서

할증 5%를 적용하여 산출

26.2.3 폴라카보네이트 (㎡)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 폴라카보네이트 소용량은 STS PL 면적과 동일하게 적용

26.2.4 칼라시트 (㎡)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 칼라시트는 정면에만 소요되는 것으로 폴라카보네이트면적의 1/2을 적용

26.2.5 아연용융도금 (L형강)  (M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 채널사인 전체 너비의 2배를 적용

26.2.6 볼트 (EA)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 볼트는 문자당 4개를 기본으로 적용하였으며, 소문자의 경우 개당 2개씩 적용하여 산출

26.2.7 LED램프 (EA)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ LED램프는 도면에 표시된 수량을 적용하여 산출

26.2.8 SMPS (1KW) (EA)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ SMPS 의 수량은 LED램프 800개당 1개가 소요됨으로 LED램프 *1/800으로 계산하여 산출

26.2.9 전선 (M)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 2.55Q(HIV)로 채널사인 높이의 10배를 적용

26.2.10 도장(상도2회) (㎡)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 도장면적은STS PL 면적과 폴리카보네이트 면적에 2회를 적용하여 산출

○ (STS PL 면적+폴리카보네이트 면적) * 2회

26.2.11 도장(하도 1회) (㎡)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 하도 도장면적은 상도도장면적의 1/2를 적용 산출

○ 상도도장면적 * 1/2

27.	골재비 및 운반비(토목과공통사항)

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

○ 기준

- 골재비는  건축공사에 적용되는 시멘트, 모래, 자갈 적용

- 운반비는 건축공사에 적용되는 시멘트, 철근, 철골 적용

○ 기준 건축품셈에 의거 신축건물에대한 폐기물처리비 및 수수료는  철거공사에서 적용하고

상차비만 도급공사로 적용

28.	범례

○ 산출기준 :

< 감리단/수요기관 검토의견 >

-

※ 샘플자료(000 공사에 적용된 수량산출기준)

1.단가적용기준 : 시행령 제9조 제1항 제2,3호 및 시행규칙 제5조 제2항 건설연구원발행 '건설공사                    표준품셈'을 원칙으로하나, 시행규칙 제5조 제2항의 실적공사비에 의한 예정가격작                   성기준인 국토해 양부 발표 실적단가와 조달청 발표 실거래가격에 해당항목은 최저                   가 실적단가를 우선적용한다

2. 수량의기준 : 수량의 계산은 지정 소수위 이하 1위까지 구하고 끝수는 4사5위한다

3. 다음에 열거하는 것의 체적과 면적은 구조물의 수량에서 공제하지 아니한다

(1) 콘크리트 구조물 중의 말뚝머리

(2) 볼트의 구멍

(3) 모따기 또는 물구멍

(4) 이음줄눈의 간격

(5) 포장 공종의 1개소당 0.1㎡ 이하의 구조물 자리

(6) 강(鋼) 구조물의 리벳 구명

(7) 철근 콘크리트 중의 철근

(8) 조약돌 중의 말뚝 체적 및 책동목(柵胴木)

(9) 기타 전항에 준하는 것

4. 철근산출시 소수점 처리방법

(1) 결과값 - 소수점 둘째자리 반올림

(2) 본수 - 소수점 첫째자리 반올림

(3) 길이 - 소수점 넷째자리 반올림