건설현장 주요 점검사항

(체크리스트)

안전튼튼한 국토부

2010.

부산지방국토관리청

건  설  관  리  실

주요 점검사항(체크리스트)

□ 공통사항

공종	점검항목	점검결과	비고
인력배치	-현장대리인, 품질관리자, 안전관리자 현장배치 적정성		․건산법 제40조 ․건기법 시행령 46조의6 ․규칙15조의4
품질관리	-품질관리계획서의 적정성 ․전면책임감리대상 건설공사로서 총공사비가 500억이상인 공사 ․다중이용건축물로서 연면적30,000㎡이상 건축공사 ․당해건설공사 계약에 품질관리계획의 수립이 명시되어 있는 공사 -품질시험 계획의 적정성(건기법 별표9) ․총공사비가 5억 이상인 공사 ․연면적660㎡이상인 건축공사 ․총공사비가 2억원 이상인 전문공사		건기법 시행령41조
안전관리	-안전관리계획서 ․가설공사, 토공사, 철근콘크리트공사, 강구조물공사 해체공사사별로 채택공법 및 사용자재의 안정성 계산서 및 시공상세도면 및 안전시공 절차 지하매설물 방호 및 인접구조물 보호대책 안전점검 계획서 및 안전점검표 -정기안전점검의 적정성 ․건설공사 안전점검지침 별표1		표준시방서 1.5(1.3.1) 건기법 시행령46조의2, 4
	-안전관리계획서 확인(작성대상공사) ․시특법상 1종, 2종 시설물 건설공사 ․10층이상 16층미만인 건축물의 건설공사 또는 10층이상의 건축물의 리모델링 또는 해체공사 (단, 2006 1. 1.이후 최초로 입찰공고 또는 건축허가, 사업계획의 승인을 받은 공사부터 적용) ․지하10m이상 굴착공사, 폭발물 사용공사로 20m이내 시설물 존치 및 100m이내 양육가축에 영향이 예상되는 공사 ․당해 계약에 안전관리계획의 수립이 명시된 공사		건기법 시행령46조의2
	-안전교육내용의 적정여부 ․정기 안전교육 : 1회/월이상 : 안전관리총괄책임자 ․일상 안전교육 : 매일 : 분야별 책임자 ․협력업체 안전관리교육 1회/2주 : 안전관리 총괄책임자		표준시방서 1.4(3.1.3)

□ 도로

1. 토공

공종	점검항목	점검결과	비고
흙쌓기	-흙쌓기 재료의 적정여부 ․유해물 초목, 그루터기, 덤불 등 유해물질 포함여부 ․동결된 재료 포함 여부		표준시방서2.5(2.1)
	-흙샇기 시공의 적정여부 ․흙쌓기 구간에 대한 규준틀, 토공포스트, 준비배수, 벌개제근, 표토제거 등 제거여부 ․흙쌓기부 동결토 제거 여부 ․비탈면 부위 흙쌓기시 층따기 실시여부 ․용수발생구간 배수구 설치여부 ․1층다짐 두께 적정여부(노체 30cm, 노상 20cm)		표준시방서2.5(3.1, 3.2)
	-암쌓기의 적정여부 ․암버럭 쌓기는 노체완성면 60cm이하에서만 사용 ․암덩어리는 60cm이상 초과 금지 준수여부 및 수침작용으로 연약해지는 암버럭은 30cm이하 준수여부 ․1층다짐 두께60cm 준수여부 ․다짐효과에 유리한 대형 진동다짐 장비(탬핑로울러)사용여부		표준시방서2.5(3.9)
	-횡방향 흙쌓기, 흙깍기 접속부(편절, 편성)또는 종방향 흙쌓기, 흙깍기(절․성 경계부)적정여부 ․경계구간의 접속부에 암버럭 쌓기 여부 ․편절, 편성구간 층따기 실시 여부		표준시방서2.5(3.3)
	-가 배수의 적정여부 ․흙쌓기 표면에 물이 고이지 않토록 관리여부 ․일 작업 종료시 횡단기울기가 4%유지 관리여부 ․흙쌓기 가장자리 및 도로수설치자리에 가배수로 설치여부		표준시방서2.5(3.6)
	-다짐관리의 적정여부 ․노체 : 1층 다짐두께30cm, 최대건조밀도의 90%이상 ․노상 : 1층 다짐두께20cm, 최대건조밀도의 95%이상		표준시방서2.5(3.6)
	-구조물 되메우기 및 뒷채움(재료 포함)의 적정여부 ․되메우기용 재료의 적정여부(표준시방서2.5 3.1, 3.2) ․뒷채움 재료의 적정여부(표준시방서 8.2):보조기층재사용		표준시방서2.5(2.1, 2.2)
	-토공마무리면의 적정여부 ․마무리면은 노상 계획고 보다 3cm미만 준수여부 ․3m직선자로 검사시 1cm이상의 요철 금지 ․프루프 롤링 검사시 변형량 5mm미만 준수여부 ․보조기층 포설전 노면 손상이 있는 경우와 동절기 등을 경과 경우 및 3개월 이상 방치한 노상면은 재다짐		표준시방서2.8(3.1)

공종	점검항목	점검결과	비고
흙깍기	-벌개제근 작업으로 발생된 제거물이 공사장 밖으로 반출여부 ․흙샇기 높이가 1.5m 미만인 구간에 있는 그루터기 등은 지표면에서 20cm까지 제거 여부		표준시방서2.4(3.1.6)
	․비탈면 경사 적정여부(당해 설계도서 참조)		표준시방서2.4(3.1.4)
	-흙깍기 구간의 요철 적정여부 ․암깍기 구간의 요철정도 적정여부(15cm) ․발파로 인하여 모암에 붙어 있는 부석돌 제거 여부		표준시방서2.4(3.6.1)
	-흙깍기 부의 마무리 면의 적정여부 ․토공 마무리면 및 비탈면 마무리의 적정여부		표준시방서2.4(3.7)
	-흙깍기 허용오차 범위의 적정여부 ․노상 : 토사 ±3cm, 암반 +3cm, -15cm ․토사비탈면 : ±10cm ․풍화암 비탈면 : ±20cm ․발파암 비탈면 : ±30cm		표준시방서2.4(3.7.5)
	․흙깍기면의 상부 균열발생 징후 여부
	-흙깍기 면의 용수발생 및 대책 수립여부 ․흙깍기 구간과 흙쌓기 구간의 경계부에 가배수로 설치여부		표준시방서2.4(3.8.1)
	․암발파 시공 검측 확인 여부		검측대장

공종	점검항목	점검결과	비고
비탈면안정공사	-잔디 규격의 적정여부 ․평떼 가로30cm, 세로30cm, 두께3cm ․줄떼 가로10cm, 세로15cm, 두께20cm ․비타면에 잔디를 붙일 때 잔디1메당 2개의 떼꽂이로 고정여부 및 사양토로 잔디사이를 채움여부		표준시방서3.1(3.1)
	-종자 뿜어 붙이기 ․파종후 1개월 이내에 전면 골고루 발아여부		표준시방서3.1(3.2)
	-식생 및 그물망․카페트(볏짚 표함)의 적정여부 ․규격 폭0.5m 길이10m의 적정여부 ․동일 재료로 고정끈 사용 여부 ․앵키핀 1㎡당 1개소 길이 25cm고정핀사용 여부(나무못, 부식성 플라스틱, 강철핀)		표준시방서3.3(2.1,3.2)
	-암절개면 보호식재의 적정여부 ․철망은 KS D3552에 적합한 소선에 염화비닐을 피보복한 철망사용여부 ․오목한 곳에 앵커핀 사용여부 ․시공두께 적정여부(설계도서 참조) 경사 1:1이하 완만한 경질토, 또는 자갈석인 토사 : 두께5cm(철망 생략) 경사 1:1내외 사질토, 화강풍화토 또는 호박돌 및 자갈석인 토사 : 7cm 경사 1:0.7내외의 완만한 풍화암, 연암, 또는 보통암이 혼재된 지역 : 10cm 경사 1:0.5 내외의 보통암 및 경암 : 15cm -암절취 취부 뿜어 붙이기 공법의 배양토 성분 적정성 파악		표준시방서3.4(3.2) 해당시방서참조
	-비탈면 보호용 격자블럭 설치의 적정여부 ․시공순서의 적정여부 : 아래쪽에서 위쪽으로 ․시공면에 물의 침투여부		표준시방서3.5(3.1)
	-숏크리트 시공의 적정여부 ․솟크리트 공사전 비탈면 에 이토, 부석등 제거여부 ․비탈면의 배수공은 내경4cm(침출수 확인시 내경8cm)정의의 배수파이프 2㎡당 1개소 설치여부 및 암반의 균열부나 토사 구간에서는 깊이25cm이상 천공여부 ․철망설치시 앵커는 1㎡당 1개소 설치여부(비탈면이 비교적 넓은 경우 수축줄눈 설치여부) ․숏크리트 최소 두께의 적정여부(설계 두께의 75%)		표준시방서3.6(3.1)
	-비탈면 돌망태 옹벽시공의 적정여부 ․철선의 굵기 : 2.2mm(가장자리 3.4) 아연도금 또는 pvc코팅망 이용 ․채움돌 규격의 적정여부(D=10-30cm) ․경사도 6%의 적정여부		표준시방서3.10(3.1)

공종		점검항목	점검결과	비고
배수시설	철근콘크리트암거	-암거용 지수판의 적정여부 ․A형 : 두께 5mm, 폭 200mm 이상 ․B형 : 두께 7mm, 폭 300mm 이상		표준시방서5.1(2.2.4)
		-암거날개벽에 배수공 설치의 적정여부		표준시방서5.1(3.8)
		-시공이음의 적정여부 ․지수판은 구체 단면에 수직으로 설치여부 ․이음부의 밀폐재(sealant)채움을 통로암거의 경우는 내부 수로암거는 내․외부 실시여부		표준시방서5.1(3.5)
		-방수처리의 적정여부 ․방수처리 후 장기간 일광의 노출 되었을 경우 재시공여부		표준시방서5.1(3.7)
	파형 강관	-기초(모래 또는 사질토) 최소두께의 적정여부(900m/m기준) ․보통지반 : 20cm ․암지반 : 20cm ․연약지반 : 50cm -커펄링 밴드 설치의 적정여부		표준시방서5.5(3.2.6)
	공통 사항	-소켓이 상류(높은 곳)측으로 설치 여부 -관접합부에 시멘트 모르타르 마감 여부(용적비 1:2)		표준시방서5.4(3.6)
	콘크리트 소구조물	-바닥과 벽을 분리 시공할 경우 다우웰(dowel)역할을 할수 있는 철근 설치여부 -L형 측구 시공의 적정부(인력) ․분리막 시공의 적정여부 ․팽창줄눈(20m) 설치 및 밀폐재(sealant)시공여부 ․기초부와 벽체부의 팽창줄눈 일치여부 -L형 측구 시공의 적정부(기계) ․기계시공시 적기에 피막양생제 살포여부 ․수축줄눈 간격(6m), 폭(6mm) 및 깊이(40mm)의 적정여부 ․줄눈부에 주입재 주입여부		표준시방서5.2(3.7)
		-V형, U형 측구 시공의 적정여부 ․낮은 곳에서 높은곳으로 시공여부 ․설계도서에 명시된 선형으로 시공여부		표준시방서5.4(3.8.9)
		-산마루 측구 시공의 적정여부 ․현장조사결과에 따라 설치 결정		표준시방서5.4(3.10)
	지하 배수	-맹암거 설치의 적정여부 ․관로의 상류측 단부는 흙의 유입방지를 위하여 뚜껑설치여부 ․기타 설계도서에 따른 시공 적정여부		표준시방서5.6(3.1)

2. 철근콘크리트공

공종	점검항목	점검결과	비고
거푸집	-거푸집 설치의 적정여부 ․거푸집 형상 및 위치의 정확성여부 ․거푸집 이음부에 모르타르가 새어 나오지 않도록 설치여부 ․콘크리트 모서리에 모따기가 될 수 있는 구조 여부 ․중요한 구조물의 거푸집에 대해서는 시공상세도면 작성여부 ․강재 거푸집일 경우 최소 두게 5mm이상 여부		표준시방서6-3(1.4.1) 표준시방서6-3(1.4.1)
	-거푸집 박리제의 도포 여부 ․철근 설치전 박리제 도포여부 ․강재거푸집은 얼룩이 없는 녹방지 박리제 도포 ․박리제는 제거될 볼트 및 연결봉(rod)에도 도포 여부		표준시방서6-3(3.3)
동바리	-거푸집 동바리의 설치 적정여부 : 일반사항 ․거푸집 동바리의 설계하중 적정여부 콘크리트 표준시방서5(1.7.3) ․지주의 침하를 방지하기 위한 조치 시행 여부 ․강재와 강재와의 접속부는 볼트, 클램프 등으로 연결되었는지 여부 ․철선의 사용은 피하여야한다 -목재동바리 사용의 적정여부 ․높이 2m마다 수평연결재 설치여부 ․목재를 이어서 사용할 경우 2본 이상 덧댐목을 사용 ․철선의 사용의 가급적 피한다 -강관동바리 사용의 적정여부(파이프 서포트 제외) ․강관지주는 3본 이상 이어서 사용을 금지하며, 높이2m마다 수평이음재를 2개방향으로 설치여부 ․지주하부의 받침판 또는 받침목은 2단이상 삽입금지 -강관틀 동바리 사용의 적정여부 ․강관틀과 강관틀 사이에 교차 경사재 설치여부 ․높이 2m이내마다 수평연결재를 직각 방으로로 설치여부 ․최상층 5개층 이내마다 거푸집 동바리 틀면의 방향에서 양단 및 5개틀 이내마다의 장소에 교차경사재으 방향으로 띠장틀 설치여부		표준시방서6-3(3.8.1) 표준시방서6-3(3.8.2)

공종	점검항목	점검결과	비고
비계	-비계 조립후 점검 항목 ․바닥재의손상, 설치 및 지지상태 ․기둥, 띠장, 장선 등의 연결부, 접속부 및 장치부의 완화 상태 ․연결부 및 연결철물의 손상 및 부식상태 ․난간 등의 이탈 및 탈락 유무 ․각부의 침하 및 미끄럼짐 상태 ․경사재, 버팀목, 벽연결 등의 보강재의 설치상태 및 떼내는 것의 유무 ․기둥, 띠장 및 장선의 손상 유무		표준시방서6.3(3.9)

공종	점검항목	점검결과	비고
철근	-철근의 보관상태의 적정성 ․직접 땅에 닿지 않도록 하고 습기, 먼지, 기름 등이 부착되지 않도록 덮게 설치 여부		표준시방서6-5(1.5.2)
	-철근의 조립, 이음 및 결속상태의 적정여부 ․철근의 모든 교차점 등 겹치는 점에서의 결속여부 ․결속선의 끝이 거푸집에 닿지 않도록 조치여부 ․인장철근부에 이음이 한 단면에 모이지 않도록 조치여부 ․장래 증축을 위하여 구조물로부터 노출된 철근의 보호여부		표준시방서6-5(3.2.3)
	-부속재료 사용의 적정여부 ․도금한 철근에는 아연도금한 아연도 철선의 사용여부 ․플라스틱제를 사용할 경우 감독의 승인 ․애폭시 도막철근에 사용되는 철근 고임대 및 간격재, 결속선 등은 나일론, 애폭시 또는 플라스틱으로 도장된 제품사용 여부 -철근을 가공하여 사용할 경우 감독자의 승인 유무		표준시방서6-5(2.3,2.4)
	-철근콘크리트의 피복두께의 적정여부 ․설계도서에 의한 피복두께 확보 여부 ․설계도서에 명시된 경우가 없을 경우 콘크리트 구조설계기준 5.4의 규정을 적용여부		표준시방서6-5(3.2.11)
콘크리트	-콘크리트 운반 관리의 적정여부 ․운반전표에는 플랜트에서의 출발시간 및 현장도착시간을 기재		표준시방서6.4(3.3)
	-콘크리트 치기의 적정여부 ․콘크리트의 1층 다짐 높이는 0.5m이하로 하며, 쳐 올라가는 속도는 30분에 1.5m이하 준수 여부 ․콘크리트를 1.5m이상 높은 곳에서 타설금지 준수여부 ․콘크리트 타설시 표면에 블리딩수 제거 여부 ․슬래브 또는 보의 콘크리트가 벽 또는 기둥과 연속에 있을 경우 침하균열을 방지하기 위하여 벽 또는 기둥 콘크리트 타설후 1-2시간 기다린 후 슬래브 또는 보의 콘크리트 타설여부 ․콘크리트의 원활한 펌핑을 위하여 최초에 사용하는 모르타르는 구조물 콘크리트 치기에 사용금지 준수 여부		표준시방서6.4(3.4)
	-콘크리트 타설시 다짐장비 사용의 적정여부		표준시방서6.4(3.6)
	-시공이음위치의 적정여부 ․설계도서에 따른 시공이음의 적정여부 ․설계도서와 다른 시공이음시 시공상세도 작성후 감독자의 승인 유무 ․시공이음은 직선이고 구조물과 정확하게 수직하고 수평한 배치를 갖도록 시공이음 위치 적정여부 ․시공이음부에 콘크리트 타설시 레이턴스 제거 유무		표준시방서6.4(3.7)

공종	점검항목	점검결과	비고
콘크리트	-신축이음 설치구조 및 간격의 적정여부 -균열유발줄눈의 설치구조 및 간격의 적정여부		승인된 시공도면
	-콘크리트 양생의 적정여부 ․콘크리트 타설후 습윤상태로 양생의 적정여부 보통포틀랜드 시멘트 기온 15℃ 이상 5일 10℃ 이상 7일 5℃ 이상 9일		표준시방서6.4(3.10)
	-경화된 콘크리트의 마무리면의 적정여부 ․거푸집을 지지하는데 사용했전 철선이나 금속장치의방치상태 유뮤 ․거푸집 이음 때문에 생긴 불규칙한 면에 대하여 면갈기 시행여부 ․골재분리 방치 여부		표준시방서6.4(3.11)
	-콘크리트 균열 허용오차의 적정여부 ․철근 : 일반환경 0.005C ․PS강재 : 0.004C ․물을 저장하는 수조 등과 같은 구조의 허용 균열폭은 0.1mm ※ C 피복두께(보통콘크리트 : 균열폭 0.3mm부터 보수)		표준시방서6.4(3.12)
	-균열발생부의 정기적인 관리 및 보수여부		․균열관리대장확인
	-일 평균기온이 4℃이하 한중콘크리트 사용여부 -기온이 30℃를 초과하거나 일 평균기온이 25℃이상이 예상될 때 서중콘크리트사용여부		표준시방서6.4.2,3(1.1)
	-메스 콘크리트 타설의 적정여부 ․온도균열의 제어계획서 작성 이행여부 ․메스콘크리트 : 넓이가 넓은 슬래브 두께 0.8m 하단이 구속된 벽에서는 0.5m		표준시방서6.4.5(1.4.5)
	-수중콘크리트 타설의 적정여부 ․수중콘크리트 슬럼프값의 적정여부 트래미 : 130-180mm 콘크리트 펌프 : 130-180mm 밑열림상자, 포대 : 100-150mm ․물시멘트 비는 50%이하가 표준 ․단위시멘트량은 370kgf/㎤이상 표준		표준시방서6.4.5(1.4.5)
	-수중불분리성 콘크리트 타설의 적정여부 ․수중 불분리성 콘크리트 유동성의 적정여부 -현장치기 말뚝 및 지하연속벽에 사용하는 수중콘크리트의 적정여부 ․골재의 최대치수는 철근 순간격의 1/2이하 또는 25mm를 표준으로한다 ․슬럼프 값은 180-320mm를 표준으로한다 ․단위시멘트량은 350kgf/㎥이상으로 한다		표준시방서6.4.6(2.4.2)

3. 교량공

공종	점검항목	점검결과	비고
상부구조 (콘크리트)	-동바리 및 거푸집 설치의 적정여부 ․설계도서에 의한 동바리 설치여부 ․슬래브 타설시 침하봉을 설치하여 침하관리 적정여부 ․폼 타이 혹은 타이볼트의 간격 및 종․횡 방향으로 열이 맞는지 여부 ․거푸집 표면상태 및 박리제 도포상태 적정여부		표준시방서6.4.12(3.2) 표준시방서6.4.12(3.3)
	-거푸집 조립후 모르타르가 새지 않도록 틈 발생여부
	-콘크리트 타설중 위험성 제거 여부 ․침하, 전도, 붕괴, 추락 등에 대하여 해당시방서에 의한 관리여부 -데크피니셔 시공순서의 적정여부 ․종단경사가 낮은 곳에서 높은 곳으로 ․드럼가동은 편경사가 낮은곳에서 높은 곳으로
	-콘크리트 타설시 교량받침 위치가 변경되지 않도록 잠금장치 설치 여부 -시공조인트가 발생하지 않도록 연속적인 콘크리트 타설의 적정여부 -슬래브가 곡선일 경우 횡방향 쏠림현상을 방지할수 있는 횡버팀목 설치여부
	-슬래브 양생관리의 적정여부
	-프리스트레스트(PSC빔)구조물 제작의 적정여부 ․시공상세도의 적정여부 거푸집 및 동바리에 대한 계산서와 상세도 ․솟음 계산서		표준시방서6.6(1.5.4)
상부구조 (강재)	-보관상태의 적정여부 ․부재는 직접 땅에 접하지 않도록 조치여부 ․별도로 방식 처리가 안된 고장력 볼트 또는 너트는 방청유 도포 여부		표준시방서6.6(1.5.4)
	-손상된 도막의 보수 여부
	-용접상태의 적정여부		도로교 표준시방서2.4
	-볼트체결의 적정 여부		도로교 표준시방서2.5
	-강재의 국부 변형 여부
신축이음부	-신축이음 장치의 관리 및 유간거리 적정여부		도로교표준시방서5(5-2)
	-후타재 균열 및 파손여부

공종	점검항목	점검결과	비고
교좌장치	-교량받침의 고정단 가동단 구분을 색상별로 도색반입여부 ․고정단 : 청색 ․일방향 : 홍색 ․양방향 : 황색		표준시방서 6.8.3(1.5) 건교부 설계지침 참조
	-강재받침부재의 아연도금 실시 적정여부 ․스텐레스가 아닌 강재부재(앵커볼트 포함)의 아연도금 실시여부 ․받침모르터의 균열 및 파손 여부 -앵커볼트 시공의 적정여부 ․앵커볼트 설치하기 위해 콘크리트속에 미리 구멍을 만들 때 교대 및 교각의 주철근을 절단 하여서는 안되나 부득이 절단한 경우 반드시 보강여부 ․부반력 받침의 경우 교대 및 교각에 미리 앵커볼트를 설치한 후 콘크리트를 타설 -탄성받침판(고무받침)설치의 적정여부 ․대기온도가 15℃가 되었을 때 정상가동여부 ․상부받침과 거더하부의 편평도는 0.01rad 이내로 수평이고 높이차는 1.6mm이내 여부 -기타 점검시 착안사항 ․가동단 받침에서 온도 변화를 감안한 충분한 이동량 ․균열, 잘못된 위치, 예상치 못한 이동이나 변형 ․부식상태 및 불순물 침투상태		표준시방서 6.8.3(3.1,3.3,3.5)
	-교좌장치 연단거리 적정여부
하부구조	․기초세굴 확인 및 대책 수립여부
공통사항	․하상의 터파기 잔토, 공사용 자재적치 등에 의한 유수 소통의 지장여부
	․오탁방지망 설치 여부
	․가도 및 가교 설치의 적정여부

4. 터널공

공종	점검항목	점검결과	비고
공통사항	-지보공의 이음부, 접속부, 교차부 연결 및 고정상태 ․강지보재 : 제품사향 및 시험성과 ․록 볼트 : 설치기록 및 인발시험결과 ․숏크리트 : 품질관리 시험결과		표준시방서7.6(1.3.1)
	-강 지보재 시공의 적정여부 ․강지보재 설치 위치(설계도서)의 적정성(검측대장) ․강지보재와 원지반사이에 쇄기 등으로 고정여부 ․강지보재의 연결볼트 체결 적정여부 ․강지보재에 녹이나 이물질의 부착여부		표준시방서7.6(3.1)
	-숏크리트 두께의 적정여부 ․검측된 최소 두께는 설계두께의 75%이상 ․두께관리의 적정여부(터널연장 20m마다 아치부 5개소, 측벽 좌우 1개소) ․건식 숏크리트일 경우 분진처리 계획의 적정여부 ․숏크리트 타설전 뜬돌 등의 제거여부 ․숏크리트 타설면에 용수가 있을 경우 배수처리 계획의 적정여부 ․1차 숏크리트 타설두께(10cm)의 적정여부 ․압축강도의 적정여부(코아3개 압축강도 평균은 설계기준강동의 85%이상이며, 1개이상의 시험값이 기준강도의 72%보다 작아서는 안됨) : 강섬유 제외 ․터널벽면에서 지보재의 사이와 불규칙한 면은 길이대 깊이의 비율이 최소 7 : 1 이상의 적정여부		표준시방서7.6(3.2)
	-Rock Bolt 인발시험 합격여부 ․50본당 1회(설정된 인발내력의 80% 이상) ․천공구멍은 록볼트 설치의 굴착면에 직각 여부 ․록볼트의 부식여부 ․용수가 많은 곳은 용수를 한곳으로 유도후 시공여부 ․인발시험, 축력시험 등이 계측결과로부터 록볼트 추가시공 여부 ․록볼트 두부는 너트(Nut)면에서 5mm여유를 두고 절단후 숏크리트(4cm)마감의 적정여부		표준시방서7.6(3.3)
	-지하수 및 침투수 처리 ․작업중 용수는 즉시처리(당해시방서 참조)		표준시방서7.10(3.1.1)
	-방수시설 ․부직포 및 방수막 시험성과 확인 ․방수막의 연결부는 봉합시험 1.5-2.0bar(1bar=1.02kg/㎠)에서 5-10분 보수부 : 진공검사(검사액 이용 2,000mmHg에서 거품발생이 없어야함(1mmHg=0.0013592kgf/㎠) ․천단부 란델의 설치개소를 측벽부에 비해 30%이상 추가시공 여부		표준시방서7.10(3.2.1)

공종	점검항목	점검결과	비고
공통사항	-계측위치 및 배치간격, 계측빈도의 적정여부 ․일상계측 : 터널내 관찰 : 설계, 시공의 기본 내공변위 : 터널안정성 기본 천단침하 : 굴착후 조기측정 수준측량 ․정밀계측 : 지표 및 지중침하 : 터널과 지표가 짧고 구조물이 있을 경우 숏크리트 응력 : 숏크리트 안정성 및 추가 지보재 검토 지중변위 : 터널단면의 이완영역 파악 록볼트 축력 : 록볼트 간격 길이 적정여부 판단 ․월간 보고서 및 종합보고서 작성		표준시방서7.12(3.2)
	-콘크리트 타설시기의 적정여부 ․라이닝 콘크리트 타설은 지반 변위가 수렴된후(계측결과로 판단) 실시 ․변위가 수렴되지 않은 경우 변위량과 속도를 기준으로 설치시기 결정 ․콘크리트 라인닝의 기초가되는 터널하부와 우각부에 쌓인 슬러지는 깨끗이 정리여부		표준시방서7.9(3.2, 3.3)
	-타일 붙임의 적정여부 ․타일재질 : KS L 1001에 규정한 규격품 ․색상 : 순백색 ․뒷굽높이 : 1.2mm이상, 오목하게 들어간 깊이 1mm이상		표준시방서7.13(2.1)
	-도장재 시공의 적정여부 ․도장의 재료는 합성수지 에멀젼 페인트(외부형) ․색상은 회색계통 ․재료기준은 KS M5310 1급		표준시방서7.13(2.2)
	-공해방지 및 안전관리의 적정여부 ․굴착, 버럭처리, 숏크리트 등의 작업시 분진농도 적정여부(정기적 파악 3개월에 1회) ․부진의 허용농도 일산화탄소 100ppm, 이산화탄소 1.5% 황화수소 10ppm 메탄 1.5%		표준시방서7.16(3.1) 유해․위험방지계획서 확인

5. 포장공

공종		점검항목	점검결과	비고
보조기층		․재료의 입도 분포 및 유해물 포함여부		표준시방서8.2(2.2)
		-다짐층의 두께 및 전압밀도 적정여부 ․1층 다짐 두께 20cm, ․다짐밀도 : 최대건조밀도의 95% 아스콘 침하량 0.25cm에서 30kgf/㎤ 콘크리트 침하량 0.125cm에서 20kgf/㎤		표준시방서8.2(3.4)
		-포설시 최적함수비 유지 ․최적함수비의 ±2%이내 유지		표준시방서8.2(3.3)
		․보조기층 시공전 노상면의 불순물 정리여부
		-마감표면의 평탄성 적정여부 ․계획고보다 3cm이상 차이가 있어서는 안됨 ․3m직선자 이용 아스콘 2cm, 콘크리트 포장1cm미만 ․두께는 설계두께보다 10%이내여부		표준시방서8.2(3.5)
아스팔트 콘크리트 포장	기층	-혼합물 품질의 적정여부(KS F 2337, KS F 2377)		표준시방서8.4(2.5)
		-보조기층면에 유해물 포함여부		표준시방서8.4(3.1)
		-포설시 기온이 5℃이하일 경우 포설금지 여부 및 1층 포설두께가 10cm이하		표준시방서8.4(3.7,3.9)
		-적정 다짐장비의 투입여부 ․8톤이상 머캐덤, 6톤이상 탄댐, 10톤이상 타이어롤러		표준시방서8.4(3.10)
		-완성두께(표층참조) 및 밀도의 적정여부 ․기준밀도의 96%이상여부 ․마무리면은 3m직선자 측정시 오목한곳이 3mm이상금지		표준시방8.4(3.11,3.13)
콘크리트포장	빈배합기층	-혼합물 관리의 적정여부 ․최대건조밀도는 KS F2312 현장다짐도의 기준은 100% ․단위시멘트량(별도규정없을 경우 150kgf/㎥)		표준시방8.5(3.7,3.10,3.11)
	시멘트안정처리기층	-혼합물 관리의 적정여부 ․최대건조밀도는 KS F2331 현장다짐도의 기준은 100% ․1층 마무리두께 20cm의 적정여부		표준시방8.5(3.7,3.10,3.11)
	공통	․임의의 2점에서 계획고보다 1.5cm 이하여부 ․설계두께의 10%이상 차이가 있을 경우 재시공 ․시공이음의 적정여부․습윤양생의 적정여부(도로중심전에 직각방향) ․포설기 기온이 4℃이하일 경우 포설금지		표준시방8.5(3.7,3.10,3.11)

공종	점검항목	점검결과	비고
아스팔트 콘크리트 포장(표층)	․아스콘 포설전 기층면의 불순물 정리여부
	-프라임 택코트용 역청재료의 적정여부 ․재료의 품질기준 KSM 2203 ․역청재료 사용량 및 살포온도는 설계도서에 따른다 ․양생 : 프라임코트RS(C)의경우 24시간 이상 양생		표준시방서9.1(21, 3.4, 3.5)
	-아스팔트 혼합물 관리의 적정여부 ․아스팔트 혼합물의 품질기준 적정여부KS F2337 KS F 2377 ․기준밀도의 적정여부(표건/표건-수중)*상온물의밀도 ․현장배합 실시여부 ․운반중 온도관리(덮게설치여부) ․택코트가 충분히 양생에 따른 포설여부 ․현장다짐밀도는 기준밀도의 96%이상 ․세로이음(0.15m), 가로이음(1.0m) 및 구조물과의 접속부의 청소 여부 및 역청재 도장 여부 ․지정온도(감독자지정) 보다 20℃보다 낮을경우(폐기)		표준시방서9.4(2.7,3.4,3.9)
	-마감표면의 평탄성 적정여부 ․종방향 : 10cm/km이하, 교량접속부 : 20cm/km이하, ․횡방향 : 3mm이하(기층, 표층) -확장부 또는 시가지 ․종방향 : 16cm/km이하, 교량접속부 : 24cm/km 이하		표준시방서9.5(3.13
	-포설두께의 적정여부 ․완성두께는 설계보다 10%이상 초과하거나, 5%이하여부		표준시방서9.4(3.14)

공종	점검항목	점검결과	비고
콘크리트 포장	․시공순서 및 사용 장비 등의 투입계획 수립여부		표준시방서 10.3(3.1.1)
	․완성된 기층면에 뜬돌 등 유해물 제거 여부		표준시방서 10.3(3.2.2)
	-보조기층면에 분리막설치 여부 (연속철근콘크리트 포장은 분리막 설치하지 않음) ․분리막을 이음 할 경우 세로방향10cm, 가로방향 30cm이상 겹치는지 여부		표준시방서 10.3(3.2.5)
	-거푸집 설치의 적정 여부 ․거푸집 측면에 브래싱으로 저판에 지지되었는지 여부 (측면 높이의2/3지점) ․거푸짚 청결 여부 및 유지류 도포 여부 ․거푸집 변형여부(길이3m에 윗면3mm, 측면변형 6mm미만)		표준시방서 10.3(3.3)
	-콘크리트 시방배합의 적정여부 ․설계기준 휨강도 45kgf/㎠ ․단위수량 150kg/㎥ ․굵은골재최대치수 40mm이하 ․슬럼프값 2.5cm이하 ․AE콘크리트 공기량범위 3-6%		표준시방서 10.2(3.4.3)
	․슬립폼 페이브 깔기시 슬럼프값 : 5cm이하		표준시방서 10.3(3.8)
	-콘크리트 운반의 적정 여부 ․콘크리트를 비빈후 치기까지 1시간 이내 완료여부 ․애지테이 트럭으로 운반할 경우 90분이내		표준시방서 10.3(3.6.4)
	-줄눈의 위치 및 폭, 깊이의 적정여부 ․슬래브 두께 25cm이상 가로팽창줄눈 간격120-240m 가로수축줄눈 간격 4-6m 세로줄눈 간격 3.25-4.5m ․포설작업완료시, 작업이30분이상 중단되었을 경우 시공줄눈 삽입 ․시공줄눈은 맞댐줄눈으로하고 홈줄눈 위치에다 설치할 경우 다웰바 사용 그 이외는 타이바사용 ․가로팽창줄눈은 시공줄눈 또는 구조물 접합부에 위치 ․가로수축줄눈은 설계도서에 명시된 깊이가지 컷팅 ․세로줄눈은 홈줄눈 또는 맞댐줄눈으로 홈 설치후 줄눈재 주입		표준시방서 10.3(3.13) 설계도서참조
	-다웰바, 타이바 설치 상태의 적정여부 ․다웰바 또는 타이바는 설계도서에 명시된 위치에 설치 ․다웰바는 방부제 및 활동제로 도장 ․타이바는 이형봉강으로 설계도서에 명시된 위치에 설치		표준시방서 10.3(3.13.6)

공종	점검항목	점검결과	비고
콘크리트 포장	-콘크리트 깔기 및 다짐의 적정여부 ․기온이4℃이하 한중콘크리트, 30℃이상 서중콘크리트 ․다짐후 1층 다짐두께는 35cm이하 및 포설후 1시간 이내 완료		표준시방서 10.3(3.7)
	-줄눈재 주입의 적정여부 ․줄눈부위 청결여부 및 줄눈재 상면이 포장면보다 3mm낮게 시공여부		표준시방서 10.3(3.13.7)
	-콘크리트 포장두께 및 평탄성의 적정여부 ․종방향 : 16cm/km이하, 교량접속부 : 24cm/km 이하 ․횡방향 : 5mm이하 ․초벌마무리 : 피니셔에 의한 마무리 ․평탄마무리 : 장비에 의한 기계마무리 ․거친면마무리 : 타이닝기에 의한 마무리, 인력마무리 홈의 깊이는 3mm이상, 폭은(종방향 2cm 횡방향 2-3cm)		표준시방서 10.3(3.19.1. 3.14.4)
	-양생 계획의 작성 및 이행여부 ․습윤양생은 공시체의 휨강도가 배합강도의 70%에 달할 때까지이나 일반적으로 아래사항 ․보통포오틀랜드 시멘트 : 습윤양생 14일 ․조강포오틀랜드 시멘트 : 습윤양생 7일 ․중용열포오틀랜드 시멘트 : 습윤양생 21일		표준시방서 10.3(3.16.8)

6. 부대공사

공종	점검항목	점검결과	비고
부대공사	-블럭공사의 적정여부 ․평탄성의 적정여부(10mm) ․모래깔기의 적정여부(다짐후3cm) ․블럭간격(2-3mm) 및 모래충진후 다짐의 적정여부		표준시방서 14.1(3.2)
	-방음벽 시공의 적정여부 ․방음벽 기초옹벽 상단면과 판사이에 틈의 발생유무 ․방음벽 설치 250m마다 출입문 설치여부 ․앵커볼트와 지주의 기초판 홈의 일치여부 ․앵커볼트의 녹발생 방지를 위한 아연용융도금 또는 녹발생 제품 사용여부 ․방음벽 높이가8m(판높이 7m)이상인 경우 보강철근 삽입여부 ․방음벽 높이가5.5m(판높이 4.5m)이상인 경우 지주 좌굴방지을 위해 2-3m간격으로 보강판(6mm)부착여부		표준시방서 14.2(3.1,3.3)
	-도로 표지판 설치 위치의 적정여부 ․도로표지규칙 : 건교부령 제357호(2003.5.24)참조 ․도로표지 전방 가로수 식재 금지구간 준수 지방지역 : 150m, 도시지역 : 40m ․표지판 설치높이는 건축한계와 오차고려 500cm
	-표지판 재질의 적정여부 ․표지판 두께3mm이상(현수식 : 2mm이상) ․알루미늄찬넬을 사용할 경우 KSD 6759의 A6063S-T5규격품 사용하고 찬넬과 지주의 결합용 클립은 용융도금한 규격품 사용 -지주 재질의 적정여부 ․지주는 KDS3556(일반구조용 탄소강관) 및 KDS3503(일반구조용 압연강재)의 규격품 이용 ․지주의 형태는 원칙적으로 원형강 이용 ․지주용 캪은 KDS3501(열간압연강판 및 강대) ․지주연결용강판은 KDS3503(일반구조용 압연강재) ․지주, 캪, 지주연결용 강판에 대한 도금(용융아연도금) 의 아연 부착량은 550g/㎡이상 ․원형지주는 원칙적으로 이음이 없으나 지하매설 부분에 한하여 30cm이하에서 이음 -표지판 재작의 적정여부 ․제작 완료된 표지판은 균열, 휨, 굴곡 등이 없어야함 ․표지판 및 지주제작의 용접은 알곤 용접을 양측으로 30cm간격으로 시행 ․캪은 지주에서 탈락되지 않토록 2점이상 점용접

□ 하천

1. 공통공사

공종	점검항목	점검결과	비고
가설공	-공사용도로(가교) 시공의 적정여부 ․하천을 횡단하여 설치할 경우, 하천유수소통에 지장을 주는지의 여부 ․기존교량의 하류부에 설치하였지의 여부 및 상류부 설치시 세굴방지시설 설치 여부 ․차량의 안전운행을 위한 충분한 폭 확보여부		표준시방서2.1(2.1.1) (2.1.2)
	-유수전환시설(가배수로, 가물막이) 적정 여부 ․시공계획서 작성 및 승인을 득한지의 여부 ․가물막이 전면의 유수에 의한 세굴방지 공법 강구 여부 ․박기방법, 박기지점의 토질조건, 시공조건, 널말뚝의 종류등에 적합한 기계 사용 여부 ․강널말뚝의 이음부가 이탈되었지의 여부 ․강널말뚝의 속채움 토사는 설계조건에 맞는지의 여부		표준시방서2.1(2.1.3)
	-오탁방지시설 설치 적정 여부 ․오탁방지막 설치에 필요한 재료의 공인기관 시험성적서 제출 여부 ․오탁수처리시설에서 배출되는 수질 기준 관리 여부		표준시방서2.1(2.1.4) (2.1.5)
토공	-흙쌓기 재료 및 시공의 적정여부 ․사용할 재료의 선정시험 합격여부 (함수량, 입도 ,비중, 액,소성한계, 실내CBR, 다짐, 투수시험) ․표토부, 썩은이물질, 이끼 등 부적합 재료의 함유 여부 ․다짐시 공사시방서 또는 시험다짐결과에 의거한 두께 등 충분한 지지력 확보 여부 ․다짐장비의 선정, 횟수 및 포설두께 등을 정하기 위한 시험다짐 실시여부 ․동결된 부분의 제거 및 배수관리 준수 여부 ․기타 토목공사표준시방서 준수 여부		표준시방서 2.2(3.1, 3.4)
	-흙깍기 시공의 적정여부 ․사력층 굴착시 기계에 의한 굴착은 기초면상 0.5m이하로 하며, 그 이하는 인력굴착으로 작업 ․암반굴착시 발파에 의한 굴착은 시험발파 실시여부 ․누수나 용수의 처리를 위한 집수구 설치 등 배수여부 ․굴착토의 유용의 적정 여부 토공유용계획에 따른 공사 시행, 오니토는 폐기물관리법에 따라 처리
콘크리트공	- 콘크리트의 품질 및 강도 적정여부 ․수중콘크리트의 물-시멘트비는50%이하, 단위시멘트량은 370kg이상, 적정 슬럼프값을 확보하는지 여부 ․혼합수로 해수를 사용하는 여부		표준시방서 2.3(2.1)

공종	점검항목	점검결과	비고
콘크리트공	-매스콘크리트 시공 적정여부 ․온도에 의한 균열발생여부 ․콘크리트 타설 후 온도변화 및 건조현상 발생에 대한 보호 여부		표준시방서2.3(3.1)
	-레디믹스트콘크리트 시공 적정여부 ․공장선정의 적정여부 KS인증, 자격기술자확보, 운반시간, 배출시간, 제조능력, 품질관리상태 고려 ․타설시 재료분리 발생 여부 ․타설전․후 품질시험 실시 여부 슬럼프, 공기량, 강도, 염화물함유량, 체적시험 등		표준시방서2.3(3.2)
	- 수중콘크리트 시공 적정여부 ․콘크리트를 정수중에 치는지와 수중에 낙하하는지 여부 ․콘크리트 경화시까지 물의 유동 방지 여부 ․콘크리트는 트레미나 콘크리트펌프를 사용하여 치는지의 여부		표준시방서2.3(3.3)
블럭공	-블록재료의 적정여부 ․블럭의 압축강도 (180kg/㎠) 및 흡수율(12%이하) 확보 여부 하천수면 이하 등 내구성이 떨어질 우려가 있을 경우 압축강도 상향 조정(210kg/㎠) ․블럭의 시료 검사 적정여부 5,000개를 기본단위로 이중 6개를 채취 시험(규정에 부적합할시 모두 불합격) ․블럭치수의 허용오차는 가로,세로,높이에 대하여 ±2mm이하		표준시방서 2.4(2.1, 2.2)
	-블럭시공의 적정 여부 ․밀착시공 및 곡선부,이음부에 대한 모르터 채움여부 ․굴요성, 내구성 증가를 위한 연결철봉 사용 또는 블록끼리 맞물려 시공하는지의 여부 ․블럭시공전 자연침하 및 다짐 실시 여부 ․블럭시공시 허용오차가 법선과 줄눈간격을 기준으로 ±5mm이내인지의 여부		표준시방서 2.4(3.1, 3.2)

2. 하상정리공

공종	점검항목	점검결과	비고
준설공	- 시공전 제출서류 작정 여부 ․준설 및 사토작업에 사용할 장비목록 제출 및 승인여부 ․기상, 해상 및 지형조건, 공사구역 준설토의 토질조사 내용을 포함한 시공계획서 작성 및 승인 여부		표준시방서3.1(1.5)
	-준설작업의 적정 여부 ․퇴적물의 양, 하도의조건 및 오니 준설시 수계에 미치는 영향등을 고려한 준설장비 선정 여부 ․준설구역 및 준설위치를 부표나 대나무등으로 표시여부 ․준설구역내 수위표(조위)설치 여부 ․관련규정에 의한 오탁방지시설 설치 여부 ․준설심도는 10cm로 하되, 깊이와 사면외측 허용기준에 적합한지의 여부 점질토사- 펌프준설선, 더파기두께 0.3~0.8m(사면여유폭4m) 사질토사 -그래브준설선, 더파기두께 0.3~0.6m(사면여유폭6m) ․공사완료 후 수심평면도 작성 여부 ․사토장의 배출구 부분에 2차 오염발생 방지를 위한 오탁방지막 설치 여부		표준시방서3.1(2.1,.3.1,3.2, 3.4.)
	-오니토 준설 적정 여부 ․오니토의 1회 준설두께는 30cm 이내로 하는 등 오니가 확산되지 않도록 조치하는지 여부 ․오니준설 작업의 수질오탁 현상, 수심현황 등의 상시 기록 관리 여부 ․관련법규에 의한 폐기처리 여부		표준시방서3.1(3.9,3.10)

3. 제방축제공

공종	점검항목	점검결과	비고
흙쌓기	-성토재료 다짐의 시방규정에 따른 적합 여부 ․흙쌓기 구간에 대한 사전 지반정리의 적정여부 ․흙의 자짐도는 KSF-2312의 규정에 따라 최대건조밀도의 90%이상(설계도서 참조) ․1층 다짐두께 30cm이내, 구조물 되메우기 10-20cm		표준시방서4.2(3.5)
	-더돋기의 적정여부 ․더돋기는 제방마루 뿐만 아니라 전 단면에 대하여 제방 높이 및 제체의 특성에 차등 더돋기를 실시여부		표준시방서4.2(3.9)
제방마감	-제방 비탈면 마감의 적정여부 ․비탈면 마감 시공시 규준틀 설치여부 설치간격(설계도서 참조) 직선부 : 20-50m 곡선부 : 5-10m ․비탈면에 떼 등을 식재할 경우 돌덩이(최대6cm)제거여부		표준시방서 4.3(3.2, 3.4)
공통사항	․민원발생, 보상․지장물이설 지연, 구조물 터파기 등 시공지연으로 우기전 제방의 단절부위에 대한 대책수립 여부

4. 호안공

공종	점검항목	점검결과	비고
돌망태 (개비온 메트리스)	-채움돌 및 철선 규격이 시방기준에 적합 여부 ․타원형 : 돌의 크기는 망눈의 최소 치수보다 크고 망태 최소직경의 1/2(현장채집 2/3)보다 작은 사용 ․사각형 : 300mm이하, 전체 돌무게의 85%이상이 10mm ․풍화된 석재의 혼입여부 ․석재는 화강암류, 안산암류, 현무암류로 KSF2519에 적합한 석재사용 여부 ․철선규격(야연도금) 적정여부 타원형 : 지름 4.0mm, 뚜껑털 4.5mm ․사각 : 결속선 2.2mm, 본체 2.7mm, 테두리 3.4mm		표준시방서5.1(2.2)
호안블럭	-블록 시공시 곡선부, 이음부 밀착 및 모르터로 틈메우기 적합 여부 -이음철선의 결속상태 및 호안블럭 처짐 여부(+-5cm)		표준시방서 2.4(3.1)
	-매트의 겹침폭, 겹침방향의 적정여부 ․메트의 현장봉합은 최소20cm이상 물흐름 방향으로 겹침여부		표준시방서 5.1(3.6)
배수문	-수문의 정상작동 여부 ․수문 유입구 및 유출구에 밑다짐공 시공 적정여부 ․문짝, 가이드프레임 등에 녹방지 도색여부 ․시공이음부 누수 발생 여부		표준시방서 5.1(3.4)
	-배수문 콘크리트 타설방법 적정성 여부 ․본체와 날개벽은 별도로 시공여부 ․하나의 작업구획은 시공이음이 없어야함 ․측벽콘크리트는 좌,우 대칭 시공여부 ․도교 및 조작대에 난간 설치 여부 ․권양기에 시건장치 설치 여부		표준시방서 9.1(3.12,3.14)
사석공	-사석규격의 적정여부 ․계산된 사석의 최소안전중량이 30kg미만일 경우는 최소 안전중량이 30kg여부 ․자각보호층의 두께는 사석층 두께의 1/2정도로하되 150-230mm보다 작아서는 안됨 ․사석 마감면의 돌이 흔들리지 않도록 맞추어지도록 설치여부		표준시방서 5.1(3.4)
배수통관	-배수통관 규격 자동문비의 적정설치 여부 ․배수관의 직경이 ∮=1,000mm이상 여부		설계기준참조
공통사항	․거푸집 제거 즉시 콘크리트 불량한 면정리 여부 ․구조물 균열관리 여부 ․구조물 접속부의 차수 적합성 여부 ․축제후 호안공 시공지연으로 제방유실 및 구조물 접속부 세굴 여부

5. 하상유지시설

공종	점검항목	점검결과	비고
본체공	-돌붙임공 재료 선정기준에 적합 여부 ․돌붙임용 석재의 압축강도가 1,000kg/㎠이상이고, 흡수율은 5%미만, 비중은 2.5~2.7인지 여부 ․돌쌓기용 석재의 길이가 30~45cm인지의 여부(강도는 돌붙임용 석재와 동일)		표준시방서7.1(3.2)
	-돌붙임공 시공의 적정여부 ․현지여건에 따른 돌붙임공 시공방법 적정 여부 급경사, 유속이 빠른경우-찰붙임 완경사, 유속이 느린경우-메붙임 ․기초지반의 부등침하 발생 여부
	-돌쌓기공 시공의 적정여부 ․소하천이나 계류부에는 자갈이나 조약돌 등을 사용하여 메쌓기를 하는지 여부 ․기초의 부등침하 발생 여부 ․이음부분은 석재길이의 1/10이상 맞물리도록 시공하는지 여부 ․배수공 필요 여부 검토
부대공	-연결옹벽의 시공 적정여부 ․하상유지공의 본체와 옹벽 접합부 분리 여부 ․옹벽의 기초를 물받이와 바닥보호공보다 1m낮게 설치하는 지 여부 ․밑다짐 실시 여부		표준시방서 7.1(3.4)

5. 보

공종	점검항목	점검결과	비고
보 본체공	-가설공사의 적정여부 ․보의 규모, 종류, 공사현장의 조건 등을 고려한 시공계획서 작성 여부(홍수기를 피할 것) ․지형, 기초지질,설계조건, 굴착토의 처리방법, 전체공정 등을 고려한 굴착계획 및 굴착공법 수립 적정 여부		표준시방서8.1(3.2)
	-콘크리트공 시공의 적정여부 ․관련규정에 의한 콘크리트 배합의 적정여부 ․콘크리트의 이음매 적정 시공 여부 수평이음매-시공줄눈으로서, 1회치기 높이는 1.5m를 표준으로 하고, 구조물의 크기나 기초의 상태에 따라 0.5~2.0m 범위내에서 조정 가능 가로이음매- 수축줄눈으로서, 가로방향으로 10~15m간격으로 시공(25m까지 시공 가능) 세로이음매- 시공 및 구조면에서 고정보의 축방향 균열을 방지하기 위함. 10~20m간격으로 시공		표준시방서8.1(3.4)
	-가동보의 상판공 시공 적정여부 ․수문하중으로 인한 부등침하 발생 여부 ․수문과의 사이에 수밀성 확보 여부 ․보 기둥간의 거리를 30m이하로 할 경우 연결조인트는 시공하지 않음		표준시방서8.1(3.5)
바닥보호공	-바닥보호공 시공의 적정여부 ․보호공은 2가지 이상의 재료를 사용하여 조도를 점진적으로 변화시키는지의 여부 ․세굴방지를 위한 매트설치 여부 ․현장치기 콘크리트 블록 사용시, 용출수 및 침투수의 배수 원활 여부		표준시방서 8.3(3.1, 3.2)
연결조인트공	-연결조인트 시공의 적정여부 ․차수판 재료의 적정 여부 강판, 염화비닐판, 강화고무판 ․연결채움재의 신축성 확보 여부		표준시방서 8.4(3.1)
보 기초공	-말뚝시공의 적정여부 ․강재말뚝 재료의 적합성 여부 H형말뚝 : KS F 4603, 강관말뚝 : KS F 4602 요건충족 ․콘크리트 말뚝 재료의 적합성 여부 (KS F4303, KS F 4306요건 충족)		표준시방서 8.5(2.1)
	-기초시공의 적정 여부 ․콘크리트를 치기 전에 표층의 이토, 부식토 및 이물질을 제거했는지 여부 ․사력지반위에 축조하는 경우 하중에 의한 기초지반의 부등침하와 투수에 의한 파이핑 방지공법 채택여부 ․암반기초의 경우 그라우팅 후 검사보오링에 의한 코아채취와 투수시험을 하여 암반의 균질화를 확인하였지의 여부		표준시방서 8.5(3.1)

공종	점검항목	점검결과	비고
보 기초공	-그라우팅 시공의 적정여부 ․주입압력을 2~3kg/㎠이하로 유지했는지 여부 ․기타 주입작업 및 작업중의 시험 결과 관리 여부		표준시방서8.5(3.2)
차수벽공	-차수벽공 시공의 적정여부 ․상판물받이 및 보의 연결부분을 모두 연속시공하였지의 여부 ․콘크리트차수벽 시공시 주위지반 교란 여부 및 되메우기 적정 여부		표준시방서8.6(3.1)
가동보수문공	-인양식수문의 시공 적정여부 ․보 기둥단면은 유수의 저항을 적게 받도록 하기 위하여 상하류판에 반원형 단면 부착 여부 ․보 기둥에 수문틈 및 수문연결고정장치, 앵커볼트 설치 여부 ․수문의 개폐 원활 및 수밀성 확보 여부		표준시방서8.7(3.1)
	-개량식 수문의 시공 적정여부 ․개폐장치 설치 여부 ․자동개폐가 가능한지, 필요한 기능을 발휘하는지 여부		표준시방서 8.7(3.2)
	-개폐장치 설치시 적정여부 ․부재의 보관시 변형이나 손상을 입지 않도록 적정 관리하고 있는지의 여부 ․장기보관시 오손이나 부식방지를 위한 조치 여부 ․문짝, 가이드프레임 등의 부재에 녹방지용 도장처리 여부 도장의 순서 : 공장 가조립 후 초벌, 현장 조립설치 시 검사 후에 재벌칠과 마무리칠 ․마무리작업상태, 수밀부의 마무리정도, 문짝의 개폐조작 원활 여부 확인		표준시방서 9.1(3.14)

6. 부대공

공종	점검항목	점검결과	비고
부체도로공	․보조기층 포설 여유폭 시공 여부
	․콘크리트 포장줄눈의 적정성(평균 6m) 및 비닐부설 여부
가도․가교	-공사용도로(가도, 가교) 철거 적정여부		표준시방서 2.1(1.4)
품질시험	-품질시험계획에 따른 시험실적, 시험요원자격 시험실 및 시험기구의 적정 여부
기타	-제방 주위의 파이핑, 누수 등의 관리 및 제체의 파괴 우려 여부
	-오탁 방지망설치 적정여부 ․하천공사로 발생한 탁수가 하류지역에 유출되지 않도록 적정위치에 오탁방지막 설치여부		표준시방서 2.1.4(1.3)
	-하상에 유수소통 지장 여부
	-상주하는 현장기술자 자격의 적정 여부

□ 건축

1. 토공사

공종	점검항목	비고
엄지말뚝 및 흙막이판	․측압에 대한 구조계산의 적정성
	․엄지말뚝과 흙막이판의 시공상태 적정성 여부
	․띠장 및 버팀대의 설치 간격과 시공상태의 적정성 여부
지하 연속벽	․파내기 구멍의 적정한 시공상태, 연속벽의 품질관리상태 적정여부
어스앵커	․앵커 상호간 간격, 각도, 길이, 부식방지조치, 인장시험의 적정성 여부

2. 지정 및 기초공사

공종	점검항목	비고
일반사항	․시공관리를 위한 시험말뚝의 시험시공의 적정여부
	․시공중에는 말뚝내부나 굴착구멍으로 굴러 떨어지는 것을 막기 위한 가설덮개 설치여부
	․부지주변의 시설이나 기존 건축물에 피해, 손상을 줄 우려가 있는 경우에는 방호, 양생 등 적절한 조치여부
콘크리트말뚝	․기성콘크리트 말뚝의 현장관리, 시공, 시험등의 적정성 여부
	․현장타설 콘크리트 말뚝의 시공상태 적정성 여부
강재말뚝	․강재말뚝의 자재관리 및 시공상태의 적정성 여부

3. 철근콘크리트 공사

공종	점검항목	비고
철근	․철근의 시공계획성, 자재관리, 시공상태의 적정성여부
콘크리트	․콘크리트 시공계획서, 품질관리 및 균열관리 상태의 적정성 여부
시공	․콘크리트의 다짐, 양생, 거푸집 및 동바리 해체의 적정성여부
	․피복두께, 표면마무리, 철근조립 간격, 겹이음 상태 등 시공상태의 적정성 여부

4. 프리캐스트 콘크리트공사

공종	점검항목	비고
부재	․부재의 운반계획, 보관상태, 시공계획의 적정성여부
시공	․콘크리트 시공계획서, 품질관리 및 균열관리 상태의 적정성 여부
	․부재의 현장조립 상태의 적정성 여부

5. 철골공사

공종	점검항목	비고
재료	․철골 부재 및 조립재 관리상태의 적정성여부
내화피복	․재료, 두께, 피복밀도등 계획, 시공상태의 적정성여부
시공계획	․철골나누기, 조립계획서등 시공계획의 적정성 여부
시공	․부재의 운반, 볼트체결, 용접상태의 적정성여부

6. 벽돌 및 블록공사

공종	점 검 사 항	결 과
일반사항	․콘크리트 및 벽돌의 규격의 적정성, 정착철물의 연결상태 적정성여부
	․줄눈 나비는 1㎝를 유지하고 모르터의 충전상태
	․줄눈 시공상태의 적정성
	․하루쌓기 높이는 1.2m를 표준으로 하는 등 일일쌓기 높이의 적정성
	․벽돌면에 배관, 배선을 위한 홈파기를 할 경우 그 두께의 적정성 여부 (보통 벽두께의 1/3 이하)
	․조적 상단부와 콘크리트 슬래브와 접하는 부위의 모르터 충전은 조적벽 시공후 수축이 완료된 상태에서 실시하는가 (소음 및 균열방지)
	․콘크리트 벽돌은 제품 30,000매당 1회씩 KS F 4004에 의한 품질시험상태의 적정성

공종	점 검 사 항	결 과
쌓기	․벽돌쌓기, 블록쌓기, 공간쌓기등 쌓기의 시공상태 적정성 여부
인방보	․인방보는 상부의 하중을 전달할 수 있도록 좌우가 벽에 20cm 이상 물리도록 충분한 길이를 확보하였는가

7. 기타공사

공종	점검항목	비고
돌공사	․돌공사 계획서 작성은 적정하게 하였는가
	․돌 공사 시공상태의 적정성 여부
타일공사	․타일 나누기 등 시공계획서 작성의 적정성 여부
	․줄눈 두께 등 타일 시공상태의 적정성여부
방수공사	․방수공사 시공계획서의 적정성여부
	․방수공사 시공상태의 적정성여부
지붕 및 홈통공사	․시공계획서 작성의 적정성 여부
	․시공상태의 적정성여부

공종	점검항목	비고
커튼월공사	․커튼 월 나누기 등 시공계획서 작성의 적정성 여부
	․품질관리 등 시공상태의 적정성여부
미장공사	․바름 두께 계획 등 시공계획서 작성의 적정성 여부
	․표면처리 등 시공상태의 적정성 여부
창호공사	․창호공사 시공상태의 적정성 여부
도장공사	․도장 나누기 등 시공계획서 작성의 적정여부
	․1회 도장 두께 등 시공상태의 적정성 여부