고     시(안)

국토해양부고시 제2010 - 299호

“PS강선 및 강봉의 일체긴장시스템을 이용하여 프리스트레스를 도입하는 PSC거더(Bicon거더)의 제작공법”을 신기술로 지정하였기에 건설기술관리법시행령 제33조 제1항의 규정에 의거 아래와 같이 고시합니다.

2010년  05월  17일

국 토 해 양 부 장 관

1. 신기술개발자

개발자	법인명(성명)	한국철도기술연구원
	법인번호(주민번호)
	주소	경기 의왕시 월암동 ***
	전화번호	031-460-5354	팩스번호
개발자	법인명(성명)	(주) 포스코건설
	법인번호(주민번호)
	주소	경북 포항시 남구 괴동동 ***
	전화번호	031-370-9837	팩스번호
개발자	법인명(성명)	(주)유신코퍼레이션
	법인번호(주민번호)
	주소	서울 강남구 역삼동 ***
	전화번호	02-6202-0586	팩스번호
개발자	법인명(성명)	(주) 삼현피에프
	법인번호(주민번호)
	주소	서울 송파구 오금동 ***
	전화번호	02-430-6642	팩스번호
개발자	법인명(성명)	포항산업과학연구원
	법인번호(주민번호)
	주소	경북 포항시 남구 효자동 ***
	전화번호	031-370-9591	팩스번호

2. 신기술의 개요

ㅇ 지정번호： 제 603 호

ㅇ 명    칭： PS강선 및 강봉의 일체긴장시스템을 이용하여 프리스트레스를 도입하는 PSC거더(Bicon거더)의 제작공법

ㅇ 기술분야 : 토목구조

ㅇ 내용요약

이 기술은 압축강봉과 인장강연선의 정착구를 콘크리트 거더 상연에 일체로 하여 한 번에 긴장하여 제작하는 PSC거더 공법으로서,

거더의 양 단부에서 강선을 긴장할 때 발생하는 압축력을 강봉이 부담하도록 하고, 콘크리트 거더에는 강봉과 PS강선의 거리를 편심으로 하는 순수 휨모멘트를 도입시킴으로써 장경간, 저형고의 PSC거더 상연에서 일반적으로 발생하는 압축응력 초과 문제를 해결할 수 있으며 다단계 긴장을 배제함으로써 간편하게 시공할 수 있고, 하부 플랜지 폭이 넓어 가설시 전도 위험이 적은 PSC거더 공법이다.

기술의 범위는 다음과 같다.

PS강선과 강봉의 일체긴장시스템을 이용하여 외력에 의한 휨모멘트와 상반되는 순수 휨모멘트를 콘크리트 거더에 미리 도입하는 PSC거더 제작공법

3. 신기술개발자에 대한 보호내용

가. 보호기간 : 2010/05/17~2013/05/16

나. 보호내용 : 건설기술관리법령 참조

ㅇ 기술개발자는 신기술을 사용한 자에게 기술사용료를 받을 수 있음

ㅇ 유사한 외국도입기술보다 신기술의 우선사용을 권고함

ㅇ 발주청에게 신기술과 관련된 신기술장비 등의 성능시험, 시공방법 등의 시험시공을 권고할 수 있음

ㅇ 신기술의 성능시험 및 시험시공의 결과가 우수한 경우 발주청이 시행하는 건설공사에 신기술을 우선 적용하게 할 수 있음

4. 기  타

◦ 본건 신기술의 구체적 내용은 한국건설교통기술평가원(www.kictep.re.kr)에 등록되어 있으니 필요한 경우에는 열람하시기 바랍니다.

5. 문 의 처

담당자 이름	연락처	E-mail
김충언	02-430-6642	slmania@hanmail.net