현행

개정(안)

개정사유

제1장 총  칙

제1조(목적) 이 작업규정은 국토지리정보원에서 시행하는 통합기준점측량에 관한 작업방법, 제한 등을 정하여 규격을 통일하고 필요한 정확도를 확보하는 것을 목적으로 한다.

제2조(용어정의) ① “통합기준점측량”이라 함은 통합기준점망을 근거로 복수의 GPS상시관측소를 기지점으로한 GPS측량ㆍ수준측량ㆍ중력측량 등을 실시하여 통합기준점의 지리학적 경위도(이하 “경위도”라 한다)ㆍ평균해면으로 부터의 높이(이하 “표고”라 한다)ㆍ중력값 및 지오이드고를 구하기 위하여 실시하는 측량을 말한다.

② “통합기준점망”이라 함은 통합기준점에 의해 전국에 일정한 밀도로 형성되는 복수의 단위다각형과 GPS상시관측소로 구성되는 망을 말한다.

③ “GPS측량”이라 함은 관측망도 등에 의거 관측점에 GPS측량기기를 설치하고 GPS위성으로부터 전파를 수신하여 관측점의 측지학적 좌표를 결정하는 작업을 말한다.

④ “수준측량”이라 함은 레벨과 표척을 사용하여 소정의 정확도로 통합기준점의 표고를 구하는 것을 말한다.

⑤ “중력측량”이라 함은 중력계를 사용하여 소정의 정확도로 통합기준점의 중력값을 구하는 것을 말한다.

⑥ “선점”이라 함은 통합기준점표석의 보전 및 이용 등을 고려하여 지형도상에서 계획한 통합기준점의 위치를 충분한 현지조사를 통하여 가장 알맞게 결정하는 작업을 말한다.

⑦ “매설”이라 함은 선점작업에 의해 결정된 위치에 표석을 설치하는 작업을 말한다.

⑧ “관측”이라 함은 성능기준 이상의 기기를 이용하여 측점의 좌표를 규정된 정확도로 구하는 작업을 말한다.

⑨ “계산”이라 함은 관측된 성과를 계산식 및 프로그램을 이용하여 산출하는 전 과정을 말한다.

⑩ “정리”라 함은 계산된 성과를 일정한 양식으로 작성하는 과정을 말한다.

제5조(다른 규정과의 관계) ① 이 작업규정에서 규정한 경우를 제외하고는 통합기준점측량에서의 GPS측량․수준측량․중력측량은 GPS에의한기준점측량작업규정․수준측량작업규정․중력측량작업규정(국토지리정보원 내규)을 적용한다.

② GPS측량은 2등기준점측량, 수준측량은 2등수준측량의 경우를 적용한다.

제7조(배점계획도의 작성) ① 배점계획도는 1:50,000지형도상에서 GPS상시관측소ㆍ통합기준점ㆍ수준점 및 중력점의 배점밀도를 확인하고 작성하여야 한다.

② 통합기준점망의 점간거리는 약 10㎞를 원칙으로 하되 최대 ±30%까지 조정할 수 있다.

③ 배점계획도에서의 단위다각형은 통합기준점 3점 이상으로 구성한다.

④ 기지점으로 사용하는 GPS상시관측소는 작업지역 내에 균등하게 배치된 3점 이상이어야 하고 GPS상시관측소와 가장 가까운 위치에 있는 통합기준점과 결합하는 것을 원칙으로 한다.

제3장 선  점

제8조(작업방법의 결정 등) ① 배점계획도에 의거 지반의 견고성 및 지형의 변형 예상ㆍ전파 장해물의 유무ㆍ항공사진 및 위성촬영 장애물 유무ㆍ식생과 기타 현지 상황을 조사하여 가장 적합한 작업방법과 측량표 매설위치 등을 확인ㆍ결정하여야 한다.

② 측량표 매설위치는 국가 또는 지방자치단체ㆍ공공기관ㆍ학교ㆍ공원 등의 영구보존및유지관리가 용이한 부지내에 선정하여야 하고 지반이 견고하며 이용이 용이한 장소이어야 한다.

③ 통합기준점 근처에 전파발신기지 등이 있어 전파 장해가 예측되는 경우에는, GPS측량기를 사용한 사전데이터 수집 등으로 관측 가능 여부를 확인하여야 한다.

④ GPS안테나의 설치예정 장소는 고도각 15°이상의 상공시계를 확보할 수 있는 곳이어야 한다.

⑤ 방위표 선점시 통합기준점과 방위표까지의 거리는 가급적 500m이상을 표준으로 한다.

제10조(세션도 등의 작성) ① 관측세션도(Session도)는 선점도의 결과를 고려하여 작성하고, 관측망도에 의한 GPS관측의 실시계획을 명시한 세션도를 작성하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

② 관측망도 및 세션도는 다음 각 호와 같이 작성하는 것으로 한다.

1. 단위다각형ㆍGPS상시관측소 및 기선해석의 실시범위를 표시한다.

2. 통합기준점 및 GPS상시관측소에는 점번호 및 명칭 등을 기입한다.

3. 수준점의 위치 및 점번호를 기입한다.

4. 세션도에는 방위표를 기입한다.

③ 관측망도 및 세션도를 변경하고자 할 때에는 지체 없이 그 사유를 감독관에 설명하고 승인을 얻어야 한다.

제5장 관  측

제13조(관측) ① 통합기준점측량은 GPS상시관측소와 통합기준점으로 구성되는 통합기준점망에 따라 실시하여야 한다.

② GPS관측은 GPS위성의 최신 운행정보ㆍ위성배치 및 사용하는 GPS상시관측소의 운용 상황을 입수ㆍ확인하는 등 적정한 관측조건하에서 실시하여야 한다.

③ 사용하고자 하는 GPS상시관측소의 가동상황을 관측전후에 확인하여야 한다.

④ 통합기준점의 지반침하 등을 고려하여 설치완료 10일이 경과한 후 주기적으로 위치변동량을 파악하여 위치변동이 없다고 판단될 경우에만 관측을 실시하여야 한다.

⑤ 관측 전 장비의 이상유무 등을 확인하여야 한며 필요시 관측 중에도 장비의 이상 유무 등을 수시로 확인하여야 한다.

제15조(장비의 성능) ① GPS측량기ㆍ레벨 등 관측에 사용하는 기기에 대하여는 측량법 제6조의2제1항의 규정에 의한 성능검사를 받아야 한다.

② GPS측량기기의 경우 학술용 기선해석 S/W에서 처리 가능한 수신기 및 안테나를 사용하여야 한다.

제6장 계  산

제18조(점검계산) ① 현지점검계산은 GPS관측데이터를 사용하여 관측점간의 3차원적 상대위치관계 및 이에 관련하는 제요소를 산출하고, 그 결과를 다음 자릿수까지 표시한다.

항 목	단 위	자릿수
기선벡터의 각 성분	m	0.001

② 기선해석은 다음 각 호와 같은 방법으로 실시한다.

1. GPS위성의 궤도요소는 정밀력으로 한다.

2. 관측망도에 의거한 관측점간의 기선벡터를 기선해석에 의해 계산하며, 이 경우 고정점의 선정 및 기선해석 순서는 임의로 한다.

3. 기선해석은 2주파로 실시하고 최저고도각의 설정값은 15도로 한다.

③ 세부 점검계산 및 허용범위 등은 GPS에의한기준점측량작업규정 및 수준측량작업규정, 중력측량작업규정에 따른다.

제20조(평균계산 등) ① 정밀력에 의하여 GPS상시관측소를 고정점으로 한 기선해석 및 망평균계산을 실시하여 통합기준점의 경위도 및 타원체고를 결정한다.

② 정밀기선해석 및 망평균계산은 국토지리정보원이 그 사용을 승인한 프로그램을 사용하여 실시하여야 하며, 정밀기선해석은 연속관측시간은 KST기준 09시00분부터 익일09시00분이전 8시간 이상의 데이터를 사용하여 실시하는 것으로 한다.

③ 기선해석에서 고정하는 관측점의 좌표는 세계측지계의 값을 사용하여야 하며 기선해석은 세션마다 실시하여야 한다. 다만, 재측에 따라 관측망도를 변경한 경우에는 당해 변경된 관측망도에 따라 기선해석을 하여야 한다.

④ 기선해석의 계산결과는 “정밀기선해석결과 파일”로서 기록매체에 보존한다.

⑤ 통합기준점의 표고는 다음과 같이 결정하는 것으로 한다.

수준점의 표고+수준관측에 따른 고저차

⑥ 통합기준점의 중력값은 다음과 같이 결정하는 것으로 한다. 다만, 중력망이 완성되면 망평균계산에 따라 재계산한다.

기준중력점의 중력값+측점간의 중력차

⑦ 제6항의 결과 의거 중력이상을 구하며, 중력이상은 후리에어이상 및 단순부게이상으로 한다.

⑧ 수준점의 타원체고는 통합기준점을 고정점으로 한 기선해석을 실시하여 구하는 것으로 한다.

⑨ 방위각 및 방향각은 정밀력에 따라 통합기준점을 고정점으로 한 기선해석을 실시하여 구하는 것으로 한다.

제23조(재검토기한) 「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시의 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2012년 8월 23일까지로 한다.

부  칙

제1조(시행일) 이 고시는 2009년 8월 24일부터 시행한다.

제2조(종전 규정의 폐지) 종전 통합기준점측량 작업규정(국토지리정보원 내규 제170호, 2009. 2. 18)은 폐지한다.

제1조(목적) --------------------- 「측량․수로조사 및 지적에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다)제12조 제3항 및 같은법 시행규칙 제8조 제2항에 따라 통합기준점 측량에 관한 세부기준을 정하여 통합기준점 측량성과의 정확도를 ----------------.

제2조(용어정의) ① ------------------------

-------------------------------------------------

---------- 위성기준점을 ------------------

-------------------------------------------------

---------------------- 통합기준점의 지리학적 경위도, 높이 및 중력값을 정하기 위해 실시하는 측량을 말한다.

② ---------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

위성기준점으로 ---------------------------

---------.

③ ---------------------------------------------

------------------------------- GPS수신기

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-----------------------------------------.

④～⑤ (현행과 같음)

⑥ ----------------------- 통합기준점표지----------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

----.

⑦～⑩ (현행과 같음)

제5조(다른 규정과의 관계) -------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------- 삼각점측량작업규정, ----------------------------

----------, 지구물리측량작업규정을 준용한다.

② <삭  제>

제7조(배점계획도의 작성)

①～③ (현행과 같음)

④ ------------------------- 위성기준점은

-------------------------------------------------

------------------------------------ 위성기준점과 ------------------------------------------

-------------------------------------------------

----------------.

제8조(작업방법의 결정 등)

①～② (현행과 같음)

③ ---------------------------------------------

-------------------------------------------------

---------- GPS수신기 ----------------------

-------------------------------------------------

--------------------.

④～⑤ (현행과 같음)

제10조(세션도 등의 작성)

① (현행과 같음)

② ---------------------------------------------

---------------------------------------------.

1. ------------------- 위성기준점 ---------

--------------------------------------------.

2. --------------------- 위성기준점에는 -

--------------------------------------------.

3.～4. (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

제13조(관측) ① -----------------------------

위성기준점과 ------------------------------

-------------------------------------------------

--------------------.

② ---------------------------------------------

------------------------------------------ 위성기준점의 -----------------------------------

-------------------------------------------------

----------------------------.

③ ------------------------ 위성기준점의

-------------------------------------------------

-------------.

④～⑤ (현행과 같음)

제15조(장비의 성능) ① GPS수신기 -

-------------------------------------------------

------ 법 제92조 제1항 및 같은법 시행규칙 제100조 규정에 ------------------

----.

② (현행과 같음)

제18조(점검계산) ①～②(현행과 같음)

③ ---------------------------------------------

삼각점측량작업규정 ---------------------

--------------------- 지구물리측량작업규정 ---------------.

제20조(평균계산 등) ① ------------------

------- 위성기준점을 ---------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

------------------.

②～③ (현행과 같음)

④～⑧ <삭  제>

⑨ (현행과 같음)

제23조(재검토기한) 「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시의 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2012년 12월 09일까지로 한다.

부  칙

제1조(시행일) 이 고시는 2009년 12월 10일부터 시행한다.

통합기준점측량 작업규정 신․구조문대비표