별첨1		건설신기술 제814호 개요

□ 건설신기술명 : S-PE 유공관을 이용한 터널 콘크리트라이닝의 천단부 배면 공극 채움장치와 시공방법

* S-PE : Soft Polyethylene, 기존 Polyethylene에 휨 성질을 강화

□ 신기술 주요 내용

ㅇ 배면 공극 밀실채움을 위한 주입장치 및 시공방법

- 방수시트 설치 이후, 약 50m 간격으로 방수시트에 연질의 S-PE 주입관[eqn: (phi`50)] 및 배기관[eqn: (phi`25)]을 터널 여굴면을 따라 종방향 융착 설치 후 소화전 박스로 연결

ㅇ 라이닝 콘크리트 타설 이후 배면 공극에 대한 그라우팅 주입 과정

- 주입용 및 배기용 볼밸브를 통한 효과적인 주입

- 약 50m 단위로 터널 측벽부에서 적정한 압력(5∼7kgf/㎠)으로 그라우팅 주입작업을 실시

- 그라우팅 주입량 및 주입 압력(최대 7∼10kgf/㎠)으로 충진 여부 확인 가능

□ 설치효과(장점)

ㅇ 터널 콘크리트 라이닝의 구조적 안정성 및 내구성 증가

ㅇ 터널 콘크리트 라이닝 균열 저감, 미관 향상 및 생애주기비용(LCC) 절감

<그림 1> 주입관[eqn: (phi`50)] 및 배기관[eqn: (phi`25)] 설치현황	<그림 2> 콘크리트라이닝 천단부 배면 그라우팅 개요도