대전광역시 고시 제2010 - 15 호

2010년도 건설공사 품질시험 수수료

『대전광역시 건설공사품질관리 등에 관한 조례』제6조(수수료 등)의 규정에 의거 건설자재 품질시험에 따른 시험 종목별 시험 수수료를 결정 고시합니다.

2010년  1월  29일

1. 공   통

가. 토공사 및 기초공사

(단위 : 원)

종 별	시험종목	시험방법	시료량	시 험 빈 도	처리일	수수료
	함 수 비	KS F 2306	500g이상		3	19,800
	입 도	2302	15kg이상		4	224,200
성토용 흙	세립토 비율	2309	5kg이상	․ 토취장 마다	4	45,600
	밀 도	2308	150g이상		3	44,200
	액성,소성한계	2303	700g이상		3	134,600
	실 내 C B R	2320	50kg이상		13	326,900
	다 짐	2312	50kg이상		7	186,500
	현 장 밀 도	2311	1개소	․ 2,000㎥마다 (폭이넓은광활한지역의 성토작업시) ․ 층별 450m마다 (층다짐시:2차선기준)	7	172,200 (현장 경비별도)
되메우기및구조물뒷채움	다 짐	2312	50kg이상	. 재질변화시 마다	7	186,500
	현 장 밀 도	2311	1개소	. 독립구조물 : 개소별 3층마다 . 연속구조물 : 3층마다, 50ｍ마다 . 관로매설물 : 3층마다,100ｍ마다	7	172,200 (현장 경비별도)
	평 판 재 하	2310	1개소	. 현장밀도시험 불가능시	7	278,800 (현장 경비별도)
	입 도	2302	15kg이상	. 토질변화시 마다	4	224,200
	함 수 비	2306 또는 급속 함수량	500g이상	. 현장밀도시험의 빈도	3	19,800

종 별	시험종목	시험방법	시료량	시 험 빈 도	처리일	수수료
	함 수 비	2306	500g이상		3	19,800
지반조사	입 도	2302	15kg이상	․ 1개 지구마다,	4	224,200
(연약지반등)	밀 도	2308	150g이상	3개소 이상	3	44,200
	액성,소성한계	2303	700g이상		3	134,600
	세립토 비율	2309	5kg이상		4	45,600

나. 콘크리트 공사

종 별	시 험 종 목	시험방법	시료량	시 험 빈 도	처리일	수수료
골 재 (부순골재 포함)	체 가 름	KSF 2502	20kg이상	. 골재원 마다 . 1,000세제곱미터 마다	7	45,500
	골재의0.08밀리 미터체통과량	2511	5kg이상		5	40,500
	굵은골재 밀도 및 흡수율	2503	5kg이상		7	51,200
	잔골재 밀도 및 흡수율	2504	5kg이상		7	51,200
	모래의 유기불순물	2510	2kg이상		10	30,300
	굵은골재 L.A 마모	2508	10kg이상		5	52,700
	안 정 성	2507	20kg이상		15	105,600
	단위중량	2505	20kg (입도별)	. 골재원마다 . 재질변화시마다	4	48,100
	표면수량	2509	1kg이상	. 1일1회이상	7	39,400

종 별	시 험 종 목	시험방법	시료량	시 험 빈 도	처리일	수수료
굳 지	공 기 량	KSF 2421	현장시험 30kg이상	․ 배합이 다를때마다 ․ 콘크리트 1일 타설량이 150㎥미만인 경우 : 1일타설량마다 ․ 콘크리트 1일 타설량이 150㎥이상인 경우 : 150㎥마다	7	41,300 (현장 경비별도)
아니한	압 축 강 도	2405	1조(3개)		7	30,200
콘크리트	슬 럼 프	2402	현장시험 10kg이상		7	13,700 (현장 경비별도)
(레미콘포함)	인 장 강 도	4009	1조(3개)		7	33,600
	공시체캡핑	2403	1조(3개)		7	11,900
	공시체제작	2403	1조(3개)		7	98,900
	블 리 딩	2414	30kg이상	․ 작업 개시전 1회	7	31,000
콘크리트	코 아 채 취 (10㎝미만)	KSF 2412			7	67,200 (현장 경비별도)
타 설	코 아 채 취 (10㎝이상)		1공	․ 시방서 기준	7	68,200 (현장 경비별도)
	코 아 채 취 (20㎝이상)				7	69,400 (현장 경비별도)
	두 께				7	12,100 (현장 경비별도)
시멘트 및 혼화재료	압 축 강 도	KSL 5105	1조 (3개)	․ 제조일로부터 3월이되어 재질의 변화가 있다고 인정되는때 ․ 300톤 마다 ․ 시편5× 5㎝입방체	7	40,900
	비 중	5110	2kg이상	․ 필요시마다	5	21,600

종 별	시 험 종 목	시험방법	시료량	시 험 빈 도	처리일	수수료
철 근 및	인장및연신 항복강도	KSB 0802	1조(4개) (60㎝)	제조 회사별 ․ 제품규격별100톤 마다. ․ 용접 이음부위는 500개소마다	7	41,100
강 재	굽 힘 성		1조(2개) (60㎝)		7	18,400

다. 기   타

종 별	시 험 종 목	시험방법	시료량	시 험 빈 도	처리일	수수료
	비 중 및 흡 수 율	KSF 2518	1 조 (3개)	․ 골재원마다 ․ 재질의 변화시 마다	7	63,200
석재품	압축강도 (습식)	2519	1조(10개) 5㎝x5㎝x5㎝		7	38,600
석 재 (암분류)	압축강도 (건식)	2519	1조(10개) 5㎝x5㎝x5㎝	※ 화강암과같이 입자가 굵은 재료에대해서는 6.5㎝이상	7	33,300
	비 중 및 흡 수 율	2518	1 조 (3개)		7	63,200

2. 토   목

가. 도로공사

(1) 흙 및 혼합골재

종 별	시험종목	시험방법	시료량	시 험 빈 도	처리일	수수료
	다 짐	KS F 2312	50kg이상	․ 토질변화시 마다 (급속함수량측정기 사용불가)	7	186,500
	함 수 비	2306 또는 급속함수량 측 정 방 법	500g이상	․ 포설후 다짐전 2,000세제곱미터 마다	3	19,800
노 체	현 장 밀 도	2311	1개소	․ 2,000세제곱미터마다 (폭이 넓은 광활한 지역 의 성토 작업시) ․ 층별450미터마다 (층다짐시:2차선기준) (급속함수량측정기 사용가능)	7	172,200 (현장 경비별도)
	평 판 재 하	2310	1개소	․ 3층 포설후 150미터마다 (층다짐시:2차선기준) ․ 2,000세제곱미터마다 (폭이 넓은 광활한 지역 의 성토 작업시) ※재료최대치수가37.5미 리미터이상인경우현장 밀도시험 불가능시	7	278,800 (현장 경비별도)
종 별	시험종목	시험방법	시료량	시 험 빈 도	처리일	수수료
	다 짐	KS F 2312	50kg이상	․ 토질변화시 마다 (급속함수량측정기 사용불가)	7	186,500
	함 수 비	2306 또는 급속함수량 측 정 방 법	500g이상	․ 포설후 다짐전 1,000세제곱미터 마다	3	19,800
노 상	현 장 밀 도	2311	1개소	․ 1,000세제곱미터마다 (폭이 넓은 광활한 지역 의 성토 작업시) ․ 층별400미터마다 (급속함수량측정기 사용가능)	7	172,200 (현장 경비별도)
	평 판 재 하	2310	1개소	․ 2층 포설후 200미터마다 (층다짐시:2차선기준) ․ 1,000세제곱미터마다 (폭이 넓은 광활한 지역 의 성토 작업시) ※재료최대치수가37.5미 리미터이상인경우현장 밀도시험 불가능시	7	278,800 (현장 경비별도)
동상방지층	골재의0.08밀리 미터체통과량	KSF 2511	5kg이상		5	40,500
및	굵은골재 밀도 및 흡수율	2503	5kg이상	․ 골재원마다	7	51,200
보조기층	L.A 마모	2508	10kg이상	․ 재질변화시마다	5	52,700
	실내 CBR	2320	50kg이상		13	326,900
	다 짐	2312	50kg이상	(급속함수량측정 사용불가)	7	186,500
	체 가 름	2502	20kg이상	․ 골재원마다 ․ 1,000㎥ 마다	7	45,500
	함 수 비	2306 또는 급속함수량 측 정 방 법	500g이상	․ 골재원마다 ․ 포설 후 다짐전 ․ 500㎥마다	3	19,800
	이물질함유량 (무기성)	2576	30kg이상		7	36,500
	이물질함유량 (유기성)	2576	30kg이상		7	36,500
	현 장 밀 도	2311	1개소	․ 500㎥마다 (폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시) ․ 층별 200m마다 : 2차선 기준 (급속함수량측정기 사용가능)	7	172,200 (현장 경비별도)
	평 판 재 하	2310	1개소	․ 선택층및 보조기층 완성후 100m마다: 2차선 기준 ․ 500㎥마다 (폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시) *현장밀도시험 불가능시	7	278,800 (현장 경비별도)

종 별	시 험 종 목	시험방법	시료량	시 험 빈 도	처리일	수수료
	흙 밀 도	2308	150g이상	․ 골재원마다	3	44,200
입도조정	굵은골재 밀도 및 흡수율	2503	5㎏이상	․ 재질변화시마다	7	51,200
기 층	L.A 마모	2508	10kg이상		5	52,700
	실 내 C B R	2320	20㎏이상		13	326,900
	다 짐	2312	50㎏이상		7	186,500
	안 정 성	2507	20㎏이상		15	105,600
	체 가 름	2502	20㎏이상	․ 골재원마다 ․ 재질변화시마다 ․ 1,000㎥ 마다	7	45,500
	골재의0.08밀리 미터체통과량	2511	5㎏이상		5	40,500
	함 수 비	2306 또는 급속함수량 측 정 방 법	500g이상	. 골재원 마다 . 재질변화시 마다 . 포설후다짐전500㎥마다	3	19,800
	현 장 밀 도	2311	1개소	․ 500㎥마다 (폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시) ․ 층별 200m마다 : 2차선 기준 (급속함수량측정기사용가능)	7	172,200
	평 판 재 하	2310	1개소	․ 500㎥마다 (폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시) ․ 층별200m마다:2차선기준 * 현장밀도시험 불가능시	7	278,800
	체 가 름	2502	20㎏이상	. 골재원 마다	7	45,500
시 멘 트	굵은골재 밀도 및 흡수율	2503	5㎏이상	. 재질변화시 마다	7	51,200
안정처리	잔 골 재 밀도 및 흡수율	2504	5㎏이상		7	51,200
기 층	L.A 마모	2508	10㎏이상		5	52,700
	점토덩어리양	2512	10㎏이상		7	51,700
	골재의0.08밀리 미터체통과량	2511	5㎏이상		5	40,500
	안 정 성	2507	15㎏이상		15	105,600
	다 짐	2312	50㎏이상	. 재질변화시 마다 (급속함수량측정기불가)	7	186,500
	압축강도	2328	1조	. 1일1회 이상	7	40,900
	함 수 비	2306	500g이상	. 골재원 마다 . 재질변화시 마다 . 500㎥마다 (폭이 넓은 광활한지역의 성토 작업시)급속함수량가능	3	19,800
	현 장 밀 도	2311	1개소	. 층별 200m마다 : 2차선 기준 . 500㎥마다 (폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시)급속함수량가능	7	172,200 (현장 경비별도)

(2) 아스팔트 포장

종 별	시 험 종 목	시험방법	시료량	시 험 빈 도	처리일	수수료
	체 가 름	KSF 2502	20kg이상	. 골재원 마다 . 재질이 변할 때 마다 . 공사개시전1회	7	45,500
골 재	골재의0.08밀리 미터체통과량	2511	5kg이상		5	40,500
(부순골재 포함)	굵은골재 밀도 및 흡수율	2503	5kg이상		7	51,200
	잔골재 밀도 및 흡수율	2504	5kg이상		7	51,200
	L.A 마모	2508	10kg이상		5	52,700
	안 정 성	2507	20kg이상		15	105,600
채 움 재	입 도	KSF 3501	5kg이상	․ 제조회사마다 ․ 반입시마다	4	30,900
(석회석분)	수분함량	3501	5kg이상		운반차 량마다	26,900
	혼합물 온도	온도계에 의함	1개소 현장	․ 운반차량마다	4	12,100 (현장 경비별도)
플 랜 트	아스팔트함유량	2354	5kg이상	․ 1일1회이상	5	176,900
혼 합 물	추출 체가름	2502	5kg이상		5	58,600
(아스팔트	마샬공시체제작	2349	5kg이상		5	39,700
콘크리트)	마샬 안정도	2337	1조 (3개)		10	39,100
	밀 도	2353	1조 (3개)		5	11,500
	다져진역청혼합물의공극률	2364	1회(배합설계검토)		5	15,000
혼합물의 포 설	코 아 채 취 (10㎝미만)	KSF 2367		․ 포설1층당 30a마다	7	67,700 (현장경비별도)
	코 아 채 취 (10㎝이상)		1공		7	68,600 (현장경비별도)
	코 아 채 취 (20㎝이상)				7	69,700 (현장 경비별도)
	두 께				7	12,100
	밀 도	2353		. 1일1회이상	7	11,500

(3) 기   타

종 별	시 험 종 목	시험방법	시료량	시 험 빈 도	처리일	수수료
콘크리트	휨 강 도	KSF 4006	1조(2개)	․ 1,000매 마다	7	46,200
경계블럭	흡 수 율		A.B.C형	․ 호칭 및 길이를	7	39,800
(보,차도용)	치 수		SA.SB.SC형	달리할 때 마다	7	16,400
보․차도용	휨 강 도	KSF 4419	1조(5개)	․ 10,000개 미만: 5개	7	46,400
콘크리트 인터로킹	흡 수 율		1조(5개)	․ 10,000개 이상 100,000개미만:10개	7	38,100
블 럭	치 수		1조(5개)	․ 100,000개 초과 : 100,000개마다5개씩추가	7	14,700

(나) 수공구조물공사

종 별	시험종목	시험방법	시료량	시 험 빈 도	처리일	수수료
흙 댐, 용수로, 배수로용 일반성토 및 표토	함 수 비	KSF 2306 또는 급속함수량 측 정 방 법	500g이상	․ 함수비 변화시 마다	3	19,800
	다 짐	2312	500g이상	․ 토질변화시 마다 (급속함수량측정기 사용불가)	7	186,500
	현 장 밀 도	2311	1개소	. 토량 10,000㎥마다 . 매층마다 . 용,배수로의 간선은 길이 200m마다 (급속함수량측정 사용가능)	7	172,200 (현장 경비별도)
	다 짐	KSF 2312	50㎏이상	. 재질 변화시 마다 (급속함수량측정기 사용불가)	7	186,500
축제성 토 공	함 수 비	2306 또는 급속함수량 측 정 방 법	5㎏이상	. 강우후 또는 함수비 변화시 마다	3	19,800
	현 장 밀 도	2311	1개소	. 각층별 1회이상 . 층별 500m마다 다만, 토량이 1,000㎥ 미만인 공사는 1회이상 (급속함수량측정기 사용가능)	7	172,200 (현장경비별도)

종 별	시험종목	시험방법	시료량	시 험 빈 도	처리일	수수료
	함 수 비	KSF 2306 또는 급속함수량 측 정 방 법	5㎏이상	. 토량 300㎥마다	3	19,800
흙댐의 중심점토	다 짐	2312	50㎏이상	. 토질변화시 마다	7	186,500
	현 장 밀 도	2311	1개소	. 토량 300㎥마다 . 매층마다 (급속함수량측정 사용가능)	7	172,200 (현장 경비별도)
호안용 블 럭	치 수	KSF 2405	1조(3개)	․ 5,000개 마다 * 현품으로 시험 * 현품이 불가능한 경우에는 현품에서 시편을 제작하여 시험 (1:1비율로제작)	4	20,000
	압 축 강 도		1조(3개)		7	33,200

3. 건    축

가. 조적공사

종 별	시 험 종 목	시험방법	시료량	시 험 빈 도	처리일	수수료
콘크리트	압 축 강 도	KSF 4004	1조(3개)		7	31,900
벽 돌	흡 수 율		1조(3개)	․ 제품 30,000개마다	7	33,200
	치 수		1조(10개)		7	17,000
점토벽돌	치 수	KSL 4201	1조(5개)		7	15,000
	흡 수 율		1조(5개)	․ 제품 10,000개당	7	33,200
	압 축 강 도		1조(5개)		7	30,100
속 빈	압 축 강 도	KSF 4002	1조(3개)		7	32,000
콘크리트	흡 수 율		1조(3개)	․ 제품 3,000개 마다	7	33,200
블 럭	치 수		1조(10개)		7	17,000

4. 화    학

가 . 골재 및 레미콘

종 별	시 험 종 목	시험방법	시료량	시 험 빈 도	처리일	수수료
골 재	모래당량	KSF 2340	5kg	. 골재원 마다 . 재질변화시 마다	7	89,900
	염화물함량	KSF 2515	30kg	. 공급회사별 . 1일 3회이상 ※ 바다모래인 경우	7	35,200
콘크리트 용 수	수소이온농도	KSF 4009	5ℓ이상	․ 음용수가 아닌 경우	7	9,600
	증발잔유물		5ℓ이상	. 취수원이 달라질때 마다	7	42,900
	염소이온량		5ℓ이상		7	37,000
	현탁물질량		5ℓ이상		7	44,600
	용해성증발 잔유물		5ℓ이상		7	54,100
레미콘	염화물함량	KSF 4009	200㎖ 블리딩수	. 현장반입시	7	35,200

나. 단열재(폴리스틸렌/추가시험)

종 별	시 험 종 목	시험방법	시료량	시 험 빈 도	처리일	수수료
단열재 (폴리스틸렌/ 단열판)	형상 및 치수	KSM 3808	치수있을시 현품	․ 시공면적 1,000㎡마다 ․ 1,000매 마다	5	7.700
	밀 도	KSM 3808	300× 300mm 3장		5	5,800
	열전도율	KSL 9016			5	65,400
	흡 수 량	KSM 3808			5	8,900

5. 기    타

가. 시험실 차량이용                                                     (단위:원)

운반거리(왕복)	10Km	20Km	30Km	40Km	50Km	비 고
경 비	31,100	41,200	51,300	60,800	67,200
운반거리(왕복)	60Km	70Km	80Km	90Km	100Km	비 고
경 비	70,600	74,400	77,900	81,400	84,400

1. 여비 조례 규정에 따른 관계 공무원의 출장 여비

․ 여비 (3인 1조) : 20,000원 × 3인 = 60,000원

2. 품질관리의 적정성  확인(3명 2일 기준) : ￦ 1,028,700원

․ 고급기술자 1명, 중급기술자 2명

3. 품질시험계획의 이행확인(2명 1일 기준) : ￦ 352,100원

․ 고급기술자 1명, 중급기술자 1명

※ 적용시기 : 2010. 2. 1