2010년 하반기

전기공사 실적공사비

적용 공종단가

2010. 07

지  식  경  제  부

한국전기산업연구원

□  목  차  □

제1장. 총칙	1

제2장. 전기공사 실적공사비 적용 공종단가

1. 변전분야	3

2. 배전분야	21

3. 가공송전분야	42

4. 지중송전분야	53

5. 내선 플랜트분야	59

6. 발전분야	91

7. 전기철도분야	102

【 참 고 자 료 】	117

1. 2010년 적용 전기공사 조정계수

2. 실적공사비에의한예정가격작성기준

(회계예규 2200.04-160-7 2010.4.15)

3. 실적공사비 관리기관지정 및 운영에 관한 규정

(지식경제부훈령 제60호 2010.3.4)

제1장 총칙

1-1 목적

「국가를당사자로하는계약에관한법률시행령」제9조제1항 및 「실적공사비에의한예정가격작성기준(회계예규 2200-04-160-7)」제38조제4항, 「실적공사비 적산제도 관리기관 지정 및 운영에 관한 규정(지식경제부 훈령 제60호 2010.3.4)」에 의하여 전기공사 실적공사비 적용대상 공종 및 단가에 관한 기준을 제공하는데 있다.

1-2 적용범위

국가, 지방자치단체, 정부투자기관 및 위 기관의 감독과 승인을 요하는 기관에서 시행하는 전기공사의 예정가격 작성을 위한 기초자료로 활용한다.

1-3 적용방법

(1) 전기공사의 예정가격을 작성함에 있어서 본 실적공사비 단가를 적용한다. 다만, 소규모 공사, 전문공사, 보수 및 유지관리 공사, 건물의 증ㆍ개축공사, 복합건축시설물 등의 전기공사는 각종 사업을 시행하는 국가기관, 지방자치단체, 정부투자기관 등의 장의 책임하에 적용여부를 결정할 수 있다.

(2) 본 실적공사비 단가집에 실적공사비 단가가 제시되지 않은 공종이나 실적공사비 단가가 제시된 공종이라 하더라도 단가정의나 적용조건이 일치하지 않는 경우(써포트 및 지지물 설치개수가 많고, 부속자재비가 많이 소요되는 특수한 시공등)에는 별도의 단가를 산출하여 적용할 수 있다.

(3)  현장조건 및 작업조건 등에 따라 실적단가의 할증이 필요한 경우 세부공종별 실적단가에 노무비율을 곱하여 산정한 노무비에 다음 각호의 할증을 적용할 수 있다.

①  근로시간을 벗어난 시간외, 야간 및 휴일의 근무가 불가피한 경우에는 근로기준법 제50조, 제56조, 유해 위험작업인 경우 산업안전보건법 제46조에 정하는 바에 따라 노무비를 할증

②  군작전 지구내에서 작업능률에 현저한 저하를 가져올 때는 노무비를 20%까지 할증

③  도서지구(본토에서 인력동원파견시), 공항(김포, 김해, 제주공항 등에서 1일비행기 이착륙횟수 20회 이상) 지역에서는 노무비를 50%까지 할증

④  PERT/CPM공정계획에 의한 공기산출결과 정상작업(정상공기)으로는 불가능하여 야간작업을 할 경우나 공사성질상 부득이 야간작업을 하여야 할 경우에는 노무비를 25%까지 할증

⑤ 지하 4m이하 작업의 경우 노무비의 10%할증

(4) 본 실적공사비 단가집에 제시된 동일 공종의 다른 규격에 대하여 표준품셈 등 타 기준으로 단가를 산정할 경우에는 실적공사비 단가와 표준품셈 등에 의해 산출된 단가가 상호 모순되지 않도록 예정가격을 결정하여야 한다.

1-4 공통적용사항

(1) 본 적용단가는 공종별 단가정의에 별도의 언급이 없는 한 재료비, 직접노무비, 직접공사경비(기계경비등), 공구손료가 포함된 단가임.

(2) 적용단가는 계약시점 단가를 전기공사비지수를 활용, (3월, 9월) 기준으로 시간차 보정을 한 단가임.

제2장. 전기공사 실적공사비 적용 공종단가

1. 변전분야 ---------- 119공종

변전분야 -119공종

대분류 B	모선공사

■ BA11*** 동봉배선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BA11120	동봉배선	25 mm이하	m	3,909	97%
BA11220	동봉분기	25 mm이하	개소	11,704	97%

【단가정의】

① 옥내, 옥외 구분없이 적용한다.

② 소운반, 청소, 가공, 절단, 검사 및 고소작업 등을 포함한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ BB***** 관형모선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BB21110	동관배선	ø25이하 옥외	m	2,607	97%
BB24130	알루미늄관배선	ø100이하 옥외	m	17,498	97%
BB24230	알루미늄관분기	ø100이하 옥외	개소	57,941	97%
BB25130	알루미늄관배선	ø125이하 옥외	m	29,919	97%
BB27130	알루미늄관배선	ø175이하 옥외	m	30,049	97%

【단가정의】

① 소운반, 청소, 가공, 절단, 검사, 수평잡기 및 고소작업 등을 포함한다.

② Support, Clamp, Coupler 및 부속철물류 설치를 포함한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ BC***** 대형모선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BC13110	동대배선	300 ㎟이하 옥내	m	18,739	97%
BC13310	동대만곡	300 ㎟이하 옥내	개소	58,716	97%
BC25110	동대배선	750 ㎟이하 옥외	m	22,738	97%
BC25210	동대분기	750 ㎟이하 옥외	개소	50,835	97%
BC25310	동대만곡	750 ㎟이하 옥외	개소	75,192	97%

【단가정의】

① 소운반, 청소, 가공, 절단, 검사, 수평잡기 및 고소작업 등을 포함한다.

② 지지철물류 및 부속철물류 설치를 포함한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ BD***** 나전선형모선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BD41400	단자붙임(압축	22 kV 단도체	개소	17,157	97%
BD42200	모선분기	22 kV 2도체	개소	30,334	97%
BD61100	모선배선	154 kV 단도체	경간	54,170	97%
BD61200	모선분기	154 kV 단도체	개소	37,189	97%
BD61300	지지가선	154 kV 단도체	개소	21,014	97%
BD61400	단자붙임(압축)	154 kV 단도체	개소	19,744	97%
BD62100	모선배선	154 kV 2도체	경간	102,821	97%
BD62200	모선분기	154 kV 2도체	개소	61,983	97%
BD62400	단자붙임(압축)	154 kV 2도체	개소	34,370	97%
BD72100	모선배선	345 kV 2도체	경간	169,330	97%
BD72200	모선분기	345 kV 2도체	개소	106,458	97%
BD72400	단자붙임(압축)	345 kV 2도체	개소	35,532	97%
BD73400	단자붙임(압축)	345 kV 4도체	개소	65,057	97%

【단가정의】

① 소운반, 청소, 가공, 절단, 검사 및 고소작업 등을 포함한다.

② 지지철물류 및 부속철물류 설치를 포함한다.

③ 1상 기준으로 수량을 산출한다.

④ 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 D	변압기공사

■ DE***** 변압기

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
DE65200	몰드형 변압기	삼상 23 kV 100 kVA	대	537,846	97%
DE72200	몰드형 변압기	단상 23 kV 150 kVA	대	421,054	97%
DE75200	몰드형 변압기	삼상 23 kV 150 kVA	대	747,465	97%
DE84100	유입형 변압기	삼상 23 kV 200 kVA	대	358,371	80%

【단가정의】

① 포장해체, 소운반 및 설치준비, 점검, 결선 및 절연저항 측정을 포함하며, 몰드형은 옥내설치, 유입형은 옥외설치 기준임.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 E	큐비클 및 차단설비공사

■ EC44*** 교류차단기

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
EC44000	교류차단기	VCB 25.8 kV 600~2000 A	대	1,039,532	71%

【단가정의】

① 옥외용 기계시공 기준이며, 포장해체, 소운반 및 설치준비를 위한 제비용을 포함한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ EF41*** 단상개폐기

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
EF41110	단상개폐기	단상 DS 23 kV	조	150,197	97%

【단가정의】

① 포장해체, 소운반 및 설치준비를 위한 제비용이 포함되며, 비접지형 수동형 단상개폐기로 옥외설치 기준임.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 F	예비전원공사

■ FB36*** 충전장치 (Battery Charger)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
FB36200	충전장치 축전지 별치형	125 V 100 A이하	대	755,969	97%
FB37200	충전장치 축전지 별치형	250 V 100 A이하	대	786,415	97%

【단가정의】

① 소운반, 포장해체, 기기접지작업, 점검 및 자체시험, 청소를 포함한다.

② 배관, 배선작업은 제외한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 G	제어설비공사

■ GB13*** 배전반

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
GB13100	배전반 판넬형	3 ㎥이하 단면반	면	396,119	97%

【단가정의】

① 소운반, 포장해체, 기기접지작업, 내부배선 및 결선, 점검 및 자체시험을 포함한다.

② 제어용 케이블의 배선은 별도 계상한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 H	조상설비공사

■ HA4**** 리액터

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
HA43300	중성점접지리액터	22 kV급	대	292,012	97%

【단가정의】

① 소운반, 포장해체, 기기접지작업, 점검 및 자체시험, 청소를 포함한다.

② 배관, 배선작업은 제외한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 J	지지물 및 애자공사

■ JC***** 철구

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
JC10000	철구조립	-	ton	610,579	97%
JC20000	기기가대	-	ton	605,179	97%

【단가정의】

① 구내운반, 재료분류, 하부재의 정치작업, 강재의 구멍뚫기를 포함한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ JI7**** 지지애자

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
JI73000	지지애자(모선)	22 kV급	개	10,611	97%
JI75000	지지애자(모선)	154 kV급	개	45,352	97%
JI76000	지지애자(모선)	345 kV급	개	92,173	97%

【단가정의】

① 청소, 소운반, 점검, 절연시험을 포함한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 K	전선관공사

■ KG1**** 케이블트레이

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
KG11102	케이블트레이	300 mm이하 철재 커버미설치	m	21,063	97%
KG11104	케이블트레이	500 mm이하 철재 커버미설치	m	27,734	97%
KG11105	케이블트레이	600 mm이하 철재 커버미설치	m	33,905	97%
KG11106	케이블트레이	800 mm이하 철재 커버미설치	m	46,285	97%
KG11107	케이블트레이	1000 mm이하 철재 커버미설치	m	58,158	97%
KG11108	케이블트레이	1200 mm이하 철재 커버미설치	m	57,559	97%
KG11109	케이블트레이	1500 mm이하 철재 커버미설치	m	85,420	97%

【단가정의】

① 소운반, 먹줄치기, 지지철물 설치, Bonding 작업을 포함한다.

② 앵커볼트 설치를 제외한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 L	전선 및 케이블공사

■ LE5**** 전력케이블(2)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
LE55411	22 kV 전력케이블 관로	FR-CNCO-W 325 ㎟ x 1C	m	10,669	97%
LE55412	22 kV 전력케이블 관로	FR-CNCO-W 325 ㎟ x 1C 2열 동시	m	19,537	97%
LE55451	22 kV 전력케이블 Tray(Rack)	FR-CNCO-W 325 ㎟ x 1C	m	11,932	97%
LE55452	22 kV 전력케이블 Tray(Rack)	FR-CNCO-W 325 ㎟ x 1C 2열 동시	m	19,835	97%
LE58451	22 kV 전력케이블 Tray(Rack)	FR-CNCO-W 630 ㎟ x 1C	m	16,504	97%

【단가정의】

① 다음 작업을 포함한다.

- 장내 소운반, 잔재처리

- Drum 설치 및 해체, 케이블 절단, 정돈, 청소

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ LK4**** 제어 및 통신케이블(1)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
LK43100	제어케이블	FR-CVVS 2.5 ㎟ x 2C	m	1,640	97%
LK43300	제어케이블	FR-CVVS 2.5 ㎟ x 4C	m	3,241	97%
LK43400	제어케이블	FR-CVVS 2.5 ㎟ x 5C	m	4,483	97%
LK43500	제어케이블	FR-CVVS 2.5 ㎟ x 6C	m	4,646	97%
LK43600	제어케이블	FR-CVVS 2.5 ㎟ x 7C	m	4,820	97%
LK43700	제어케이블	FR-CVVS 2.5 ㎟ x 8C	m	5,437	97%
LK43802	제어케이블	FR-CVVS 2.5 ㎟ x 10C	m	6,030	97%
LK43803	제어케이블	FR-CVVS 2.5 ㎟ x 12C	m	7,434	97%
LK43804	제어케이블	FR-CVVS 2.5 ㎟ x 15C	m	7,495	97%
LK43805	제어케이블	FR-CVVS 2.5 ㎟ x 20C	m	8,744	97%
LK43806	제어케이블	FR-CVVS 2.5 ㎟ x 24C	m	9,835	97%
LK43807	제어케이블	FR-CVVS 2.5 ㎟ x 30C	m	12,190	97%
LK44100	제어케이블	FR-CVVS 4.0 ㎟ x 2C	m	1,932	97%
LK44300	제어케이블	FR-CVVS 4.0 ㎟ x 4C	m	3,649	97%
LK44500	제어케이블	FR-CVVS 4.0 ㎟ x 6C	m	4,822	97%
LK44600	제어케이블	FR-CVVS 4.0 ㎟ x 7C	m	5,309	97%
LK44700	제어케이블	FR-CVVS 4.0 ㎟ x 8C	m	5,471	97%
LK44802	제어케이블	FR-CVVS 4.0 ㎟ x 10C	m	7,646	97%
LK44803	제어케이블	FR-CVVS 4.0 ㎟ x 12C	m	8,688	97%
LK44804	제어케이블	FR-CVVS 4.0 ㎟ x 15C	m	8,083	97%

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
LK45100	제어케이블	FR-CVVS 6.0 ㎟ x 2C	m	2,203	97%
LK45300	제어케이블	FR-CVVS 6.0 ㎟ x 4C	m	4,158	97%
LK45803	제어케이블	FR-CVVS 6.0 ㎟ x 12C	m	8,410	97%
LK45804	제어케이블	FR-CVVS 6.0 ㎟ x 15C	m	9,238	97%
LK46100	제어케이블	FR-CVVS 10 ㎟ x 2C	m	3,110	97%
LK46300	제어케이블	FR-CVVS 10 ㎟ x 4C	m	5,347	97%
LK47300	제어케이블	FR-CVVS 16 ㎟ x 4C	m	6,889	97%
LK48300	제어케이블	FR-CVVS 25 ㎟ x 4C	m	10,600	97%

【단가정의】

① 다음 작업을 포함한다.

- 장내 소운반, 잔재처리

- Drum 설치 및 해체

- 케이블 절단, 접속, 정돈, 청소, 분기 및 리드선의 접속

- 결선, Mark취부 및 8.0 ㎟이하는 단자처리 포함

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ LL4**** 제어 및 통신케이블(2)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
LL41300	제어케이블	FR-CVVS 50 ㎟ x 4C	m	15,333	97%
LL42100	제어케이블	FR-CVVS 70 ㎟ x 2C	m	9,166	97%
LL42300	제어케이블	FR-CVVS 70 ㎟ x 4C	m	17,312	97%
LL43000	제어케이블	FR-CVVS 95 ㎟ x 1C	m	9,483	97%
LL44000	제어케이블	FR-CVVS 125 ㎟ x 1C	m	10,587	97%
LL45000	제어케이블	FR-CVVS 150 ㎟ x 1C	m	11,650	97%
LL46000	제어케이블	FR-CVVS 240 ㎟ x 1C	m	17,768	97%
LL47000	제어케이블	FR-CVVS 300 ㎟ x 1C	m	20,262	97%

【단가정의】

① 다음 작업을 포함한다.

- 장내 소운반, 잔재처리

- Drum 설치 및 해체, 케이블 절단, 정돈, 청소

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ LO55*** 케이블 종단접속

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
LO55411	종단접속	23 kV FR-CNCO-W 60 ㎟ × 1C	개	149,270	97%
LO55413	종단접속	23 kV FR-CNCO-W 325 ㎟ × 1C	개	251,848	97%

【단가정의】

① 다음 작업을 포함한다.

- 접속자재의 준비 및 뒷정리

- 각종 커버류 설치 및 접지선(압축)접속

② 1상 설치기준으로 단가를 산출하였으며, 재료비는 제외한다.

■ LO55*** 케이블 종단접속

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
LO55415	종단접속	23 kV FR-CNCO-W 600 ㎟	개	678,234	97%

【단가정의】

① 다음 작업을 포함한다.

- 접속자재의 준비 및 뒷정리

- 각종 커버류 설치 및 접지선(압축)접속

② 2선 1상 설치기준으로 단가를 산출하였으며, 재료비는 제외한다.

■ LQ***** 지중선 부속설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
LQ12100	행거	ㄱ형	개	2,331	97%

【단가정의】

① 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 O	접지 및 내뢰설비공사

■ OA***** 접지금구

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
OA11120	접지동봉	ø14×1,000L 이하	개소	17,450	97%
OA31120	침상접지봉	ø14×1,000L 이하	개소	19,551	97%
OA60000	접지동대		m	16,678	97%

【단가정의】

① 변전소 접지공사에 적용되며, 접지저항 측정을 포함한다.

② 터파기, 되메우기는 제외한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ OC***** 접지선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
OC16420	접지선	BC 70 ㎟ 직매	m	1,623	97%
OC16620	접지선	BC 70 ㎟ 옥내	m	1,552	97%
OC18423	접지선	BC 150 ㎟ 직매	m	1,422	97%
OC18623	접지선	BC 150 ㎟ 옥내	m	2,146	97%
OC24420	접지선	GV 35 ㎟ 직매	m	848	97%
OC24620	접지선	GV 35 ㎟ 옥내	m	1,285	97%
OC26420	접지선	GV 70 ㎟ 직매	m	978	97%
OC26620	접지선	GV 70 ㎟ 옥내	m	1,542	97%
OC28423	접지선	GV 150 ㎟ 직매	m	1,422	97%
OC28623	접지선	GV 150 ㎟ 옥내	m	2,036	97%
OC28624	접지선	GV 200 ㎟ 옥내	m	2,603	97%
OC48123	접지단자	접지단자 150 ㎟	개	12,294	97%
OC48223	접지슬리브	압축슬리브 150 ㎟-150 ㎟	개	11,406	97%
OC48423	접지콘넥터	볼트체결	개	3,499	97%

【단가정의】

① 변전소 접지공사에 적용되며, 접지저항 측정을 포함한다.

② 터파기, 되메우기는 제외한다.

③ 이 단가는 접지선, 접지단자, 압축슬리브 등 재료비는 제외한다.

대분류 R	시설유지공사

■ RG5**** 케이블분리/결선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
RG55100	케이블 분리	154 kV급	면	426,722	97%
RG55200	케이블 결선	154 kV급	면	1,089,852	97%
RG56100	케이블 분리	345 kV급	면	457,982	97%
RG56200	케이블 결선	345 kV급	면	1,680,419	97%

【단가정의】

① 제어용 케이블이 포설된 상태에서의 배전반 대체 작업시 적용한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ RG8**** 충전부 절연화

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
RG82000	절연 튜브	동봉, 상부	m	4,924	97%

【단가정의】

① 충전부 길이로 산출한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ RP31*** 앵커볼트

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
RP31001	앵커볼트	16 mm 이하 일반	개	6,546	97%
RP31002	앵커볼트	20 mm 이하 일반	개	9,781	97%
RP31003	앵커볼트	25 mm 이하 일반	개	19,525	97%
RP32001	앵커볼트	16 mm 이하 천장	개	11,395	97%

【단가정의】

① 구멍뚫기, 청소를 포함한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 S	부대공사

■ SH27*** 철재류가공

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
SH27000	잡철재류	조립설치	ton	862,616	97%

【단가정의】

① 구내운반, 재료분류, 하부재의 정치작업, 강재의 구멍뚫기를 포함한다.

② 도금, 도장, 내부기기류 설치는 제외한다.

③ Rack, Duct, Shaft, Bracket 및 Support에 적용한다.

④ 이 단가는 재료비를 제외한다.

2. 배전분야 ---------- 180공종

배전분야 -180공종

대분류 D	변압기공사

■ DE***** 변압기공사

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
DE11401	주상변압기 행거식	단상 23 kV 10 kVA	대	142,250	51%
DE21401	주상변압기 행거식	단상 23 kV 20 kVA	대	210,308	51%
DE31401	주상변압기 행거식	단상 23 kV 30 kVA	대	260,046	52%
DE41401	주상변압기 행거식	단상 23 kV 50 kVA	대	289,303	51%
DE51401	주상변압기 행거식	단상 23 kV 75 kVA	대	370,576	51%
DE61401	주상변압기 행거식	단상 23 kV 100 kVA	대	386,293	52%
DE74100	지상변압기	삼상 23 kV 150 kVA	대	597,544	59%
DF24100	지상변압기	삼상 23 kV 300 kVA	대	684,915	59%
DF64100	지상변압기	삼상 23 kV 500 kVA	대	718,611	59%

【단가정의】

① 기계화시공 기준으로 동일 장소에서 동시시공대수 및 교통정리에 관계없이 적용하며, 소운반, 포장해체, 시험 및 조정, 부분품 설치를 포함한다.

② 탭조정, 단자결선, 중성선처리, 기기표시찰 부착을 포함한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ DN***** 변압기부속설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
DN11000	변대	행거형	개소	20,093	97%
DN21000	1차 인하선	1선식	개소	10,095	97%
DN22000	1차 인하선	2선식	개소	12,302	97%
DN23000	1차 인하선	3선식	개소	15,422	97%
DN31000	2차 인하선	2선식	개소	13,888	97%
DN32000	2차 인하선	3선식	개소	15,604	97%
DN33000	2차 인하선	4선식	개소	19,413	97%

【단가정의】

① 주상작업 기준으로 전압에 관계없이 산출하며, 재료비는 제외한다.

대분류 E	큐비클 및 차단설비공사

■ EF421** 단상개폐기 (COS)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
EF42115	단상개폐기	COS 22 kV급 10 kA이하	개	28,578	97%

【단가정의】

① 사선 주상 설치기준으로 소운반, 포장해체, 점검 및 자체시험, 청소를 포함한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ EG4**** 삼상개폐기

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
EG43412	삼상개폐기	22 kV급 G/S수동형	대	159,026	72%
EG43421	삼상개폐기	22 kV급 G/S자동형 인력시공	대	195,977	72%
EG43422	삼상개폐기	22 kV급 G/S자동형 기계시공	대	172,845	71%
EG44120	삼상개폐기	배전보호기 R/C 제어함유	대	374,409	68%

【단가정의】

① 주상설치 기계화시공 기준이며, 소운반, 포장해체, 점검 및 자체시험을 포함한다.

② 앵커볼트설치, 기기표시찰, 접지선시설 및 중성선 처리작업은 포함한다.

③ 리드선 압축접속 및 케이블에 엘보접속재 설치 작업은 별도 계상한다.

④ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ EG4**** 삼상개폐기

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
EG46210	삼상개폐기	Pad SW 제어함무	대	425,519	56%

【단가정의】

① 지상설치 기계화시공 기준이며, 소운반, 포장해체, 점검 및 자체시험을 포함한다.

② 앵커볼트설치, 기기표시찰, 접지선시설 및 중성선 처리작업은 포함한다.

③ 리드선 압축접속 및 케이블에 엘보접속재 설치 작업은 별도 계상한다.

④ 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 J	지지물 및 애자공사

■ JF***** 콘크리트주

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
JF33000	콘크리트주 기계건주	CP 10 m	본	175,135	60%
JF34000	콘크리트주 백호건주	CP 10 m	본	199,632	56%
JF43000	콘크리트주 기계건주	CP 12 m	본	186,375	60%
JF44000	콘크리트주 백호건주	CP 12 m	본	214,389	60%
JF53000	콘크리트주 기계건주	CP 14 m	본	212,815	62%
JF63000	콘크리트주 기계건주	CP 16 m	본	234,608	61%

【단가정의】

① 기계화시공 기준이며, 굴착, 되메우기를 포함한다.

② 전주번호찰 설치를 포함한다.

③ 콘크리트 및 아스팔트 파쇄, 폐기물, 잔토처리 비용은 제외한다.

④ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ JG1**** 지선설치

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
JG11303	보통지선 (지선교체)	60 ㎟ (7/4.0 mm)	개소	31,539	97%
JG15002	수평지선	38 ㎟ (7/2.6 mm)	개소	35,732	97%
JG15003	수평지선	60 ㎟ (7/4.0 mm)	개소	50,134	97%

【단가정의】

① 지선장력만 조정할 경우는 별도 산출하여 적용한다.

② 수평지선, 공동지선은 보통지선 설치부분을 제외한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ JG2**** 완철설치

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
JG21115	완철	1.4 m이하 S형	개	10,034	97%
JG21116	완철	1.8 m이하 S형	개	12,193	97%
JG21117	완철	2.4 m이하 S형	개	14,841	97%
JG21125	완철	1.4 m이하 경완철형	개	9,820	97%
JG21126	완철	1.8 m이하 경완철형	개	12,051	97%
JG21127	완철	2.4 m이하 경완철형	개	14,069	97%
JG21137	완철	2.4 m이하 단일형 내장완철	개	13,305	97%
JG21225	완철 (지상)	1.4 m이하 경완철형	개	9,263	97%
JG21227	완철 (지상)	2.4 m이하 경완철형	개	10,908	97%
JG21237	완철 (지상)	2.4 m이하 단일형 내장완철	개	12,872	97%
JG21248	완철 (지상)	3.2 m이하 ㄱ형 보통장주	개	18,826	97%
JG22127	완철	2.4 m이하 경완철형 특수장주	개	11,667	97%
JG22147	완철	2.4 m이하 ㄱ형 특수장주	개	16,607	97%
JG22227	완철 (지상)	2.4 m이하 경완철형 특수장주	개	10,310	97%
JG22247	완철 (지상)	2.4 m이하 ㄱ형 특수장주	개	13,211	97%

【단가정의】

① 완철밴드 설치를 포함한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ JG***** 랙크설치

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
JG31110	랙크	1선용	개	10,661	97%
JG31120	랙크	2선용	개	17,082	97%
JG31130	랙크	3선용	개	23,533	97%
JG31140	랙크	4선용	개	29,623	97%
JG31160	지선밴드	-	개	4,806	97%
JG40010	광고물부착방지	-	개	8,660	97%
JG40021	전주도색판	12 m 이하	개	8,935	97%
JG40022	전주도색판	13 m 이상	개	10,171	97%
JG50000	콘크리트근가	1.2 m 근가	개	39,988	97%

【단가정의】

① 인력설치기준으로 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ JI***** 애자설치

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
JI11100	현수애자	600V급	개	8,135	97%
JI13100	현수애자(자기제)	22 kV급	개	8,433	97%
JI13201	현수애자 (폴리머제 A호)	22 kV급	개	8,056	97%
JI13202	현수애자 (폴리머제 B호)	22 kV급	개	7,078	97%
JI23100	LP 애자(자기제)	22 kV급	개	10,921	97%
JI23201	LP 애자(폴리머제)	22 kV급	개	7,799	97%
JI41100	인류애자(자기제)	600V급	개	3,588	97%
JI43100	인류애자(자기제)	22 kV급	개	3,900	97%
JI53100	내오손 결합애자 (자기제)	22 kV급	개	7,680	97%
JI53201	내오손 결합애자 (폴리머제)	22 kV급	개	4,074	97%
JI60100	지선애자	22 kV급	개	6,551	97%

【단가정의】

① 이 단가는 애자조립, 청소, 소운반, 점검, 절연시험 등을 포함한다.

② 애자금구류 설치를 포함한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 L	전선 및 케이블공사

■ LB***** 배전가공전선(1)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
LB14100	ACSR	35 ㎟, 인력	m	652	97%
LB14122	ACSR	35 ㎟, 주상이설	m	288	97%
LB14132	ACSR	35 ㎟, 되감기생략이설	m	691	97%
LB16100	ACSR	70 ㎟, 인력	m	970	97%
LB16122	ACSR	70 ㎟, 주상이설	m	418	97%
LB16200	ACSR	70 ㎟, 기계	m	808	97%
LB17100	ACSR	95 ㎟, 인력	m	1,407	97%
LB17200	ACSR	95 ㎟, 기계	m	1,140	97%
LB24100	ACSR/AW-OC	35 ㎟, 인력	m	774	97%
LB24122	ACSR/AW-OC	35 ㎟, 주상이설	m	341	97%
LB24200	ACSR/AW-OC	35 ㎟, 기계	m	542	97%
LB26100	ACSR/AW-OC	70 ㎟, 인력	m	1,180	97%
LB26200	ACSR/AW-OC	70 ㎟, 기계	m	929	97%
LB27100	ACSR/AW-OC	95 ㎟, 인력	m	1,719	97%
LB27200	ACSR/AW-OC	95 ㎟, 기계	m	1,271	97%
LB33100	나경동선	25 ㎟, 인력	m	357	97%
LB33122	나경동선	25 ㎟, 주상이설	m	169	97%
LB33132	나경동선	25 ㎟, 되감기생략이설	m	354	97%
LB35100	나경동선	50 ㎟, 인력	m	561	97%
LB36100	나경동선	70 ㎟, 인력	m	813	97%
LB36200	나경동선	70 ㎟, 기계	m	687	97%
LB43100	OW	25 ㎟, 인력	m	424	97%
LB43122	OW	25 ㎟, 주상이설	m	183	97%
LB43132	OW	25 ㎟, 되감기생략이설	m	433	97%
LB45100	OW	50 ㎟, 인력	m	695	97%
LB45122	OW	50 ㎟, 주상이설	m	300	97%
LB45132	OW	50 ㎟, 되감기생략이설	m	693	97%

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
LB46100	OW	70 ㎟, 인력	m	1,042	97%
LB46122	OW	70 ㎟, 주상이설	m	438	97%
LB46132	OW	70 ㎟, 되감기생략이설	m	1,023	97%
LB47100	OW	95 ㎟, 인력	m	1,638	97%
LB48100	OW	120 ㎟, 인력	m	1,528	97%
LB48100	OW	120 ㎟, 되감기생략이설	m	1,469	97%

【단가정의】

① 이 단가는 1상 설치 기준으로 연선, 긴선, 이도조정, 애자바인드 작업을 포함한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ LC***** 배전가공전선(2)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
LC22100	ACSR/AW-OC	160 ㎟, 인력	m	1,951	97%
LC22200	ACSR/AW-OC	160 ㎟, 기계	m	1,576	97%
LC23100	ACSR/AW-OC	240 ㎟, 인력	m	2,340	97%
LC23200	ACSR/AW-OC	240 ㎟, 기계	m	1,989	97%

【단가정의】

① 이 단가는 1상 설치 기준으로 연선, 긴선, 이도조정, 애자바인드 작업을 포함한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ LD***** 전력케이블(1)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
LD35164	600 V급 가공	XLPE(CV)류 35 ㎟ 4C	m	4,115	97%
LD37111	600 V급 관로	XLPE(CV)류 70 ㎟ 1C	m	1,334	97%

【단가정의】

① 이 단가는 연선, 긴선, 이도조정, 애자바인드 작업을 포함한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ LE***** 전력케이블(2)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
LE21411	22 kV급 관로포설	CNCV류 120 ㎟ 1C	m	2,504	91%
LE26411	22 kV급 관로포설	CNCV류 400 ㎟ 1C	m	6,525	90%
LE26421	22 kV급 전력구포설	CNCV류 400 ㎟ 1C	m	7,968	90%
LE28411	22 kV급 관로포설	CNCV류 630 ㎟ 1C	m	11,561	90%
LE28421	22 kV급 전력구포설	CNCV류 630 ㎟ 1C	m	12,234	90%
LE31111	600 V급 관로포설	XLPE(CV)류 120 ㎟ 1C	m	1,833	97%
LE34111	600 V급 관로포설	XLPE(CV)류 240 ㎟ 1C	m	2,959	97%

【단가정의】

① 이 단가는 1공 3선 기계화 포설 기준이며, 소운반, 지중표시찰 설치를 포함한다.

② 전력구는 인력포설 기준임.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ LO***** 케이블 접속

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
LO23411	직선접속	CNCV류 22 kV 1C 60 ㎟	개	74,326	97%
LO23414	직선접속	CNCV류 22 kV 1C 400 ㎟	개	154,430	97%
LO23415	직선접속	CNCV류 22 kV 1C 600 ㎟	개	240,208	97%
LO25411	종단접속	CNCV류 22 kV 1C 60 ㎟	개	147,947	97%
LO25414	종단접속	CNCV류 22 kV 1C 400 ㎟	개	266,539	97%
LO25415	종단접속	CNCV류 22 kV 1C 600 ㎟	개	415,587	97%
LO26411	변압기엘보접속	Pad Tr 22 kV 1C 60 ㎟	개	47,737	97%
LO27411	개폐기엘보접속	개폐기 22 kV 1C 60 ㎟	개	54,675	97%
LO27414	개폐기엘보접속	개폐기 22 kV 1C 400 ㎟	개	76,830	97%
LO27415	개폐기엘보접속	개폐기 22 kV 1C 600 ㎟	개	101,610	97%

【단가정의】

① 이 단가는 1조(상) 설치 기준으로 접속자재의 준비 및 뒷정리를 포함한다.

② 지중용 상표시찰류, 접속자표시찰, 선로명표시찰, 기기번호찰. 취부를 포함한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다. 단 잡재료비는 포함한다.

■ LP***** 가공전선 부속설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
LP11100	전선압축접속 (가공전선)	95 ㎟ 이상	개	14,678	97%
LP11200	전선압축접속 (기기류인출선)	95 ㎟ 이상	개	11,422	97%
LP12100	전선압축접속 (가공전선)	95 ㎟ 미만	개	12,824	97%
LP12200	전선압축접속 (기기류인출선)	95 ㎟ 미만	개	10,023	97%
LP13100	전선압축접속 (가공전선)	평균품	개	14,947	97%
LP13200	전선압축접속 (기기류인출선)	평균품	개	10,680	97%
LP20100	절연커버 (전선)		개	1,732	97%
LP20200	절연커버 (기기류)		개	1,959	97%
LP40000	조가선		m	838	97%

【단가정의】

① 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ LQ***** 지중선 부속설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
LQ13100	크리트	상하고정	개	4,449	97%
LQ13200	크리트	하부받침	개	3,639	97%
LQ41000	지중저압 접속장치	지상	개	102,628	97%
LQ61000	케이블 입상보호장치	특고압용	회선	321,730	97%
LQ62000	케이블 입상보호장치	저압용	회선	137,517	97%

【단가정의】

① 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ LR***** 단자처리 공사

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
LR23100	동관단자	25 ㎟ 1C	개소	8,368	97%
LR24100	동관단자	35 ㎟ 1C	개소	9,585	97%
LR26100	동관단자	70 ㎟ 1C	개소	11,972	97%
LR27100	동관단자	95 ㎟ 1C	개소	13,017	97%
LR33100	슬리브	25 ㎟ 1C	개소	31,488	97%
LR34100	슬리브	35 ㎟ 1C	개소	32,512	97%
LR36100	슬리브	70 ㎟ 1C	개소	29,362	97%
LR37100	슬리브	95 ㎟ 1C	개소	35,120	97%
LS22100	동관단자	185 ㎟ 1C	개소	20,381	97%
LS23100	동관단자	240 ㎟ 1C	개소	23,778	97%
LS25100	동관단자	400 ㎟ 1C	개소	30,935	97%
LS27100	동관단자	630 ㎟ 1C	개소	36,337	97%
LS32100	슬리브	185 ㎟ 1C	개소	39,833	97%

【단가정의】

① 동관단자만으로 단말처리 기준임.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 O	접지 및 내뢰설비공사

■ OA***** 접지금구

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
OA11130	접지동봉 (저감제 미사용)	ø14×1,000L 이하	개	20,563	97%
OA21130	접지봉 (도전성콘크리트)	ø14×1,000L 이하	개	43,634	97%
OA51130	접지동판 (저감제 미사용)	300㎜×300㎜×0.7㎜	매	44,676	97%
OA81000	접지저항 저감제		개소	7,414	97%
OC33100	접지선 (전주포설)	IV 25 ㎟	개소	6,499	97%
OC33111	접지선 (기설전주 접지몰딩)	IV 25 ㎟	개소	9,587	97%
OC33200	접지선 (완철포설)	IV 25 ㎟	개소	5,609	97%
OC36430	접지선 (직매포설)	IV 70 ㎟	m	1,354	97%
OC36630	접지선 (옥내포설)	IV 70 ㎟	m	1,455	97%

【단가정의】

① 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ OF***** 가공지선 부속설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
OF51100	가공지선	아연도강연선38 ㎟	m	269	97%
OF54200	가공지선지지대	아연도강연선38 ㎟ 주상조립	개	23,408	97%
OF54210	가공지선지지대	아연도강연선38 ㎟ 지상조립	개	16,690	97%

【단가정의】

① 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ OG***** 피뢰기

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
OG21121	피뢰기	애자 GAPLESS형	대	22,170	97%
OG21131	피뢰기	22 kV급 옥외폴리머형	대	19,989	97%

【단가정의】

① 이 단가는 1상 설치 기준으로 포장해체 및 설치준비, 시험 및 조정을 포함하고, 접지시공은 제외한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ QB***** 배전활선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
QB14300	전주방호	3조	개소	252,708	72%
QB22100	점퍼선절단	1조	개소	103,308	74%
QB22300	점퍼선절단	3조	개소	177,163	74%
QB25300	바이패스점퍼케이블	3조	개소	599,335	73%

【단가정의】

① 이 단가는 직접활선 기계화시공 기준임.

② 이 단가는 작업준비, 안전회의, 사령실연락, 부하전환 등 제반 준비작업, 방호작업, 작업완료 후 뒷정리 등을 포함한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ QC***** 공사용개폐기

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
QC31000	공사용개폐기 (지상)	-	대	688,696	84%

【단가정의】

① 이 단가는 작업준비, 안전회의, 사령실연락, 부하전환 등 제반 준비작업, 방호작업, 작업완료 후 뒷정리 등을 포함한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 R	시설유지공사

■ RM***** 가공배전설비/전주정비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
RM42100	전주번호찰 설치		개	4,180	97%
RM42200	전주번호찰 기입수정		개	2,730	97%

【단가정의】

① 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ RO***** 지중배전설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
RO33100	관로보수	관로구 3개이하	개소	48,458	97%
RO35100	관로보수	관로구 방수장치 3개이하	개소	40,702	97%
RO58000	케이블헤드지지금구류		개	47,386	97%
RO61000	표시찰	상, 접속자, 선로명표시찰	개	1,454	97%
RO62000	표지기	지중용	개	19,611	97%
RO74000	난연성커버	직선접속재	개	2,991	97%

【단가정의】

① 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ RP***** 건축물 설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
RP71200	방호대 설비		개	27,720	97%

【단가정의】

① 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ SE***** 현장타설 콘크리트

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
SE11500	콘크리트타설	무근	㎥	57,980	97%

【단가정의】

① 이 단가는 타설을 위한 펌프카, 전동기 등 장비비, 타설인건비, 양생비용은 포함되나 다짐비는 제외한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ SF***** 프리캐스트 구조물

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
SF12110	프리캐스트 구조물 터파기 및 되메우기	기계 토사 보통토	㎥	9,676	86%
SF12210	프리캐스트 구조물 터파기 및 되메우기	기계 보도블럭 보통토	㎥	17,860	73%

【단가정의】

① 이 단가는 터파기, 되메우기, 다짐 및 잔토 처리를 포함한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

3. 가공송전분야 ------- 33공종

가공송전분야 -33공종

대분류 A	공통공사

■ AA35*** 목재발받침

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
AA35011	쌍줄비계	16 m이하 보통지세	㎡	7,436	95%
AA35013	외줄비계	16 m이하 보통지세	㎡	5,063	92%
AA35041	발받침지선	보통지세	개소	128,075	97%

【단가정의】

① 임시가설물에 소요되는 목재발받침 설치 및 철거 비용임.

② 강재발받침, 철탑발받침, 보호망의 설치 및 철거 비용은 제외한다.

③ 불량지세는 노무비의 125%, 매우불량은 노무비의 150%를 적용한다.

④ 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 J	지지물 및 애자공사

■ JA22*** 철탑분류

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
JA22000	철탑분류	앵글형	ton	119,711	97%

【단가정의】

① 철탑 조립전 평탄한 장소에서 자재를 규격별로 분류하는 작업으로써 중량은 실소요 물량으로 산출하되 승강기 레일 및 타워피팅 물량도 합산한다.

② 기중기 사용시에는 기계경비를 별도로 계상한다 (단, 200ton 이상)

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ JA23*** 철탑조립

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
JA23110	철탑조립	앵글형 보통지세 기계	ton	486,655	77%
JA23210	철탑조립	앵글형 보통지세 인력	ton	645,800	97%

【단가정의】

① 조립 중량은 실소요 물량으로 산출하되 승강기 레일 및 타워피팅 물량도 합산한다.

② 각종 표시찰 설치를 포함한다.

③ 강재 현장가공시 구멍뚫기, 항공순시 번호찰, 철탑 볼트풀림방지너트 설치를 제외한다.

④ 불량지세는 노무비의 125%, 매우불량은 노무비의 150%를 적용한다.

⑤ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ JG6**** 항공순시번호찰

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
JG60010	지지물 부속설비	항공순시 번호찰(보통지세)	개	55,165	97%

【단가정의】

① 고소작업 할증 포함

② 불량지세는 노무비의 125%, 매우불량은 노무비의 150%를 적용한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ JI***** 애자공사

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
JI15111	154 kV 현수애자	현수형 1련 보통지세	련	67,385	97%
JI15121	154 kV 현수애자	현수형 2련 보통지세	련	123,437	97%
JI15211	154 kV 현수애자	내장형 1련 보통지세	련	68,858	97%
JI15221	154 kV 현수애자	내장형 2련 보통지세	련	109,689	97%
JI15401	154 kV 현수애자	잠바서포트 보통지세	련	54,904	97%
JI16111	345 kV 현수애자	현수형 1련 보통지세	련	154,858	97%
JI16121	345 kV 현수애자	현수형 2련 보통지세	련	281,742	97%
JI16221	345 kV 현수애자	내장형 2련 보통지세	련	207,387	97%

【단가정의】

① 애자조립, 청소, 소운반, 점검, 절연시험 등을 포함한다.

② 애자금구류, 아마로드, 아킹혼, 아킹링 및 쉴드링 설치를 포함한다.

③ 불량지세는 노무비의 125%, 매우불량은 노무비의 150%를 적용한다.

④ 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 L	전선 및 케이블공사

■ LA***** 가공전선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
LA23211	긴선(내장형)	복도체 410 ㎟이하 1회선 보통지세	기	6,662,856	97%

【단가정의】

① 장력 조정,  연선은 가지선 설치, Arm보강 등을 포함한다.

② 동시작업시 2회선 180%, 3회선 260%, 4회선 340%, 6회선 500%를 적용한다.

③ 기존전선교체시 연선 120%, 긴선 150%를 적용한다.

④ 이도 및 장력조정시 긴선단가를 적용하며,

내장편측작업시 압축수반 75%, 압축미수반 30%, 공중이동시 45%를 적용하고, 현수크람프 위치 변경시 150%를 적용한다.

⑤ 불량지세는 노무비의 125%, 매우불량은 노무비의 150%를 적용한다.

⑥ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ LP***** 가공전선 부속설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
LP51010	스페이서(댐퍼)	2도체용 보통지세	개	20,561	97%
LP52010	스페이서(댐퍼)	4도체용 보통지세	개	30,376	97%
LP61010	스토크브릿지(S.B) 댐퍼	4 ㎏(8LBS) 보통지세	개	18,107	97%
LP63010	스토크브릿지(S.B) 댐퍼	8 ㎏(14LBS) 보통지세	개	31,061	97%
LP64010	스토크브릿지(S.B) 댐퍼	8 ㎏(16LBS) 보통지세	개	43,968	98%

【단가정의】

① 불량지세는 노무비의 125%, 매우불량은 노무비의 150%를 적용한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 M	조명 및 배선기구공사

■ MH14*** 항공장애등

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
MH14110	항공장애등	철탑용 1등 보통지세	조	636,691	97%
MH24210	항공장애등	철탑용 2등 보통지세	조	699,190	97%

【단가정의】

① 전원/제어용 분전반 설치는 포함한다(기초는 제외한다)

② 항공장애등교체 125%, 등기구 또는 조작함교체 30%, 케이블교체 50%를 적용한다.

③ 3등용은 2등용의 115%, 4등용은 2등용의 130%를 적용한다.

④ 불량지세는 노무비의 125%, 매우불량은 노무비의 150%를 적용한다.

⑤ 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 O	접지 및 내뢰설비공사

■ OA***** 접지금구

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
OA31011	침상접지봉 (저감제 미사용)	ø14×1,000L 이하 보통지세	개소	19,426	97%

【단가정의】

① 접지선 연결, 접속, 단자처리를 포함한다.

② 불량지세는 노무비의 125%, 매우불량은 노무비의 150%를 적용한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ OF***** 가공지선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
OF23111	가공지선 연선	ACSR 97 ㎟ 1조 보통지세	㎞	1,610,139	97%
OF23211	긴선(내장형)	ACSR 97 ㎟ 1조 보통지세	기	719,859	97%
OF23311	긴선(현수형)	ACSR 97 ㎟ 1조 보통지세	기	315,920	97%
OF24110	항공장애표시구	ACSR 97 ㎟ 보통지세	개	111,762	97%

【단가정의】

① 긴선 단가에는 SB댐퍼 및 베이트댐퍼 크립 설치를 포함한다.

② 항공장애표시구에는 아마로드 설치를 포함한다.

③ 동시작업시 2조 180%, 3조 260%를 적용한다.

④ 가공지선교체시 연선 135%, 긴선 150%를 적용한다.

⑤ 이도 및 장력조정시 긴선단가를 적용하며,

내장편측작업시 압축수반 75%, 압축미수반 30%, 공중이동시 45%를 적용한다.

⑥ 불량지세는 노무비의 125%, 매우불량은 노무비의 150%를 적용한다.

⑦ 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 R	시설유지공사

■ RJ6**** 철탑볼트점검

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
RJ62010	볼트풀림방지너트 설치	보통지세	ton	29,543	97%

【단가정의】

① 불량지세는 노무비의 125%, 매우불량은 노무비의 150%를 적용한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ RK3**** 철탑도장

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
RK32210	항공표시도장	2회도장 보통지세	㎡	12,138	98%
RK33210	환경친화도장	2회도장 보통지세	㎡	10,788	98%

【단가정의】

① 항공표시도장 단가는 5/9상부 도장이며, 항공표시 전장도장인 경우에는 환경친화도장 단가를 적용한다.

② 불량지세는 노무비의 125%, 매우불량은 노무비의 150%를 적용한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 S	부대공사

■ SA24*** 측량 및 지반조사

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
SA24210	공사측량	154 kV 보통지세	㎞	488,461	97%
SA24310	공사측량	345 kV 보통지세	㎞	699,089	97%

【단가정의】

① 중심, 종단, 평면, 철탑부지 및 산복측량에 대한 확인 측량.

② 불량지세는 노무비의 125%, 매우불량은 노무비의 150%를 적용한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

4. 지중송전분야 -------  34공종

지중송전분야 -34공종

대분류 A	공통공사

■ AA31*** 비계

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
AA31002	비계매기	강관 보통지세	㎡	12,563	95%

【단가정의】

① 임시가설물에 소요되는 강관 비계매기 및 철거 비용임.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 J	지지물 및 애자공사

■ JC2**** 기기가대

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
JC20000	기기가대	-	ton	745,141	97%

【단가정의】

① 이 단가에는 구내운반, 재료분류, 하부재의 정치작업, 강재의 구멍뚫기 및 앵커볼트 취부를 포함한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 L	전선 및 케이블공사

■ LF3**** 전력케이블 포설

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
LF33640	154 kV 전력케이블 관로내 장비	XLPE 1200 ㎟	m	15,169	94%
LF34640	154 kV 전력케이블 관로내 장비	XLPE 2000 ㎟	m	17,570	95%
LF34650	154 kV 전력케이블 개착식 전력구내 장비	XLPE 2000 ㎟	m	28,305	90%
LF34660	154 kV 전력케이블 터널식 전력구내 장비	XLPE 2000 ㎟	m	30,526	92%
LF34670	154 kV 전력케이블 터널식 전력구 이중포설	XLPE 2000 ㎟	m	14,772	94%
LF34680	154 kV 전력케이블 전력구 스네이크포설	XLPE 2000 ㎟	m	3,437	97%
LF35660	154 kV 전력케이블 터널식 전력구내 장비	XLPE 2500 ㎟	m	34,946	91%
LF35670	154 kV 전력케이블 터널식 전력구 이중포설	XLPE 2500 ㎟	m	16,728	95%

【단가정의】

① 이 단가는 1조(상) 설치 기준이며, 지중표시찰 설치를 포함한다.

② 구조물내 설치시 부속금구류를 포함한다. 단, 써포트 설치는 제외한다.

③ 단말처리, 케이블접속, 관로도통 시험은 제외한다.

④ 이 단가는 재료비를 제외한다. 단 잡재료비는 포함한다.

⑤ 노무비율은 전력구내 부속금구류 설치의 노무비가 제외된 비율임.

⑥ 번화가1에 적용할 경우 30%, 번화가2에 적용할 경우 노무비의 15% 노무비 할증.

⑦ 번화가1, 2는 주간작업 기준이며, 야간작업시는 이 할증률의 50% 적용.

■ LO3**** 케이블 접속

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
LO33640	154 kV 전력케이블 맨홀내 직선접속	XLPE 2000 ㎟	개	6,143,724	93%
LO33650	154 kV 전력케이블 개착식전력구내 직선접속	XLPE 2000 ㎟	개	7,535,881	94%
LO34610	154 kV 전력케이블 맨홀내 절연접속	XLPE 1200 ㎟	개	6,727,897	94%
LO34640	154 kV 전력케이블 맨홀내 절연접속	XLPE 2000 ㎟	개	7,236,959	93%
LO34650	154 kV 전력케이블 개착식전력구내 절연접속	XLPE 2000 ㎟	개	7,739,334	93%
LO34660	154 kV 전력케이블 터널식 전력구내 절연접속	XLPE 2000 ㎟	개	8,637,667	94%
LO35612	154 kV 전력케이블 종단접속(EB-A)	XLPE 2000 ㎟	개	8,970,726	96%
LO35622	154 kV 전력케이블 종단접속(EB-G)	XLPE 2000 ㎟	개	5,980,002	95%

【단가정의】

① 이 단가는 1조(상) 설치 기준으로 접속자재의 준비 및 뒷정리를 포함한다.

② 각종 커버류, 지중표시찰류, 중성선 및 접지선 접속을 포함한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다. 단 잡재료비는 포함한다.

④ 번화가1에 적용할 경우 30%, 번화가2에 적용할 경우 15% 노무비 할증.

⑤ 번화가1, 2는 주간작업 기준이며, 야간작업시는 이 할증률의 50% 적용.

■ LQ***** 지중선 부속설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
LQ11100	써포트	3 m 이하	개	32,038	97%
LQ11200	써포트	3 m 초과	개	52,655	97%
LQ32000	154 kV 절연통보호장치	XLPE 2000 ㎟	개	62,036	97%

【단가정의】

① 써포트는 앵커볼트 설치 포함, 행거는 행거캡 미포함.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ LQ7**** 지중선 부속설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
LQ71000	피복절연내력시험	154 kV이하	경간	397,684	97%

【단가정의】

① 피복절연내력 시험은 크로스본드 구간을 경간으로 산출한다.

② 이 단가는 1회선 시험 기준이며, 재료비를 제외한다.

대분류 N	소방설비공사

■ NR***** 전선방재설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
NR11420	방재테이프	단상 XLPE 2000 ㎟	m	33,935	97%
NR30000	내화보드	-	㎡	98,197	97%

【단가정의】

① 방재테이프 설치비는 케이블 길이로 산출한다.

② 방재에 소요되는 실면적(㎡)으로 산출 하였으며, 이 단가에는 재료비를 제외한다.

■ NS18*** 관통구 밀봉

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
NS18010	방화용폼	방재실링	㎏	25,700	97%

【단가정의】

① 이 단가에는 케이블청소, 댐(Dam)재 설치, 뒷정리를 포함한다.

② 관통구 밀봉에 소요되는 실체적(㎥)으로 산출 하였으며, 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 O	접지 및 내뢰설비공사

■ OC***** 접지선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
OC14410	접지선 (직매)	BC 35 ㎟	m	1,326	97%
OC17410	접지선(직매)	BC 95 ㎟	m	1,662	97%
OC18413	접지선 (직매)	BC 150 ㎟	m	1,972	97%
OC18414	접지선 (직매)	BC 240 ㎟	m	2,569	97%
OC40110	압축취부(단자)		개	2,928	97%
OC40210	압축평형(슬리브)		개	17,149	97%
OC40410	접지선 클램프		개	5,543	97%

【단가정의】

① 터파기, 되메우기는 제외한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 R	시설유지공사

■ RL2**** 지중송전설비 정비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
RL23100	관로구 방수장치	1공1조	개	27,057	97%
RL24200	관로구 도통시험	ø300 ㎜이하	㎞	2,126,459	97%

【단가정의】

① 관의 재질에 관계없이 적용되며, 이 단가에는 재료비를 제외한다.

5. 내선, 플랜트분야 ------- 305공종

내선, 플랜트분야 -305공종

대분류 E	큐비클 및 차단설비공사

■ EB113** 분전반

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
EB11301	PVC 분전반	5CCT, MCCB 2P 30 AF 2.5 kA이상	면	145,943	60%

【단가정의】

① 이 단가는 공동주택 단위세대의 세대분전반 매입 설치공사로  회로별 차단기 및 용량은 아래 표에 준하여 산출된 단가임.

② 설치준비, 시험, 조정, 내부결선, 점검 및 청소작업을 포함한다.

회로별	구 분		규 격	비 고
1	CCT-1	MAIN	MCCB 2P 30 AF/30 AT
2	CCT-2	전 등	ELB 2P 30 AF/15 AT
3	CCT-3	전 열	ELB 2P 30 AF/20 AT
4	CCT-4	전 열	ELB 2P 30 AF/20 AT
5	CCT-5	A/C	ELB 2P 30 AF/20 AT

③ 비주택에 적용할 경우 노무비의 10%할증.

■ EB212** 분전반

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
EB21202	스텐레스 분전반	5CCT, MCCB 2P 50 AF 5 kA이상	면	433,247	4%

【단가정의】

① 이 단가는 공동주택 경비실 분전반 노출 설치공사로  회로별 차단기 및 용량은 아래 표에 준하여 산출된 단가임.

② 설치준비, 시험, 조정, 내부결선, 점검 및 청소작업을 포함한다.

③ 적산전력계 1P 2W 220V 30(10)A 조립비 포함한다.

회로별	구 분		규 격	비 고
1	CCT-1	MAIN	MCCB 2P 50 AF
2	CCT-2		ELB 2P 30 AF
3	CCT-3		ELB 2P 30 AF
4	CCT-4		ELB 2P 30 AF
5	CCT-5		ELB 2P 30 AF

④ 비주택에 적용할 경우 노무비의 10%할증.

대분류 I	보조설비공사

■ IE31*** 주차관제설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
IE10200	차량검지기반	2회로용	면	673,145	46%
IE31100	차량검지용 LOOP COIL	1회로용	개	175,631	81%

【단가정의】

① 이 단가는 콘크리트 매설 주차관제설비의 차량검지기용 LOOP COIL 설치공사로서 부속자재를 포함한다.

■ IE43*** 주차관제설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
IE43100	출차주의경광등	자립형 스탠드형	개	325,326	18%

【단가정의】

① 이 단가는 기초공사 제외한다

■ IE4**** 주차관제설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
IE45300	입구장내 경보등	천정형	개	122,831	32%
IE46300	차량유도등	220 V FL20 W	개	122,144	40%

【단가정의】

① 이 단가는 천정형 스틸 기준으로 부속자재를 포함한다.

대분류 K	전선관공사

■ KA***** 전선관(1)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
KA12100	강제전선관	아연도 16 ㎜, 노출	m	7,727	73%
KA13100	강제전선관	아연도 22 ㎜, 노출	m	10,628	74%
KA14100	강제전선관	아연도 28 ㎜, 노출	m	12,576	74%
KA15100	강제전선관	아연도 36 ㎜, 노출	m	18,828	76%
KA16100	강제전선관	아연도 42 ㎜, 노출	m	23,283	77%
KA17100	강제전선관	아연도 54 ㎜, 노출	m	31,657	77%
KA18100	강제전선관	아연도 70 ㎜, 노출	m	41,391	77%
KA22210	금속제 가요전선관	비방수 16 ㎜, 노출	m	3,571	90%
KA22220	금속제 가요전선관	방수 비닐피복 16 ㎜, 노출	m	4,024	85%
KA23210	금속제 가요전선관	비방수 22 ㎜, 노출	m	4,472	90%
KA23220	금속제 가요전선관	방수 비닐피복 22 ㎜, 노출	m	4,925	85%
KA24210	금속제 가요전선관	비방수 28 ㎜, 노출	m	6,124	89%
KA24220	금속제 가요전선관	방수 비닐피복 28 ㎜, 노출	m	6,306	82%
KA25220	금속제 가요전선관	방수 비닐피복 36 ㎜, 노출	m	8,071	82%
KA27220	금속제 가요전선관	방수 비닐피복 54 ㎜, 노출	m	13,823	84%
KA28220	금속제 가요전선관	방수 비닐피복 70 ㎜, 노출	m	19,057	70%

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
KA32400	경질비닐전선관	HI-PVC 16 ㎜, 매입	m	4,114	91%
KA33400	경질비닐전선관	HI-PVC 22 ㎜, 매입	m	5,127	91%
KA34400	경질비닐전선관	HI-PVC 28 ㎜, 매입	m	6,858	88%
KA35400	경질비닐전선관	HI-PVC 36 ㎜, 매입	m	8,719	86%
KA36400	경질비닐전선관	HI-PVC 42 ㎜, 매입	m	11,297	87%
KA37400	경질비닐전선관	HI-PVC 54 ㎜, 매입	m	16,563	87%
KA38400	경질비닐전선관	HI-PVC 70 ㎜, 매입	m	24,156	87%
KA41540	합성수지제 가요전선관	CD-P 14 ㎜, 지중매설	m	2,984	77%
KA42400	합성수지제 가요전선관	CD 16 ㎜, 난연 매입	m	3,273	85%
KA42540	합성수지제 가요전선관	CD-P 16 ㎜, 지중매설	m	2,376	78%
KA43400	합성수지제 가요전선관	CD 22 ㎜, 난연 매입	m	4,090	83%
KA43540	합성수지제 가요전선관	CD-P 22 ㎜, 지중매설	m	2,904	78%
KA44400	합성수지제 가요전선관	CD 28 ㎜, 난연 매입	m	5,033	81%
KA44540	합성수지제 가요전선관	CD-P 28 ㎜, 지중매설	m	4,002	74%
KA45540	합성수지제 가요전선관	CD-P 36 ㎜, 지중매설	m	5,205	72%
KA46540	합성수지제 가요전선관	CD-P 42 ㎜, 지중매설	m	7,641	75%
KA47540	합성수지제 가요전선관	CD-P 54 ㎜, 지중매설	m	11,133	76%
KA48540	합성수지제 가요전선관	CD-P 70 ㎜, 지중매설	m	16,055	78%

【단가정의】

① 이 단가는 공동주택 전선관 설치공사로서 관의절단, 접합, 꾸부리기, 관내청소, 점검, 관통시험을 포함한다.

② 커플링, 로크너트 및 붓싱, 부속자재를 포함한다.

③ 노말밴드, 후렉시블 전선관용 콘넥터는 별도 계상한다.

④ 비주택에 적용할 경우 노무비의 10%할증.

■ KB***** 전선관(2)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
KB11100	강제전선관	아연도 82 ㎜, 노출	m	52,021	83%
KB13100	강제전선관	아연도 104 ㎜, 노출	m	70,482	80%
KB41540	합성수지제 가요전선관	CD-P 82 ㎜, 지중매설	m	21,550	75%

【단가정의】

① 이 단가는 공동주택 전선관 설치공사로서 관의절단, 접합, 꾸부리기, 관내청소, 점검, 관통시험을 포함한다.

② 커플링, 로크너트 및 붓싱, 부속자재를 포함한다.

③ 노말밴드, 후렉시블 전선관용 콘넥터는 별도 계상한다.

④ 비주택에 적용할 경우 노무비의 10%할증.

■ KD***** 덕트

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
KD13100	WIRE DUCT	100×100 ㎜	m	22,716	46%
KD14100	WIRE DUCT	150×100 ㎜	m	29,464	51%
KD15100	WIRE DUCT	200×100 ㎜	m	34,331	52%
KD16100	WIRE DUCT	250×100 ㎜	m	42,657	51%
KD17100	WIRE DUCT	350×100 ㎜	m	52,649	51%

【단가정의】

① 먹줄치기, 지지철물 등의 설치, 덕트의 접속, Bonding, 펴기, 조이기, 점검 등의 작업을 포함한다.

② Wire Duct Cover 및 End Cap, Elbow, Tee, Reducer 등 부속자재비를 포함한다.

■ KE31*** 레이스웨이

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
KE31200	RACE WAY	아연도 1.6t 40×40 ㎜	m	15,072	70%

【단가정의】

① 먹줄치기, 지지철물 등의 설치, 덕트의 접속, Bonding, 펴기, 조이기, 점검 등의 작업을 포함한다.

② Race Way Cover 및 End Cap, Elbow, Tee, Reducer 등 부속자재비를 포함한다.

■ KG1**** 케이블트레이

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
KG21121	케이블트레이 (일반)	200 mm이하 알루미늄제 커버미설치	m	23,991	51%
KG21122	케이블트레이 (일반)	300 mm이하 알루미늄제 커버미설치	m	27,978	55%
KG21123	케이블트레이 (일반)	400 mm이하 알루미늄제 커버미설치	m	29,198	52%
KG21124	케이블트레이 (일반)	500 mm이하 알루미늄제 커버미설치	m	32,044	50%
KG21125	케이블트레이 (일반)	600mm이하 알루미늄제 커버미설치	m	35,163	50%
KG21126	케이블트레이 (일반)	800 mm이하 알루미늄제 커버미설치	m	39,078	51%
KG21127	케이블트레이 (일반)	1,000 mm이하 알루미늄제 커버미설치	m	46,978	53%
KG21128	케이블트레이 (일반)	1,200 mm이하 알루미늄제 커버미설치	m	57,373	58%

【단가정의】

① 소운반, 먹줄치기, 지지철물 설치, Bonding 작업을 포함한다.

② 앵커볼트 설치를 제외한다.

③ Elbow, Tee, Reducer 등 부속자재비를 포함한다.

■ KK***** 박스 공사

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
KK11216	콘크리트박스 일반PVC	8각 54 mm 일체형	개	5,369	76%
KK11226	콘크리트박스 일반PVC	8각 54 mm 분리형	개	5,132	84%
KK12214	콘크리트박스 일반PVC	4각 54 mm 일체형	개	5,807	73%
KK12224	콘크리트박스 일반PVC	4각 54 mm 분리형	개	5,306	81%
KK22212	아우트렛박스 일반PVC	4각 54 mm 일체형	개	13,429	92%
KK22232	아우트렛박스 일반PVC	4각 54 mm 일체형 지지보강재포함	개	13,660	86%
KK23211	아우트렛박스 일반PVC	SW 44 mm 일체형	개	12,323	94%
KK23212	아우트렛박스 일반PVC	CSW2S 54 mm 일체형	개	12,814	91%
KK23231	아우트렛박스 일반PVC	SW 44 mm 일체형 지지보강재포함	개	13,235	88%
KK23232	아우트렛박스 일반PVC	CSW2S 54 mm 일체형 지지보강재포함	개	13,712	84%

【단가정의】

① 이 단가는 공동주택 박스 설치공사로서 콘크리트 매입 기준.

② 박스위치 먹줄치기, 박스의 전선관 연결용 구멍따기 및 박스내 청소는 포함한다.

③ 비주택에 적용할 경우 노무비의 10%할증.

■ KK***** 박스 공사

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
KK32200	연결박스	HI 4각박스용	개	3,897	85%
KK33200	연결박스	HI SW박스용	개	4,012	86%
KK34200	연결박스	중형 4각 일반PVC	개	4,551	73%
KK41100	박스커버	8각 일반철제	개	3,107	91%
KK42100	박스커버	4각 일반철제	개	3,103	91%
KK43100	박스커버	스위치박스 일반철제	개	3,122	92%
KK61211	노출박스 일반PVC	각형 16 ㎜, 2방출이하	개	27,752	88%
KK61212	노출박스 일반PVC	각형 22 ㎜, 2방출이하	개	27,991	87%
KK61213	노출박스 일반PVC	각형 28 ㎜, 2방출이하	개	29,868	81%
KK62211	노출박스 일반PVC	환형 16 ㎜, 2방출이하	개	29,312	88%
KK62212	노출박스 일반PVC	환형 22 ㎜, 2방출이하	개	28,360	87%
KK62213	노출박스 일반PVC	환형 28 ㎜, 2방출이하	개	29,729	82%
KK62214	노출박스 일반PVC	환형 36 ㎜, 2방출이하	개	31,319	78%
KK62223	노출박스 일반PVC	환형 28 ㎜, 3방출이상	개	30,140	81%
KK62224	노출박스 일반PVC	환형 36 ㎜ 3방출이상	개	31,459	76%

【단가정의】

① 이 단가는 공동주택 박스 설치공사로서 콘크리트 매입 기준.

② 박스위치 먹줄치기, 박스의 전선관 연결용 구멍따기 및 박스내 청소는 포함한다.

③ 비주택에 적용할 경우 노무비의 10%할증.

■ KL1**** 풀박스 공사

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
KL11201	풀박스	100×100×50	개	17,836	87%
KL11203	풀박스	100×100×100	개	17,920	87%
KL12201	풀박스	150×150×100	개	19,110	79%
KL12202	풀박스	150×150×150	개	21,298	76%
KL12203	풀박스	200×200×100	개	21,219	72%
KL12204	풀박스	200×200×150	개	23,346	67%
KL12205	풀박스	200×200×200	개	34,294	73%
KL12220	풀박스	300×300×100	개	36,806	69%
KL12230	풀박스	300×300×150	개	47,824	71%
KL12240	풀박스	300×300×200	개	48,756	68%
KL13201	풀박스	300×300×300	개	54,019	62%
KL14201	풀박스	400×300×300	개	89,518	72%
KL14203	풀박스	400×400×300	개	93,483	67%
KL14205	풀박스	500×500×200	개	98,183	66%
KL14207	풀박스	600×300×300	개	98,168	66%
KL14208	풀박스	700×300×300	개	102,477	63%
KL14209	풀박스	800×300×300	개	106,802	60%
KL15201	풀박스	500×500×400	개	160,052	41%
KL15203	풀박스	600×600×300	개	146,535	63%
KL15206	풀박스	700×600×300	개	153,008	61%
KL16201	풀박스	600×600×600	개	174,294	53%
KL17202	풀박스	900×600×600	개	245,802	55%

【단가정의】

① 이 단가는 공동주택 풀박스 설치공사로서 1.6t 스틸 COVER 부착형(일반형) 벽면 시공으로 노출설치 기준임.

② 비주택에 적용할 경우 노무비의 10%할증.

■ KO***** 행거

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
KO21100	행거(일반형)	1단, 300㎜ 이하	개	7,144	76%
KO22100	행거(일반형)	1단, 500㎜ 이하	개	8,910	74%
KO23100	행거(일반형)	1단, 750㎜ 이하	개	11,516	76%
KO23200	행거(일반형)	2단, 750㎜ 이하	개	19,835	74%
KO24100	행거(일반형)	1단, 1000㎜ 이하	개	16,942	75%
KO24200	행거(일반형)	2단, 1000㎜ 이하	개	25,769	75%
KO25100	행거(일반형)	1단, 1200㎜ 이하	개	22,995	73%
KO25200	행거(일반형)	2단, 1200㎜ 이하	개	42,899	73%
KO26100	행거(일반형)	1단, 1500㎜ 이하	개	25,996	73%
KO26200	행거(일반형)	2단, 1500㎜ 이하	개	48,767	73%
KO27100	행거(일반형)	1단, 2000㎜ 이하	개	31,340	73%

【단가정의】

① 소운반, 먹줄치기 작업을 포함한다.

② 앵커볼트 설치를 포함한다.

■ KP***** 배관부속재

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
KP11100	노말밴드	철제 28㎜	개	1,906	0%
KP12100	노말밴드	철제 36㎜	개	2,653	0%
KP13100	노말밴드	철제 42㎜	개	3,519	0%
KP14100	노말밴드	철제 54㎜	개	4,915	0%
KP15100	노말밴드	철제 70㎜	개	7,222	0%
KP16100	노말밴드	철제 82㎜	개	10,268	0%
KP22112	후렉시블 콘넥터	철제 22㎜	개	1,176	0%
KP23112	후렉시블 콘넥터	철제 28㎜	개	1,678	0%
KP24112	후렉시블 콘넥터	철제 36㎜	개	2,814	0%
KP26112	후렉시블 콘넥터	철제 54㎜	개	5,236	0%
KP27112	후렉시블 콘넥터	철제 70㎜	개	9,093	0%

【단가정의】

① 이 단가는 커플링을 제외한다.

대분류 L	전선 및 케이블공사

■ LD3**** 전력케이블(1)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
LD27411	22 kV급 관로(구내)	CNCV-W 60 ㎟ 1C	m	16,589	16%
LD31112	600 V급 관로(구내)	XLPE(CV)류 6 ㎟ 2C	m	2,555	48%
LD31113	600 V급 관로(구내)	XLPE(CV)류 2.5 ㎟ 3C	m	3,352	51%
LD32112	600 V급 관로(구내)	XLPE(CV)류 10 ㎟ 2C	m	3,695	34%
LD33112	600 V급 관로(구내)	XLPE(CV)류 16 ㎟ 2C	m	4,656	27%
LD37111	600 V급 관로(구내)	XLPE(CV)류 70 ㎟ 1C	m	8,341	19%
LD38111	600 V급 관로(구내)	XLPE(CV)류 95 ㎟ 1C	m	10,709	20%

【단가정의】

① 다음 작업을 포함한다.

- 장내 소운반, 잔재처리

- Drum 설치 및 해체

- 케이블 절단, 접속, 정돈, 청소, 분기 및 리드선의 접속

- 결선, Mark 취부 및 8.0 ㎟이하는 단자처리

■ LG2**** 옥내전선/케이블(1)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
LG21110	관내배선	HFIX 1.5 ㎟×1C	m	766	79%
LG22110	관내배선	HFIX 2.5 ㎟×1C	m	863	69%
LG22120	바닥공사	HFIX 2.5 ㎟×1C	m	720	65%
LG23110	관내배선	HFIX 4.0 ㎟×1C	m	1,001	59%
LG24110	관내배선	HFIX 6.0 ㎟×1C	m	1,177	50%
LG25110	관내배선	HFIX 10 ㎟×1C	m	2,850	59%
LG26110	관내배선	HFIX 16 ㎟×1C	m	3,222	51%
LG27110	관내배선	HFIX 25 ㎟×1C	m	4,807	47%

【단가정의】

① 다음 작업을 포함한다.

- 장내 소운반, 잔재처리

- Drum 설치 및 해체

- 케이블 절단, 접속, 정돈, 청소, 분기 및 리드선의 접속

- 결선, Mark 취부 및 8.0 ㎟이하는 단자처리

■ LG***** 옥내전선/케이블(1)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
LG41310	관내배선	VVR 1.5 ㎟×3C	m	4,525	68%
LG42310	관내배선	VVR 2.5 ㎟×3C	m	5,373	68%
LG81110	관내배선	FR8 1.5 ㎟×1C	m	1,656	59%
LG81410	관내배선	FR8 1.5 ㎟×4C	m	5,675	50%
LG82110	관내배선	FR8 2.5 ㎟×1C	m	2,014	61%
LG82210	관내배선	FR8 2.5 ㎟×2C	m	3,563	50%
LG82310	관내배선	FR8 2.5 ㎟×3C	m	5,038	48%
LG82410	관내배선	FR8 2.5 ㎟×4C	m	6,547	49%
LG83110	관내배선	FR8 4.0 ㎟×1C	m	2,335	58%
LG83210	관내배선	FR8 4.0 ㎟×2C	m	3,255	37%
LG84110	관내배선	FR8 6.0 ㎟×1C	m	3,247	50%
LG84210	관내배선	FR8 6.0 ㎟×2C	m	3,684	36%
LG84310	관내배선	FR8 6.0 ㎟×3C	m	6,945	46%
LG84410	관내배선	FR8 6.0 ㎟×4C	m	9,824	46%
LG85210	관내배선	FR8 10 ㎟×2C	m	4,940	27%
LG85310	관내배선	FR8 10 ㎟×3C	m	10,161	31%
LG85410	관내배선	FR8 10 ㎟×4C	m	11,572	48%
LG86110	관내배선	FR8 16 ㎟×1C	m	4,662	55%
LG86200	관내배선(옥외)	FR8 16 ㎟×2C	m	5,798	20%
LG86210	관내배선	FR8 16 ㎟×2C	m	6,387	25%
LG86310	관내배선	FR8 16 ㎟×3C	m	11,562	43%
LG86410	관내배선	FR8 16 ㎟×4C	m	15,218	42%
LG87110	관내배선	FR8 25 ㎟×1C	m	6,003	52%
LG87410	관내배선	FR8 25 ㎟×4C	m	20,302	43%

【단가정의】

① 다음 작업을 포함한다.

- 장내 소운반, 잔재처리

- Drum 설치 및 해체

- 케이블 절단, 접속, 정돈, 청소, 분기 및 리드선의 접속

- 결선, Mark 취부 및 8.0 ㎟이하는 단자처리

■ LH***** 옥내전선/케이블(2)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
LH21110	관내배선	HFIX 35 ㎟×1C	m	5,643	44%
LH22110	관내배선	HFIX 50 ㎟×1C	m	7,789	42%
LH23110	관내배선	HFIX 70 ㎟×1C	m	11,264	44%
LH24110	관내배선	HFIX 95 ㎟×1C	m	13,931	36%
LH25110	관내배선	HFIX 120 ㎟×1C	m	18,641	38%
LH81110	관내배선	FR8 35 ㎟×1C	m	7,847	45%
LH81310	관내배선	FR8 35 ㎟×3C	m	21,624	35%
LH81410	관내배선	FR8 35 ㎟×4C	m	26,657	37%
LH82110	관내배선	FR8 50 ㎟×1C	m	10,062	46%
LH83110	관내배선	FR8 70 ㎟×1C	m	13,928	45%
LH84110	관내배선	FR8 95 ㎟×1C	m	17,593	43%
LH85110	관내배선	FR8 120 ㎟×1C	m	21,466	42%
LH86110	관내배선	FR8 150 ㎟×1C	m	25,123	42%
LH87110	관내배선	FR8 185 ㎟×1C	m	30,108	39%
LI81110	관내배선	FR8 240 ㎟×1C	m	39,573	40%

【단가정의】

① 다음 작업을 포함한다.

- 장내 소운반, 잔재처리

- Drum 설치 및 해체

- 케이블 절단, 접속, 정돈, 청소, 분기 및 리드선의 접속

- 결선, Mark 취부 및 8.0 ㎟이하는 단자처리

■ LJ***** 통신케이블 공사

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
LJ12300	통신케이블	UTP 0.5 ㎜×4P CAT5E	m	1,457	80%
LJ12600	통신케이블	UTP 0.5 ㎜×25P CAT5E	m	5,201	56%

【단가정의】

① 다음 작업을 포함한다.

- 장내 소운반, 잔재처리

- Drum 설치 및 해체

- 케이블 절단, 접속, 정돈, 청소, 분기 및 리드선의 접속

■ LK***** 제어 및 통신케이블(1)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
LK12110	관내배선	CVV 1.5 ㎟×2C	m	2,502	58%
LK12812	관내배선	CVV 1.5 ㎟×10C	m	7,712	64%
LK13812	관내배선	CVV 2.5 ㎟×10C	m	9,407	52%
LK52110	관내배선	CCV 1.5 ㎟×2C	m	2,385	60%
LK52210	관내배선	CCV 1.5 ㎟×3C	m	3,317	61%
LK52310	관내배선	CCV 1.5 ㎟×4C	m	4,368	63%
LK52813	관내배선	CCV 1.5 ㎟×12C	m	9,752	56%
LK62110	관내배선	CCVS 1.5 ㎟×2C	m	2,888	50%
LK62310	관내배선	CCVS 1.5 ㎟×4C	m	4,952	56%
LK62710	관내배선	CCVS 1.5 ㎟×8C	m	7,763	56%

【단가정의】

① 다음 작업을 포함한다.

- 장내 소운반, 잔재처리

- Drum 설치 및 해체

- 케이블 절단, 접속, 정돈, 청소, 분기 및 리드선의 접속

- 결선, Mark 취부 및 8.0 ㎟이하는 단자처리

■ LO254** 케이블 접속

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
LO25421	종단접속	CNCV-W 22 kV 3심 60 ㎟	개소	659,829	64%

【단가정의】

① 접속자재의 준비 및 뒷정리, 커버류 설치, 접지선접속을 포함한다.

② 케이블헤드는 종단접속 기준으로 산출한다.

■ LR1**** 단자처리(1)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
LR11200	압착단자	10 ㎟-2C	개소	13,777	97%
LR11300	압착단자	10 ㎟-3C	개소	17,711	97%
LR12100	압착단자	16 ㎟-1C	개소	10,782	96%
LR12200	압착단자	16 ㎟-2C	개소	14,995	97%
LR12300	압착단자	16 ㎟-3C	개소	18,087	97%
LR12400	압착단자	16 ㎟-4C	개소	22,162	97%
LR13100	압착단자	25 ㎟-1C	개소	11,938	96%
LR13200	압착단자	25 ㎟-2C	개소	17,226	94%
LR13400	압착단자	25 ㎟-4C	개소	27,076	95%
LR14100	압착단자	35 ㎟-1C	개소	13,059	95%
LR14300	압착단자	35 ㎟-3C	개소	25,557	94%
LR14400	압착단자	35 ㎟-4C	개소	28,780	93%
LR15100	압착단자	50 ㎟-1C	개소	14,669	95%
LR16100	압착단자	70 ㎟-1C	개소	17,341	95%
LR17100	압착단자	95 ㎟-1C	개소	21,290	92%
LR18100	압착단자	120 ㎟-1C	개소	24,614	90%
LS11100	압착단자	150 ㎟-1C	개소	29,699	90%
LS12100	압착단자	185 ㎟-1C	개소	30,370	87%
LS13100	압착단자	240 ㎟-1C	개소	36,411	85%

【단가정의】

① 압착단자만으로 단말처리 기준임.

② KSC 2620(동선용압착단자) 기준임.

(KSC 2620 동선용 나압착단자)

(단위:㎜)

기호	연선의 호칭 단면적(㎟)	사용 나사의 호칭지름	B	D	d₁	E	F	L	d₂	t
			치수	치수	치수	최소	최소	최대	치수	최소
RCB	60	8	16	15.5	11.4	17.5	18	50	8.4	1.8
	100	8	22	22.3	16.4	18.5	18	55	8.4	2.6
	100	10	22	22.3	16.4	18.5	18	55	10.5	2.6
	150	8	22	26.5	19.5	26.0	20	65	8.4	3.2
	150	10	25	26.5	19.5	26.0	20	65	10.5	3.2

대분류 M	조명 및 배선기구공사

■ MJ***** Pole Light

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
MJ14000	가로등주 (도로)	원형철주, 10 m	본	67,659	76%
MJ15000	가로등주 (도로)	원형철주, 12 m	본	61,929	79%

【단가정의】

① 고속국도의 기계시공 기준으로 10 m 가로등주는 현장상태가 보통인 경우이며, 12 m 가로등주는 현장상태가 양호한 경우에 적용한다.

② 기초공사는 별도 계상하고, 등기구, 안정기, 등주내 배선공사 및 등주 접지공사는 제외한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ MK***** 스위치류

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
MK11110	와이드스위치	매입대각1연용1P	개	6,710	60%
MK11210	와이드스위치	매입대각2연용1P	개	8,846	65%
MK11310	와이드스위치	매입대각3연용1P	개	10,906	60%
MK11410	와이드스위치	매입대각4연용1P	개	14,973	51%
MK11510	와이드스위치	매입대각5연용1P	개	17,317	46%
MK11610	와이드스위치	매입대각3로1P	개	10,652	75%
MK11710	와이드스위치	매입대각4로1P	개	13,542	74%
MK13110	와이드스위치	매입대각1연용1P 램프부	개	8,819	84%
MK13210	와이드스위치	매입대각2연용1P 램프부	개	10,513	79%
MK13310	와이드스위치	매입대각3연용1P 램프부	개	12,366	61%
MK13410	와이드스위치	매입대각4연용1P 램프부	개	19,200	62%
MK13610	와이드스위치	매입대각3로1P 램프부	개	9,716	78%
ML16030	인체감지센서	-	개	57,118	32%
ML20200	공용 스위치함	230×300×100	개	68,169	37%

【단가정의】

① 매입설치 기준으로 단자결선, 장내 소운반 및 청소작업을 포함한다.

② 설치준비, 시험, 조정, 내부결선, 점검 및 기타작업을 포함한다.

③ 석고보드 등 구멍따기 작업은 별도 계상한다.

■ MM***** 콘센트류

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
MM11210	매입 접지콘센트	15 A 250 V, 1구	개	6,803	80%
MM11410	매입 접지콘센트	15 A 250 V, 2구	개	6,913	77%
MM11610	매입 접지콘센트	15 A 250 V, 4구	개	9,951	66%
MM13210	노출 접지콘센트	15 A 250 V, 1구	개	8,040	81%
MM13410	노출 접지콘센트	15 A 250 V, 2구	개	8,450	77%
MM21210	매입 방적형접지콘센트	15 A 250 V, 1구 방적카바부	개	8,404	67%
MM21410	매입 방적형접지콘센트	15 A 250 V, 2구 방적카바부	개	8,742	65%
MM31410	매입 가로형접지콘센트	15 A 250 V, 2구	개	8,501	83%

【단가정의】

① 매입설치 기준으로 단자결선, 장내 소운반 및 청소작업을 포함한다.

② 설치준비, 시험, 조정, 내부결선, 점검 및 기타작업을 포함한다.

③ 석고보드 등 구멍따기 작업은 별도 계상한다.

■ MP***** 기타기구

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
MP21100	부저	220 V 4VA	개	9,434	77%
MP80010	배선기구 점검커버	150 × 210	개	4,997	59%
MP80020	배선기구 점검커버	230 × 210	개	5,499	53%

【단가정의】

① 매입설치 기준으로 단자결선, 장내 소운반 및 청소작업을 포함한다.

② 설치준비, 시험, 조정, 내부결선, 점검 및 기타작업을 포함한다.

③ 석고보드 등 구멍따기 작업은 별도 계상한다.

대분류 N	소방설비공사

■ NA***** 감지기

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
NA11100	열 감지기	스폿형 차동식	개	12,097	65%
NA11200	열 감지기	스폿형 정온식	개	12,097	65%
NA21200	연기감지기	축적형 광전식	개	22,819	36%

【단가정의】

① 이 단가는 공동주택 감지기 설치공사로서 접속, 결선, 장내운반, 지지류설치, 시험 및 조정을 포함한다.

② 비주택에 적용할 경우 노무비의 10%할증.

■ NC1**** 발신기

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
NC11200	수동발신기	소화전내장형	조	64,006	85%
NC11210	수동발신기 (터널)	소화전내장형 (할증구간)	조	83,781	86%

【단가정의】

① 터널내 할증구간은 터널 입구에서 25 m 이상 터널 속에 들어가서 작업시에 적용한다.

■ ND***** 중계기

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
ND21200	분산형	입력1/출력1	개	84,589	30%
ND22200	분산형	입력2/출력2	개	90,063	28%
ND23200	분산형	입력3/출력3	개	100,685	25%
ND24200	분산형	입력4/출력4	개	113,480	22%
ND25200	분산형	입력5/출력5	개	125,679	21%
ND26200	분산형	입력6/출력6	개	137,076	19%
ND27200	분산형	입력7/출력7	개	141,084	18%
ND28200	분산형	입력8/출력8	개	183,081	14%

【단가정의】

① 설치, 접속, 결선, 장내운반, 지지류설치, 시험 및 조정을 포함한다.

② 중계기 BOX는 별도 계상한다.

■ NE***** 전원장치

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
NE11200	비상전원반	3 A/0.5Ah 이하 내장형	조	391,365	36%
NE12200	비상전원반	3 A/1.2Ah 이하 내장형	조	446,384	31%
NE21200	비상전원반	5 A/0.5Ah 이하 내장형	조	472,396	29%
NE42200	비상전원반	15 A/1.2Ah 이하 내장형	조	569,542	25%

【단가정의】

① 설치, 접속, 결선, 장내운반, 지지류설치, 시험 및 조정을 포함한다.

■ NF***** 음향장치

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
NF22100	지구음향장치	전자식	개	40,080	42%
NF23101	시각경보기	전자식 15cd이하	개	30,012	49%
NF23102	시각경보기	전자식 75cd이하	개	42,763	35%

【단가정의】

① 설치, 접속, 결선, 장내운반, 지지류설치, 시험 및 조정을 포함한다.

■ NG***** 비상콘센트

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
NG21100	비상 콘센트세트	내장형 매입형 철제	개	123,148	58%

【단가정의】

① 설치, 접속, 결선, 장내운반, 지지류설치, 시험 및 조정을 포함한다.

■ NH***** 유도등

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
NH11201	통로유도등	소형, 노출 축전지용량 20분	개	59,178	16%
NH11202	통로유도등	소형, 노출 축전지용량 60분	개	64,149	19%
NH12201	피난구유도등(단면)	소형, 노출 축전지용량 20분	개	62,846	21%
NH12202	피난구유도등(단면)	소형, 노출 축전지용량 60분	개	66,397	22%
NH21201	통로유도등	중형, 노출 축전지용량 20분	개	92,280	10%
NH22101	피난구유도등(단면)	중형, 매입 축전지용량 20분	개	94,593	14%
NH22201	피난구유도등(단면)	중형, 노출 축전지용량 20분	개	88,332	16%

【단가정의】

① 노출설치 기준으로 접속, 결선, 장내운반, 지지류설치, 시험 및 조정을 포함한다.

② 함 및 함내에 설치되는 내장물을 포함하여 산출한다.

■ NI***** 유도표지

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
NI11200	통로유도표지	소형, 노출	개	8,395	54%
NI12200	피난구유도표지	소형, 노출	개	8,923	51%

【단가정의】

① 노출설치 기준.

■ NL***** 비상경보세트

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
NL11000	비상경보세트	단독형 매입 철제	조	118,074	62%
NL12000	비상경보세트	단독형 노출 철제	조	110,506	40%
NL31000	비상경보세트	내장형 매입 철제	조	58,129	75%

【단가정의】

① 접속, 결선, 장내운반, 지지류설치, 시험 및 조정을 포함한다.

② 함 및 함내에 설치되는 내장물을 포함하여 산출한다.

■ NO***** 무선통신 보조설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
NO11000	무선 접속단자함	210×280×120	개	172,108	15%
NO12200	동축케이블	RADIAX (12D)	m	29,782	59%
NO12300	동축케이블	ECX (10D-2V)	m	9,099	44%
NO12600	동축케이블	ECX-FR (10D-2V)	m	8,901	45%
NO12701	동축케이블	RFCX-FR (12D)	m	14,816	26%

【단가정의】

① 행거 및 크램프는 별도 계상한다.

② Turn Buckle, Dead End Bracket, 커넥터는 별도 계상한다.

■ NP***** 기타 기기류

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
NP12000	도어릴리즈	솔레노이드식	개	125,076	21%
NP31000	보조릴레이	1A-1B	개	13,719	85%
NP60000	Dummy Load	50 Ω	개	268,018	52%

【단가정의】

① 접속, 결선, 장내운반, 지지류설치, 시험 및 조정을 포함한다.

■ NS18*** 관통구 밀봉

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
NS18040	방화용폼	실리콘 RTV폼	㎏	42,419	45%

【단가정의】

① 이 단가에는 케이블청소, 댐(Dam)재 설치, 뒷정리를 포함한다.

② 관통구 밀봉에 소요되는 실체적(㎥)으로 산출한다.

대분류 O	접지 및 내뢰설비공사

■ OB***** 접지단자함

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
OB21000	공용 접지단자함	스테인레스제 매입 아파트용 (450×300×100)	면	218,664	29%
OB21100	접지단자함	스테인레스제 매입 1극용	면	140,969	41%
OB21200	접지단자함	스테인레스제 매입 2극용	면	151,106	38%
OB21800	접지단자함	스테인레스제 매입 9극용	면	365,257	16%
OB31300	접지단자함	합성수지제 매입 3극용 (350×350×110)	면	101,955	62%
OB31800	접지단자함	합성수지제 매입 10극용 (870×300×100)	면	234,479	27%

【단가정의】

① 공동주택 피뢰 접지공사에 적용되며, 피뢰접지용, 건물 기초접지용, 측벽 본딩용 3극으로 구성된 경우임.

② 합성수지제 함 재질은 ABS수지 5t이상, 전면 도어는 3t이상임.

③ 스테인레스제 함 재질은 Steel 1.6t이상, 전면 도어는 SUS 1.2t이상임.

④ 비주택에 적용할 경우 노무비의 10%할증.

■ OC***** 접지선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
OC14440	접지선, 직매포설	BC 35 ㎟ 이하	m	4,127	19%
OC14540	접지선, 관내포설	BC 35 ㎟ 이하	m	5,542	42%
OC15440	접지선, 직매포설	BC 50 ㎟ 이하	m	5,711	13%
OC16440	접지선, 직매포설	BC 70 ㎟ 이하	m	6,991	11%
OC16540	접지선, 관내포설	BC 70 ㎟ 이하	m	7,628	10%
OC21540	접지선, 관내포설	GV 6.0 ㎟ 이하	m	1,522	45%
OC21541	접지선, 관내포설	GV 6.0 ㎟ 이하 2.5 ㎟	m	984	58%
OC21542	접지선, 관내포설	GV 6.0 ㎟ 이하 4.0 ㎟	m	1,144	50%
OC22540	접지선, 관내포설	GV 16 ㎟ 이하	m	3,533	46%
OC23540	접지선, 관내포설	GV 25 ㎟ 이하	m	4,884	45%
OC24540	접지선, 관내포설	GV 35 ㎟ 이하	m	6,026	37%
OC25540	접지선, 관내포설	GV 50 ㎟ 이하	m	7,817	37%
OC26540	접지선, 관내포설	GV 70 ㎟ 이하	m	11,730	40%
OC27540	접지선, 관내포설	GV 95 ㎟ 이하	m	13,784	35%
OC28543	접지선, 관내포설	GV 120 ㎟이하	m	17,996	38%

【단가정의】

① 공동주택 접지공사에 적용되며, 접지선 작업은 관내배선 기준으로 접지저항 측정을 포함한다.

② 비주택에 적용할 경우 노무비의 10%할증.

대분류 R	시설유지공사

■ RP5**** 구멍따기

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
RP52000	구멍따기	석고판	개소	3,924	98%
RP53000	구멍따기	철판	개소	2,042	98%

【단가정의】

① 공동주택 전기박스용 구멍따기에 적용한다.

② 비주택에 적용할 경우 노무비의 10%할증.

6. 발전분야 ------- 48공종

발전분야 - 48공종

대분류 I	보조설비공사

■ IB11*** 전기방식설비(1)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
IB11132	정류기(수동)	단상 220V DC60V이하 20A이하	개	162,759	97%
IB11133	정류기(수동)	단상 220V DC60V이하 30A이하	개	169,451	97%
IB11332	원격제어정류기	단상 220V DC60V이하 20A이하	개	146,447	97%
IB11333	원격제어정류기	단상 220V DC60V이하 30A이하	개	149,206	97%

【단가정의】

① 포장해체, 소운반 및 설치준비를 위한 제비용을 포함한다.

② 콘크리트 기초 및 접지 작업은 제외한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ IB***** 전기방식설비(1)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
IB31200	HSCI Anode	ø1.5"×60"L	개	207,398	7%
IB31300	HSCI Anode	ø2"×60"L	개	316,386	4%
IB41000	Coke breeze	SC-2Type	㎏	1,395	7%
IB42000	Coke breeze	SC-3Type	㎏	1,638	15%
IB51100	Junction Box	400×300×250이하, SUS	개	535,061	14%
IB53100	Junction Box	400×500×250이하, SUS	개	582,148	16%
IB54100	Junction Box	500×400×150이하, SUS	개	703,458	9%
IB55100	Junction Box	700×550×500이하, SUS	개	1,323,842	6%
IB61100	기준전극	Cu/CuSO4	개	311,685	5%

【단가정의】

① 터파기는 제외되나, 양극 및 기준전극용 되메우기는 포함한다.

② 포장해체 청소, 소운반은 포함한다.

■ IB***** 전기방식설비(1)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
IB71100	측정함	주철제, 매입형	면	26,375	97%
IB71200	측정함	주철제, 입상형(폴타입)	면	28,905	97%

【단가정의】

① 포장해체 청소, 소운반은 포함한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ IB***** 전기방식설비(1)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
IB81100	저항박스	입상형(폴타입)	개	313,889	8%
IB90000	전위측정		회	3,903	97%

【단가정의】

① 포장해체 청소, 소운반은 포함한다.

■ IC***** 전기방식설비(2)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
IC21000	Air Vent	맨홀형	개	93,313	31%
IC31000	Air Vent Pipe	Hi-PVC 28㎜	m	6,316	82%
IC32000	Air Vent Pipe	Hi-PVC 36㎜	m	7,993	82%

【단가정의】

① 이 단가는 Air Vent Cap을 포함한다.

■ IC4**** 전기방식설비(2)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
IC41300	Boring	ø250 mm 35 m이하	개소	8,861,081	45%
IC41400	Boring	ø250 mm 40 m이하	개소	9,124,248	51%
IC41500	Boring	ø250 mm 45 m이하	개소	10,207,858	49%
IC42100	Boring	ø200 mm 25 m이하	개소	7,715,253	41%
IC42200	Boring	ø200 mm 30 m이하	개소	7,362,019	50%
IC42300	Boring	ø200 mm 35 m이하	개소	8,534,535	49%
IC42400	Boring	ø200 mm 40 m이하	개소	9,026,086	48%
IC42500	Boring	ø200 mm 45 m이하	개소	10,286,225	52%

【단가정의】

① 이 단가는 굴진, PVC 및 STEEL 케이싱 설치, 에어써징, 시추기계 설치를 포함한다.

② 굴진 작업은 토사층, 모래층, 자갈층, 풍화암층, 연암층을 기준으로 적용된 단가임.

■ IC***** 전기방식설비(2)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
IC52000	Splice Kit	90-B1	조	40,414	43%
IC61000	Splice Bolt	22 ㎟	개	3,044	0%
IC71000	Epoxy	에폭시몰딩 R-11	개	5,454	47%

【단가정의】

① 이 단가는 에폭시 몰딩 고체 기준임.

대분류 K	전선관공사

■ KA***** 전선관(1)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
KA14500	강제전선관	아연도 28 ㎜, 지중매설	m	13,383	74%
KA54500	합성수지 파형관	ELP 28 mm, 지중매설	m	2,817	83%
KA57500	합성수지 파형관	ELP 54 mm, 지중매설	m	3,185	76%

【단가정의】

① 관의절단, 접합, 관내청소, 점검, 도입선넣기를 포함한다.

② 굴착, 되메우기, 잔토처리를 제외한다.

대분류 L	전선 및 케이블공사

■ LD***** 전력케이블(1)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
LD61112	600 V급 관로(옥외)	FR-CV류 6 ㎟ 2C	m	3,882	58%
LD82111	600 V급 관로(옥외)	HMW-PE류 10 ㎟ 1C	m	3,675	48%
LD84111	600 V급 관로(옥외)	HMW-PE류 25 ㎟ 1C	m	5,874	44%

【단가정의】

① 다음 작업을 포함한다.

- 장내 소운반, 잔재처리

- Drum 설치 및 해체

- 케이블 절단, 접속, 정돈, 청소, 분기 및 리드선의 접속

대분류 O	접지 및 내뢰설비공사

■ OA***** 접지금구

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
OA12610	접지동봉 (저감제 미사용)	ø16×1,800L	개	17,924	73%

【단가정의】

① 이 단가는 터파기, 되메우기를 포함한다.

■ OC***** 접지선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
OC22460	접지선 (직매)	GV 16 ㎟	m	2,399	37%
OC32460	접지선 (직매)	F-GV 16 ㎟	m	2,454	41%
OC34460	접지선 (직매)	F-GV 35 ㎟	m	6,898	64%
OC51000	Cad weld	CA-25Type	개소	13,989	62%
OC52000	Cad weld	CA-15Type	개소	12,020	73%

【단가정의】

① 이 단가는 에폭시 몰딩 및 터파기, 되메우기는 제외한다.

대분류 R	시설유지공사

■ RA28210 발전기분해/ Francis종축/ 100MW급 부분분해점검(B급)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
RA28210	발전기분해	100MW	식	12,654,561	100%

【단가정의】

① 수차발전기 부분분해점검을 실시하기 위한 준비공정의 비용을 포함한다.

② 다음 분해인출 비용을 포함한다.

- 발전기실 각기기 배선분리 및 온도검출기 분해인출

- PMG. Slip Ring Aux.Shaft 분해인출

- Top Cover, Upper Bracket 분해인출

- Gen. Rotor 분해인출

- Gen. Guide Bearing 분해인출

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ RA28220 수차발전기점검보수/ Francis종축/ 100MW급 부분분해점검(B급)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
RA28220	수차발전기점검보수	100MW	식	14,805,766	100%

【단가정의】

① 분해 부품의 녹제거 및 청소 비용을 포함한다.

② 다음 점검보수 비용을 포함한다.

- Guide Vane 및 조작기구 점검보수

- Runner 점검보수

- Casing, Draft Tube Liner, 방수로 Gate Sealing 점검보수

- 고정체 Centering 비용

- 회전체 Run-Out

- PMG. Slip Ring 점검보수

- Gen. Bracket 점검보수

- Gen. Rotor 및 Stator 점검보수

- Gen. Guide Bearing 점검보수

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ RA28230 발전기조립/ Francis종축/ 100MW급 부분분해점검(B급)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
RA28230	발전기조립	100MW	식	13,864,897	100%

【단가정의】

① 충수 및 수차발전기실 청소, 뒷정리 비용을 포함한다.

② 다음 조립 비용을 포함한다.

- Gen. Guide Bearing 조립

- Gen. Rotor 조립

- PMG. Slip Ring Aux. Shaft 조립

- Top Cover, Upper Bracket 조립

- 발전기실 각기기 배선 및 온도검출기 조립

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ RA28240 수차분해/ Francis종축/ 100MW급 부분분해점검(B급)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
RA282400	수차분해	100MW	식	3,763,084	100%

【단가정의】

① 다음 분해인출 비용을 포함한다.

- 수차실 보호장치 분해인출 및 배선분리

- Turbine Guide Bearing 분해인출

- Stuffing Box 분해인출

- Guide vane 및 조작기구부 분해인출

- Main Shaft & Runner 분해인출

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

.

■ RA28250 수차조립/ Francis종축/ 100MW급 부분분해점검(B급)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
RA28250	수차조립	100MW	식	4,290,910	100%

【단가정의】

① 다음 조립 비용을 포함한다.

- Stuffing Box 조립

- Turbine Guide Bearing 조립

- 수차실 보호장치 및 배선조립

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

7. 전기철도분야 ------- 78공종

전기철도분야 -78공종

대분류 T	전차선로공사

■ TE***** 강관주 기초신설

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
TE11250	B0 (인력)	900x900x 2300 ㎜	개소	1,400,753	60%

【단가정의】

① 합판거푸집(5회), 터파기, 되메우기, 잔토처리 등의 작업은 주간 작업으로 열차빈도(복선 11~25회)를 적용.

② 콘크리트타설 작업은 야간 작업으로 차단(열차회수25회, 3시간이상 6시간 미만) 및 능률저하를 적용한 단가임.

③ 시판설비 및 모르타르 시공은 제외된 단가.

【표준도】

강관주기초 B0 (인력)

■ TE***** 강관주 기초신설

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
TE13250	B2 (인력)	1100x1100x 2400 ㎜	개소	2,024,003	54%

【단가정의】

① 합판거푸집(5회), 터파기, 되메우기, 잔토처리 등의 작업은 주간 작업으로 열차빈도(복선~25회)를 적용.

② 콘크리트타설 작업은 야간 작업으로 차단(열차회수25회, 3시간이상 6시간 미만) 및 능률저하를 적용한 단가임.

③ 시판설비 및 모르타르 시공은 제외된 단가임.

【표준도】

강관주기초 B2 (인력)

■ TE***** 전철주(단독주) 기초

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
TE14250	B3 (인력)	1200x1200x 2400 ㎜	개소	2,259,934	57%

【단가정의】

① 합판거푸집(5회), 터파기, 되메우기, 잔토처리 등의 작업은 주간 작업으로 열차빈도(복선 11~25회)를 적용.

② 콘크리트타설 작업은 야간 작업으로 차단(열차회수25회, 3시간이상 6시간 미만) 및 능률저하를 적용한 단가임.

③ 시판설비 및 모르타르 시공은 제외된 단가임.

【표준도】

강관주기초 B3 (인력)

■ TE***** 지선기초 설치

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
TE51110	지선기초 설치 (토공, 주간)	봉강지선 2.0톤용 (1200x1200x 2400)	개소	524,354	47%
TE52110	지선기초 설치 (토공, 주간)	봉강지선 2.4톤용 (1300x1300x 2700)	개소	825,376	53%

【단가정의】

① 합판거푸집(5회), 터파기, 되메우기, 잔토처리 등의 작업 포함.

② 다지기 및 콘크리트타설 작업은 장비시공으로 제외된 단가임.

③ 시판설비 시공은 제외된 단가임.

■ TG***** 강관주

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
TG31655	강관주 기계설치	ø267.4x9tx9 m(일반)	본	2,181,166	25%
TG34655	강관주 기계설치	ø355.6x9tx9 m(일반)	본	2,719,583	25%

【단가정의】

① 강관주의 기계건주 작업으로 강관주 비파괴 검사비는 포함한다.

② 이 단가는 야간 작업으로 차단(열차회수25회, 3시간이상 6시간 미만) 및 능률저하를 적용한 단가임.

③ 운반비 및 기초, 전주번호표 등 표식물 작업은 제외한다.

■ TG***** 지선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
TG53110	지선설치 (토공, 주간)	봉강지선 강관주 ø267.4	본	415,155	22%
TG53210	지선설치 (토공, 주간)	봉강지선 강관주 ø318.5	본	400,045	19%
TG53220	지선설치 (교량, 주간)	봉강지선 강관주 ø318.5	본	925,139	30%
TG53810	지선설치 (토공, 주간)	봉강지선 철주용	본	441,980	18%

【단가정의】

① 이 단가는 주간 작업의 단가임.

② 기초, 표식물 작업은 제외한다.

■ TG***** 전주대용물

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
TG81110	전주대용물 설치 (토공, 주간)	1선용 빔폭400 ø318.5	본	361,930	28%
TG81120	전주대용물 설치 (교량, 주간)	1선용 빔폭400 ø318.5	본	384,032	32%
TG82110	전주대용물 설치 (토공, 주간)	2선용 빔폭400 ø318.5	본	411,265	25%
TG82120	전주대용물 설치 (교량, 주간)	2선용 빔폭400 ø318.5	본	433,579	29%

【단가정의】

① 이 단가는 주간 작업의 단가임.

② 기초, 표식물 작업은 제외한다.

■ TG***** 하수강

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
TG91110	하수강 설치 (토공, 주간)	1선용 빔하부폭600 빔폭400	본	466,295	36%
TG91120	하수강 설치 (교량, 주간)	1선용 빔하부폭600 빔폭400	본	503,631	41%
TG91220	하수강 설치 (교량, 주간)	1선용 빔하부폭1000 빔폭450/520	본	531,272	38%
TG92110	하수강 설치 (토공, 주간)	2선용 빔하부폭600 빔폭400	본	399,187	42%
TG92120	하수강 설치 (교량, 주간)	2선용 빔하부폭600 빔폭400	본	438,233	47%
TG92210	하수강 설치 (토공, 주간)	2선용 빔하부폭1000 빔폭450	본	423,831	39%
TG92220	하수강 설치 (교량, 주간)	2선용 비하부폭1000 빔폭450	본	463,068	45%
TG92640	하수강 설치 (터널, 주간)	2선용	본	415,909	44%
TG93110	하수강 설치 (토공, 주간)	평행용단방향 빔하부폭600 빔폭400	본	939,064	36%
TG93120	하수강 설치 (교량, 주간)	평행용단방향 빔하부폭600 빔폭400	본	1,010,745	39%
TG93220	하수강 설치 (교량, 주간)	평행용단방향 빔하부폭1000 빔폭450	본	1,036,016	37%

【단가정의】

① 이 단가는 주간 작업의 단가임.

② 전주번호표 등 표식물 작업은 제외한다.

③ 교량 15%, 터널 15% 할증을 적용한 단가임.

■ TI***** 인류장치

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
TI44310	인류장치 설치 (토공, 주간)	강관주 ø267.4	개소	594,277	13%
TI44410	인류장치 설치 (토공, 주간)	강관주 ø318.5	개소	598,663	13%
TI44420	인류장치 설치 (교량, 주간)	강관주 ø318.5	개소	607,439	16%

【단가정의】

① 인류장치 설치는 인력작업 기준으로 이 단가는 주간 작업의 단가임.

② 교량 15%, 터널 15% 할증을 적용한 단가임.

■ TI***** 장력조정장치

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
TI51110	장력조정장치 설치 (토공, 주간)	활차식 2.0톤 강관주 ø318.5	개소	2,959,928	44%
TI51210	장력조정장치 설치 (토공, 주간)	활차식 2.4톤 강관주 ø267.4/ø318.5	개소	3,466,401	39%
TI51910	장력조정장치 설치 (토공, 주간)	활차식 2.4톤 철주용	개소	3,532,622	38%
TI54110	장력조정장치 설치 (토공, 주간)	스프링식 2.0톤 S62 강관주 ø267.4/ø318.5	개소	7,362,881	9%
TI54120	장력조정장치 설치 (교량, 주간)	스프링식 2.0톤 S63/S50 강관주 ø318.5	개소	7,013,580	11%
TI54210	장력조정장치 설치 (토공, 주간)	스프링식 2.4톤 S62 강관주 ø267.4/ø318.5	개소	8,195,485	8%
TI54220	장력조정장치 설치 (교량, 주간)	스프링식 2.4톤 S62/S49 강관주 ø318.5	개소	7,489,892	10%

【단가정의】

① 인류장치 설치는 인력작업 기준으로 이 단가는 주간 작업을 적용한 단가임.

② 교량 15%, 터널 15% 할증을 적용한 단가임.

■ TI***** 흐름방지장치 신설

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
TI72010	흐름방지장치 신설 (토공, 주간)	빔용	개소	704,581	45%
TI72020	흐름방지장치 신설 (교량, 주간)	빔용	개소	751,988	48%

【단가정의】

① 흐름방지장치 설치는 인력작업 기준으로 이 단가는 주간 작업의 단가임.

② 인류장치 및 애자장치는 포함한다.

③ 이 단가는 전선의 재료비를 제외한다.

④ 교량 15%, 터널 15% 할증을 적용한 단가임.

■ TI***** 흐름방지장치 신설

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
TI72211	흐름방지장치 신설	빔용	개소	980,378	43%

【단가정의】

① 흐름방지장치 설치는 인력작업 기준으로 이 단가는 열차빈도(복선 11~25회)를 적용한다.

② 인류장치 및 애자장치는 포함한다.

③ 이 단가는 전선의 재료비를 제외한다.

■ TI***** 균압장치 신설

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
TI81310	균압장치 신설 (토공, 주간)	T-M-M-T	개소	99,569	41%

【단가정의】

① 인력작업 기준으로 이 단가는  주간 작업의 단가임.

■ TI***** 균압장치 신설

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
TI81355	균압장치 신설	T-M-M-T	개소	185,829	66%

【단가정의】

① 인력작업 기준의 이 단가는 야간 작업으로, 차단(열차회수25회, 3시간이상 6시간 미만) 및 능률저하를 적용한 단가임.

■ TJ***** 급전선 가선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
TJ16110	급전선 가선 (토공, 주간)	ACSR 288㎟이하	m	6,412	42%
TJ16120	급전선 가선 (교량, 주간)	ACSR 288㎟이하	m	6,643	44%
TJ16140	급전선 가선 (터널, 주간)	ACSR 288㎟이하	m	6,777	46%

【단가정의】

① 이 단가는 주간 작업의 단가임.

② 교량 15%, 터널 15% 할증을 적용한 단가임.

■ TJ***** 급전분기장치

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
TJ83210	급전분기장치 (토공, 주간)	인하식	개소	433,654	54%
TJ83220	급전분기장치 (교량, 주간)	인하식	개소	493,061	57%

【단가정의】

① 이 단가는 주간 작업의 단가임.

② 교량 15%, 터널 15% 할증을 적용한 단가임.

■ TK***** 조가선 가설

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
TK37155	조가선 가설 (200 km/h미만)	Bz 65 ㎟	m	4,577	99%

【단가정의】

① 조가선 설치는 인력작업 기준으로 토공, 교량, 터널구간에 적용되며, 야간 작업으로, 차단(열차회수25회, 3시간이상 6시간 미만) 및 능률저하를 적용한 단가임.

② 역구내, 터널 400 m이상인 경우에는 별도로 계상한다.

③ 행거이어, 드롭바설치, 부속금구류, 이도조정은 포함한다.

④ 이 단가는 전선의 재료비를 제외한다.

■ TK***** 프리텐션

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
TK52110	프리텐션 (토공, 주간)	전차선	섹션	250,278	97%
TK52120	프리텐션 (교량, 주간)	전차선	섹션	286,724	97%
TK52140	프리텐션 (터널, 주간)	전차선	섹션	278,026	97%
TK52210	프리텐션 (토공, 주간)	조가선	섹션	190,516	97%
TK52220	프리텐션 (교량, 주간)	조가선	섹션	218,177	97%
TK52240	프리텐션 (터널, 주간)	조가선	섹션	211,544	97%

【단가정의】

① 프리텐션 작업은 인력작업 기준으로 이 단가는 주간 작업을 적용한 단가임.

■ TK***** 구분장치

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
TK61210	구분장치 설치 (토공, 주간)	에어죠인트	개소	617,905	75%
TK61220	구분장치 설치 (교량, 주간)	에어죠인트	개소	718,962	75%
TK64010	구분장치 설치 (토공, 주간)	애자형섹션	개소	4,282,327	26%

【단가정의】

① 구분장치 설치는 인력작업 기준으로 이 단가는  주간 작업의 단가임.

② 부속금구류 설치는 포함한다.

③ 교량 15% 할증을 적용한 단가임.

■ TK***** 건넘선장치

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
TK91110	건넘선장치 설치 (토공, 주간)	교차형	개소	78,847	32%

【단가정의】

① 건넘선장치 설치는 인력작업 기준으로 이 단가는  주간 작업의 단가임.

② 부속금구류 설치는 포함한다.

■ TL***** 단로기

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
TL12210	단로기 설치 (토공, 주간)	1 Pole 36 kV 400 A	대	3,503,042	24%
TL14310	동력단로기 설치 (토공, 주간)	1 Pole 27.5 kV 1,250 A	대	39,145,557	21%

【단가정의】

① 동력단로기의 제어전원 및 제어케이블, 관로시공에 관한 단가는 제외된 것으로 별도로 계상한다.

② 단로기 설치작업의 단가는 주간작업을 적용한 단가임.

■ TL***** 보조조가선 신설

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
TL73151	보조조가선 신설	가동브래키트용	개소	55,660	42%

【단가정의】

① 보조조가선 설치는 인력작업 기준으로 이 단가에는 야간 작업으로, 차단(열차회수25회, 3시간이상 6시간 미만) 및 능률저하를 적용한 단가임.

② 조가선 설치, 조립조정은 포함한다.

③ 이 단가는 전선의 재료비를 제외한다.

■ TL***** 표지류 설치

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
TL84111	전주번호표 (열빈10%)	철주용	개소	53,371	37%
TL84131	전주번호표 (교량15%, 열빈10%)	철주용	개소	56,072	40%
TL84211	전주번호표 (열빈10%)	원형, H주 250×250 ㎜	개소	43,127	45%
TL84231	전주번호표 (교량15%, 열빈10%)	원형, H주 250×250 ㎜	개소	46,191	49%
TL84441	전주번호표 (터널30%, 열빈10%)	터널하수강용	개소	51,164	49%
TL85310	표지류 설치 (토공, 주간)	구분표	매	87,042	19%
TL86310	표지류 설치 (토공, 주간)	가선종단표	매	81,441	21%
TL87310	표지류 설치 (토공, 주간)	절연구간표 (쏠라형)	매	1,308,990	5%
TL88310	표지류 설치 (토공, 주간)	절연구간예고표 (쏠라형)	매	1,008,062	5%
TL89310	표지류 설치 (토공, 주간)	타행표 (쏠라형)	매	1,328,924	2%

【단가정의】

① 전주번호표 설치는 열차빈도, 교량, 터널할증을 적용한 단가임.

② 쏠라형의 표지는 절연구간에 설치되는 표지에 적용.

③ 표지류 설치작업의 단가는 주간작업을 적용한 단가임.

■ TM***** 접지단자함

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
TM13110	접지단자함 (토공, 주간)	조립철주 450 10회로	개소	238,510	44%
TM13120	접지단자함 (교량, 주간)	조립철주 450 10회로	개소	236,375	47%
TM13510	접지단자함 (토공, 주간)	강관주 ø267.4 10회로	개소	238,871	46%
TM13520	접지단자함 (교량, 주간)	강관주 ø267.4 10회로	개소	258,627	46%
TM13610	접지단자함 (토공, 주간)	강관주 ø318.5 10회로	개소	240,337	46%
TM13620	접지단자함 (교량, 주간)	강관주 ø318.5 10회로	개소	250,209	50%
TM13940	접지단자함 (터널, 주간)	터널벽면 10회로	개소	273,813	53%

【단가정의】

① 접지단자함 설치는 인력작업 기준으로 이 단가는  주간 작업을 적용한 단가임.

② 교량 15%, 터널 15% 할증을 적용한 단가임.

■ TM***** 절연방호관 설치

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
TM41310 (토공, 주간)	절연방호관 설치	25 kV용 (2m)	개소	22,510	17%

【단가정의】

① 본 작업은 건넘선장치에 설치되는 절연방호관으로 이 단가는 주간 작업을 적용한 단가임.

【 참 고 자 료 】

1. 2010년 적용 전기공사 조정계수

2. 실적공사비에의한예정가격작성기준

(회계예규 2200.04-160-7 2010.4.15)

3. 실적공사비 관리기관지정 및 운영에 관한 규정

(지식경제부훈령 제60호 2010.3.4)

전기공사 조정계수

1) 산출 목적

▪실적공사비 방식의 직접공사비는 재료비, 노무비, 직접경비의 통합단가로 구성되었으며, 예정가격산정 및 내역서작성에 있어서 간접공사비 산출을 위한 공사분야별 직접공사비에 대한 비목구성 비율이라고 정의할 수 있다.

▪조정계수 적용 전년도의 분야별 원가계산 내역서를 다량 수집하고 매년 신뢰도 향상을 위한 Up-grade를 계속하여 원가계산방식과 실적공사비방식의 간접공사비 금액에 차이가 없도록 조정계수를 산출하여 매 1년마다 관리기관에서 발표한다.

2) 조정계수 활용

▪공사분야별 실적공사비에 의한 간접공사비 산정 시 본 조정계수를 활용하여 국가계약법령 회계예규 예정가격작성기준 제3장 제39조에 따라 적용한다.

3) 조정계수 적용예시

원가계산에 의한 간접공사비 산정	실적공사비에 의한 간접공사비 산정
간접노무비=직접노무비×요율	간접노무비=직접공사비×조정계수(직노)×요율

4) 2010년 적용 전기공사 조정계수

공 사 분 야		재료비	직접노무비	노무비	재+직노	재+노
전력시설	가공송전	0.044	0.842	0.970	0.886	1.014
	지중송전	0.078	0.845	0.970	0.923	1.048
	가공배전	0.023	0.725	0.826	0.748	0.849
	지중배전	0.107	0.783	0.892	0.890	0.999
	변전일반	0.181	0.769	0.882	0.950	1.063
	변전기기	0.014	0.857	0.979	0.871	0.993
	전력시설보수	0.073	0.916	1.027	0.989	1.100
내선시설	공동주택	0.468	0.519	0.572	0.987	1.040
	비 주 택	0.346	0.649	0.711	0.995	1.057
철도시설	전차선로	0.485	0.471	0.529	0.956	1.014

※ 발주기관별 적용기준이 별도로 있는 경우 발주기관별 기준을 따름

간접공사비의 산정방식

원가계산에 의한 제경비 산정	실적공사비에 의한 간접공사비 산정
1.순공사원가 1.1 재료비 : 품셈 1.2 노무비 1.2.1 직접노무비 : 품셈 1.2.2 간접노무비 : 직접노무비×요율 1.3 경비 1.3.1 산출경비 : 품셈 1.3.2 산재보험료 (노무비)×요율 1.3.3 고용보험료 (노무비)×요율 1.3.4 국민건강보험료 (직접노무비)×요율 1.3.5 국민연급보험료 (직접노무비)×요율 1.3.6 퇴직공제부금비 (직접노무비)×요율 1.3.7 산업안전보건관리비 1)관급자재 없을시 : ∙(재료비+직접노무비)×요율 2)관급자재 사용시:다음중 낮은금액 ∙관급자재 없을시의 1.2배 ∙(재+직노+관급자재)×요율+가산금 1.3.8 기타경비:(재+노)×요율 1.3.9 공사이행보증수수료: (재+직노+산출경비)×요율 1.3.10 환경보전비 (재+직노+산출경비)×요율 2.일반관리비 (순공사원가)×요율 3.이윤 (노무비+경비+일반관리비)×15%	1.직접공사비 : 실적공사비 재료비, 직접노무비, 산출경비의 합계액 2.간접공사비 2.1 간접노무비 직접공사비×조정계수(직노)×요율 2.2 산재보험료 직접공사비×조정계수(노)×요율 2.3 고용보험료 직접공사비×조정계수(노)×요율 2.4 국민건강보험료 직접공사비×조정계수(직노)×요율 2.5 국민연금보험료 직접공사비×조정계수(직노)×요율 2.6 퇴직공제부금비 직접공사비×조정계수(직노)×요율 2.7 산업안전보건관리비 (재료비+직접노무비+관급자재비)×요율 (1) 기초금액 산정 ① 직접공사비×조정계수(재료비)+직접노무비 ② 직접공사비×조정계수(재+직노) ※ ①이 상한(②)을 초과할 수 없다. ①에 관급 자재비를 더하여 기초금액 결정 ( ①이 상한(②)을 초과하면 ②에 관급자재 를 더하여 기초금액 결정) (2) 경비산정 기초금액×요율 2.8 기타경비 직접공사비×조정계수(재+노)×요율 2.9 공사이행보증수수료 직접공사비×요율(현행과 동일) 2.10 환경보전비 직접공사비×요율(현행과 동일) 3.일반관리비 (직접공사비+간접공사비)×요율 4.이윤 (직접공사비+간접공사비+일반관리비)×10%

예정가격 작성기준

(회계예규 2200.04-160-7, 2010.4.15)

제1장 총  칙

제1조(목적) 이 예규는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 “시행령”이라 한다) 제9조제1항제2호 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」(이하 “시행규칙”이라 한다) 제6조의 규정에 의한 원가계산에 의한 예정가격 작성, 시행령 제9조제1항제3호 및 시행규칙 제5조제2항의 규정에 의한 실적공사비에 의한 예정가격 작성 및 시행규칙 제5조의 규정에 의한 전문가격조사기관(이하 "조사기관"이라한다.)의 등록 등에 있어 적용하여야 할 기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(계약담당공무원의 주의사항) ①계약담당공무원(각 중앙관서의 장이 계약에 관한 사무를 그 소속공무원에게 위임하지 아니하고 직접 처리하는 경우에는 이를 계약담당공무원으로 본다. 이하 같다)은 예정가격 작성등과 관련하여 이 예규에 정한 사항에 따라 업무를 처리 한다.

②계약담당공무원은 이 예규에 의거, 예정가격 작성시 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 하며 불가피하게 원가계산 등에 의하여 산정된 금액과 다르게 예정가격을 결정한 때에는 그 조정사유를 예정가격 조서에 명시하여야 한다.

제3장 실적공사비에 의한 예정가격작성

제37조(실적공사비에 의한 예정가격의 산정) 예정가격은 직접공사비, 간접공사비, 일반관리비, 이윤, 공사손해보험료 및 부가가치세의 합계액으로 한다.

제38조(직접공사비) ①직접공사비란 계약목적물의 시공에 직접적으로 소요되는 비용을 말하며, 계약목적물을 세부 공종(회계예규 「정부 입찰․계약집행기준」 제19조 등 관련 규정에 따른 수량산출기준에 따라 공사를 작업단계별로 구분한 것을 말한다)별로 구분하여 공종별 단가에 수량(계약목적물의 설계서 등에 의해 그 완성에 적합하다고 인정되는 합리적인 단위와 방법으로 산출된 공사량을 말한다)을 곱하여 산정한다.

②직접공사비는 다음 각호의 비용을 포함한다.

1. 재료비

재료비는 계약목적물의 실체를 형성하거나 보조적으로 소비되는 물품의 가치를 말한다.

2. 직접노무비

공사현장에서 계약목적물을 완성하기 위하여 직접작업에 종사하는 종업원과 노무자의 기본급과 제수당, 상여금 및 퇴직급여충당금의 합계액으로 한다.

3. 직접공사경비

공사의 시공을 위하여 소요되는 기계경비, 운반비, 전력비, 가설비, 지급임차료, 보관비, 외주가공비, 특허권 사용료, 기술료, 보상비, 연구개발비, 품질관리비, 폐기물처리비 및 안전점검비를 말하며, 비용에 대한 구체적인 정의는 제19조를 준용한다.

③제1항의 공종별 단가를 산정함에 있어 재료비 또는 직접공사경비중의 일부를 제외할 수 있다. 이 경우 제외 할 수 있는 금액의 산정은 별도로 당해 계약목적물 시공 기간의 소요(소비)량을 측정하거나 계약서, 영수증 등을 근거로 하여야 한다.

④직접공사비는 각 중앙관서의 장 또는 각 중앙관서의 장이 지정하는 기관이 공종별로 직접공사비를 가능한 범위내에서 조사․집계하여 비치한 금액을 활용하여 산정할 수 있다.

제39조(간접공사비) ①간접공사비란 공사의 시공을 위하여 공통적으로 소요되는 법정경비 및 기타 부수적인 비용을 말하며, 직접공사비 총액에 비용별로 일정요율을 곱하여 산정한다.

②간접공사비는 다음 각호의 비용을 포함하며, 비용에 대한 구체적인 정의는 제10조제2항 및 제19조를 준용한다.

1. 간접노무비

2. 산재보험료

3. 고용보험료

4. 국민건강보험료

5. 국민연금보험료

6. 건설근로자퇴직공제부금비

7. 안전관리비

8. 환경보전비

9. 기타 관련법령에 규정되어 있거나 의무지워진 경비로서 공사원가계산에 반영토록 명시된 법정경비

10. 기타간접공사경비(수도광열비, 복리후생비, 소모품비, 여비, 교통비, 통신비, 세금과공과, 도서인쇄비 및 지급수수료를 말한다.)

③제1항의 일정요율이란 관련법에 의해 각 중앙관서의 장이 정하는 법정요율을 말한다. 다만 법정요율이 없는 경우에는 다수기업의 평균치를 나타내는 공신력이 있는 기관의 통계자료를 토대로 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원이 정한다.

④제38조의 규정에 따라 산정되지 아니한 공종에 대하여도 간접공사비 산정은 제1항 내지 제3항의 규정을 적용한다.

제40조(일반관리비) ①일반관리비는 기업의 유지를 위한 관리활동부문에서 발생하는 제비용으로서, 비용에 대한 구체적인 정의와 종류에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

②일반관리비는 직접공사비와 간접공사비의 합계액에 일반관리비율을 곱하여 계산한다. 다만, 일반관리비율은 공사규모별로 아래에서 정한 비율을 초과할 수 없다.

일반건설공사		전문, 전기, 정보통신, 소방공사 및 기타공사
(직접공사비+간접공사비)	일반관리비율 (%)	(직접공사비+간접공사비)	일반관리비율 (%)
5억원미만	6.0	5천만원미만	6.0
5억원~30억원미만	5.5	5천만원~3억원미만	5.5
30억원이상	5.0	3억원이상	5.0

제41조(이윤) 이윤은 영업이익을 말하며 직접공사비, 간접공사비 및 일반관리비의 합계액에 이윤율을 곱하여 계산한다. 다만, 이윤율은 10%를 초과할 수 없다.

제42조(공사손해보험료) 회계예규 「정부 입찰․계약 집행기준」 제11장에 따른 공사손해보험가입 비용을 말한다.

제43조(총괄집계표의 작성) 계약담당공무원이 실적공사비에 따라 예정가격을 작성하는 경우, 예정가격을 직접공사비, 간접공사비, 일반관리비, 이윤, 공사손해보험료 및 부가가치세로 구분하여 별표6의 총괄집계표를 작성하여야 한다.

제44조(세부시행기준) 계약담당공무원은 이 장을 운용함에 있어 필요한 세부사항을 정할 수 있다.

부    칙

이 예규는 2006년  7월 13일부터 시행한다.

부    칙

이 예규는 2007년 10월 12일부터 시행한다.

부    칙

제1조(시행일) 이 회계예규는 2008년 12월 29일부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 예규 시행후 입찰공고를 한 분부터 적용한다.

부    칙

제1조(시행일) 이 회계예규는 2009년 9월 21일부터 시행한다.

부    칙

제1조(시행일) 이 회계예규는 2010년 4월 15일부터 시행한다. 다만 제31조제1항의 개정규정은 2010년 10월 1일부터, 제32조의 개정규정은 2010년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(원가계산용역기관에 대한 제재에 관한 적용례) 제31조의2의 개정규정은 시행일 이후 발생한 제재사유 분부터 적용한다.

(별표 6)                    총 괄 집 계 표

공사명：                              공사기간：

구 분		금 액	구 성 비	비 고
직접공사비
간접공사비	간접노무비 산재보험료 고용보험료 안전관리비 환경보전비 퇴직공제부금비 수도광렬비 복리후생비 소모품비 여비‧교통비‧통신비 세금과공과 도서인쇄비 지급수수료 기타법정경비
일반관리비
이 윤
공사손해보험료
부가가치세
합 계

실적공사비 관리기관지정

및 운영에 관한 규정

2010.  3. 4.

지식경제부

한국전기산업연구원

전기공사 실적공사비 관리기관지정 및 운영에 관한 규정

제정 2010. 3. 4, 지식경제부훈령 제60호

「전기공사 실적공사비 관리기관지정 및 운영에 관한 규정」을 다음과 같이 제정한다.

제1조(목적) 이 규정은「국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률」시행령 제9조제1항제3호 및 동법 시행규칙 제5조제2항에 의한 예정가격의 결정에 기초자료가 되는 전기공사의 실적공사비를 효율적으로 관리하기 위한 전기공사 실적공사비에 대한 관리기관(이하 “관리기관”이라 한다) 지정 및 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정에 의해 관리기관이 제정하는 전기공사 실적공사비는 국가, 지방자치단체, 정부투자기관에서 시행하는 전기공사의 예정가격을 산정하는 기초자료로 활용할 수 있다.

제3조(관리기관의 지정 등) ①재단법인「한국전기산업연구원」을  관리기관으로 지정한다.

②관리기관의 장은 실적공사비의 제정․개정, 연구․조사, 해석 및 보급 등 전기공사 실적공사비에 관한 전반적인 업무를 관장하여 효율적으로 운영․관리하여야 한다.

③지식경제부장관은 관리기관이 관련업무를 고의로 태만히 하거나 공신력에 있어 물의를 야기하는 등 지속적인 업무수행이 부적절하다고 인정될 때에는 관리기관의 지정을 철회하거나 취소할 수 있다.

제4조(운영재원) 전기공사 실적공사비 업무에 필요한 경비는 「전기사업법」제48조의 규정에 의한 전력산업기반기금 또는 정부외의 자의 출연금으로 충당한다.

제5조(위원회 구성 및 기능) ①관리기관의 장은 전기공사 실적공사비 관련 업무의 효율적인 운영과 공정성 및 객관성 확보를 위하여 분과위원회 및 전문위원회, 심사위원회(이하 “위원회”라 한다)를 구성하여 운영하되, 세부사항은 관리기관의 장이 따로 정한다.

②제1항의 규정에 의한 위원회의 기능은 다음 각호와 같다.

1. 전기공사 수량산출기준 제·개정에 관한사항 검토 및 심의

2. 전기공사 실적공사비 단가 적정성 검토 및 심의

3. 기타 전기공사비지수 및 실적공사비 관련 업무 검토 등

제6조(실적단가 발표 등) 관리기관의 장은 전기공사비지수는 월 1회, 조정계수는 년 1회 발표하며, 전기공사 실적단가는 지식경제부장관의 승인을 받아 관리기관의 장이 년 2회 발표하여야 한다.

제7조(일몰규정) 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 훈령 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 훈령의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2013년  3월  3일까지로 한다.

제8조(기타) 이 규정에서 정하지 않은 사항은 관계법령 및 지식경제부 장관이 정하는 바에 따른다.

부     칙

①(시행일) 이 규정은 발령일로부터 시행한다.

②(실적공사비관리기관운영 등에 관한 경과조치) 이 규정 발령전에 이루어진 전기공사 실적공사비 관련 업무 및 관리기관 지정은 각각 이 규정에 의한 것으로 본다.