별첨2		건설신기술 제815호 개요

□ 건설신기술명 : 3차원 설계로 제작된 무확관 소켓강관을 이용한 상수관로 및 수로터널내 강관삽입공법(PIP-3D)

□ 신기술 주요 내용

ㅇ 확관부가 없는 소켓방식의 강관 및 설계·시공기술 개발

- 관경 D800mm이상의 기존관을 3차원 설계(3D측량으로 기존관 내면 형상 및 3D좌표값을 취득하고, 그 형상대로 3D관 분할도 작성)에 의해 공장 제작된 확관부 없는 소켓강관(PIP강관)을 현장으로 운반

ㅇ 기존관내 이동 후 용접 등 시공기술 개발

- 탈부착 이동장치를 이용하여 기존관내에서 1본씩 이동하여 단순 용접을 통하여 장거리 시공 가능

□ 설치효과(장점)

ㅇ 소켓내면을 이용하여 강관을 맞대기 용접한 후 도장함으로써 삽입하는 신설관의 내경 감소 축소 및 외관 손상을 방지

ㅇ 곡선부 통과가 가능하여 장거리 시공 가능

<그림 1> 신기술의 시공절차

별첨3		신기술 개발자 현황

지정번호	신기술명	개발자	연락처	보호기간
814	S-PE 유공관을 이용한 터널 콘크리트라이닝의 천단부 배면 공극 채움장치와 시공방법	㈜플러스산업	031-903-9595	2017-04-28∼ 2022-04-27
815	3차원 설계로 제작된 무확관 소켓강관을 이용한 상수관로 및 수로터널내 강관삽입공법(PIP-3D)	㈜강물	043-276-6566	2017-05-19∼ 2022-05-18